**Gablota na chorągiew Wojska Polskiego z siłownikiem gazowym** wykonana w całości z Drewna (płyta MDF) . Drzwi - bezpieczne szkło akrylowe w ramie aluminiowej unoszone do góry, zamykane na dwa zamki. Drzwi podtrzymywane siłownikiem gazowym, kąt otwarcia do 65 stopni. Tło białe. W zestawie haki do zamontowania sztandaru z drzewcem i drugiej części drzewca. Głębokość 15cm, przestrzeń użytkowa 15cm.

**Opcje dodatkowe:**
- kolor podłoża dostosowany do potrzeb
- kolor ramy dobrany według wzornika
- oświetlenie LED
- wymiar dostosowany do potrzeb

|  |  |
| --- | --- |
| Wymiary (SxWxG) | Min. 170x140x13 cm |
| Przestrzeń użytkowa |  Min. 158x134x10 cm |
| Szyba | Bezpieczne szkło akrylowe |
|  |  |

**Gwarancja 2 lata**

**Zdjęcie przedstawia widok poglądowy wzoru gabloty wraz z kolorystyką bocznych elementów z płyty MDF. Oświetlenie wewnątrz gabloty.**

