**Specyfikacja techniczna Sprzętu**

Specyfikacja pojedynczego monitora komputerowego:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis** | **Minimalne wymagania techniczne:** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Panel | Ekran LCD wykonany w technologii IPS/VA o przekątnej ekranu 23,8”, proporcje ekranu 16:9 lub 16:10, matryca matowa, antyrefleksyjna i antystatyczna powłoka ekranu. |
| 2 | Wielkość plamki | Max. 0,275 x 0,275 mm |
| 3 | Czas reakcji matrycy | Max. 6 ms (GTG) |
| 4 | Rozdzielczość | Minimalna fizyczna rozdzielczość monitora: 1920x1080 (Full HD)Automatyczne dostosowanie obrazu (rozdzielczości) monitora. |
| 5 | Liczba wyświetlanych kolorów | 16,7 mln |
| 6 | Częstotliwość odświeżania ekranu | 60 Hz |
| 7 | Kąty widzenia | Min. 178° w poziomie; 178° w pionie. |
| 8 | Jasność | Deklarowana przez producenta minimum 250 cd/m² |
| 9 | Kontrast statyczny | Deklarowany przez producenta minimum 1000:1 |
| 10 | Technologia ochrony oczu | Redukcja migotania (Flicker free)Filtr światła niebieskiego |
| 11 | Regulacja wysokości i kąta nachylenia ekranu | * wysokości min. 100mm,
* regulacja obrotu ekranu: Left/ Right swivel – min. 30,
* regulacja nachylenia: -5° do +20°
* PIVOT.
 |
| 12 | Złącza | * HDMI 1.4 - 1 szt.
* DisplayPort 1.2 - 1 szt.
* AC-in (wejście zasilania) - 1 szt.
 |
| 13 | Pobór mocy podczas pracy | * max **24W**
 |
| 14 | Pobór mocy podczas spoczynku | * max 0,5W
 |
| 15 | Blokada  | Możliwość zabezpieczenia monitora linką zabezpieczającą (np. typu Kensington Lock lub Noble Lock) |
| 16 | Zasilacz | Wbudowany w monitor zasilacz sieciowy z odłączanym kablem zasilającym zakończonym wtykiem IEC C5 lub C7 lub C13 o długości min. 1,8m, umożliwiającym podłączenie do gniazda jednofazowego 230V z uziemieniem w standardzie „E” (francuskim) i „F” (niemieckim). |
| 17 | Kable sygnałowe | Kable umożliwiające podłączenie monitora do karty graficznej ze złączem cyfrowym komputera:* 1 kabel DP-DP, dł. min 1,2m,
* 1 kabel HDMI-HDMI, dł. min 1,2m.
 |
| 18 | Certyfikaty | Oferowany sprzęt musi posiadać:* certyfikat zgodności wyrobu z normami europejskimi „CE” (Conformite Europeenne – Zgodność Europejska) oraz musi być oznakowany symbolem „CE”;
* TCO Certified Displays – monitor musi się znajdować na liście <https://tcocertified.com/>.
* EPEAT Silver – monitor musi się znajdować na liście EPEAT.
 |
| 19. | Gwarancja | Gwarancja zaoferowanego monitora komputerowego na …… miesięcy.*(minimum 36 miesięcy, liczba miesięcy zostanie uzupełniona zgodnie z deklaracją Sprzedawcy wynikającą z oferty),*Serwis świadczony przez Producenta lub autoryzowany serwis producenta monitora. |