Załącznik nr 2

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia jest:
2. konserwacja i obsługa serwisowa urządzeń dźwigowych – dźwigów osobowych i towarowych zainstalowanych w budynkach dydaktycznych: Collegium Altum ul. Powstańców Wlkp. 16, Collegium Linguisticum ul. Taczaka 9, „A” al. Niepodległości 10, „B” al. Niepodległości 12, „C” ul. Towarowa 53, CEUE przy ul. Towarowej 55 oraz Domach Studenckich: „Atol” przy ul. Andrzejewskiego 11/17 i „Feniks” przy ul. Dożynkowej 9F Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową urządzeń, zaleceniami producenta oraz przepisami Urzędu Dozoru Technicznego o eksploatacji dźwigów, a także Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2176).
3. wykonywanie pomiarów instalacji i obwodów elektrycznych urządzeń dźwigowych potwierdzonych protokołami w zakresie wymaganym przepisami UDT.
4. świadczenie usługi całodobowego pogotowia awaryjnego w ramach którego, Wykonawca zobowiązuje się do przyjazdu interwencyjnego w przypadku awarii dźwigu w celu uwolnienia pasażerów uwięzionych w dźwigu.
5. Zamawiający podzielił zamówienie na dwie części – A i B zgodnie z załącznikiem nr 5.
6. Szczegółowy wykaz oraz parametry techniczne urządzeń dźwigowych, których konserwacja stanowi przedmiot zamówienia zawiera załącznik nr 5.
7. Szczegółowy zakres czynności konserwacji oraz obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego zawiera załącznik nr 3.
8. Szczególne wymagania, co do przedmiotu zamówienia:
9. Zamawiający wymaga przeprowadzania konserwacji dźwigów minimum raz w miesiącu,
10. maksymalny czas na uwolnienie pasażerów – do 30 min,
11. Wykonawca do realizacji zamówienia zapewni osoby o odpowiednich kwalifikacjach do prowadzenia konserwacji dźwigów,
12. Wykonawca do realizacji zamówienia zapewni przynajmniej jedną osobę o odpowiednich kwalifikacjach uprawniających do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1kV na stanowisku dozoru.

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie **z załącznikiem nr 3** (szczegółowy zakres konserwacji oraz obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego) oraz także projektem umowy stanowiącym **załącznik nr 4** do ogłoszenia.