**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych DEFIBRYLATORÓW AED półautomatycznych BeneHeart C1A, z baterią i elektrodą, w wersji Wi-Fi**

Producent: [Mindray](https://aedmax24.pl/pl/producer/Mindray/109)

Liczba sztuk: 4

**Dane techniczne:**

|  |  |
| --- | --- |
| Żywotność baterii i elektrod wynosi do 5 lat  **Parametry fizyczne AED** |  |
| Poziom ochrony IP | IP 55 |
| Odporność na upadki | 1,5 m |
| Waga urządzenia z baterią i elektrodami | 2 kg |
| Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.) | 21 cm x 28,6 cm x 7,8 cm |
| Zakres temperatury pracy | od -5 °C do 50 °C |
| Zakres temperatury długotrwałego przechowywania (powyżej 7 dni) | od 15 °C do 35 °C |
| **Parametry użytkowe** |  |
| Standardowy okres gwarancji producenta na AED | 8 lat |
| Badania kliniczne | TAK |
| Interaktywny panel graficzny | NIE |
| Wyświetlacz | NIE |
| Czas od zakończenia RKO do gotowości do wyładowania | 8 sekund |
| Instrukcja prowadzenia RKO | TAK |
| Dostosowanie tempa komend do działań ratownika | TAK |
| Sposób uruchamiania modułu pediatrycznego | Przełącznik |
| Metronom | TAK |
| Funkcja szkoleniowa | Nie |
| Sposób komunikowania statusu | Dźwiękowy |
| Zmiana języka poleceń głosowych | TAK |
| Częstotliwość autotestów | codziennie |
| Komunikacja z urządzeniem | manualnie/zdalnie |
| Czynności po użyciu urządzenia w akcji ratowniczej | wymiana elektrod |
| Wersja treningowa urządzenia | TAK |
| **Parametry elektrod** |  |
| Okres przydatności elektrod | 5 lat |
| Uniwersalne elektrody dla dzieci i dorosłych | TAK |
| Kompatybilne z defibrylatorem manualnym | TAK |
| **Parametry baterii** |  |
| Okres gwarancji producenta na baterię | 5 lat |
| Ilość defibrylacji maksymalną energią | 400 |
| Sposób zasilania urządzenia | bateria litowo- manganowa |

EAN: 5904194010669 TAK

Wbudowany modem Wi-Fi TAK