Załącznik 2 do SWZ DZP.382.1.102.2024

**Opis przedmiotu zamówienia/Opis oferowanego przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia**

**Description of the subject matter of the procurement/ Description of the subject matter of the procurement offered by contractor**

|  |  |
| --- | --- |
| **Opis przedmiotu zamówienia/**  **Description of the subject matter of the procurement** | **Opis oferowanego przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia/ Description of the subject matter of the procurement offered by contractor** |
| **Magnetometr obrotowy o podwójnej prędkości – 1 sztuka / Dual-speed spinner magnetometer – 1 piece**  **(indeks 1000177219)** | |
| Magnetometr obrotowy o podwójnej prędkości o parametrach:  1. Czułość: 2,4 x 10-6 ± 0,5 x 10-6 A/m (duża prędkość)  2. Zakres pomiarowy: do 12500 A/m  3. Prędkość obrotowa: 87,7 ± 4 obrotów na sekundę i 16,7 ± 4 obrotów na sekundę  4. Dokładność kalibracji absolutnej: ±3%  5. Wymagania dotyczące zasilania: 100, 120, 230 i 240 V, 50/60 Hz, 40 VA  6. Próbki do pomiaru:  Cylinder (okazy o regularnym kształcie):  Średnica: 25,4 ± 1 mm  Długość: 22,0 ± 1 mm  Kostka: 23x23x23 mm lub 20x20x20 mm |  |
| Description in English:  Dual-speed spinner magnetometer with  parameters:  1. Sensitivity: 2,4 x 10-6 ± 0,5 x 10-6 A/m (high speed)  2. Measuring range: up to 12500 A/m  3. Rotation speed: 87,7 ± 4 rpm and 16,7 ± 4 rpm  4. Absolute calibration accuracy: ±3%  5. Power requirements: 100, 120, 230 and 240 V, 50/60 Hz, 40 VA  6. Samples for measurement:  Cylinder (regularly shaped specimens):  Diameter: 25.4 ± 1 mm  Length: 22.0 ± 1 mm  Cube: 23x23x23 mm or 20x20x20 mm |  |

………………………………………..