Opis przedmiotu zamówienia

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Opis przedmiotu | Ilość | Wartość brutto | CPV |
| 1. | **Lina alpinistyczna statyczna Petzl Parallel 10.5 mm** – przeznaczona do prac ratowniczych , prac na wysokościach oraz speleologii. Odznacza się niską rozciągliwością, wysoką trwałością statyczną i ponadstandardową wytrzymałością na tarcia oraz dużą liczbą odpadnięć. Elastyczność zapewnia łatwe manipulacje. Średnica liny: 10,5mm. Waga na metr: 69g. Wytrzymałość: 22 kN. Certyfikacja: CE, EN 1891 Typ A (liny półstatyczne). | 200 m |  | 37535292-0 |
| 2. | **kask alpinistyczny Vertex Vent kolor czarny, A10BNA Petzl** – Vertex to wygodny i niezwykle wytrzymały kask marki Petzl przeznaczony do prac wysokościowych i ratownictwa. Solidna konstrukcja, łatwy system regulacji oraz otwory wentylacyjne zapewniają wyjątkowy komfort użytkowania w każdej sytuacji. System regulacji CenterFit optymalizuje pozycję kasku na głowie. Przedni i tylny otwór na latarkę czołową PIXA. Klamra paska pod brodą ogranicza ryzyko utraty kasku podczas upadku z wysokości. Boczne szczeliny mocujące osłonę słuchu. Wewnętrzne tekstylne taśmy z sześcioma punktami mocowania polepszają ogólny komfort użytkowania. Spełnia wymogi normy UIAA. | 10 szt |  | 18444200-5 |
| 3. | **Przyrząd asekuracyjny Petzl Grigri 2** – przyrząd przeznaczony do zjazdów oraz do asekuracji dolnej, górnej i „na wędkę”. Może być używany ze wszystkimi pojedynczymi linami statycznymi dostępnymi na rynku o średnicy od 8,9 mm do 11 mm. Cechuje go bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa. Posiada nowy designe umożliwiający doskonałą kontrolę zjazdu. Uchwyt umożliwia stopniowe odblokowanie. W połączeniu z mocnym tarciem krzywki daje duże poczucie bezpieczeństwa podczas zjazdu czy opuszczania. Na okładce (obudowie) wygrawerowany jest klarowny schemat użycia. Spełnia wymogi normy UIAA. | 10 szt |  | 37535220-5 |
| 4.  5. | **osłona liny alpinistycznej Beal 79 cm** – osłona wykonana z materiału PCV, jest bardzo mocna i wytrzymała. Łatwa w zakładaniu na linę oraz zdejmowaniu. Zabezpiecza linę przed przetarciem na nierównym podłożu. Posiada wygodną i wytrzymałą zapinkę na linę.  **pętla wspinaczkowa Beal 80 cm** – zszywana pętla z taśmy alpinistycznej o długości 80 cm . Lekka i wytrzymała wykonana z taśmy o najlepszych właściwościach wytrzymałościowych. Zastosowanie pętli to budowanie stanowisk asekuracyjnych, przedłużania punktów asekuracyjnych a także, autoasekuracji podczas wspinaczki w skałkach. Taśmy wspinaczkowe te nylonowe lub z dyneemy mają wytrzymałość minimum 22 KN. Spełnia wymogi normy UIAA. | 5 szt  6 szt |  | 37535220-5  37535220-5 |
| 6. | **pętla wspinaczkowa Beal 150 cm** – zszywana pętla z taśmy alpinistycznej o długości oraz 150 cm. Lekka i wytrzymała wykonana z taśmy o najlepszych właściwościach wytrzymałościowych. Zastosowanie pętli to budowanie stanowisk asekuracyjnych, przedłużania punktów asekuracyjnych a także, autoasekuracji podczas wspinaczki w skałkach. Taśmy wspinaczkowe te nylonowe lub z dyneemy mają wytrzymałość minimum 22 KN. Spełnia wymogi normy UIAA. | 6 szt |  | 37535220-5 |
| 7. | **karabinek alpinistyczny Delta 10 mm DS010 Petzl** – wymienione karabinki alpinistyczne są łącznikami stalowymi wykorzystywanymi w wysokościowce wspomagająco. Różnica między poszczególnymi karabinkami alpinistycznymi wynika jedynie z kształtu (jeden jest w kształcie owalu, natomiast drugi w kształcie delty). Spełniają wymogi normy UIAA oraz posiadają zbliżone cechy wytrzymałościowe. | 10 szt |  | 37535220-5 |
| 8. | **karabinek alpinistyczny karabinek Maillon Petzl** – wymienione karabinki alpinistyczne są łącznikami stalowymi wykorzystywanymi w wysokościowce wspomagająco. Różnica między poszczególnymi karabinkami alpinistycznymi wynika jedynie z kształtu (jeden jest w kształcie owalu, natomiast drugi w kształcie delty). Spełniają wymogi normy UIAA oraz posiadają zbliżone cechy wytrzymałościowe. | 10 szt |  | 37535220-5 |
| 9. | **bloczek Rescue Petzl** – bloczek posiada ruchome okładki. Bardzo skuteczny. Przeznaczony do celów ratowniczych oraz transportu dużych ciężarów. Przewidziany do dużych obciążeń i intensywnego użytkowania. Dzięki dużej rolce na łożyskach kulkowych posiada małe tarcie, w wyniku uzyskując 95% wydajność. Trójkatny otwór w obudowie umożliwia jednoczesne wpinanie trzech karabinków, co w przypadku budowania układów wyciągowych „ na wciąganie” i „opuszczanie” jest istotny elementem. Maksymalne obciążenie robocze: 4 kNx2=8kN. Używany na linach o maksymalnej średnicy 13 mm. Certyfikacja: CE EN 12278. | 2 szt |  | 37535220-5 |
| 10. | **taśma piersiowa do Crolla Secure C74A Petzl (szelki)** – taśma piersiowa zwana dalej uprzężą piersiową w połączeniu z uprzężą biodrową chroni przed upadkiem z wysokości. Wpinana do tylnej klamry i łączona z przednim punktem wpinania za pomocą karabinka typu maillon lub delta oraz przyrządu piersiowego croll. Posiada szybką i łatwą regulację co ma istotne znaczenie dla osoby znajdującej się na wysokości posiadającej ograniczone ruchy.Szelki rozszerzają się wokół karku, by go nie obcierać. W razie nadmiernego obciążenia pasa przekazują część obciążenia na ramiona. Spełnia wymogi normy UIAA. | 5 szt |  | 37535220-5 |
| 11. | **taśma regulowana do przyrządy Poigne ( Ascension) C47A Petzl** – regulowana pętla nożna, dedykowana do współpracy z przyrządem zaciskowym służącym do wchodzenia po linie poigne (Ascension). Po wyregulowaniu długości pozwala osobie wspinającej się po linie wpinać i wypinać pętlę jednym ruchem. Zwarta konstrukcja zaczepu minimalizuje ryzyko przypadkowego wypięcia. Wyściółka w pętli zapewnia komfort podczas obciążenia przyrządu. Spełnia wymogi normy UIAA. | 5 szt |  | 37535220-5 |
|  |  |  |  |  |