****

**Załącznik nr: 1.9**

**Nr referencyjny postępowania: DZP-291-3241/2022**

**ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 9**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / FORMULARZ CENOWY**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedmiot zamówienia** | **JM.** | **Ilość** | **Cena jednostkowa brutto (zł)** | **Wartość brutto (zł)****(kol. 4x5)** |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** |
| **ZADANIE NR 9 – KATEDRA EKOLOGII I HODOWLI LASU, AL. 29 LISTOPADA 46, 31-425 KRAKÓW** |
| **POKÓJ 605, 606, 607, 623** |
| H:\Remonty\WL_2022\meble WL KEiHL 02-2022\uchwyty 605-607.jpgC:\Users\TOMASZ~1\AppData\Local\Temp\20220301_155639.jpgG:\Remonty\WL_2021\meble-przetarg 11_2021\foto\20211025_145523.jpg**Zdjęcia poglądowe**:  |
| 1. | **Biurko z listwą odbojową*** wymiary: szerokość 170 cm, głębokość 70 cm, wysokość 77 cm (w tym cokół 6 cm),
* blat biurka wykonany z produktu nie gorszego niż laminat termoutwardzony HPL lub produktu równoważnego, o grubości 36 mm,
* pod blatem montowana w pionie płyta łącząca szafkę (po lewej) z obudową szuflad (po prawej) o wymiarach: szer.88 cm, wys. 30 cm, montaż płyty w odległości 55 cm od przedniej krawędzi blatu biurka,
* pozostałe części wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18mm,
* obrzeża (wszystkie) z ABS o grubości 2mm,
* po jednej stronie biurka (prawa strona) 3 szuflady o szer. 40 cm, z prowadnicami typu łożyskowe lub równoważne, z hamulcem, z zamkiem centralnym, głębokość 60 cm (+18 mm front szuflad), szuflady cofnięte w stosunku do przedniej krawędzi blatu o 2 cm i w stosunku do bocznej krawędzi blatu o 1,5 cm,
* po drugiej stronie biurka (lewa strona) szafka o szer. 40 cm zamykana zamkiem, z jedną półką, głębokość 60 cm (+18 mm drzwi), szafka cofnięta w stosunku do przedniej krawędzi blatu o 2 cm i w stosunku do bocznej krawędzi blatu o 1,5 cm,
* uchwyty drzwi i szuflad metalowe łukowate (kształt wg rys.) o dł. 145 mm, głębok. 22-28 mm , szer,. 20 mm, grubość 3-4 mm (kolor chrom satyna),
* kolor biurka do uzgodnienia z użytkownikiem (dostosowany do istniejących mebli),

**Listwa odbojowa (montaż na ścianie)*** wymiary: szerokość 375 cm, wysokość 30 cm;
* wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18mm,
* wszystkie obrzeża zabezpieczone taśmą ABS w kolorze dobranym do płyty meblowej,
* kolor do uzgodnienia z użytkownikiem
 | **Szt.** | **1** |  |  |
| 2. | **Biurko** * wymiary: szerokość 170 cm, głębokość 70 cm, wysokość 77 cm (w tym nóżki 6 cm), nogi (8 szt.) metalowe okrągłe z regulacją wysokości (kolor do uzgodnienia),
* blat biurka wykonany z produktu nie gorszego niż laminat termoutwardzony HPL lub produktu równoważnego, o grubości 36 mm,
* pod blatem montowana w pionie płyta łącząca szafkę (po lewej) z obudową szuflad (po prawej) o wymiarach: szer.88 cm, wys. 30 cm, montaż płyty w odległości 55 cm od przedniej krawędzi blatu biurka,
* pozostałe części wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18mm,
* obrzeża (wszystkie) z ABS o grubości 2mm,
* po jednej stronie biurka (prawa strona) 3 szuflady o szer. 40 cm, z prowadnicami typu łożyskowe lub równoważne, z hamulcem, z zamkiem centralnym, głębokość 60 cm (+18 mm front szuflad), szuflady cofnięte w stosunku do przedniej krawędzi blatu o 2 cm i w stosunku do bocznej krawędzi blatu o 1,5 cm,
* po drugiej stronie biurka (lewa strona) szafka o szer. 40 cm zamykana zamkiem, z jedną półką, głębokość 60 cm (+18 mm drzwi), szafka cofnięta w stosunku do przedniej krawędzi blatu o 2 cm i w stosunku do bocznej krawędzi blatu o 1,5 cm,
* uchwyty drzwi i szuflad metalowe proste z lekko zaokrąglonymi krawędziami (kształt wg rys.) o dł. 150, głębok. 25 mm i szer. 8 mm (kolor chrom satyna),
* kolor biurka do uzgodnienia z użytkownikiem
 | **Szt.** | **2** |  |  |
| 3. | **Biurko** * wymiary: szerokość 150 cm, głębokość 70 cm, wysokość 77 cm (w tym nóżki 6 cm), nogi (8 szt.) metalowe okrągłe z regulacją wysokości (kolor do uzgodnienia),
* blat biurka wykonany z produktu nie gorszego niż laminat termoutwardzony HPL lub produktu równoważnego, o grubości 36 mm,
* pod blatem montowana w pionie płyta łącząca szafkę (po lewej) z obudową szuflad (po prawej) o wymiarach: szer.68 cm, wys. 30 cm, montaż płyty w odległości 55 cm od przedniej krawędzi blatu biurka,
* pozostałe części wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18mm,
* obrzeża (wszystkie) z ABS o grubości 2mm,
* po jednej stronie biurka (prawa strona) 3 szuflady o szer. 40 cm, z prowadnicami typu łożyskowe lub równoważne, z hamulcem, z zamkiem centralnym, głębokość 60 cm (+18 mm front szuflad), szuflady cofnięte w stosunku do przedniej krawędzi blatu o 2 cm i w stosunku do bocznej krawędzi blatu o 1,5 cm,
* po drugiej stronie biurka (lewa strona) szafka o szer. 40 cm zamykana zamkiem, z jedną półką, głębokość 60 cm (+18 mm drzwi), szafka cofnięta w stosunku do przedniej krawędzi blatu o 2 cm i w stosunku do bocznej krawędzi blatu o 1,5 cm,
* uchwyty drzwi i szuflad metalowe proste z lekko zaokrąglonymi krawędziami (kształt wg rys.) o dł. 150, głębok. 25 mm i szer. 8 mm (kolor chrom satyna),
* kolor biurka do uzgodnienia z użytkownikiem (dostosowane do istniejących szaf wnękowych)
 | **Szt.** | **6** |  |  |
| 4. | **Podstawka pod monitor (kształt – odwrócone „U”)*** wymiary: szerokość 30 cm, głębokość 35 cm, wysokość 12 cm, głębokość 25 cm;
* wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18mm,
* wszystkie obrzeża zabezpieczone taśmą ABS w kolorze dobranym do płyty meblowej,
* kolor do uzgodnienia z użytkownikiem
 | **Szt.** | **2** |  |  |
| **G:\Remonty\WL_2021\meble-przetarg 11_2021\foto\20211025_150330 do SIWZ.jpgZdjęcie poglądowe:** |
| 5. | **Szafa witrynka 2 drzwiowa** * wymiary; szerokość 80cm, głębokość 40cm (w tym drzwi 18 mm), wysokość 200 cm (w tym cokół 6 cm),
* dolna część o wysokości 75 cm zamykana drzwiami pełnymi z dwoma półkami, środkowa część o wysokości 119 cm przeszklona\*, w ramiaku z płyty laminowanej, ramiaki pionowe o szer. 7 cm , ramiaki poziome o szer. 7,5 cm. szkło bezbarwne z trzema półkami,
* **\*Ścianki boczne w części przeszklonej również przeszklone,**
* wykonana z płyty melaminowanej o grubości 18mm,
* obrzeża (wszystkie) z ABS o grubości 2mm,
* kolor do uzgodnienia z użytkownikiem (2 szafy – kolor zbliżony do „dąb sonoma”; 2 szafy – kolor ciemny ),
* w szafie zamki meblowe,
* uchwyty drzwi metalowe proste z lekko zaokrąglonymi krawędziami (kształt wg rys.) o dł. 150, głębok. 25 mm i szer. 8 mm (kolor chrom satyna)
 | **Szt.** | **4** |  |  |
| 6. | **Szafa witrynka 2 drzwiowa** * wymiary; szerokość 80cm, głębokość 40cm (w tym drzwi 18 mm), wysokość 200 cm (w tym cokół 6 cm),
* dolna część o wysokości 75 cm zamykana drzwiami pełnymi z dwoma półkami, środkowa część o wysokości 119 cm przeszklona\*, w ramiaku z płyty laminowanej, ramiaki pionowe o szer. 7 cm , ramiaki poziome o szer. 7,5 cm. szkło bezbarwne z trzema półkami,
* **\*Ścianki boczne w części przeszklonej pełne,**
* wykonana z płyty melaminowanej o grubości 18mm,
* obrzeża (wszystkie) z ABS o grubości 2mm,
* kolor do uzgodnienia z użytkownikiem (2 szafy – kolor zbliżony do „dąb sonoma”; 5 szaf – kolor ciemny),
* w szafie zamki meblowe,
* uchwyty drzwi metalowe proste z lekko zaokrąglonymi krawędziami (kształt wg rys.) o dł. 150, głębok. 25 mm i szer. 8 mm (kolor chrom satyna)
 | **Szt.** | **10** |  |  |
| 7. | **Tablica z wkładem z korka** do zawieszenia na ścianie (uchwyty montażowe niewidoczne od frontu)* wymiary zewnętrzne 105 x 93 cm (szer.x wys.)
* ramiak o szerokości 10 cm, środek (85 x 73 cm) wypełniony płytą korkową o grubości 8 mm (usztywnienie pleców z płyty pilśniowej), mocowanie korka z wykorzystaniem podcięcia tylnej krawędzi tablicy (wyfrezowanie jak pod montaż „pleców” szafki)
* wykonana z płyty melaminowanej o grubości 18mm,
* obrzeża z ABS o grubości 2mm,
* kolor do uzgodnienia z użytkownikiem
 | **Szt.** | **4** |  |  |
| **POKÓJ 601** |
| **Uwaga: Zdjęcie poglądowe: rysunek w formacie PDF stanowiący załącznik nr 1 do Zadania nr 9** |
| 8. | **Biurko z tablicą na klucze** * wymiary:
* blat: szerokość 145 cm, głębokość 65 cm, grubość 36 mm,
* biurko: szerokość 125 cm, głębokość 56 cm, wysokość 77 cm (w tym cokół 6 cm i blat),
* blat biurka wykonany z produktu nie gorszego niż laminat termoutwardzony HPL lub produktu równoważnego o grubości 36 mm, z prawej strony frontu narożnik zaokrąglony promieniem r=20 cm,
* pozostałe części wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18mm,
* pod blatem montowana w pionie płyta łącząca otwartą szafkę (po lewej) z szafką zamkniętą (po prawej) o wymiarach: szer.67 cm, wys. 30 cm, montaż płyty w odległości 8 cm od tylnej krawędzi blatu biurka,
* obrzeża (wszystkie) z ABS o grubości 2mm,
* w biurku od lewej
* szafka otwarta o szer. zewnętrznej 27,5 cm bez półek, głębokość 56 cm, cokolik 6 cm,
* przerwa o szer.67 cm, w tym miejscu pod blatem półka na klawiaturę, montowana 10 cm poniżej dolnej krawędzi blatu, z prowadnicami typu łożyskowe lub równoważne, z hamulcem
* szafka zamykana z drzwiami, o szerokości zewn.29 cm, z zamkiem, głębokość 54 cm (+18 mm drzwi), w środku 1 półka dzieląca wysokość szafki na połowę, cokolik 6 cm
* biurko cofnięte w stosunku do przedniej krawędzi blatu o 5 cm i przesunięte na prawo w stosunku do lewej krawędzi blatu o 1,5 cm, cokolik 6 cm
* od góry 2 otwory na kable (średnica 60 mm), oś otworów umieszczona w odległości 4,5 cm od tylnego brzegu blatu i w odległości 13 cm (pierwszy) i 52 cm (drugi) od lewej krawędzi blatu
* uchwyt drzwi metalowy łukowaty (w przekroju zaokrąglony) o dł. 100 mm na wzór zastosowanych w innych meblach w pomieszczeniu (kolor chrom satyna),
* kolor biurka do uzgodnienia z użytkownikiem (zbliżony do RAL 7035),

**Tablica na klucze (montaż na ścianie bez widocznych mocowań)*** wymiary: szerokość 60 cm, wysokość 35,8 cm;
* wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18mm, poziome elementy z wieszakami na klucze pogrubione do 36 mm (wg rysunku w PDF)
* wieszaki na klucze metalowe cylindryczne (długość 30 mm, szerokość walca w pogrubionym końcu 16 mm), kolor chrom satyna,
* wieszaki na klucze (24 sztuki w 2 rzędach) montować co 5 cm, pierwszy wieszak w odległości 2,5 cm od brzegu tablicy
* wszystkie obrzeża zabezpieczone taśmą ABS w kolorze dobranym do płyty meblowej,
* kolor do uzgodnienia z użytkownikiem, (zbliżony do RAL 7035
 | **Kpl.**  | **1** |  |  |
| 9. | **Szafka zamknięta z otwieranymi drzwiami*** wymiary:
* blat: szerokość 150 cm, głębokość 45 cm, grubość 36 mm,
* szafka: szerokość 150 cm, głębokość 40 cm, wysokość 86,5 cm, (w tym cokół 6 cm i blat ), cofnięta w stosunku do czoła blatu o 5 cm
* blat szafki wykonany z produktu nie gorszego niż laminat termoutwardzony HPL lub produktu równoważnego, o grubości 36 mm,
* pozostałe części wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18mm
* pod blatem przestrzeń otwarta o wysokości 20 cm, plyty pionowe (boki szafki i 2 przegrody wewnętrzne) przechodzące przez otwartą przestrzeń i stanowiące podporę blatu, posiadają tuż pod blatem wycięcie o wys.20 cm i szer. 25 cm,
* poniżej przestrzeni otwartej od lewej
* 3 drzwi z zawiasami odpowiednio po lewej, lewej, prawej stronie,
* w środku każdej z 3 części za drzwiczkami 1 półka dzieląca wysokość szafki na połowę
* obrzeża (wszystkie) z ABS o grubości 2mm,
* uchwyty drzwi metalowe łukowate (w przekroju zaokrąglone) o dł. 100 mm na wzór zastosowanych w innych meblach w pomieszczeniu (kolor chrom satyna),
* kolor szafki do uzgodnienia z użytkownikiem (zbliżony do RAL 7035),
 | **Szt.**  | **1** |  |  |
| **Łącznie wartość brutto:** |  |