**Załącznik nr 18**

**Wykaz danych technicznych – część 1 – Os. Borek**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Parametry techniczne** | | **Proponowane parametry techniczne**  [wszystkie zaznaczone na żółto miejsca Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić] | |
| 1 | | **ZESTAW ZABAWOWY – 1 SZT.**   1. ***WYMIARY MINIMALNE:*** 2. długość: 6,03 m 3. szerokość: 4,43 m 4. wysokość: 3,40 m 5. max. wysokość upadku: 1,2 m 6. strefa bezpieczeństwa: 9,4 x 7,4 m 7. ***STANDARD WYKONANIA:*** 8. elementy stalowe ocynkowane malowane proszkowo, rury fi minimum 75 mm 9. podesty ze sklejki antypoślizgowej 10. płyty z tworzywa HDPE/HPLL oraz HDPE trójwarstwowe 11. zjeżdżalnie – ślizg ze stali nierdzewnej, osłony boczne z płyty HDPE 12. liny z rdzeniem stalowym z oplotem z polipropylenu łączone poprzez plastikowe lub aluminiowe konektory 13. belki konstrukcyjne osłonięte dekielkami stalowymi wspawanymi do słupów. Łby śrub, nakrętki osłonięte plastikowymi zaślepkami 14. kotwienie: zabetonowane w gruncie zgodnie z instrukcją producenta, beton min. B 20 15. ***WYPOSAŻENIE:*** 16. 5 x wieża czworokątna 17. 2 x dach kopuła 18. 1 x zjeżdżalnia 19. 1 x pomost linowy 20. 1 x pomost łukowo – linowy 21. 1 x przejście tunelowe 22. 1 x drabinka łukowo – linowa 23. 1 x drabinka łukowo – stalowa 24. 1 x rurka strażacka 25. 1 x drabinka wejściowa 26. 2x balkonik 27. 1 x kółko i krzyżyk 28. 3 x bariera 29. 1 x sklepik | | **ZESTAW ZABAWOWY – 1 SZT.**   1. ***WYMIARY MINIMALNE:*** 2. długość: \_\_\_\_\_ m 3. szerokość: \_\_\_\_\_ m 4. wysokość: \_\_\_\_\_ m 5. max. wysokość upadku: \_\_\_\_\_m 6. strefa bezpieczeństwa: m 7. ***STANDARD WYKONANIA:*** 8. elementy stalowe ocynkowane malowane proszkowo, rury fi minimum \_\_\_\_\_ mm 9. podesty ze sklejki antypoślizgowej 10. płyty z tworzywa HDPE/HPLL oraz HDPE trójwarstwowe 11. zjeżdżalnie – ślizg ze stali nierdzewnej, osłony boczne z płyty HDPE 12. liny z rdzeniem stalowym z oplotem z polipropylenu łączone poprzez plastikowe lub aluminiowe konektory 13. belki konstrukcyjne osłonięte dekielkami stalowymi wspawanymi do słupów. Łby śrub, nakrętki osłonięte plastikowymi zaślepkami 14. kotwienie: zabetonowane w gruncie zgodnie z instrukcją producenta, beton min. \_\_\_\_\_ 15. ***WYPOSAŻENIE:*** 16. 5 x wieża czworokątna 17. 2 x dach kopuła 18. 1 x zjeżdżalnia 19. 1 x pomost linowy 20. 1 x pomost łukowo – linowy 21. 1 x przejście tunelowe 22. 1 x drabinka łukowo – linowa 23. 1 x drabinka łukowo – stalowa 24. 1 x rurka strażacka 25. 1 x drabinka wejściowa 26. 2x balkonik 27. 1 x kółko i krzyżyk 28. 3 x bariera 29. 1 x sklepik | |

|  |
| --- |
|  |