|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| LP | Nazwa | Ilość |
|  | Komplet dysków twardych – typ 3 | 1 komplet |

1. Komplet dysków twardych – typ 3

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne sprzętu/oprogramowania |
|  | Komplet: | Jeden komplet składający się z 12 dysków twardych |
|  | Typ: | dysk twardy |
|  | Format | 2,5” |
|  | Pojemność | 2TB +/- 100GB per dysk twardy |
|  | Typ kości | MLC, TLC , 3D NAND, V-NAND i pochodne |
|  | Interfejs | SATA 3 |
|  | Temperatura pracy | 0-70 st C |
|  | Wydajność sekwencyjnego odczytu/zapisu (maks.) | Powyżej 500 MB/s |
|  | MTBF | 1,5 mln godzin |
|  | Gwarancja | Dyski twarde muszą być fabrycznie nowe.  Gwarancja: 5 lat od momentu zakupu lub limit 1600 TBW |
|  | Kompatybilność: | Zamawiający wymaga w zestawie adaptera konwertującego dysk do formatu 3,5”, zgodnego z ramką o modelu: DP/N X7K8W |