**PRZEDMIAR ROBÓT**

**Remont nawierzchni chodnika w ul. Targowej w Uniejowie**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Podstawa** | **Nr spec. techn.** | **Opis i wyliczenia** | **j.m.** | **Ilość** |
| 1. | KNR 2-31 0511-02 | D.05.03.23 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej  Materiał – kostka pochodząca z rozbiórki | m2 | 982,37 |
| 2. | KNR 2-31 0511-02 | D.05.03.23 | Uzupełnienie podsypki cementowo – piaskowej średnio 5,0 cm – materiał wykonawcy | m2 | 982,37 |
| 3. | KNR 2-31 0511-02 | D.05.03.23 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej  Materiał – kostka powierzona przez Zamawiającego | m2 | 4,94 |
| 4. | KNR 2-31 0407-05 + KNR 2-31 0402-04 | D.08.03.01 | Obrzeża betonowe z wykonaniem ław betonowych z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm  Materiał – obrzeża pochodzące z rozbiórki | m | 415,0 |
| 5. | KNR 2-31 0407-05 + KNR 2-31 0402-04 | D.08.03.01 | Obrzeża betonowe z wykonaniem ław betonowych z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm  Materiał – obrzeża powierzone przez Zamawiającego | m | 60,0 |