**Specyfikacja kontenera KP-36**

1. Kontener fabrycznie nowy.
2. Rozmiary zewnętrzne kontenera:
* długość 6500mm,
* szerokość 2300mm,
* wysokość 3400mm.
1. Grubość blachy ścian 3mm.
2. Grubość blachy dno 5mm.
3. Stalowe rolki o średnicy 160mm.
4. Rama nośna dwuteownik INP 180
5. Hak fi 50 mm, wysokość od ziemi 1570 mm
6. Dwuskrzydłowe drzwi, zamykane od zewnątrz kontenera.
7. Rama drzwi z profila 100x50x4.
8. Wieniec z profila 80x80x5 wykonany ze stali konstrukcyjnej S355.
9. Ożebrowanie boczne 80x40x4
10. Ożebrowanie dolne 80x80x4
11. Kontener wyposażony w roletę zwijaną ręcznie.
12. Plandeka szczelna mocowana od góry kontenera.
13. Kontener wyposażony w drabinkę.
14. Smarowane zawiasy drzwi.
15. Lakierowanie:
* podkład antykorozyjny oraz nawierzchnia w kolorze **RAL 5010**