sprawa BZP.3810.53.2020.JK -załącznik do oferty

pakiet nr 12

Zestawienie parametrów i warunków wymaganych; zestaw laryngoskopów -6 szt.

Producent……………………..

Kraj pochodzenia……………….

Rok produkcji………………………

Typ/model………………………

Klasa wyrobu medycznego……………………………

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wymagane parametry urządzenia**  | **Parametr graniczny** | **potwierdzenie parametrów granicznych**  |
| **1** | Zestaw laryngoskopowy zgodny z normą ISO 7376: 2003, pasuje do uchwytów innych producentów oznaczonych zielonympaskiem jeden zestaw składający się z : | **Tak podać nazwę** |  |
| **2** | **Rękojeść laryngoskopowa ze stali nierdzewnej diodowa światłowodowa rozmiar standardowy** | **Tak** |  |
| **3** | Rękojeść zasilana bateryjnie  | **Tak** |  |
| **4** | Funkcja ostrzegająca o niskim poziomie baterii | **Tak – 10 pkt****Nie – 0 pkt** |  |
| **5** | Żywotność diodowego źródła światła min.40 000 godz. | **Tak** |  |
| **6** | Źródło światła dioda LED o napięciu 2,5 V | **Tak**  |  |
| **7** | Powierzchnia rękojeści radełkowana lub równoważny typu prążki,krateczki | **Tak** |  |
| **8** | Możliwość sterylizacji rękojeści w autoklawie  | **Tak**  |  |
| **9** | **Łyżki laryngoskopu 4 szt do każdego zestawu** | **Tak** |  |
| **10** | Łyżka laryngoskopowa światłowodowa kompatybilna z linią zieloną - rozmiar 1 | **Tak****Podać typ** |  |
| **11** | Łyżka laryngoskopowa światłowodowa kompatybilna z linią zieloną - rozmiar 2 | **Tak****Podać typ** |  |
| **12** | Łyżka laryngoskopowa światłowodowa kompatybilna z linią zieloną - rozmiar 3 | **Tak****Podać typ** |  |
| **13** | Łyżka laryngoskopowa światłowodowa kompatybilna z linią zieloną - rozmiar 4 | **Tak****Podać typ** |  |
| **14** | Łyżki ze stali nierdzewnej, gładkie bez ostrych krawędzi i wgłębień, bez dodatkowych elementów łączących mogących dodatkowo gromadzić brud. | **Tak** |  |
| **15** | Łyżka osadza się mocno na rękojeści i gwarantuje ciągłe światło w różnych pozycjach roboczych oraz uruchamia się bezpośrednio po założeniu łyżki | **Tak** |  |
| **16** | Szybka i prosta wymiana żarówki diodowej | Tak |  |
| **17** | Zintegrowany światłowód o przekroju min.4 mm średnicy | **Tak** |  |
| **18** | Możliwość sterylizacji łyżki w autoklawie- wytrzymałość światłowodu min 4000 cykli sterylizacyjnych w temp. 134°C  | **Tak** |  |
| **19** | Etui do zestawów laryngoskopowych na 4 łyżki i rękojeść  | **Tak** |  |
| **20** | Okres gwarancji min. 24 miesięcy. licząc od daty przekazania urządzenia protokołem zdawczo- odbiorczym. | **Tak****Podać ile m-cy** |  |
| **21** | Okres rękojmi równy okresowi gwarancji, | **Tak** |  |
| **22** | Certyfikat CE wraz z deklaracją zgodności  | **Tak** |  |
| **23** | Instrukcja obsługi w języku polskim  | **Tak** |  |

Niniejszym oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowanie urządzenia są fabrycznie nowe, kompletne i będą po uruchomieniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

data , podpis osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy