**Parametr:**

- szerokość: 3m

- długość: 4m

- dwuspadowy dach

- wysokość w szczycie: 2,35m

- wysokość ściany bocznej: 2,13m

- brama uchylna - panel poziomy szeroki

- szerokość bramy: 3m

- wysokość bramy: 2m

- na dachu blacha trapezowa w kolorze

- na ścianach blacha trapezowa - I gatunek w kolorze z przetłoczeniami pionowymi

- konstrukcja z kątowników giętych na zimno

- nity pod kolor blachy

- okucia, obróbka blacharska

- okno PCV

- drzwi w panelu poziomym szerokim

**Specyfikacja materiałowa:**

Konstrukcja garażu wykonana jest z kątowników oraz ceowników giętych na zimno.

Pod dachem zastosowane są ceowniki, aby zapewnić większa wytrzymałość dachu.

Całość obłożona jest blachą akrylową I gatunku i przymocowaną do konstrukcji za pomocą nitów aluminiowych.

Brama - ręcznie uchylana do góry (możliwość wyboru koloru drewnopodobnego - do wyboru sosna, orzech lub złoty dąb). Po obu stronach bramy w dolnych rogach zamontowano sprężyny wspomagające podnoszenie bramy do góry.

Sposób otwierania bramy

**brama podnoszona**

Liczba bram

**1**

Informacje dodatkowe

**dodatkowe drzwi wejściowe**

