***Załącznik nr 2 do SWZ***

***(Załącznik nr 2 do Umowy nr ………/2024 z dnia ………… 2024 r.)***

**FORMULARZ OFERTY**

**na:**

**Dostawę serwerów ze wsparciem technicznym wraz z oprogramowaniem**

**Nr sprawy:** **ZER-ZP-11/2024**

|  |
| --- |
| *………………………………………………**pieczęć Wykonawcy/Pełnomocnika Wykonawcy* |

**Wykonawca\***

|  |  |
| --- | --- |
| **Nazwa:** | ……………………………………………………………………………………………… |
| **Numer identyfikacji podatkowej VAT** | ……………………………………………… |
| **Adres pocztowy:**  | ……………………………………………… |
| **Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktów:****Telefon:****Adres e-mail:** | ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… |

***\*w przypadku oferty wspólnej należy podać nazwy i adresy wszystkich Wykonawców.***

**OFERTA**

**dla Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji**

**ul. Pawińskiego 17/21, 02-106 Warszawa**

1. W odpowiedzi na ogłoszenie o trybie podstawowym składam(y) niniejszą ofertę oświadczając, że oferuję(emy) wykonanie zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia za maksymalną:

**cenę netto (bez podatku VAT): …………………………… PLN**

**cenę brutto (z podatkiem VAT): ………………………..… PLN**

słownie: ……………..…………………………………………………………………… …/100,

zgodnie z poniższym wyszczególnieniem w Tabeli nr 1-3:

**Tabela nr 1. Dostawa serwerów**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Produkt/model\*\*\*** | **Ilość (szt.)** | **Cena jednostkowa netto za 1 szt. (w zł)\*** | **Stawka podatku VAT****(w %)\*\*** | **Łączna cena netto (w zł)\******(kol.3 x kol.4)*** | **Wartość VAT** **(w zł)\******(kol.5 x kol.6)*** | **Łączna cena brutto****(w zł)\******(kol.6 + kol.7)*** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | 7 | 8 |
| **1.** | Dostawa Serwera Rack Typ 1Producent: ………………….model: ………………..…….Zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w OPZ (w tym w Tabeli nr 1 i 2). | **2** |  |  |  |  |  |
| **2.** | Dostawa Serwera Rack Typ 2Producent: ………………….model: ………………..…….Zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w OPZ (w tym w Tabeli nr 1 i 3). | **1** |  |  |  |  |  |
| **3.** | Dostawa Serwera Rack Typ 3Producent: ………………….model: ………………..…….Zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w OPZ (w tym w Tabeli nr 1 i 4). | **1** |  |  |  |  |  |
| ***ŁĄCZNA WARTOŚĆ NETTO***  | ***…………..*** |  |  |
| ***ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO***  | **…………….** |

**Uwaga!**

**\*Ceny należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zaokrąglając zgodnie z zasadami określonymi w pkt 9.4. SWZ,**

**\*\* Wykonawca zobowiązany jest podać podstawę prawną zastosowania stawki podatku od towarów i usług (VAT) innej niż stawka podstawowa lub zwolnienia z ww. podatku,**

**\*\*\* Wykonawca zobowiązany jest podać model serwera pod rygorem odrzucenia oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.**

**Zamawiający odrzuci oferty, w których Wykonawcy zaoferują ceny netto o wartości „0” (definicję ceny zawiera ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2023 r. poz. 168).**

**Tabela nr 2. Dostawa oprogramowania**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Produkt \*\*\*** | **Ilość (szt.)** | **Cena jednostkowa netto za 1 szt. (w zł)\*** | **Stawka podatku VAT****(w %)\*\*** | **Łączna cena netto (w zł)\******(kol.3 x kol.4)*** | **Wartość VAT** **(w zł)\******(kol.5 x kol.6)*** | **Łączna cena brutto****(w zł)\******(kol.6 + kol.7)*** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | 7 | 8 |
| **1.** | Microsoft Server 2022 Standard – 16 Core license PackZgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w OPZNazwa oprogramowania równoważnego: …………………………. | **4** |  |  |  |  |  |
| **2.** | Microsoft SQL Server 2022 Standard EditionZgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w OPZNazwa oprogramowania równoważnego: …………………………. | **2** |  |  |  |  |  |
| **3.** | Microsoft SQL Server 2022 User CAL – licencja na 5 użytkownikówZgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w OPZNazwa oprogramowania równoważnego: …………………………. | **2** |  |  |  |  |  |
| ***ŁĄCZNA WARTOŚĆ NETTO***  | ***…………..*** |  |  |
| ***ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO***  | **…………….** |

**Uwaga!**

**\*Ceny należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zaokrąglając zgodnie z zasadami określonymi w pkt 9.4. SWZ,**

**\*\* Wykonawca zobowiązany jest podać podstawę prawną zastosowania stawki podatku od towarów i usług (VAT) innej niż stawka podstawowa lub zwolnienia z ww. podatku.**

**Zamawiający odrzuci oferty, w których Wykonawcy zaoferują ceny netto o wartości „0” (definicję ceny zawiera ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2023 r. poz. 168).**

**Tabela nr 3. Wsparcie techniczne dla dostarczonych serwerów**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | **Produkt** | **Ilość miesięcy** | **Cena****jednostkowa netto za 1 miesiąc\* (w zł)** | **Stawka podatku VAT****(w %)\*\*** | **Łączna cena netto (w zł)\******(kol.3 x kol.4)*** | **Wartość VAT** **(w zł)\******(kol.5 x kol.6)*** | **Łączna cena brutto****(w zł)\******(kol.6 + kol.7)*** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* |
| **1.** | Wsparcie techniczne dla dostarczonych serwerów Typ 1 | **36** |  |  |  |  |  |
| **2.** | Wsparcie techniczne dla dostarczonych serwerów Typ 2 | **36** |  |  |  |  |  |
| **3.** | Wsparcie techniczne dla dostarczonych serwerów Typ 3 | **36** |  |  |  |  |  |
| ***ŁĄCZNA WARTOŚĆ NETTO***  | ***…………..*** |  |  |
| ***ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO***  | **………….** |

**Uwaga!**

**\*Ceny należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zaokrąglając zgodnie z zasadami określonymi w pkt 9.4. SWZ,**

**\*\* Wykonawca zobowiązany jest podać podstawę prawną zastosowania stawki podatku od towarów i usług (VAT) innej niż stawka podstawowa lub zwolnienia z ww. podatku.**

**Zamawiający odrzuci oferty, w których Wykonawcy zaoferują ceny netto o wartości „0” (definicję ceny zawiera ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2023 r. poz. 168).**

**Uwaga:**

**Łączna wartość brutto z Tabeli nr 3 (Wsparcie techniczne dla dostarczonych serwerów) nie może przekroczyć 16% łącznej wartości brutto zamówienia tj. [z Tabeli nr 1 (Dostawa serwerów) + Tabeli nr 2 (Dostawa oprogramowania) + Tabeli nr 3 (Wsparcie techniczne dla dostarczonych serwerów)] pod rygorem odrzucenia oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.**

***Niżej wymienione parametry/warunki graniczne stanowią wymagania minimalne - niespełnienie nawet jednego z wymagań spowoduje odrzucenie oferty, zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp***

Tabela nr 1. Wymagania wspólne dla serwerów

| **OPIS (wymagane parametry techniczne)** | **Opis wymogów oferowanego serwera** **podkreślić spełnia lub nie spełnia** |
| --- | --- |
| Obudowa | Do instalacji w standardowej szafie RACK 19”, dostarczona wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w szafie. Maksymalnie 2U | spełnia / nie spełnia |
| Bezpieczeństwo | Zatrzask górnej pokrywy oraz blokada zamykana na klucz służąca do ochrony przed nieautoryzowanym dostępem do dysków twardych.Możliwość weryfikacji niezmienności konfiguracji sprzętowej serwera od momentu produkcji do dostawy do docelowej lokalizacji. Możliwość wyłączenia w BIOS funkcji przycisku zasilania.Wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą. Serwer musi być wyposażony w rozwiązanie zapewniające ochronę oprogramowania układowego przed manipulacją złośliwego oprogramowania. Ochrona taka musi być zgodna z zaleceniami NIST SP 800-147B.Serwer musi posiadać zaimplementowane sprzętowo mechanizmy kryptograficzne poświadczające integralność oprogramowania BIOS (Root of Trust). | spełnia / nie spełnia |
| Płyta główna | Zaprojektowana przez producenta serwera i dla niego wyprodukowana | spełnia / nie spełnia |
| Chipset | Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych | spełnia / nie spełnia |
| Pamięć operacyjna | Możliwość rozbudowy do minimum 1TB. Minimum 16 slotów na pamięć. Zabezpieczenia pamięci: zgodne z technologią stosowaną przez producenta serwera. | spełnia / nie spełnia |
| Interfejsy sieciowe | Minimum 4 interfejsy sieciowe 1Gb/s RJ45 | spełnia / nie spełnia |
| Kontroler dyskowy | Obsługa wszystkich napędów dyskowych, które mogą być umieszczone w serwerze. Obsługa konfiguracji RAID minimum 0,1, 1+0, 5, 5+0 i RAID 6 i 6+0.Kontroler macierzowy RAID SAS minimum 6Gb. Pamięć podręczna minimum 1GB w technologii Flashback zapewniająca utrzymanie zawartości pamięci w przypadku zaniku/wyłączenia zasilania.Wsparcie dla dysków samoszyfrujących | spełnia / nie spełnia |
| Dysk twardy | Możliwość zainstalowania minimum 8 dysków typu hot plug, SAS/SATA/NVME | spełnia / nie spełnia |
| Karta graficzna | Zintegrowana z płytą główną. Obsługująca rozdzielczość minimum 1280x1024 | spełnia / nie spełnia |
| Porty | VGAMinimum 3 porty USB, w tym minimum dwa porty USB 3.0 | spełnia / nie spełnia |
| Chłodzenie | Zestaw wentylatorów redundantnych typu hot-plug | spełnia / nie spełnia |
| Certyfikaty | Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001:2015, ISO-50001:2018 (dopuszcza się regulacje ER Lot9) oraz ISO-14001.Serwer musi posiadać deklarację CE.Oferowane produkty muszą zawierać informacje dotyczące ponownego użycia i recyklingu, nie mogą zawierać farb i powłok na dużych plastikowych częściach, których nie da się poddać recyklingowi lub ponownie użyć. Wszystkie produkty zawierające podzespoły elektroniczne oraz niebezpieczne składniki powinny być bezpiecznie i łatwo identyfikowalne oraz usuwalne. Usunięcie materiałów i komponentów powinno odbywać się zgodnie z wymogami Dyrektywy WEEE 2002/96/EC. Produkty muszą składać się z co najmniej w 65% ze składników wielokrotnego użytku/zdatnych do recyklingu. We wszystkich produktach części tworzyw sztucznych większe niż 25-gramowe powinny zawierać nie więcej niż śladowe ilości środków zmniejszających palność sklasyfikowanych w dyrektywie RE 67/548/EEC.Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows” dla systemów Microsoft Windows Server 2019, Microsoft Windows Server 2022. | spełnia / nie spełnia |
| Zarządzanie i obsługatechniczna | Serwer musi być wyposażony w sprzętowe rozwiązanie zdalnego zarządzania, pochodzące od producenta serwera, niezależne od systemów operacyjnych, posiadające dedykowane złącze zarządzania RJ-45, umożliwiające zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web, zapewniające przynajmniej następujące funkcjonalności: * + - 1. zdalne włączenie serwera,
			2. zdalne wyłączenie serwera,
			3. zdalny restart serwera,
			4. podgląd logów sprzętowych serwera i karty,
			5. wsparcie minimum dla SNMP, IPMI2.0 i SSH,
			6. integracja z Active Directory,
			7. wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem, minimum o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej,
			8. możliwość bezpośredniego zarządzania poprzez dedykowany port USB na przednim panelu serwera,
			9. przejęcie pełnej konsoli tekstowej/graficznej serwera niezależnie od jego stanu (także podczas startu, restartu OS). Funkcjonalność serwera musi umożliwiać przejęcie pełnej konsoli wraz z dostępem do myszy i klawiatury przez minimum dwóch administratorów w tym samym czasie. Dostęp musi być realizowany bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania,
			10. możliwość zarządzania wieloma serwerami bezpośrednio z konsoli karty zarządzającej pojedynczego serwera.

Rozwiązane musi być dostarczone wraz z niezbędnymi licencjami umożliwiającymi pracę zdalną na serwerze z użyciem przeglądarki internetowej. Licencja musi zawierać pełną możliwość zdalnego podłączenia napędów wirtualnych typu: CD/DVD/USB oraz wirtualnych folderów. | spełnia / nie spełnia |
| Wspierane systemy operacyjne | Minimum:* Microsoft Windows Server min. 2019 i 2022,
* VMware ESXI min. 7 i 8
 | spełnia / nie spełnia |
| Oprogramowanie do zarządzania | Możliwość zainstalowania oprogramowania do zarządzania producenta serwera, spełniającego poniższe wymagania:* zarządzanie - minimum dla serwerów oraz pamięci masowych,
* integracja z Active Directory,
* możliwość zarządzania dostarczonymi serwerami bez udziału dedykowanego agenta,
* wsparcie dla protokołów SNMP, IPMI i SSH,
* możliwość uruchamiania procesu wykrywania urządzeń w oparciu o harmonogram,
* szczegółowy opis wykrytych systemów oraz ich komponentów,
* grupowanie urządzeń w oparciu o kryteria użytkownika,
* możliwość uruchamiania narzędzi zarządzających w poszczególnych urządzeniach,
* szybki podgląd stanu środowiska,
* podsumowanie stanu dla każdego urządzenia,
* szczegółowy status urządzenia/elementu/komponentu,
* generowanie alertów przy zmianie stanu urządzenia,
* filtry raportów umożliwiające podgląd najważniejszych zdarzeń,
* możliwość przejęcia zdalnego pulpitu/konsoli,
* możliwość podmontowania wirtualnego napędu,
* kreator umożliwiający dostosowanie akcji dla wybranych alertów,
* możliwość importu plików MIB,
* możliwość definiowania ról użytkowników,
* możliwość zdalnej aktualizacji oprogramowania wewnętrznego serwerów,
* tworzenie gotowych paczek informacji umożliwiających zdiagnozowanie awarii urządzenia przez serwis producenta,
* zdalne uruchamianie diagnostyki serwera,
* oprogramowanie dostarczane jako wirtualny appliance – minimum dla KVM i ESXi.
 | spełnia / nie spełnia |
| Dokumentacja użytkownika | Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim.Możliwość sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio na stronie producenta serwera. | spełnia / nie spełnia |

**Uwaga: Zamawiający wymaga, aby dostarczone serwery były tego samego producenta.**

Tabela nr 2. Serwer Rack Typ 1, spełniający poniższe wymagania – szt. 2

| **OPIS (wymagane parametry techniczne)** | **Opis wymogów oferowanego serwera** **podkreślić spełnia lub nie spełnia** |
| --- | --- |
| Procesor | Minimum 1 procesor minimum szesnastordzeniowy, Intel Xeon Gold 6526Y lub równoważny, osiągający w testach SPECrate2017\_int\_base wynik nie gorszy niż 330 (dla konfiguracji z 2 procesorami). **W przypadku zaoferowania procesora równoważnego, wynik testu musi być opublikowany na stronie** [www.spec.org](http://www.spec.org)**.** Pobór mocy procesora (TDP) do 195W.Na potwierdzenie osiągnięcia wymaganej przez Zamawiającego wydajności procesora, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty wydruk strony benchmarków. **Dołączenie do oferty wydruku strony benchmarków wymagane jest dla procesora równoważnego.** Wskazany wydruk musi zawierać datę publikacji testu i nie może być wykonany wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.**W przypadku braku złożenia/uzupełnienia przez Wykonawcę wydruku strony benchmarków dla procesora równoważnego Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy jako niezgodną z wymaganiami SWZ i jego załączników** | spełnia / nie spełnia |
| Pamięć operacyjna | Minimum 256 GB RAM realizowane przez kości minimum 32GB | spełnia / nie spełnia |
| Interfejsy sieciowe | Dodatkowo minimum 2 interfejsy sieciowe 10Gb/s z wkładkami LC producenta serwera | spełnia / nie spełnia |
| Dysk twardy | Minimum 2 dyski NVME, minimum 1TB każdy – typu hot plug | spełnia / nie spełnia |
| Zasilacz | Minimum 2 szt., typu hot plug, redundantne, o mocy minimum 700W każdy | spełnia / nie spełnia |

Tabela nr 3. Serwer Rack Typ 2, spełniający poniższe wymagania – szt. 1

| **OPIS (wymagane parametry techniczne)** | **Opis wymogów oferowanego serwera** **podkreślić spełnia lub nie spełnia** |
| --- | --- |
| Procesor | 1 procesor szesnastordzeniowy, Intel Xeon Silver 4514Y lub równoważny, osiągający w testach SPECrate2017\_int\_base wynik nie gorszy niż 260 (dla konfiguracji z 2 procesorami). **W przypadku zaoferowania procesora równoważnego, wynik testu musi być opublikowany na stronie** [www.spec.org](http://www.spec.org)**.** Pobór mocy procesora (TDP) do 150W.Na potwierdzenie osiągnięcia wymaganej przez Zamawiającego wydajności procesora, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty wydruk strony benchmarków. **Dołączenie do oferty wydruku strony benchmarków wymagane jest dla procesora równoważnego.** Wskazany wydruk musi zawierać datę publikacji testu i nie może być wykonany wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.**W przypadku braku złożenia/uzupełnienia przez Wykonawcę wydruku strony benchmarków dla procesora równoważnego Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy jako niezgodną z wymaganiami SWZ i jego załączników** | spełnia / nie spełnia |
| Pamięć operacyjna | Minimum 32 GB RAM realizowane przez kości minimum 16 GB | spełnia / nie spełnia |
| Dysk twardy | Minimum 2 dyski 10K SAS minimum 300 GB każdy – typu hot plugMinimum 3 dyski 10K SAS minimum 600 GB każdy – typu hot plug | spełnia / nie spełnia |
| Zasilacz | Minimum 2 szt., typu hot plug, redundantne, o mocy minimum 700W każdy | spełnia / nie spełnia |

Tabela nr 4. Serwer Rack Typ 3, spełniający poniższe wymagania – szt. 1

| **OPIS (wymagane parametry techniczne)** | **Opis wymogów oferowanego serwera** **podkreślić spełnia lub nie spełnia** |
| --- | --- |
| Procesor | 2 procesory minimum szesnastordzeniowe, Intel Xeon Silver 4514Y lub równoważny, osiągający w testach SPECrate2017\_int\_base wynik nie gorszy niż 260 (dla konfiguracji z 2 procesorami). **W przypadku zaoferowania procesora równoważnego, wynik testu musi być opublikowany na stronie** [www.spec.org](http://www.spec.org)**.** Pobór mocy procesora (TDP) do 150W.Na potwierdzenie osiągnięcia wymaganej przez Zamawiającego wydajności procesora, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty wydruk strony benchmarków. **Dołączenie do oferty wydruku strony benchmarków wymagane jest dla procesora równoważnego.** Wskazany wydruk musi zawierać datę publikacji testu i nie może być wykonany wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.**W przypadku braku złożenia/uzupełnienia przez Wykonawcę wydruku strony benchmarków dla procesora równoważnego Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy jako niezgodną z wymaganiami SWZ i jego załączników** | spełnia / nie spełnia |
| Pamięć operacyjna | Minimum 128 GB RAM realizowane przez kości minimum 32 GB | spełnia / nie spełnia |
| Dysk twardy | Minimum 2 dyski 10K SAS minimum 600 GB każdy – typu hot plugMinimum 4 dyski 10K SAS minimum 2 TB każdy – typu hot plug | spełnia / nie spełnia |
| Zasilacz | Minimum 2 szt., typu hot plug, redundantne, o mocy minimum 700W każdy | spełnia / nie spełnia |

1. **Czas usunięcia awarii (T):**

Oferuję(emy) następujący czas usunięcia awarii – do …………..……**[[1]](#footnote-1) godzin roboczych** (**8, 16, 24 godz. roboczych**) od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego awarii.

Maksymalną liczbę punktów w tym kryterium (tj. 30 pkt) otrzyma Wykonawca, który zaproponuje czas usunięcia awarii urządzenia/elementu do 8 godzin roboczych od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego awarii. Jeżeli Wykonawca nie określi czasu usunięcia awarii lub określi czas usunięcia awarii niezgodnie z czasem określonym w pkt 18.3.2. SWZ, to jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp. Zamawiający poprzez usunięcie awarii rozumie proces kompleksowego przywracania sprawności działania urządzenia/elementu sprzed jego awarii, który będzie liczony od momentu zgłoszenia awarii do momentu przekazania naprawionego urządzenia/elementu Zamawiającemu.

1. **Czas usunięcia usterki (U):**

Oferuję(emy) następujący czas usunięcia usterki – do ………………………**[[2]](#footnote-2) roboczych** (**do** **2 dni roboczych**, **do 5 dni roboczych, do 10 dni roboczych**) od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego usterki.

Maksymalną liczbę punktów w tym kryterium (tj. 10 pkt) otrzyma Wykonawca, który zaproponuje czas usunięcia usterki urządzenia/elementu do 2 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego usterki. Jeżeli Wykonawca nie określi czasu usunięcia usterki lub określi czas usunięcia usterki niezgodnie z czasem określonym w pkt 18.3.3 SWZ, to jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp. Zamawiający poprzez usunięcie usterki rozumie proces kompleksowego przywracania sprawności działania urządzenia/elementu sprzed jego usterki, który będzie liczony od dnia zgłoszenia usterki do dnia przekazania naprawionego urządzenia/elementu Zamawiającemu.

1. Podstawa prawna zwolnienia z podatku od towarów i usług (VAT) ………………...…\*\* (*jeśli dotyczy*)
2. Wadium wpłacone w pieniądzu należy zwrócić na rachunek bankowy
Nr ………………………………………...…. . (*dotyczy Wykonawców, którzy wnieśli wadium w pieniądzu*)
3. Nr rachunku bankowego Wykonawcy do wykonywania płatności w ramach umowy: ……………………………………………………………………………………………………… .
4. Zamówienie zrealizuję(emy):

**[ ]  [[3]](#footnote-3) BEZ** udziału Podwykonawców;

**[ ]  1** z udziałem niżej wskazanych Podwykonawców:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Firma Podwykonawcy | Część zamówienia, której wykonanie zostanie powierzone Podwykonawcy |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

1. Zamówienie zrealizuję(emy) w terminie wymaganym przez Zamawiającego, na zasadach określonych w SWZ.
2. Przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
3. akceptuję(emy) warunki korzystania z <https://platformazakupowa.pl/pn/zer_mswia> określone w aktualnym Regulaminie Internetowej Platformy zakupowej Open NEXUS Sp. z o. o. dla Użytkowników (Wykonawców) dostępnym pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin> oraz uznaję(emy) go za wiążący;
4. zapoznałem(łam)(liśmy) z Instrukcjami dla Wykonawców (dotyczącymi składania ofert w postępowaniach i podstawowych funkcjonalności platformy zakupowej) pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>.
5. Zapoznałem(łam)(liśmy) się ze Wzorem umowy, który jest integralną częścią SWZ
i akceptuję(emy) go bez zastrzeżeń oraz zobowiązujemy się w przypadku wyboru mojej/ naszej oferty do zawarcia umowy na określonych w nim przez Zamawiającego warunkach, w miejscu i terminie przez niego wyznaczonym.
6. Oferta jest dla mnie/nas wiążąca przez okres 30 dni od daty ustalonej na złożenie oferty do dnia określonego w pkt … SWZ.
7. Oświadczam(y), że wypełniłem(liśmy) obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO[[4]](#footnote-4) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem(liśmy) w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.\*
8. Oświadczam(y), że nie przekazuję(emy) danych osobowych innych niż bezpośrednio mnie/nas dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO.\*\*

*\* należy skreślić w przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art.13 ust. 4 lub art.14 ust. 5 RODO.*

*\*\* należy skreślić w przypadku, gdy Wykonawca wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

1. Oświadczam(y), że:

**[ ] [[5]](#footnote-5)** jestem(śmy) mikroprzedsiębiorstwem

**[ ] 3** jestem(śmy) małym przedsiębiorstwem

**[ ] 3** jestem(śmy) średnim przedsiębiorstwem

**[ ] 3** jestem(śmy) jednoosobową działalnością gospodarczą

**[ ] 3** jestem(śmy) osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej

**[ ] 3** jestem(śmy) innym rodzajem

*Informacje wymagane wyłącznie do celów statystycznych*.

1. Do oferty załączam(y) następujące dokumenty:
2. ……………………………………………………………………………………………
3. ……………………………………………………………………………………………
4. ……………………………………………………………………………………………
5. ……………………………………………………………………………………………
6. ……………………………………………………………………………………………

Instrukcja podpisania:

1. Formularz oferty należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
1. Należy wypełnić w wykropkowanym miejscu poprzez wpisanie odpowiednio: "8", "16", „24”. [↑](#footnote-ref-1)
2. Należy wypełnić w wykropkowanym miejscu poprzez wpisanie odpowiednio: "do 2 dni roboczych", "do 5 dni roboczych", "do 10 dni roboczych". [↑](#footnote-ref-2)
3. Zaznaczyć w sposób wyraźny właściwą informację. [↑](#footnote-ref-3)
4. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L z 4 maja 2016 r. nr 119/1 z późn. zm.). [↑](#footnote-ref-4)
5. Zaznaczyć w sposób wyraźny właściwą informację. [↑](#footnote-ref-5)