**nr referencyjny ZP.271.5.2022** Aleksandrów Łódzki, dn. 22.03.2022r.

**Wyjaśnienie treści SWZ**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn: **„Zaprojektowanie i budowa ronda w ciągu drogi krajowej nr 71 na skrzyżowaniu z ulicą Pabianicką w Aleksandrowie Łódzkim”**.

**Działając w oparciu o art. 284 ust. 2 PZP, Zamawiający udziela odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści SWZ:**

**Wniosek:**

W związku z ww. postępowaniem przetargowym zwracamy się do Zamawiającego z prośbę o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

* 1. Prosimy o podanie parametrów roślin ( krzewów i drzew ) jakie wykonawca powinien uwzględnić w wycenie;
	2. Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie 20 szt. drzew przewidzianych do posadzenia zostały uwzględnione nasadzenie kompensacyjne z wycinki 11 szt. drzew;
	3. Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie zjazdu do Ciepłowni Zamawiający uwzględnił pozostałe uwagi zawarte w WT PGKiM pkt. 2 tj. wykonanie dwóch bram wjazdowych, odtworzenia ogrodzeń czy dodatkowych utwardzeń i powyższych kosztów wykonawca nie powinien uwzględniać w wycenie;
	4. Prosimy o potwierdzenie konieczności wymiany krawężników jedynie na odcinku projektowanej nowej konstrukcji jezdni ( np. dla ul. Pabianickiej w km 0+000 do km 0+040 należy zachować istniejący krawężnik i wykonać nowy chodnik );
	5. W celu ujednolicenia wyceny przez oferentów prosimy o wskazanie wszystkich warstw konstrukcyjnych (pełny przekrój) uwzględniających badania geotechniczne udostępnione przez Zamawiającego dla: jezdni, ścieżki rowerowej i chodnika oraz pierścienia ronda.
	6. Prosimy o potwierdzenie, że przejazdy rowerowe mają zostać wykonane o szerokości 3,0 m a nie 2,0 m jak wskazano w dokumentach przetargowych.
	7. Prosimy o potwierdzenie, że należy oddzielić ścieżkę rowerową od chodnika obrzeżami betonowymi – zgodnie z załączonym przekrojem konstrukcyjnym Rys. nr 2. Na Rys. nr 1 – projekt zagospodarowania terenu - brak jest oddzielenia obrzeżem ścieżki rowerowej od chodnika.
	8. W celu sporządzania rzetelnej wyceny prosimy o udostępnienie projektu tymczasowej i docelowej organizacji ruchu.
	9. Prosimy o potwierdzenie, że w wycenie należy uwzględnić oznakowanie poziome przejazdów rowerowych jako chemoutwardzalne koloru czerwonego.
	10. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę parametrów ronda i dojazdów do ronda?
	11. Prosimy o potwierdzenie, że załączone do dokumentacji przedmiary są orientacyjne, że Wykonawca ma obowiązek ich zweryfikowania przy sporządzaniu oferty oraz że nie są one wiążące przy późniejszych rozliczeniach w trakcie realizacji umowy.
	12. Czy Zamawiający wymaga budowy kanału technologicznego? Jeśli tak, to prosimy o określenie podstawowych parametrów.
	13. Czy Zamawiający wymaga wykonania oznakowania przejść dla pieszych płytkami integracyjnymi dla osób z dysfunkcją wzroku?

**Odpowiedź:**

Ad 1) Parametry drzew: np. śliwowiśnia (PISSARDI) o wys. sadzonki min. 200 cm, krzewów: np. tawuły japońskie czy jałowce płożące w donicach o poj. min. 2 litry i wys. min. 20cm.

Ad 2) Zamawiający przewiduje nasadzenie 20 drzew. Realizacja inwestycji na podstawie decyzji ZRID nie wymaga odrębnej decyzji na wycinkę drzew, która narzucałaby konkretną ilość drzew w ramach kompensacji.

Ad 3) Zakres robot obejmuje rozbiórkę istniejącego zjazdu do ciepłowni w pasie drogi krajowej. Zgodnie z zapisem w punkcie 2.1.4. PFU budowa nowego zjazdu do ciepłowni z ul. Pabianickiej realizowana będzie odrębnie i nie stanowi części niniejszego postępowania.

Ad 4) Dla ul. Pabianickiej wlot zachodni po stronie północnej oraz dla DK71 wlot północny strona wschodnia, poza zakresem nowej jezdni należy wykonać nowe chodniki i ścieżki rowerowe. W trakcie tych prac istnieje duże prawdopodobieństwo uszkodzenia istniejącego krawężnika betonowego. W związku z tym Zamawiający przewiduje w tym zakresie konieczność wymiany krawężnika betonowego 15x30cm na nowy (szacowana długość do wymiany to 83mb (47mb+36mb) ).

Ad 5) Zgodnie z opisem w drogowym przedmiarze robót (pozycja 27) dla celów kosztorysowych zaproponowano warstwę piasku o grubości 30cm. Zaprojektowanie docelowych dolnych warstw konstrukcji nawierzchni należy do obowiązków Wykonawcy (Projektanta).

Ad 6) Oznakowanie przejazdów rowerowych na jezdniach ma zostać wykonane o szerokości 3m.

Ad 7) Ścieżkę rowerową należy oddzielić od chodnika obrzeżem betonowym zgodnie z załączonym przekrojem konstrukcyjnym.

Ad 8) Sporządzenie, uzgodnienie i zatwierdzenie projektów tymczasowej i docelowej organizacji ruchu wchodzi w zakres obowiązków Wykonawcy.

Ad 9) Na etapie postępowania można przyjąć oznakowanie poziome przejazdów rowerowych jako chemoutwardzalne koloru czerwonego. Ostateczne rozwiązanie należy na etapie wykonywania dokumentacji uzgodnić z właściwym Zarządcą drogi.

Ad 10) Zgodnie z punktem 1.1.2. PFU zmiana parametrów ronda oraz dojazdów do ronda wymaga akceptacji Zamawiającego oraz GDDKiA. Należy zaznaczyć, że w przypadku zmiany parametrów, a więc zmiany koncepcji poza koniecznością jej akceptacji Wykonawca ponosi na swoją odpowiedzialność konsekwencje tej zmiany tak co do terminu realizacji jak i zakresu rzeczowego i finansowego.

Ad 11) Podane w postępowaniu przedmiary mają charakter orientacyjny i mogą ulec zmianom na etapie przygotowywania dokumentacji projektowej.

Ad 12) Zgodnie z informacjami podanymi w PFU (punkty 1.1.3.7 oraz 2.1.8.) Zamawiający nie przewiduje konieczności budowy kanału technologicznego, a jedynie przebudowę istniejącej infrastruktury teletechnicznej w zakresie kolidującym z planowaną inwestycją.

Ad 13) Zastosowanie płyt integracyjnych wynikać będzie z opracowanego przez Wykonawcę projektu stałej organizacji ruchu i zaleca się uwzględnienie ich w wycenie.

 **Z up. Burmistrza**

 **-/-**

 **Leszek Filipiak**

 **Zastępca Burmistrza**