**załącznik nr 1 do zapytania – opis przedmiotu zamówienia**

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa ścianek muzealnych wraz z elementami łączącymi panele ścian, wyposażonymi w regulowany systemem do podwieszania eksponatów, linki i mocowania do obiektów, lampy doświetlające wraz przewodami elektrycznymi do ich podłączenia, przeszkolenie pracowników Muzeum w zakresie montażu, demontażu i konserwacji przedmiotu zamówienia oraz transport i rozładunek u zamawiającego.

Na przedmiot zamówienia składają się:

 1. Ścianki muzealne wraz z elementami łączącymi:

1. 1250 mm (+/- 50mm) x 2500 mm x 50 mm – 10 sztuk
2. 1000 mm x 2500 mm x 50 mm – 10 sztuk
3. 500 mm x 2500 mm x 50 mm – 10 sztuk

2. Regulowany system do podwieszania obiektów komplet do każdej ze ścianek + dodatkowe
20 sztuk linek i haczyków.

3. Lampy doświetlające do każdej ze ścianek.

4. Szkolenie z montażu i demontażu ścianek muzealnych, wytyczne dotyczące konserwacji poszczególnych elementów zamówienia, instrukcja montażu i demontażu w języku polskim
w wersji papierowej i elektronicznej.

5. Transport przedmiotu zamówienia do siedziby zamawiającego: Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, al. Piłsudskiego 29, 05-070 Sulejówek.

6. Rozładunek przedmiotu zamówienia do magazynu (Magazyn wystaw czasowych, poziom – 2, dostępna winda transportowa).

1. Szczególne wymagania:

1. Ścianki powinny spełniać następujące wymagania:

* Przeznaczone do prezentowania dzieł sztuki.
* Zbudowane ze sztywnych paneli, wypełnionych materiałem o dużej sztywności, którego zewnętrzna powłoka nadaje się do wielokrotnego malowania, tapetowania oraz stosowania innych technik dekoracyjnych, montażu zawiesi za pomocą wkrętów, szpachlowania uszkodzonych powierzchni.
* Wyposażone w niewidoczne tunele/przewody elektryczne, pozwalające na podłączenie oświetlenia.
* Wyposażone w system do podwieszania eksponatów.
* Wielokrotnego montażu i demontażu.
* Dające możliwość zestawienia przynajmniej dwóch stabilnych ścianek w linii prostej, pod kątem prostym, pod innymi kątami lub w zamknięte wieloboki.
* Wykonane estetycznie.
* Spełniające polskie normy bezpieczeństwa potwierdzone zaświadczeniem niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości.

2. System do podwieszania obiektów powinien spełniać następujące kryteria:

* Możliwość prezentowania obiektów z dwóch stron ścianki muzealnej jednocześnie.
* Możliwość zamontowania kilku linek do jednej ścianki muzealnej.
* Regulowana długość linek.
* Posiadać atesty dotyczący wytrzymałości i bezpieczeństwa potwierdzone zaświadczeniem niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości.

3. Lampy doświetlające powinny spełniać następujące kryteria:

* Regulowane natężenie oświetlenia od 50 luxów wzwyż.
* Możliwość doświetlenia obiektów z dwóch stron ścianki muzealnej jednocześnie.
* Możliwość przesuwania lub zmiany położenia lamp.
* Estetyczny wygląd, neutralna kolorystyka.
* Atesty dotyczące bezpieczeństwa potwierdzone zaświadczeniem niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości.

Wymagania dodatkowe:

1. Wykonawca składając ofertę, przedstawi wraz z nią atesty spełniające polskie normy bezpieczeństwa, dla przedmiotu zamówienia.
2. Wykonawca składając ofertę powinien wykazać się zrealizowaniem w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej dwóch dostaw ścianek muzealnych lub wystawienniczych wraz z osprzętem, na kwotę nie niższą niż 50 000 zł. Na potwierdzenie spełniania tego warunku, Wykonawca jest zobowiązany złożyć wykaz dostaw wraz z potwierdzeniami wystawionymi przez podmioty, na rzecz których dostawy zostały zrealizowane.
3. Minimalny okres gwarancji na każdy element zamówienia – 2 lata.