Futerał do pist. P-99 w kolorze czarnym,

- formowany na sztywno dopasowany do kształtu pistoletu *(ułatwiający szybkie podjęcie broni)*, nie może się odkształcać i musi być odporny na zgniatanie,

- wykonany z dwóch warstw tkaniny typu kordura o całkowitej grubości co najmniej 2,7 mm przy czym grubość kordury z której ma być wykonany nie może być mniejsza niż 0,5 mm, przedzielonej wewnętrznym wkładem usztywniającym,

- zabezpieczenie zapinane na zatrzask odporny na korozję *(koloru ciemnego),* odpinany kciukiem,

- krawędzie powinny być zalamowane taśmą,

- futerał mocowany za pomocą uchwytu wykonanego ze skóry z wyciętym otworem w elemencie skórzanym koloru czarnego na pas policyjny o szerokości 50-55mm

- 45 sztuk dla praworęcznych i 5 sztuk dla leworęcznych.