**Załącznik nr 5** do **Specyfikacji Warunków Zamówienia,** zadanie pn.

,,Dostawa fabrycznie nowego (rok produkcji 2023-2024) samochodu typu van na potrzeby CUO-ZZT”

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)**

**„Dostawa fabrycznie nowego (rok produkcji 2023-2024) samochodu typu van na potrzeby CUO-ZZT”**

**1. Przedmiotem Zamówienia** jest dostawa fabrycznie nowego (rok produkcji 2023/2024) samochodu typu van na potrzeby CUO-ZZT.

**2. Termin i miejsce realizacji Zamówienia:**

- do 6 miesięcy od daty podpisana Umowy, lokalizacja na terenie miasta: Będzin lub Katowice – dokładna lokalizacja zostanie wskazana przez Zamawiającego bezpośrednio przed dostawą.

Do odbioru kompletnego pojazdu Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu oraz inne dokumenty wymienione poniżej, sporządzone w języku polskim, tj.

1. kartę gwarancyjną pojazdu z opisem warunków gwarancji,
2. instrukcję obsługi pojazdu,
3. wyciąg ze świadectwa homologacji dla kompletnego pojazdu,
4. wszelkie inne dokumenty umożliwiające rejestrację pojazdu,
5. wykaz materiałów eksploatacyjnych zastosowanych w pojeździe z uwzględnieniem producenta i parametrów technicznych,
6. pisemne zapewnienie gwaranta o utrzymaniu gwarancji na pojazd w przypadku zamontowania w pojeździe w okresie trwania gwarancji urządzeń pomiarowych systemu monitoringu w technologii GPS przez firmę Cartrack Polska Sp. z o.o. ul. Rtm. W. Pileckiego 67, 02-781 Warszawa
7. potwierdzenie fabrycznego montażu immobilizera lub „certyfikat instalacji” w przypadku montażu immobilizera przez autoryzowany branżowy zakład serwisowy,
8. potwierdzenie fabrycznego montażu autoalarmu lub „certyfikat instalacji” w przypadku montażu autoalarmu przez autoryzowany branżowy zakład serwisowy.
9. potwierdzenie fabrycznego montażu czujników cofania lub „certyfikat instalacji” w przypadku montażu czujników przez autoryzowany branżowy zakład serwisowy,

**3. Wymagany okres gwarancji:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Rodzaj** | **Okres gwarancyjny** |
| Gwarancja mechaniczna | Minimum 48 miesięcy, lub limit minimum 120.000 km |
| Gwarancja na lakier | Minimum 24 miesiące |
| Gwarancja perforacyjna | Minimum 72 miesiące |

Z tytułu Gwarancji Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie wady Przedmiotu objętego Gwarancją, w szczególności zmniejszające jego wartość użytkową, techniczną lub estetyczną.

**4. Specyfikacja**

Towar powinien odpowiadać następującym parametrom technicznym:

**SILNIK**

|  |
| --- |
| Silnik wysokoprężny, diesla |
| Moc maksymalna: min 110 KM |
| Pojemność skokowa: min. 1800 cm3 |
| Maksymalny moment obrotowy: min. 300Nm |
| Norma emisji spalin: zgodna z obowiązującymi uregulowaniami, gwarantująca możliwość rejestracji pojazdu |

**WYMIARY / MASY**

|  |
| --- |
| Rozstaw osi: min. 3000 mm |
| Wysokość pojazdu nieobciążonego: 2050–2650mm |
| Całkowita długość pojazdu: 4950–6000mm |
| Prześwit: min.  150 mm |
| Masa pojazdu: do 2400 kg |
| Dopuszczalna masa całkowita pojazdu: 3,5t |
| Długość przestrzeni ładunkowej: min. 3000 mm |
| Szerokość przestrzeni ładunkowej: min. 1750 mm |
| Wysokość przestrzeni ładunkowej: min. 1850 mm |
| Kubatura przestrzeni ładunkowej: min. 9,5 m3 |

**NADWOZIE/WNĘTRZE**

|  |
| --- |
| Kolor nadwozia: biały, niebieski, czarny – w tym odcienie tych kolorów |
| Ilość miejsc: 2-3 |
| Fotel kierowcy regulowany w co najmniej dwóch płaszczyznach |
| Ilość drzwi (nie licząc drzwi przestrzeni bagażowej): 2 |
| Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie |
| Tylne drzwi (do przestrzeni ładunkowej): drzwi dwuskrzydłowe z kątem otwarcia min. 180° |
| Dostęp do przestrzeni ładunkowej: z minimum jednej strony pojazdu oraz z tyłu pojazdu |
| Metalowa przegroda pomiędzy kabiną a przestrzenią ładunkową |
| Oświetlenie przestrzeni ładunkowej |
| Tapicerka materiałowa |
| Klimatyzacja min. manualna |
| Osłona pod silnikiem |

**UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU**

|  |
| --- |
| Napęd na jedną lub dwie osie |
| Skrzynia biegów: manualna, co najmniej 5-cio stopniowa + przełożenie wsteczne |

**UKŁAD HAMULCOWY**

|  |
| --- |
| Hydrauliczny ze wspomaganiem |
| System min. ABS i ESP |

**UKŁAD KIEROWNICZY**

|  |
| --- |
| Wspomaganie układu kierowniczego |
| Regulowana w dwóch płaszczyznach kolumna kierownicy |

**KOŁA/OPONY**

|  |
| --- |
| Stalowe (z osłonami fabrycznymi lub mini-kołpakami) lub aluminiowe obręcze kół |
| Obręcze o średnicy min. 16” |
| Koło zapasowe pełnowymiarowe lub dojazdowe |
| Wzmacniane opony |

**WYPOSAŻENIE ELEKTRYCZNE**

|  |
| --- |
| Gniazdo elektryczne w kabinie z zasilaniem 12 V (tzw. gniazdo zapalniczki), lub co najmniej jedno gniazdo USB |
| Immobiliser fabryczny i autoalarm |
| Elektrycznie regulowane szyby przednie |
| Centralny zamek sterowany pilotem, |
| Radioodbiornik z systemem Bluetooth umożliwiający podłączenie telefonu oraz prowadzenie rozmów |
| Czujniki parkowania – min. tył |
| Tempomat |

**BEZPIECZEŃSTWO**

|  |
| --- |
| Poduszki powietrzne min. czołowe kierowcy i pasażera |
| Bezwładnościowe trójpunktowe pasy bezpieczeństwa dla kierowcy i pasażera |
| Regulowane zagłówki dla kierowcy i pasażera |
| Trzecie światło „Stop” |

**WYPOSAŻENIE DODATKOWE**

|  |
| --- |
| Komplet dywaników podłogowych gumowych korytkowych (w kolorze czarnym) |
| Wykładzina/osłona podłogi przestrzeni bagażowej |
| Przygotowanie pod montaż relingów dachowych |
| Fabryczny zestaw narzędzi z podnośnikiem |
| Kamizelka odblaskowa – 2 szt. |
| Apteczka |
| Trójkąt ostrzegawczy |
| Gaśnica |
| Hak holowniczy |
| Asystent wjazdu na wzniesienie |

**GWARANCJA**

|  |
| --- |
| Gwarancja mechaniczna\* – min. **48** miesięcy, lub limit min. 120.000 km |
| Gwarancja na lakier – min. **24** miesiące |
| Gwarancja perforacyjna – min. **72** miesiące |
| \*Assistance 24 godziny/dobę w okresie gwarancji |