Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\070_PB\20_PAB\HYDRO-H\CZĘŚĆ III\1_POWIAT SANOCKI\Bród 36 Sanok\Sytuacja bród 36.dwg,pdf PB,15.03.2019 08:04:27,Jolanta.Rowinska,DWG To PDF.pc3,Użytkownika 1 (580.00 x 297.00 mm)_2,1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\070_PB\20_PAB\HYDRO-H\CZĘŚĆ III\1_POWIAT SANOCKI\Bród 36 Sanok\Profil - bród 36.dwg,Druk PB,15.03.2019 08:09:52,Jolanta.Rowinska,DWG To PDF.pc3,Poprzedni rozmiar papieru  (297.00 x 500.00 mm),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\070_PB\20_PAB\HYDRO-H\CZĘŚĆ III\1_POWIAT SANOCKI\Bród 38 Sanok\Sytuacja bród 38.dwg,pdf PB,15.03.2019 08:14:43,Jolanta.Rowinska,DWG To PDF.pc3,Użytkownika 1 (580.00 x 297.00 mm)_2,1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\070_PB\20_PAB\HYDRO-H\CZĘŚĆ III\1_POWIAT SANOCKI\Bród 38 Sanok\Profil - bród 38.dwg,druk PB,15.03.2019 08:22:14,Jolanta.Rowinska,DWG To PDF.pc3,ISO A3 (420.00 x 297.00 mm),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\070_PB\20_PAB\HYDRO-H\CZĘŚĆ III\1_POWIAT SANOCKI\Bród 39, 46 Sanok\Sytuacja bród 39, 46.dwg,pdf PB,15.03.2019 12:10:30,Jolanta.Rowinska,DWG To PDF.pc3,Poprzedni rozmiar papieru  (900.00 x 297.00 mm),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\070_PB\20_PAB\HYDRO-H\CZĘŚĆ III\1_POWIAT SANOCKI\Bród 39, 46 Sanok\Profil bród 46.dwg,druk PB,15.03.2019 12:19:53,Jolanta.Rowinska,DWG To PDF.pc3,Poprzedni rozmiar papieru  (297.00 x 890.00 mm),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\070_PB\20_PAB\HYDRO-H\CZĘŚĆ III\1_POWIAT SANOCKI\Bród 39, 46 Sanok\Profil bród 46.dwg,druk PB,15.03.2019 12:20:12,Jolanta.Rowinska,DWG To PDF.pc3,Poprzedni rozmiar papieru  (297.00 x 890.00 mm),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\070_PB\20_PAB\HYDRO-H\CZĘŚĆ III\1_POWIAT SANOCKI\Bród 39, 46 Sanok\Profil bród 46.dwg,druk PB,15.03.2019 12:20:28,Jolanta.Rowinska,DWG To PDF.pc3,Poprzedni rozmiar papieru  (297.00 x 890.00 mm),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\070_PB\20_PAB\HYDRO-H\CZĘŚĆ III\1_POWIAT SANOCKI\Bród 39, 46 Sanok\Profil bród 46.dwg,druk PB,15.03.2019 12:21:36,Jolanta.Rowinska,DWG To PDF.pc3,Poprzedni rozmiar papieru  (297.00 x 890.00 mm),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\070_PB\20_PAB\HYDRO-H\CZĘŚĆ III\1_POWIAT SANOCKI\Bród 41\Sytuacja bród 41v2.dwg,pdf PB,15.03.2019 12:30:25,Jolanta.Rowinska,DWG To PDF.pc3,Użytkownika 1 (500.00 x 420.00 mm)_1,1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\070_PB\20_PAB\HYDRO-H\CZĘŚĆ III\1_POWIAT SANOCKI\Bród 43\Sytuacja bród 43.dwg,pdf PB,15.03.2019 13:56:00,Jolanta.Rowinska,DWG To PDF.pc3,Poprzedni rozmiar papieru  (750.00 x 420.00 mm),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\070_PB\20_PAB\HYDRO-H\CZĘŚĆ III\1_POWIAT SANOCKI\Bród 41\Profil bród 41v2.dwg,druk PB,15.03.2019 14:09:50,Jolanta.Rowinska,DWG To PDF.pc3,Użytkownika 1 (935.00 x 297.00 mm),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\070_PB\20_PAB\HYDRO-H\CZĘŚĆ III\1_POWIAT SANOCKI\Bród 45\Sytuacja bród 45.dwg,pdf PB,15.03.2019 14:23:00,Jolanta.Rowinska,DWG To PDF.pc3,Użytkownika 1 (570.00 x 297.00 mm),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\070_PB\20_PAB\HYDRO-H\CZĘŚĆ III\1_POWIAT SANOCKI\Bród 45\Profil - bród 45v2.dwg,Układ1,15.03.2019 14:26:59,Jolanta.Rowinska,DWG To PDF.pc3,Użytkownika 1 (420.00 x 297.00 mm),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\070_PB\20_PAB\HYDRO-H\CZĘŚĆ III\1_POWIAT SANOCKI\Mostek 37\Sytuacja_37.dwg,pdf PB,15.03.2019 14:28:42,Jolanta.Rowinska,DWG To PDF.pc3,Poprzedni rozmiar papieru  (560.00 x 297.00 mm),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\070_PB\20_PAB\HYDRO-H\CZĘŚĆ III\1_POWIAT SANOCKI\Mostek 40\Sytuacja_40.dwg,pdf PB,15.03.2019 14:35:21,Jolanta.Rowinska,DWG To PDF.pc3,Użytkownika 1 (570.00 x 297.00 mm),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\070_PB\20_PAB\HYDRO-H\CZĘŚĆ III\1_POWIAT SANOCKI\Mostek 40\profil_40.dwg,PB pdf,15.03.2019 14:59:08,Jolanta.Rowinska,DWG To PDF.pc3,Użytkownika 1 (600.00 x 297.00 mm),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\070_PB\20_PAB\HYDRO-H\CZĘŚĆ III\1_POWIAT SANOCKI\Mostek 40\profil_40.dwg,PB pdf,15.03.2019 14:59:39,Jolanta.Rowinska,DWG To PDF.pc3,Użytkownika 1 (600.00 x 297.00 mm),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\070_PB\20_PAB\HYDRO-H\CZĘŚĆ III\1_POWIAT SANOCKI\Bród 45\Sytuacja bród 45.dwg,pdf PB,15.03.2019 15:06:22,Jolanta.Rowinska,DWG To PDF.pc3,Użytkownika 1 (570.00 x 297.00 mm),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\070_PB\20_PAB\HYDRO-H\CZĘŚĆ III\1_POWIAT SANOCKI\Przepust 69_70_71 Sanok\Profil przepust 70.dwg,Pb ob 70 pdf,15.03.2019 15:20:49,Jolanta.Rowinska,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A3 (297.00 x 420.00 mm),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\070_PB\20_PAB\HYDRO-H\CZĘŚĆ III\1_POWIAT SANOCKI\Przepust 69_70_71 Sanok\Profil przepust 69.dwg,PB ob 69 pdf,15.03.2019 15:21:25,Jolanta.Rowinska,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A3 (297.00 x 420.00 mm),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\070_PB\20_PAB\HYDRO-H\_MOSTKI\Rys. TYP 2.1_2.2 Przekroje typowe umocnienia skarpy kaszyca przy mostku.dwg,PB cz. III i IV  6m,10.04.2019 11:09:36,KaluzaZiobronP,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A3 (297.00 x 420.00 MM),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\100_PW\HYDRO-H\RYSUNKI TYPOWE\Rys. TYP 2.1_2.2 Przekroje typowe umocnienia skarpy kaszyca przy mostku.dwg,PW cz. III i IV 1.5m,10.04.2019 11:14:54,KaluzaZiobronP,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A4 (210.00 x 297.00 MM),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\070_PB\20_PAB\HYDRO-H\_MOSTKI\Rys. TYP 2.1_2.2 Przekroje typowe umocnienia skarpy kaszyca przy mostku.dwg,PBcz. III i IV 1.5m,10.04.2019 11:20:59,KaluzaZiobronP,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A4 (210.00 x 297.00 MM),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\070_PB\20_PAB\HYDRO-H\CZĘŚĆ III\1_POWIAT SANOCKI\Bród 35 Umocnienie 48 Sanok\Przekrój 48.3.dwg,druk PB,10.04.2019 11:23:20,Renata.Bawolska,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A4 (297.00 x 210.00 MM),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\070_PB\20_PAB\HYDRO-H\CZĘŚĆ III\1_POWIAT SANOCKI\Bród 35 Umocnienie 48 Sanok\Przekrój 48.3.dwg,druk PB,10.04.2019 11:25:20,Renata.Bawolska,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A4 (297.00 x 210.00 MM),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\070_PB\20_PAB\HYDRO-H\CZĘŚĆ III\1_POWIAT SANOCKI\Bród 35 Umocnienie 48 Sanok\Przekrój 48.3.dwg,druk PB,10.04.2019 11:25:57,Renata.Bawolska,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A4 (297.00 x 210.00 MM),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\070_PB\20_PAB\HYDRO-H\CZĘŚĆ III\1_POWIAT SANOCKI\Mostek 37\Profil_37.dwg,PB ob 37 pdf,10.04.2019 11:34:39,KaluzaZiobronP,DWG To PDF.pc3,User 1 (500.00 x 297.00 MM),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\070_PB\20_PAB\HYDRO-H\CZĘŚĆ III\1_POWIAT SANOCKI\Bród 38 Sanok\Profil - bród 38.dwg,druk PB,10.04.2019 11:39:36,Renata.Bawolska,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A3 (297.00 x 420.00 MM),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\070_PB\20_PAB\HYDRO-H\CZĘŚĆ III\1_POWIAT SANOCKI\Mostek 40\profil_40.dwg,PB pdf,10.04.2019 11:40:48,KaluzaZiobronP,DWG To PDF.pc3,User 1 (600.00 x 297.00 MM),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\070_PB\20_PAB\HYDRO-H\CZĘŚĆ III\1_POWIAT SANOCKI\Bród 38 Sanok\Profil - bród 38.dwg,druk PB,10.04.2019 11:45:34,Renata.Bawolska,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A3 (297.00 x 420.00 MM),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\070_PB\20_PAB\HYDRO-H\CZĘŚĆ III\1_POWIAT SANOCKI\Bród 38 Sanok\Profil - bród 38.dwg,druk PB,10.04.2019 11:50:01,Renata.Bawolska,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A3 (297.00 x 420.00 MM),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\070_PB\20_PAB\HYDRO-H\CZĘŚĆ III\1_POWIAT SANOCKI\Bród 39, 46 Sanok\Profil - bród 39.dwg,druk PB,10.04.2019 11:58:03,Renata.Bawolska,DWG To PDF.pc3,User 1 (297.00 x 480.00 MM),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\070_PB\20_PAB\HYDRO-H\CZĘŚĆ IV\Mostek 64,65\Profil_64.dwg,PB ob 64 pdf,10.04.2019 11:58:58,KaluzaZiobronP,DWG To PDF.pc3,User 1 (560.00 x 297.00 MM),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\070_PB\20_PAB\HYDRO-H\CZĘŚĆ III\1_POWIAT SANOCKI\Bród 39, 46 Sanok\Profil - bród 39.dwg,druk PB,10.04.2019 11:59:45,Renata.Bawolska,DWG To PDF.pc3,User 1 (297.00 x 480.00 MM),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\070_PB\20_PAB\HYDRO-H\CZĘŚĆ III\1_POWIAT SANOCKI\Bród 38 Sanok\Profil - bród 38.dwg,druk PB,10.04.2019 12:00:38,Renata.Bawolska,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A3 (297.00 x 420.00 MM),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\070_PB\20_PAB\HYDRO-H\CZĘŚĆ III\1_POWIAT SANOCKI\Bród 35 Umocnienie 48 Sanok\Profil - bród 35.dwg,Układ1,10.04.2019 12:05:05,Renata.Bawolska,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A3 (297.00 x 420.00 MM),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\070_PB\20_PAB\HYDRO-H\CZĘŚĆ III\1_POWIAT SANOCKI\Bród 35 Umocnienie 48 Sanok\Profil - bród 35.dwg,Układ1,10.04.2019 12:06:02,Renata.Bawolska,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A3 (297.00 x 420.00 MM),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\070_PB\20_PAB\HYDRO-H\CZĘŚĆ III\1_POWIAT SANOCKI\Bród 35 Umocnienie 48 Sanok\Przekrój 48.3.dwg,druk PB,10.04.2019 12:07:51,Renata.Bawolska,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A4 (297.00 x 210.00 MM),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\070_PB\20_PAB\HYDRO-H\CZĘŚĆ III\1_POWIAT SANOCKI\Bród 36 Sanok\Profil - bród 36.dwg,Druk PB,10.04.2019 12:08:39,Renata.Bawolska,DWG To PDF.pc3,Previous paper size  (297.01 x 500.04 mm),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\070_PB\20_PAB\HYDRO-H\CZĘŚĆ III\1_POWIAT SANOCKI\Bród 36 Sanok\Profil - bród 36.dwg,Druk PB,10.04.2019 12:09:29,Renata.Bawolska,DWG To PDF.pc3,Previous paper size  (297.01 x 500.04 mm),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\070_PB\20_PAB\HYDRO-H\CZĘŚĆ III\1_POWIAT SANOCKI\Bród 38 Sanok\Profil - bród 38.dwg,druk PB,10.04.2019 12:11:12,Renata.Bawolska,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A3 (297.00 x 420.00 MM),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\070_PB\20_PAB\HYDRO-H\CZĘŚĆ III\1_POWIAT SANOCKI\Bród 39, 46 Sanok\Profil - bród 39.dwg,druk PB,10.04.2019 12:12:36,Renata.Bawolska,DWG To PDF.pc3,User 1 (297.00 x 480.00 MM),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\070_PB\20_PAB\HYDRO-H\CZĘŚĆ III\1_POWIAT SANOCKI\Bród 39, 46 Sanok\Profil bród 46.dwg,druk PB,10.04.2019 12:32:04,Renata.Bawolska,DWG To PDF.pc3,Previous paper size  (895.00 x 297.00 mm),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\070_PB\20_PAB\HYDRO-H\CZĘŚĆ III\1_POWIAT SANOCKI\Bród 39, 46 Sanok\Profil bród 46.dwg,druk PB,10.04.2019 12:32:19,Renata.Bawolska,DWG To PDF.pc3,Previous paper size  (895.00 x 297.00 mm),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\070_PB\20_PAB\HYDRO-H\CZĘŚĆ III\1_POWIAT SANOCKI\Bród 39, 46 Sanok\Profil bród 46.dwg,druk PB,10.04.2019 12:33:32,Renata.Bawolska,DWG To PDF.pc3,Previous paper size  (895.00 x 297.00 mm),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\070_PB\20_PAB\HYDRO-H\CZĘŚĆ III\1_POWIAT SANOCKI\Bród 39, 46 Sanok\Profil bród 46.dwg,druk PB,10.04.2019 12:35:42,Renata.Bawolska,DWG To PDF.pc3,Previous paper size  (895.00 x 297.00 mm),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\070_PB\20_PAB\HYDRO-H\CZĘŚĆ III\1_POWIAT SANOCKI\Bród 39, 46 Sanok\Profil bród 46.dwg,druk PB,10.04.2019 12:36:25,Renata.Bawolska,DWG To PDF.pc3,Previous paper size  (895.00 x 297.00 mm),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\070_PB\20_PAB\HYDRO-H\CZĘŚĆ III\1_POWIAT SANOCKI\Bród 41\Profil bród 41v2.dwg,druk PB,10.04.2019 12:49:39,Renata.Bawolska,DWG To PDF.pc3,User 1 (950.00 x 297.00 MM),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\070_PB\20_PAB\HYDRO-H\CZĘŚĆ III\1_POWIAT SANOCKI\Bród 43\Profil - bród 43.dwg,druk PB,10.04.2019 12:58:57,Renata.Bawolska,DWG To PDF.pc3,Previous paper size  (297.00 x 690.00 mm),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\070_PB\20_PAB\HYDRO-H\CZĘŚĆ III\1_POWIAT SANOCKI\Bród 45\Profil - bród 45.dwg,Układ1,10.04.2019 13:05:20,Renata.Bawolska,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A3 (297.00 x 420.00 MM),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\070_PB\20_PAB\HYDRO-H\CZĘŚĆ III\1_POWIAT SANOCKI\Mostek 37\Profil_37.dwg,PB ob 37 pdf,10.04.2019 13:17:44,Renata.Bawolska,DWG To PDF.pc3,User 1 (297.00 x 480.00 MM),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\070_PB\20_PAB\HYDRO-H\CZĘŚĆ III\1_POWIAT SANOCKI\Mostek 37\Profil_37.dwg,PB ob 37 pdf,10.04.2019 13:18:48,Renata.Bawolska,DWG To PDF.pc3,User 1 (297.00 x 480.00 MM),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\070_PB\20_PAB\HYDRO-H\CZĘŚĆ III\1_POWIAT SANOCKI\Mostek 40\profil_40.dwg,PB pdf,10.04.2019 13:20:11,Renata.Bawolska,DWG To PDF.pc3,User 1 (590.00 x 297.00 MM),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\070_PB\20_PAB\HYDRO-H\CZĘŚĆ III\1_POWIAT SANOCKI\Przepust 69_70_71 Sanok\Profil przepust 69.dwg,PB ob 69 pdf,10.04.2019 14:08:06,Renata.Bawolska,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A3 (297.00 x 420.00 MM),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\070_PB\20_PAB\HYDRO-H\CZĘŚĆ III\1_POWIAT SANOCKI\Przepust 69_70_71 Sanok\Profil przepust 70.dwg,Pb ob 70 pdf,10.04.2019 14:10:26,Renata.Bawolska,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A3 (297.00 x 420.00 MM),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\070_PB\20_PAB\HYDRO-H\CZĘŚĆ III\1_POWIAT SANOCKI\Przepust 69_70_71 Sanok\Profil przepust 71.dwg,Pb ob 71 pdf,10.04.2019 14:14:21,Renata.Bawolska,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A3 (297.00 x 420.00 MM),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\070_PB\20_PAB\HYDRO-H\CZĘŚĆ III\1_POWIAT SANOCKI\Mostek 37\Sytuacja_37.dwg,pdf PB,12.04.2019 10:27:03,Renata.Bawolska,DWG To PDF.pc3,User 1 (570.00 x 297.00 MM),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\070_PB\20_PAB\HYDRO-H\CZĘŚĆ III\Bród 22, Mostek 23\Sytuacja bród 22, mostek 23.dwg,pdf PB,12.04.2019 10:40:52,Renata.Bawolska,DWG To PDF.pc3,Previous paper size  (750.02 x 296.97 mm),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\070_PB\20_PAB\HYDRO-H\_PRZEPUSTY\Przekroje konstrukcyjne odtworzenia szlaków zrywkowych.dwg,PB CZ. sanok,15.04.2019 15:49:29,Renata.Bawolska,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A4 (210.00 x 297.00 MM),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\070_PB\20_PAB\HYDRO-H\_PRZEPUSTY\Przekroje konstrukcyjne odtworzenia szlaków zrywkowych.dwg,PB CZ. III i IV,15.04.2019 15:50:26,Renata.Bawolska,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A4 (297.00 x 210.00 MM),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\070_PB\20_PAB\HYDRO-H\_BUDOWA BRODÓW\przekrój typowy.dwg,TYPOWY PB CZĘŚĆ III IV - LESKO,15.04.2019 16:10:54,Renata.Bawolska,DWG To PDF.pc3,User 1 (900.00 x 297.00 MM),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\070_PB\20_PAB\HYDRO-H\_BUDOWA BRODÓW\przekrój typowy.dwg,TYPOWY PB CZĘŚĆ III IV - LESKO,15.04.2019 16:26:07,Renata.Bawolska,DWG To PDF.pc3,User 1 (900.00 x 297.00 MM),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\100_PW\HYDRO-H\RYSUNKI TYPOWE\Rys. TYP.6 Przekroje typowe dylowanki.dwg,PW CZ. III i IV,15.04.2019 17:02:50,Renata.Bawolska,DWG To PDF.pc3,ISO expand A3 (420.00 x 297.00 MM),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\070_PB\20_PAB\HYDRO-H\_UMOCNIENIE SKARPY\Przekrój typowy- UMOCNIENIE NARZUTEM KAMIENNYM.dwg,TYPOWY CZĘŚĆ  III i IV,16.04.2019 07:14:05,Renata.Bawolska,AutoCAD PDF (General Documentation).pc3,ISO A4 (210.00 x 297.00 MM),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\100_PW\HYDRO-H\RYSUNKI TYPOWE\Rys. TYP 1 Przekroje typowe brodu.dwg,TYPOWY PW CZ III i IV,16.04.2019 08:13:31,Renata.Bawolska,DWG To PDF.pc3,User 1 (1000.00 x 297.00 MM),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\070_PB\20_PAB\HYDRO-H\Orientacja\Orientacja_Baligrod cz.III i cz. IV.dwg,Baligród PB LESKO,16.04.2019 09:24:42,Renata.Bawolska,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A3 (297.00 x 420.00 MM),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\070_PB\20_PAB\HYDRO-H\Orientacja\Orientacja_Baligrod cz.III i cz. IV.dwg,Baligród PB SANOK,16.04.2019 09:46:04,Renata.Bawolska,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A3 (297.00 x 420.00 MM),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\070_PB\20_PAB\HYDRO-H\Orientacja\Orientacja_Baligrod cz.III i cz. IV.dwg,Baligród PB SANOK,16.04.2019 10:06:27,Renata.Bawolska,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A3 (297.00 x 420.00 MM),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\070_PB\20_PAB\HYDRO-H\Orientacja\Orientacja_Baligrod cz.III i cz. IV.dwg,Baligród PB SANOK,16.04.2019 10:07:25,Renata.Bawolska,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A3 (297.00 x 420.00 MM),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\070_PB\20_PAB\HYDRO-H\Orientacja\Orientacja_Baligrod cz.III i cz. IV.dwg,Baligród PB SANOK,16.04.2019 10:13:14,Renata.Bawolska,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A3 (297.00 x 420.00 MM),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\070_PB\20_PAB\HYDRO-H\Orientacja\Orientacja_Baligrod cz.III i cz. IV.dwg,Baligród PB SANOK,16.04.2019 10:17:58,Renata.Bawolska,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A3 (297.00 x 420.00 MM),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\070_PB\20_PAB\HYDRO-H\Orientacja\Orientacja_Baligrod cz.III i cz. IV.dwg,Baligród PB LESKO,16.04.2019 10:20:47,Renata.Bawolska,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A3 (297.00 x 420.00 MM),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\070_PB\20_PAB\HYDRO-H\CZĘŚĆ III\1_POWIAT SANOCKI\Bród 39, 46 Sanok\Profil - bród 39.dwg,druk PB,16.04.2019 13:52:42,Renata.Bawolska,DWG To PDF.pc3,User 1 (297.00 x 480.00 MM),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\070_PB\20_PAB\HYDRO-H\CZĘŚĆ III\1_POWIAT SANOCKI\Bród 36 Sanok\Profil - bród 36.dwg,Druk PB,16.04.2019 13:57:06,Renata.Bawolska,DWG To PDF.pc3,Previous paper size  (297.01 x 500.04 mm),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\070_PB\20_PAB\HYDRO-H\CZĘŚĆ III\1_POWIAT SANOCKI\Bród 39, 46 Sanok\Profil bród 46.dwg,druk PB,16.04.2019 14:03:46,Renata.Bawolska,DWG To PDF.pc3,User 1 (900.00 x 297.00 MM),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\070_PB\20_PAB\HYDRO-H\CZĘŚĆ III\1_POWIAT SANOCKI\Przepust 69_70_71 Sanok\Profil przepust 69.dwg,PB ob 69 pdf,16.04.2019 14:25:45,Renata.Bawolska,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A3 (297.00 x 420.00 MM),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\070_PB\20_PAB\HYDRO-H\_PRZEPUSTY\Przekrój typowy- przepust.dwg,pdf PB SANOK,16.04.2019 15:00:57,Renata.Bawolska,DWG To PDF.pc3,User 1 (800.00 x 297.00 MM),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\070_PB\20_PAB\HYDRO-H\_PRZEPUSTY\Przekrój typowy- przepust.dwg,PDF TYPOWY CZĘŚĆ III i IV,16.04.2019 15:02:23,Renata.Bawolska,DWG To PDF.pc3,User 1 (800.00 x 297.00 MM),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\070_PB\20_PAB\HYDRO-H\_PRZEPUSTY\Przekroje konstrukcyjne odtworzenia szlaków zrywkowych.dwg,PB CZ. sanok,16.04.2019 15:11:17,Renata.Bawolska,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A4 (210.00 x 297.00 MM),1:1,
