Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\070_PB\20_PAB\HYDRO-H\CZĘŚĆ III\Bród 13\Profil - bród 13.dwg,druk PB,21.03.2019 12:13:01,Jolanta.Rowinska,DWG To PDF.pc3,Poprzedni rozmiar papieru  (570.00 x 297.00 mm),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\070_PB\20_PAB\HYDRO-H\CZĘŚĆ III\Bród 14\Sytuacja bród 14.dwg,pdf PB,21.03.2019 12:15:09,Jolanta.Rowinska,DWG To PDF.pc3,Użytkownika 1 (570.00 x 297.00 mm),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\070_PB\20_PAB\HYDRO-H\CZĘŚĆ III\Bród 15\Sytuacja bród 15.dwg,pdf PB,21.03.2019 12:19:34,Jolanta.Rowinska,DWG To PDF.pc3,Użytkownika 1 (570.00 x 297.00 mm),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\070_PB\20_PAB\HYDRO-H\CZĘŚĆ III\Bród 16, Umocnienie 27\Sytuacja bród 16,umocnienie 27.dwg,PB ob 27 i 16 pdf,21.03.2019 12:23:53,Jolanta.Rowinska,DWG To PDF.pc3,Poprzedni rozmiar papieru  (750.00 x 297.00 mm),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\070_PB\20_PAB\HYDRO-H\CZĘŚĆ III\Bród 16, Umocnienie 27\Profil - bród 16.dwg,PDF PB,21.03.2019 12:28:39,Jolanta.Rowinska,DWG To PDF.pc3,Poprzedni rozmiar papieru  (750.02 x 296.97 mm),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\070_PB\20_PAB\HYDRO-H\CZĘŚĆ III\Bród 16, Umocnienie 27\Przekrój umocnienie 27.dwg,druk PB,21.03.2019 12:29:48,Jolanta.Rowinska,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A3 (297.00 x 420.00 mm),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\070_PB\20_PAB\HYDRO-H\CZĘŚĆ III\Bród 16, Umocnienie 27\Przekrój umocnienie 27.dwg,druk PB,21.03.2019 12:30:13,Jolanta.Rowinska,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A3 (297.00 x 420.00 mm),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\070_PB\20_PAB\HYDRO-H\CZĘŚĆ III\Bród 17\Sytuacja bród 17.dwg,pdf PB,21.03.2019 12:31:51,Jolanta.Rowinska,DWG To PDF.pc3,Użytkownika 1 (570.00 x 297.00 mm),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\070_PB\20_PAB\HYDRO-H\CZĘŚĆ III\Bród 18\Sytuacja bród 18.dwg,pdf PB,21.03.2019 12:35:28,Jolanta.Rowinska,DWG To PDF.pc3,Użytkownika 1 (570.00 x 297.00 mm),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\070_PB\20_PAB\HYDRO-H\CZĘŚĆ III\Bród 18\Profil - bród 18.dwg,druk PB,21.03.2019 12:41:36,Jolanta.Rowinska,DWG To PDF.pc3,Użytkownika 1 (530.00 x 297.00 mm),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\070_PB\20_PAB\HYDRO-H\CZĘŚĆ III\Bród 21\Sytuacja bród 21.dwg,pdf PB,21.03.2019 12:43:03,Jolanta.Rowinska,DWG To PDF.pc3,Użytkownika 1 (570.00 x 297.00 mm),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\070_PB\20_PAB\HYDRO-H\CZĘŚĆ III\Bród 22, Mostek 23\Sytuacja bród 22, mostek 23.dwg,pdf PB,21.03.2019 12:46:32,Jolanta.Rowinska,DWG To PDF.pc3,Poprzedni rozmiar papieru  (750.02 x 296.97 mm),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\070_PB\20_PAB\HYDRO-H\CZĘŚĆ III\Bród 22, Mostek 23\Profil bród 22.dwg,druk PB,21.03.2019 12:48:03,Jolanta.Rowinska,DWG To PDF.pc3,Poprzedni rozmiar papieru  (297.00 x 480.00 mm),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\070_PB\20_PAB\HYDRO-H\CZĘŚĆ III\Bród 22, Mostek 23\Profile_23.dwg,23 PB pdf,21.03.2019 12:49:13,Jolanta.Rowinska,DWG To PDF.pc3,Użytkownika 1 (600.00 x 297.00 mm),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\070_PB\20_PAB\HYDRO-H\CZĘŚĆ III\Bród 24\Sytuacja bród 24.dwg,pdf PB,21.03.2019 12:50:21,Jolanta.Rowinska,DWG To PDF.pc3,Użytkownika 1 (570.00 x 297.00 mm),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\070_PB\20_PAB\HYDRO-H\CZĘŚĆ III\Bród 25\Sytuacja bród 25.dwg,pdf PB,21.03.2019 12:54:01,Jolanta.Rowinska,DWG To PDF.pc3,Użytkownika 1 (570.00 x 297.00 mm),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\070_PB\20_PAB\HYDRO-H\CZĘŚĆ III\Bród 25\Profil - bród 25.dwg,PB pdf,21.03.2019 12:55:50,Jolanta.Rowinska,DWG To PDF.pc3,Poprzedni rozmiar papieru  (297.00 x 480.00 mm),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\070_PB\20_PAB\HYDRO-H\CZĘŚĆ III\Bród 30\Sytuacja bród 30.dwg,druk PB,21.03.2019 12:57:56,Jolanta.Rowinska,DWG To PDF.pc3,Użytkownika 1 (570.00 x 297.00 mm),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\070_PB\20_PAB\HYDRO-H\CZĘŚĆ III\Bród 30\Profil - bród 30.dwg,PB pdf,21.03.2019 16:32:08,Jolanta.Rowinska,DWG To PDF.pc3,Poprzedni rozmiar papieru  (297.00 x 480.00 mm),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\070_PB\20_PAB\HYDRO-H\CZĘŚĆ III\Bród 81, Umocnienie80\Sytuacja bród 81, umocnienie 80.dwg,pdf PB 80  81,21.03.2019 16:33:59,Jolanta.Rowinska,DWG To PDF.pc3,Użytkownika 1 (780.00 x 420.00 mm),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\070_PB\20_PAB\HYDRO-H\CZĘŚĆ III\Bród 81, Umocnienie80\Przekroje umocnienia 80.dwg,Druk PB,21.03.2019 16:37:05,Jolanta.Rowinska,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A3 (297.00 x 420.00 mm),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\070_PB\20_PAB\HYDRO-H\CZĘŚĆ III\Bród 81, Umocnienie80\Przekroje umocnienia 80.dwg,Druk PB,21.03.2019 16:37:24,Jolanta.Rowinska,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A3 (297.00 x 420.00 mm),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\070_PB\20_PAB\HYDRO-H\CZĘŚĆ III\Bród 81, Umocnienie80\Profil - bród 81.dwg,pdf,21.03.2019 16:38:28,Jolanta.Rowinska,DWG To PDF.pc3,Poprzedni rozmiar papieru  (650.00 x 297.00 mm),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\070_PB\20_PAB\HYDRO-H\CZĘŚĆ III\Bród 82\Sytuacja bród 82.dwg,pdf PB,21.03.2019 16:39:59,Jolanta.Rowinska,DWG To PDF.pc3,Użytkownika 1 (570.00 x 297.00 mm),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\070_PB\20_PAB\HYDRO-H\CZĘŚĆ III\Bród 82\Profil bród 82.dwg,PB pdf,21.03.2019 16:43:27,Jolanta.Rowinska,DWG To PDF.pc3,Użytkownika 1 (680.00 x 297.00 mm),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\070_PB\20_PAB\HYDRO-H\CZĘŚĆ III\Mostek 26\Profil_26.dwg,PB ob 26 pdf,21.03.2019 16:46:41,Jolanta.Rowinska,DWG To PDF.pc3,Użytkownika 1 (500.00 x 297.00 mm),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\070_PB\20_PAB\HYDRO-H\CZĘŚĆ III\Mostek 26\Sytuacja_26.dwg,pdf PB 26,21.03.2019 16:47:40,Jolanta.Rowinska,DWG To PDF.pc3,Użytkownika 1 (600.00 x 297.00 mm),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\070_PB\20_PAB\HYDRO-H\CZĘŚĆ III\Mostek 28, 29\Profil_29.dwg,PB ob 29 pdf,21.03.2019 17:00:12,Jolanta.Rowinska,DWG To PDF.pc3,Użytkownika 1 (600.00 x 297.00 mm),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\070_PB\20_PAB\HYDRO-H\CZĘŚĆ III\Przepust 12\Sytuacja_12.dwg,pdf PB,21.03.2019 17:02:46,Jolanta.Rowinska,DWG To PDF.pc3,Użytkownika 1 (570.00 x 297.00 mm),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\070_PB\20_PAB\HYDRO-H\CZĘŚĆ III\Przepust 19, Mostek 20\Sytuacja_19, 20.dwg,pdf PB,21.03.2019 17:06:57,Jolanta.Rowinska,DWG To PDF.pc3,Użytkownika 1 (700.00 x 297.00 mm),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\070_PB\20_PAB\HYDRO-H\CZĘŚĆ III\Przepust 19, Mostek 20\Profile_20.dwg,20PB pdf,21.03.2019 17:13:14,Jolanta.Rowinska,DWG To PDF.pc3,Użytkownika 1 (600.00 x 297.00 mm),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\070_PB\20_PAB\HYDRO-H\CZĘŚĆ III\Przepust 31\Sytuacja_31.dwg,pdf PB,21.03.2019 17:15:10,Jolanta.Rowinska,DWG To PDF.pc3,Poprzedni rozmiar papieru  (570.00 x 297.00 mm),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\070_PB\20_PAB\HYDRO-H\CZĘŚĆ III\Przepust 73_76\Sytuacja_73_76.dwg,pdf PB 73,21.03.2019 17:17:43,Jolanta.Rowinska,DWG To PDF.pc3,Użytkownika 1 (600.00 x 297.00 mm),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\070_PB\20_PAB\HYDRO-H\CZĘŚĆ III\Przepust 73_76\profil podłużny - przepsut 76.dwg,pdf PB,21.03.2019 17:21:11,Jolanta.Rowinska,DWG To PDF.pc3,Poprzedni rozmiar papieru  (750.02 x 296.97 mm),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\070_PB\20_PAB\HYDRO-H\CZĘŚĆ III\Przepust 73_76\profil podłużny - przepsut 76.dwg,pdf PB,21.03.2019 17:22:00,Jolanta.Rowinska,DWG To PDF.pc3,Poprzedni rozmiar papieru  (750.02 x 296.97 mm),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\070_PB\20_PAB\HYDRO-H\CZĘŚĆ III\Przepust 77_78\Sytuacja_77_78.dwg,pdf PB 77 78,21.03.2019 17:24:10,Jolanta.Rowinska,DWG To PDF.pc3,Poprzedni rozmiar papieru  (1000.00 x 594.00 mm),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\070_PB\20_PAB\HYDRO-H\CZĘŚĆ III\Przepust 77_78\Profil 77.dwg,PB ob 77 pdf,21.03.2019 17:27:43,Jolanta.Rowinska,DWG To PDF.pc3,Poprzedni rozmiar papieru  (650.00 x 297.00 mm),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\070_PB\20_PAB\HYDRO-H\CZĘŚĆ III\Przepust 77_78\Profil 78.dwg,PB on 78 pdf,21.03.2019 17:28:31,Jolanta.Rowinska,DWG To PDF.pc3,Użytkownika 1 (600.00 x 297.00 mm),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\070_PB\20_PAB\HYDRO-H\CZĘŚĆ III\Przepust 77_78\Profil 78.dwg,PB on 78 pdf,21.03.2019 17:29:36,Jolanta.Rowinska,DWG To PDF.pc3,Użytkownika 1 (600.00 x 297.00 mm),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\070_PB\20_PAB\HYDRO-H\CZĘŚĆ III\Przepust 19, Mostek 20\Profile_20.dwg,20PB pdf,22.03.2019 16:37:52,KaluzaZiobronP,DWG To PDF.pc3,Previous paper size  (600.00 x 297.00 mm),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\070_PB\20_PAB\HYDRO-H\CZĘŚĆ III\Przepust 19, Mostek 20\Sytuacja_19, 20.dwg,pdf PB,22.03.2019 16:54:06,KaluzaZiobronP,DWG To PDF.pc3,User 1 (720.00 x 297.00 MM),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\070_PB\20_PAB\HYDRO-H\CZĘŚĆ III\Bród 22, Mostek 23\Sytuacja bród 22, mostek 23.dwg,pdf PB,28.03.2019 18:18:07,KaluzaZiobronP,DWG To PDF.pc3,Previous paper size  (750.00 x 297.00 mm),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\070_PB\20_PAB\HYDRO-H\CZĘŚĆ III\Mostek 28, 29\Sytuacja_28, 29.dwg,pdf PB,08.04.2019 13:59:08,KaluzaZiobronP,DWG To PDF.pc3,User 1 (750.00 x 420.00 MM),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\070_PB\20_PAB\HYDRO-H\CZĘŚĆ III\Bród 11\Profil - bród 11.dwg,pdf,11.04.2019 11:42:09,Renata.Bawolska,DWG To PDF.pc3,Previous paper size  (590.04 x 296.97 mm),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\070_PB\20_PAB\HYDRO-H\CZĘŚĆ III\Bród 11\Profil - bród 11.dwg,pdf,11.04.2019 11:42:51,Renata.Bawolska,DWG To PDF.pc3,Previous paper size  (590.04 x 296.97 mm),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\070_PB\20_PAB\HYDRO-H\CZĘŚĆ III\Bród 13\Profil - bród 13.dwg,druk PB,11.04.2019 11:49:48,Renata.Bawolska,DWG To PDF.pc3,User 1 (570.00 x 297.00 MM),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\070_PB\20_PAB\HYDRO-H\CZĘŚĆ III\Bród 14\Profil bród 14.dwg,druk PB,11.04.2019 12:08:03,Renata.Bawolska,DWG To PDF.pc3,User 1 (540.00 x 297.00 MM),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\070_PB\20_PAB\HYDRO-H\CZĘŚĆ III\Bród 14\Profil bród 14.dwg,druk PB,11.04.2019 12:09:12,Renata.Bawolska,DWG To PDF.pc3,User 1 (540.00 x 297.00 MM),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\070_PB\20_PAB\HYDRO-H\CZĘŚĆ III\Bród 15\Profil - bród 15.dwg,druk PB,11.04.2019 12:13:26,Renata.Bawolska,DWG To PDF.pc3,Previous paper size  (297.01 x 500.04 mm),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\070_PB\20_PAB\HYDRO-H\CZĘŚĆ III\Bród 15\Profil - bród 15.dwg,druk PB,11.04.2019 12:15:11,Renata.Bawolska,DWG To PDF.pc3,Previous paper size  (297.01 x 500.04 mm),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\070_PB\20_PAB\HYDRO-H\CZĘŚĆ III\Bród 15\Profil - bród 15.dwg,druk PB,11.04.2019 12:16:30,Renata.Bawolska,DWG To PDF.pc3,Previous paper size  (297.01 x 500.04 mm),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\070_PB\20_PAB\HYDRO-H\CZĘŚĆ III\Bród 16, Umocnienie 27\Przekrój umocnienie 27.dwg,druk PB,11.04.2019 12:24:16,Renata.Bawolska,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A3 (297.00 x 420.00 MM),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\070_PB\20_PAB\HYDRO-H\CZĘŚĆ III\Bród 17\Profil - bród 17.dwg,Układ1,11.04.2019 13:19:11,Renata.Bawolska,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A3 (297.00 x 420.00 MM),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\070_PB\20_PAB\HYDRO-H\CZĘŚĆ III\Bród 18\Profil - bród 18.dwg,druk PB,11.04.2019 13:24:04,Renata.Bawolska,DWG To PDF.pc3,User 1 (540.00 x 297.00 MM),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\070_PB\20_PAB\HYDRO-H\CZĘŚĆ III\Bród 21\Profil - bród 21.dwg,druk PB,11.04.2019 13:28:41,Renata.Bawolska,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A3 (297.00 x 420.00 MM),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\070_PB\20_PAB\HYDRO-H\CZĘŚĆ III\Bród 22, Mostek 23\Profil bród 22.dwg,druk PB,11.04.2019 13:32:16,Renata.Bawolska,DWG To PDF.pc3,Previous paper size  (500.00 x 297.00 mm),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\070_PB\20_PAB\HYDRO-H\CZĘŚĆ III\Bród 24\Profil - bród 24.dwg,druk PB,11.04.2019 13:36:12,Renata.Bawolska,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A3 (297.00 x 420.00 MM),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\070_PB\20_PAB\HYDRO-H\CZĘŚĆ III\Bród 25\Profil - bród 25.dwg,PB pdf,11.04.2019 13:38:19,Renata.Bawolska,DWG To PDF.pc3,Previous paper size  (500.00 x 297.00 mm),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\070_PB\20_PAB\HYDRO-H\CZĘŚĆ III\Bród 30\Profil - bród 30.dwg,PB pdf,11.04.2019 13:40:48,Renata.Bawolska,DWG To PDF.pc3,Previous paper size  (500.00 x 297.00 mm),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\070_PB\20_PAB\HYDRO-H\CZĘŚĆ III\Bród 30\Profil - bród 30.dwg,PB pdf,11.04.2019 13:42:24,Renata.Bawolska,DWG To PDF.pc3,Previous paper size  (500.00 x 297.00 mm),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\070_PB\20_PAB\HYDRO-H\CZĘŚĆ III\Bród 25\Profil - bród 25.dwg,PB pdf,11.04.2019 13:43:53,Renata.Bawolska,DWG To PDF.pc3,Previous paper size  (500.00 x 297.00 mm),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\070_PB\20_PAB\HYDRO-H\CZĘŚĆ III\Bród 81, Umocnienie80\Profil - bród 81.dwg,pdf,11.04.2019 13:46:13,Renata.Bawolska,DWG To PDF.pc3,User 1 (650.00 x 297.00 MM),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\070_PB\20_PAB\HYDRO-H\CZĘŚĆ III\Bród 81, Umocnienie80\Sytuacja bród 81, umocnienie 80.dwg,pdf PB 80  81,11.04.2019 14:12:54,Renata.Bawolska,DWG To PDF.pc3,Previous paper size  (750.00 x 420.00 mm),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\070_PB\20_PAB\HYDRO-H\CZĘŚĆ III\Bród 82\Profil bród 82.dwg,PB pdf,11.04.2019 14:28:15,Renata.Bawolska,DWG To PDF.pc3,User 1 (700.00 x 297.00 MM),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\070_PB\20_PAB\HYDRO-H\CZĘŚĆ III\Bród 16, Umocnienie 27\Sytuacja bród 16,umocnienie 27.dwg,PB ob 27 i 16 pdf,11.04.2019 14:36:35,Renata.Bawolska,DWG To PDF.pc3,Previous paper size  (750.02 x 296.97 mm),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\070_PB\20_PAB\HYDRO-H\CZĘŚĆ III\Przepust 31\profil podłuzny - przepust 31.dwg,PB ob 31 pdf,11.04.2019 15:04:04,Renata.Bawolska,DWG To PDF.pc3,User 1 (650.00 x 297.00 MM),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\070_PB\20_PAB\HYDRO-H\CZĘŚĆ III\Mostek 26\Profil_26.dwg,PB ob 26 pdf,12.04.2019 10:51:40,Renata.Bawolska,DWG To PDF.pc3,Previous paper size  (500.00 x 297.00 mm),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\070_PB\20_PAB\HYDRO-H\CZĘŚĆ III\Mostek 26\Sytuacja_26.dwg,pdf PB 26,12.04.2019 10:54:24,Renata.Bawolska,DWG To PDF.pc3,User 1 (590.00 x 297.00 MM),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\070_PB\20_PAB\HYDRO-H\CZĘŚĆ III\Przepust 19, Mostek 20\Profile_20.dwg,20PB pdf,12.04.2019 11:06:17,Renata.Bawolska,DWG To PDF.pc3,User 1 (590.00 x 297.00 MM),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\070_PB\20_PAB\HYDRO-H\CZĘŚĆ III\Przepust 19, Mostek 20\Sytuacja_19, 20.dwg,pdf PB,12.04.2019 11:18:20,Renata.Bawolska,DWG To PDF.pc3,Previous paper size  (750.02 x 296.97 mm),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\070_PB\20_PAB\HYDRO-H\Orientacja\Orientacja_Baligrod cz.III i cz. IV.dwg,Baligród PB LESKO,16.04.2019 09:20:03,Renata.Bawolska,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A3 (297.00 x 420.00 MM),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\070_PB\20_PAB\HYDRO-H\Orientacja\Orientacja_Baligrod cz.III i cz. IV.dwg,Baligród PB LESKO,16.04.2019 09:20:48,Renata.Bawolska,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A3 (297.00 x 420.00 MM),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\070_PB\20_PAB\HYDRO-H\Orientacja\Orientacja_Baligrod cz.III i cz. IV.dwg,Baligród PB SANOK,16.04.2019 09:21:21,Renata.Bawolska,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A3 (297.00 x 420.00 MM),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\070_PB\20_PAB\HYDRO-H\Orientacja\Orientacja_Baligrod cz.III i cz. IV.dwg,Baligród PB LESKO,16.04.2019 10:23:35,Renata.Bawolska,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A3 (297.00 x 420.00 MM),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\070_PB\20_PAB\HYDRO-H\CZĘŚĆ III\1_POWIAT SANOCKI\Bród 39, 46 Sanok\Sytuacja bród 39, 46.dwg,pdf PB,16.04.2019 11:31:00,Renata.Bawolska,DWG To PDF.pc3,User 1 (900.00 x 297.00 MM),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\070_PB\20_PAB\HYDRO-H\_BUDOWA BRODÓW\przekrój typowy.dwg,TYPOWY PB III SANOK,16.04.2019 15:04:20,Renata.Bawolska,DWG To PDF.pc3,User 1 (800.00 x 297.00 MM),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\070_PB\20_PAB\HYDRO-H\CZĘŚĆ IV\Przepust 66,67,68\Profil Przepust 66_67_68.dwg,pdf 67,17.04.2019 08:55:44,KaluzaZiobronP,DWG To PDF.pc3,Previous paper size  (650.00 x 297.00 mm),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\070_PB\20_PAB\HYDRO-H\CZĘŚĆ IV\Przepust 66,67,68\Profil Przepust 66_67_68.dwg,PB 66,17.04.2019 08:56:22,KaluzaZiobronP,DWG To PDF.pc3,Previous paper size  (650.00 x 297.00 mm),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\070_PB\20_PAB\HYDRO-H\CZĘŚĆ III\Przepust 12\profil podłuzny - przepust 12.dwg,PB ob 12 pdf,18.04.2019 08:52:22,Mateusz.Gadek,DWG To PDF.pc3,297x580,1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\070_PB\20_PAB\HYDRO-H\CZĘŚĆ IV\Bród 56 i Mostek 57\Profil Mostek 57.dwg,PB ob 57 pdf,18.04.2019 11:17:00,Mateusz.Gadek,DWG To PDF.pc3,720.00 x 297.00,1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\070_PB\20_PAB\HYDRO-H\CZĘŚĆ IV\Bród 56 i Mostek 57\Profil Mostek 57.dwg,PB ob 57 pdf,18.04.2019 11:19:16,Mateusz.Gadek,DWG To PDF.pc3,720.00 x 297.00,1:1,
C:\Users\mateusz.gadek\Desktop\NAKLEJKA NA TECZKE.dwg,Układ1,18.04.2019 12:59:52,Mateusz.Gadek,Xerox 7855ps (tymczasowe).pc3,A4 (210 x 297 mm),1:1,
C:\Users\mateusz.gadek\Desktop\NAKLEJKA NA TECZKE.dwg,Układ1,18.04.2019 13:00:44,Mateusz.Gadek,Xerox 7855ps (tymczasowe).pc3,A4 (210 x 297 mm),1:1,
C:\Users\mateusz.gadek\Desktop\NAKLEJKA NA TECZKE.dwg,Układ1,18.04.2019 13:16:46,Mateusz.Gadek,Xerox 7855ps (tymczasowe).pc3,A4 (210 x 297 mm),1:1,
C:\Users\mateusz.gadek\Desktop\NAKLEJKA NA TECZKE.dwg,Układ1,18.04.2019 13:17:32,Mateusz.Gadek,Xerox 7855ps (tymczasowe).pc3,A4 (210 x 297 mm),1:1,
Z:\Baligród\17062-Baligrod_cz2\000\100_PW\HYDRO-H\CZĘŚĆ IV\Przepust 66,67,68\Profil Przepust 66_67_68.dwg,pdf 67,19.04.2019 09:34:07,Renata.Bawolska,DWG To PDF.pc3,User 1 (1300.00 x 297.00 MM),1:1,
