|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | |  |  | | |  |  |  |  | |  |  |  |
| **Specyfikacja techniczna dla aparatu telefonicznego z grupy III** | | | | | | | | | | |  | |  |  |  |
| ***Parametry techniczne zaoferowanych modeli telefonów mogą być wyższe ale nie niższa niż:*** | | | | | | | | | | |  | |  |  |  |
|  | |  | Wymiary ekranu: | | | | 6,4” FHD+ 1080 x 2400 | | | | |
|  | |  | Typ ekranu: | | |  | 90Hz Super AMOLED ; Infinity-U Display, GG5 | | | | |
|  | |  | Pamięć RAM: | | | | 6 GB | | | | |
|  | |  | Pamięć wbudowana: | | | | 128 GB | | | | |
|  | |  | Aparat tylny: | | |  | 48 MP (OIS / Główny ; F2.0) | | | | |
|  | |  |  | | |  | 8 MP (Ultraszerokokątny ; F2.2) | | | | |
|  | |  |  | | |  | 5 MP (Macro ; F2.4) | | | | |
|  | |  |  | | |  | 2 MP (Głębi ; F2.4) | | | | |
|  | |  | Aparat przedni: | | | | 13 MP (F2.2) | | | | |
|  | |  | Zoom (kamera tylna): | | | | do 10x | | | | |
|  | |  | Rozdzielczość nagrywania wideo/ slow motion | | | | tbc | | | | |
|  | |  | Slow Motion | | |  | tbc | | | | |
|  | |  | Bateria: | | |  | 5000 mAh | | | | |
|  | |  | Ładowanie: | | |  | Super szybkie ładowanie (25W) | | | | |
|  | |  | Ładowanie bezprzewodowe: | | | | Brak | | | | |
|  | |  | Czytnik linii papilarnych: | | | | W ekranie głównym | | | | |
|  | |  | Wymiary: (wys.x szer. x grub.) | | | | 160x75x8.1mm | | | | |
|  | |  | Karta SIM | | |  | Dual-SIM | | | | |
|  | |  | Czytnik kart pamięci: | | | | Tak (do 1 TB) | | | | |
|  | |  | Łączność: | | |  | 5G | | | | |
|  | |  | NFC: | | |  | Tak | | | | |
|  | |  | System nawigacji satelitarnej: | | | | GPS,Glonass,Beidou,Galileo | | | | |
|  | |  | Złącza: | | |  | USB Typu-C | | | | |
|  | |  | Głośniki | | |  | Stereo, Dolby Atmos | | | | |
|  | |  | Czujniki | | |  | Czytnik linii papilarnych (w ekranie), akcelerometr, kompas, czujnik zbliżeniowy | | | | |
|  | |  | Obudowa: | | |  | Glasstic | | | | |
|  | |  | Wodoszczelność: | | | | IP67 | | | | |