**ZAPYTANIE OFERTOWE**

**Gmina Łagiewniki zaprasza do złożenia ofert.**

Nazwa zadania: **wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w sali wiejskiej w m. Radzików, Sienice, Ratajno w ramach funduszu sołeckiego.**

**Dane Zamawiającego:**

Gmina Łagiewniki z siedzibą ul. Jedności Narodowej 21, 58-210 Łagiewniki

1. **Opis przedmiotu zamówienia:**

**Przedmiotem zamówienia jest wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w sali wiejskiej   
w m. Radzików, Sienice, Ratajno w ramach funduszu sołeckiego.**

**Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej z PCV wielokomorowych,** wzmocnionych, w gatunku I, posiadających atesty ITB dopuszczające do stosowania w budownictwie użyteczności publicznej.

Okna powinny zawierać profil wielokomorowy, wypełniony szybą zespoloną – pakiet dwuszybowy o izolacyjności cieplnej okna U=1,443W (m2\*K). Okna powinny być wyposażone w okucia systemowe kompletne.

Drzwi w kolorze brązowym zasuwnica automatyczna, z ryglowanym kluczem. Wypełniony w części szybą zespoloną i panelem.

Zakres robót obejmuje:

**1. sala wiejska w m. Radzików**

1. Demontaż istniejącej stolarki.
2. Dostawa:
3. 7 sztuk okien trzyskrzydłowych o wymiarach ok szer. 1460 x wys. 2240 cm U+RL/URP dwurzędowe w kolorze białym,
4. 1 sztuka drzwi wejściowych (RP+R) otwieranych na zewnątrz z poprzeczką   
   o wymiarach 1470 x 2420. Ramka aluminiowa w kolorze brązowym.
5. Montaż stolarki.
6. Obróbka murarska okien i drzwi.

**2. sala wiejska w m. Ratajno**

1. Demontaż istniejącej stolarki.
2. Dostawa:
3. 9 sztuk okien trzyskrzydłowych o wymiarach ok szer. 1420 x wys. 2240 cm U+RL/URP dwurzędowe w kolorze białym.
4. Montaż stolarki.
5. Obróbka murarska stolarki.

**3. sala wiejska w m. Sienice**

1. Demontaż istniejącej stolarki.
2. Dostawa:
3. 2 sztuki okien dwuskrzydłowych o wymiarach ok szer. 2060 x wys. 1420cm U+RL/URP w kolorze białym,
4. 2 sztuki okien dwuskrzydłowych o wymiarach ok szer. 2300 x wys. 1450 cm U+RL/URP w kolorze białym,
5. 2 sztuki okien jednoskrzydłowych o wymiarach ok szer. 600 x wys. 500 cm U+RL/URP w kolorze białym,
6. 1 sztuka drzwi wejściowych (RP+R) otwieranych na zewnątrz z poprzeczką   
   o wymiarach 1700 x 2200. Ramka aluminiowa w kolorze białym. Montaż stolarki z rozkuciem otworu w dół.
7. Montaż stolarki.
8. Obróbka murarska stolarki.

Podane wymiary są szacunkowe. Dla potrzeb przygotowania oferty wykonawca zobowiązany jest pod rygorem wykluczenia z postępowania do sprawdzenia warunków ewentualnej realizacji zadania: poprzez przeprowadzenie na własny koszt i ryzyko, wizji lokalnej w terenie, po uzgodnieniu terminu jej odbycia.