**Opis Przedmiotu Zamówienia**

**Konserwacja masztów na budynku KWP w Rzeszowie**

Zakres prac niezbędnych do realizacji przedmiotu zlecenia

1. Konserwację należy wykonać na trzech masztach rurowych (stalowych) o wysokości ok 15m oraz średnicy 110mm posadowionych na dachu budynku KWP w Rzeszowie.
2. W ramach konserwacji należy wykonać:

* Demontaż opasek zaciskowych mocujących przewody antenowe,
* Oczyścić z rdzy powierzchnie masztu (młotkowanie szczotkowanie itp.),
* Zabezpieczyć antykorozyjnie maszt poprzez dwukrotne malowanie farbami antykorozyjnymi o wysokiej odporności na warunki atmosferyczne   
  i promieniowanie UV,
* Zabezpieczyć końcówki lin stalowych,
* Zabezpieczyć odciągi, złącza, śruby rzymskie smarem plastycznym,
* Zabezpieczyć części gwintowane smarem lub pasta antykorozyjna,
* Wyregulować naprężenia odciągów (pionowanie masztu).

1. Wykonawca poprowadzi przewody antenowe wzdłuż masztu mocując je   
   w dedykowanych do masztów rurowych uchwytach Fimo co ok 60cm (uchwyty dostarczy Wykonawca).
2. Wszelkie materiały niezbędne do wykonania konserwacji po stronie Wykonawcy.