**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – KONTENER SOCJALNY 15M2**

Wymiary podstawy: 5,0 m x 3,0m x 2,7m (DŁ x SZ x H)

Wysokość wew: 2,6-2,5m **(2,6 od strony wejścia)**

**Izolacja:**

Standard płyta warstwowa o gr 100mm z rdzeniem styropianowym o współczynniku

przenikania ciepła 0,38W/m2K. z atestami higieniczny oraz właściwości użytkowych –

łatwa w utrzymaniu czystości – odporna na detergenty

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

➢ Konstrukcja – rama stalowa w podłodze profil 60x60x3

➢ Ściany zewnętrzne - płyta warstwowa styropianowa 100 mm

➢ Dach jednospadowy z wypustem - płyta warstwowa styropianowa 100 mm

➢ Podłoga płyta warstwowa **(okładzina metalowa)** PIR 100 mm + płyta OSB 15 mm + wykładzina PCV **(kolor szary)** 2,2mm

➢ Instalacja elektryczna natynkowa

➢ Rozdzielnia 230V 10A,16A, gniazdka podwójne x4, włącznik x2, plafon LED x2

➢ Instalacja wentylacyjna 1 x kratka + 1x wyciag elekt.

➢ Drzwi stalowe ocieplane Horman 80x200 1 szt białe **(wewnętrzne )**

➢ Drzwi stalowe ocieplane Lux 2 zamki **90** x200 1 szt. Grafit **(zewnętrzne)**

➢ Okno PCV dwuszybowe sześciokomorowe RU 110x110 2szt grafit

➢ Okno PCV dwuszybowe sześciokomorowe U 50x50 1szt grafit

➢ Elewacja RAL 7016 obróbki/ stolarka grafit RAL 7016

* Klimatyzacja
* Elektryczny panel grzewczy łazienka i pomieszczenie biurowe
* KONSTRUKCJA RAMOWA , STALOWA OD SPODU, UMOŻLIWIAJĄCA POSADOWNIENIE POMIESZCZENIA NA SŁUPACH LUB PŁYTACH
* SPODNIA CZĘŚĆ ZABEZPIECZONA BLACHĄ

**WYPOSAŻENIE ŁAZIENKI**

• Kompakt wc ,

• Kabina prysznicowa 90x90

• umywalka z szafką 45,

• elektryczny podgrzewacz wody 50L

• Grzejnik elektryczny 2szt



Zdjęcie poglądowe.

**UWAGA : Zdjęcie poglądowe.**

**Pomieszczenie biurowe powinno znajdować się po lewej stronie od drzwi wejściowych i okno boczne również na ścianie po lewej stronie ( patrząc na wprost do wejścia), natomiast łazienka znajdować się powinna po prawej stronie ( patrząc na wprost od wejścia).**



**UWAGA : Zdjęcie poglądowe.**

**Pomieszczenie biurowe powinno znajdować się po lewej stronie od drzwi wejściowych i okno boczne również na ścianie po lewej stronie ( patrząc na wprost do wejścia), natomiast łazienka znajdować się powinna po prawej stronie ( patrząc na wprost od wejścia).**