Załącznik nr 2

**Zamawiający:**

**Powiat Tarnogórski**

**ul. Karłuszowiec 5**

**42-600 Tarnowskie Góry**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Nazwa zadania inwestycyjnego: „Zakup samochodu typu PICK-UP 4x4, wyposażonego w pług lemieszowy”**

1. Wykonawca zapewni na swój koszt dostawę przedmiotu umowy do siedziby Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach 42 – 600 Tarnowskie Góry, ul. Pyskowicka 54.
2. Samochód zostanie dostarczony w terminie 100 dni od daty podpisania umowy.
3. Nie dopuszcza się dostawy samochodu używanego.
4. Zamawiający wymaga, aby samochód w momencie dostawy był wyposażony w opony odpowiednie dla pory roku odbioru.
5. **Wykonawca zapewni:**

**• minimum 3 lata gwarancji mechanicznej na przedmiot zamówienia od daty podpisania bezusterkowego protokołu zdawczo-odbiorczego,**

**• minimum 5 lat gwarancji na perforację elementów nadwozia od daty podpisania bezusterkowego protokołu zdawczo-odbiorczego,**

**• minimum 5 lat gwarancji lakierniczej na przedmiot zamówienia od daty podpisania bezusterkowego protokołu zdawczo-odbiorczego.**

**Powyższe minimalne okresy gwarancji nie dotyczą skrzyni ładunkowej.**

1. Assistance – minimum 3 lata od daty zakupu, 24 godz/7dni w tygodniu.
2. Z wydaniem samochodu Wykonawca przekaże Zamawiającemu, wszystkie komplety kluczyków / kart elektronicznych dostarczane przez producenta, instrukcję obsługi, świadectwo homologacji, dokument gwarancji wystawiony przez producenta samochodu i osprzętu.
3. Zakupiony samochód nie będzie posiadał jakichkolwiek nadruków, czy też informacji reklamowych.
4. Samochód powinien być wyposażony we wszystkie elementy wymagane przez Zamawiającego w procesie montażu fabrycznego lub w serwisie autoryzowanym przed sprzedażą pojazdu.
5. Samochód oraz wyposażenie dodatkowe muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, muszą być wolne między innymi od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych oraz spełniać wszystkie warunki, o których mowa w ustawie Prawo o ruchu drogowym i przepisach wykonawczych.
6. Samochód musi być objęty autoryzowanym serwisem gwarancyjnym producenta lub importera na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
7. Samochód przed dostarczeniem należy dodatkowo zabezpieczyć podwozie - powłoką antykorozyjną oraz profile zamknięte - woskiem.
8. Emisja spalin CO2 samochodu musi mieścić się w przedziale od 208 do 315 g/km.
9. Średnie zużycie paliwa na 100 km musi mieścić się w przedziale od 7 do 14 l/100km

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Zakres samochód** | **Specyfikacja samochodów** |
| 1 | **Dane ogólne** | Samochód nowy, sprawny technicznie i nieużywany typu PICK-UP 4x4, podwójna kabina, 4 drzwiowy; 5 osobowy; DMC 3,5T wyprodukowany nie wcześniej niż w 2023 r. wyposażony w pług lemieszowy –– 1 sztuka, posiadający świadectwo homologacji  Konstrukcja pojazdu oparta na ramie.  Pojazd przystosowany do ruchu prawostronnego  Przestrzeń ładunkowa trwale oddzielona  Samochód fabrycznie przystosowany do jazdy poza utwardzonymi drogami  Dopuszczalne kolory nadwozia: szary, srebrny, zielony, brązowy, czarny, biały w tym lakiery metalizowane  Hak fabryczny  Skrzynia ładunkowa z roletą zamykaną na kluczyk lub skrzynia ładunkowa z klapą zamykaną na kluczyk  Samochód wyposażony w obowiązkowe akcesoria tj. gaśnica, trójkąt, itp. oraz  homologacje |
| 2 | **Wymiary zewnętrzne/ogumienie** | Rozstaw osi: min. 3000 mm  Długość auta: min. 5095 mm  Szerokość: min. 1850 mm  Wysokość: min. 1815 mm  Felgi min. 17” – oraz dwa komplety kół, ogumienie fabrycznie nowe na sezon zimowy oraz letni, nie starsze niż 12 miesięcy. Parametry opon muszą być zgodne z zaleceniami producenta samochodu (indeks prędkości i nośności, 4x4), bez opon wielosezonowych, nalewanych, bieżnikowanych  Zestaw naprawczy lub pełnowymiarowe koło zapasowe wraz z potrzebnym osprzętem do zmiany  Klasa opon premium; auto w momencie wydania powinno zostać wyposażone w opony dostosowane do panujących warunków pogodowych; drugi komplet kół zapakowany w worki transportowe |
| 3 | **Silnik, skrzynia biegów, napęd** | Pojemność silnika min. 2,0 cm3 Diesel turbodoładowany, 4 cylindrowy o mocy min 200KM i momencie obrotowym min 440Nm  Napęd: 4x4, blokada mechanizmu różnicowego, napęd 4WD  Norma emisji spalin: min. Euro 6  Skrzynia biegów: automatyczna minimum 6 - biegowa |
| 4 | **Bezpieczeństwo** | Blokada tylnego mechanizmu różnicowego  Min. 6 poduszek powietrznych  System ABS – System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania  System ESP – elektroniczna kontrola toru jazdy  System wspomagający hamownie  Aktywna kontrola przechyłów nadwozia  Asystent ruszania na wzniesieniu  System kontroli zjazdu ze wzniesienia  System kontroli trakcji  System monitorowania ciśnienia w oponach  Automatyczne światła jazdy dziennej  Wspomaganie kierownicy  Zagłówki dla wszystkich siedzeń w pojeździe. |
| 5 | **Wyposażenie dodatkowe** | Immobilizer  Alarm  Klimatyzacja  Centralny zamek – sterowany zdalnie  Filtr kabinowy  Fotel kierowcy z regulacją wysokości Regulowany stopień pochylenia fotela kierowcy  2-rząd siedzeń  Lusterka zewnętrzne regulowane i składane elektrycznie,  Elektrycznie sterowane szyby  Regulowane zagłówki przednie  Kierownica regulowana w 2 płaszczyznach  Czujnik zmierzchu  Czujnik deszczu  światła do jazdy dziennej  kierunkowskazy w lusterkach  światła przeciwmgłowe  Porty USB  Zestaw głośnomówiący Bluetooth  Wyświetlacz z kamerą cofania (HD) ,  Radio samochodowe  Osłony przeciwbłotne z przodu i tyłu  Fabryczna osłona podwozia  Chromowane klamki wewnętrzne  Komplet dywaników gumowych |
| 6 | **Pług lemieszowy** | Szerokość: min. 210 cm  Szerokość przy maksymalnym  wychyleniu: min. 185 cm  Wysokość: min. 55 cm  Waga: min. 140 kg  Sprężyny odskokowe: min. 6  Lemiesz wyposażony w sprężyny odskokowe.  Regulowany kąt ataku.  Funkcja umożliwiająca nacisk na pług.  Urządzenie zasilające w zamkniętej obudowie.  System montażu gwarantujący szybkie i łatwe mocowanie pługa do pojazdu.  Bezpośredni podnośnik hydrauliczny.  Autodiagnostyka w kabinie pojazdu. |
| **Uwaga: do faktury zakupowej pojazdu należy bezwzględnie dołączyć do wszystkich urządzeń stanowiących wyposażenie auta stosowne gwarancje, instrukcje, certyfikaty itp.** | | |