Załącznik nr 2

**Zamawiający:**

**Powiat Tarnogórski**

**ul. Karłuszowiec 5**

**42-600 Tarnowskie Góry**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Nazwa zadania inwestycyjnego: „Zakup samochodu typu PICK-UP 4x4, wyposażonego w pług lemieszowy”**

1. Wykonawca zapewni na swój koszt dostawę przedmiotu umowy do siedziby Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach 42 – 600 Tarnowskie Góry, ul. Pyskowicka 54.
2. Samochód zostanie dostarczony w terminie 100 dni od daty podpisania umowy.
3. Nie dopuszcza się dostawy samochodu używanego.
4. Zamawiający wymaga, aby samochód w momencie dostawy był wyposażony w opony odpowiednie dla pory roku odbioru.
5. **Wykonawca zapewni:**

**• minimum 3 lata gwarancji mechanicznej na przedmiot zamówienia od daty podpisania bezusterkowego protokołu zdawczo-odbiorczego,**

**• minimum 5 lat gwarancji na perforację elementów nadwozia od daty podpisania bezusterkowego protokołu zdawczo-odbiorczego,**

**• minimum 5 lat gwarancji lakierniczej na przedmiot zamówienia od daty podpisania bezusterkowego protokołu zdawczo-odbiorczego.**

**Powyższe minimalne okresy gwarancji nie dotyczą skrzyni ładunkowej.**

1. Assistance – minimum 3 lata od daty zakupu, 24 godz/7dni w tygodniu.
2. Z wydaniem samochodu Wykonawca przekaże Zamawiającemu, wszystkie komplety kluczyków / kart elektronicznych dostarczane przez producenta, instrukcję obsługi, świadectwo homologacji, dokument gwarancji wystawiony przez producenta samochodu i osprzętu.
3. Zakupiony samochód nie będzie posiadał jakichkolwiek nadruków, czy też informacji reklamowych.
4. Samochód powinien być wyposażony we wszystkie elementy wymagane przez Zamawiającego w procesie montażu fabrycznego lub w serwisie autoryzowanym przed sprzedażą pojazdu.
5. Samochód oraz wyposażenie dodatkowe muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, muszą być wolne między innymi od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych oraz spełniać wszystkie warunki, o których mowa w ustawie Prawo o ruchu drogowym i przepisach wykonawczych.
6. Samochód musi być objęty autoryzowanym serwisem gwarancyjnym producenta lub importera na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
7. Samochód przed dostarczeniem należy dodatkowo zabezpieczyć podwozie - powłoką antykorozyjną oraz profile zamknięte - woskiem.
8. Emisja spalin CO2 samochodu musi mieścić się w przedziale od 208 do 315 g/km.
9. Średnie zużycie paliwa na 100 km musi mieścić się w przedziale od 7 do 14 l/100km

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Zakres samochód** | **Specyfikacja samochodów**  |
| 1 | **Dane ogólne** | Samochód nowy, sprawny technicznie i nieużywany typu PICK-UP 4x4, podwójna kabina, 4 drzwiowy; 5 osobowy; DMC 3,5T wyprodukowany nie wcześniej niż w 2023 r. wyposażony w pług lemieszowy –– 1 sztuka, posiadający świadectwo homologacjiKonstrukcja pojazdu oparta na ramie.Pojazd przystosowany do ruchu prawostronnegoPrzestrzeń ładunkowa trwale oddzielonaSamochód fabrycznie przystosowany do jazdy poza utwardzonymi drogamiDopuszczalne kolory nadwozia: szary, srebrny, zielony, brązowy, czarny, biały w tym lakiery metalizowane Hak fabryczny Skrzynia ładunkowa z roletą zamykaną na kluczyk lub skrzynia ładunkowa z klapą zamykaną na kluczyk Samochód wyposażony w obowiązkowe akcesoria tj. gaśnica, trójkąt, itp. oraz homologacje  |
| 2 | **Wymiary zewnętrzne/ogumienie** | Rozstaw osi: min. 3000 mm Długość auta: min. 5095 mm Szerokość: min. 1850 mmWysokość: min. 1815 mmFelgi min. 17” – oraz dwa komplety kół, ogumienie fabrycznie nowe na sezon zimowy oraz letni, nie starsze niż 12 miesięcy. Parametry opon muszą być zgodne z zaleceniami producenta samochodu (indeks prędkości i nośności, 4x4), bez opon wielosezonowych, nalewanych, bieżnikowanychZestaw naprawczy lub pełnowymiarowe koło zapasowe wraz z potrzebnym osprzętem do zmianyKlasa opon premium; auto w momencie wydania powinno zostać wyposażone w opony dostosowane do panujących warunków pogodowych; drugi komplet kół zapakowany w worki transportowe |
| 3 | **Silnik, skrzynia biegów, napęd** | Pojemność silnika min. 2,0 cm3 Diesel turbodoładowany, 4 cylindrowy o mocy min 200KM i momencie obrotowym min 440Nm Napęd: 4x4, blokada mechanizmu różnicowego, napęd 4WDNorma emisji spalin: min. Euro 6Skrzynia biegów: automatyczna minimum 6 - biegowa |
| 4 | **Bezpieczeństwo** | Blokada tylnego mechanizmu różnicowegoMin. 6 poduszek powietrznychSystem ABS – System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowaniaSystem ESP – elektroniczna kontrola toru jazdySystem wspomagający hamownieAktywna kontrola przechyłów nadwoziaAsystent ruszania na wzniesieniuSystem kontroli zjazdu ze wzniesieniaSystem kontroli trakcjiSystem monitorowania ciśnienia w oponachAutomatyczne światła jazdy dziennejWspomaganie kierownicy Zagłówki dla wszystkich siedzeń w pojeździe. |
| 5 | **Wyposażenie dodatkowe** | ImmobilizerAlarmKlimatyzacja Centralny zamek – sterowany zdalnieFiltr kabinowyFotel kierowcy z regulacją wysokości Regulowany stopień pochylenia fotela kierowcy2-rząd siedzeń Lusterka zewnętrzne regulowane i składane elektrycznie, Elektrycznie sterowane szybyRegulowane zagłówki przednieKierownica regulowana w 2 płaszczyznachCzujnik zmierzchuCzujnik deszczuświatła do jazdy dziennejkierunkowskazy w lusterkachświatła przeciwmgłowePorty USBZestaw głośnomówiący BluetoothWyświetlacz z kamerą cofania (HD) , Radio samochodoweOsłony przeciwbłotne z przodu i tyłuFabryczna osłona podwoziaChromowane klamki wewnętrzneKomplet dywaników gumowych |
| 6 | **Pług lemieszowy** | Szerokość: min. 210 cmSzerokość przy maksymalnym wychyleniu: min. 185 cmWysokość: min. 55 cmWaga: min. 140 kgSprężyny odskokowe: min. 6Lemiesz wyposażony w sprężyny odskokowe.Regulowany kąt ataku.Funkcja umożliwiająca nacisk na pług.Urządzenie zasilające w zamkniętej obudowie.System montażu gwarantujący szybkie i łatwe mocowanie pługa do pojazdu.Bezpośredni podnośnik hydrauliczny.Autodiagnostyka w kabinie pojazdu. |
| **Uwaga: do faktury zakupowej pojazdu należy bezwzględnie dołączyć do wszystkich urządzeń stanowiących wyposażenie auta stosowne gwarancje, instrukcje, certyfikaty itp.** |