**ZAPYTANIE OFERTOWE**

2. Wojskowy Oddział Gospodarczy we Wrocławiu, ul. Obornicka 100-102 zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym:

***„Wykonania przeszklenia ścianki działowej z lustra weneckiego oraz wykonanie prac budowlanych związanych z przeniesieniem okna podawczego w pomieszczeniu czytelni kancelarii nr 207A w budynku nr 1 na terenie kompleksu przy ul. Pretficza 26-28 we Wrocławiu****.”*

1. Zamawiający: 2. Wojskowy Oddział Gospodarczy we Wrocławiu ul. Obornicka 100-102. Uzgodnienia i szczegóły zamówienia w jego imieniu realizuje Kierownik Sekcji Obsługi Infrastruktury nr 1
2. Dane kontaktowe: poprzez e-mail [je.harchala@ron.mil.pl](mailto:je.harchala@ron.mil.pl), faksem Kierownik SOI-1 tel. 261 652 320, osoba kierunkowa ze strony zlecającego Jerzy HARCHALA tel. 261 652 324, kom. 606 610 027.
3. Robota będzie realizowana na terenie kancelarii nr 207A podległej 4.RBLog we Wrocławiu.
4. Zakres robót do wykonania (szczegółowo określona w przedmiarze robót załącznik nr 3):

- Rozłączenie wyłącznika napadowego (na czas realizacji montażu lustra weneckiego)

- Wymontowanie istniejącego okna podawczego z ladą podawczą o wymiarach 150x100 cm w sposób pozwalający na ponowny montaż w innych miejscu

- Wykucie w ścianie grubości 10 cm z cegły czerwonej otworu do montażu nadproża i okna podawczego z ladą

- Montaż nadproża o długości 180 cm w ścianie grubości 10 cm wykonanej z cegły

- Montaż na dyble (7szt.) odzyskanego okna z ladą podawczą o wymiarach 150x100 cm w nowym miejscu kancelarii

- Obustronne obróbki tynkarskie okna podawczego

- Powiększenie otworu w ścianie działowej (do wymiaru 160x150cm grubości 10 cm ) do montażu lustra weneckiego w ramie okiennej typu Fix.

- Dostawa okna weneckiego i jego montaż na dyble (ok. 14szt.) w obudowie okiennej typu fix. (wymiary160x150 cm)

- Obustronne obróbki tynkarskie okna z lustrem

- Montaż wyłącznika napadowego w kancelarii w nowym miejscu

- Malowanie ścian, w których wykonywano prace montażowe. Powierzchnia malatury 45 m2.

- Parametry wymagane dla lustra weneckiego przewidzianego do montażu: napylenie na szkle lub folia naklejana, przepuszczalność świetlna min do 80%UV, blokada przeciwsłoneczna min. 80%. Obudowana w osłonie okiennej typu Fix.

1. W przypadku podjęcia decyzji o możliwości realizacji wyżej wymienionych robót prosimy o wycenę i wypełnienie formularza ofertowego z załączonym kosztorysem ofertowym uproszczonym oraz ich umieszczenie w postaci jednego pliku „pdf” na **platformie zakupowej** lub dodatkowo przesłanie go na adres e-mail: [je.harchala@ron.mil.pl](mailto:je.harchala@ron.mil.pl)
2. W ofercie należy wyszczególnić parametry lustra weneckiego w obudowie okiennej fix przewidywanego do montażu.
3. Wartość oferty na wykonanie robót musi obejmować wszystkie elementy zakresu robót jako komplet oraz wszelkie koszty związane z realizacją i wykonaniem prac towarzyszących. Proszę podać cenę łączną obejmującą całkowity koszt wraz z dostawą lustra.

Załączniki:

* Formularz ofertowy
* Przedmiar robót.
* klauzula informacyjna
* Wykaz osób
* Opis przedmiotu zamówienia
* Protokół odbioru robót
* Karta rozliczeń za media
* Wzór umowy