Jednostka Wojskowa 4101 Lubliniec dnia 19.01.2021r.

ul. Sobieskiego 35

42-700 Lubliniec

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

***Dotyczy****: zakupu zestawów systemu urządzeń lokalizujących.*

 Jednostka Wojskowa 4101 z Lublińca zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty dotyczącej zakupu czterech zestawów urządzeń lokalizujących

Skład zestawu:

* 4 x lokalizator osobisty
* 1 x lokalizator samochodowy

Zestaw powinien spełnić następujące wymagania:

- posiadać program - system dający możliwość wglądu w lokalizację na 3 urządzeniach mobilnych oraz 2 komputerach osobistych

- Urządzenie działające w oparciu o serwer jednostki;

- Brak co rocznych płatnych aktualizacji systemu;

- Brak okresowych opłat licencyjnych;

- Wodoodporność urządzenia;

- Lokalizacja poza krajem;

- Zabezpieczenie przesyłanych danych do serwera;

- Urządzenie osobiste z przyciskiem alarmowym;

- Możliwość zdalnego słuchania otoczenia lokalizatora osobistego;

- Akcelerometr ruchu oraz położenia urządzenia;

Przykładowa specyfikacja:

1. Lokalizator samochodowy:
* Wymiary nie większe niż : 64 x 43 x 25 mm
* Zasilanie:

 \* wewnętrzne (buforowe): akumulator Li-Ion 3.7 V 1280 mAh z zabezpieczeniem ogniwa

 \* zewnętrzne (przetwornica Step-UP): 0.8 – 5.5 V z zabezpieczeniem przed odwrotnym

 podłączeniem

 \* zewnętrzne (gniazdo USB): 5 V

* GPS: chipset MTK3339, wbudowana antena ceramiczna, tryb FLP (obniżony pobór mocy) i NORMAL
* GSM: Cinterion 2G, BG2-E/W, wbudowana antena ceramiczna
* Bufor: pamięć 8MB FLASH, ok 90000 ramek
* MEMS: akcelerometr 3D 2g/8g ze 128 stopniową skalą czułości wstrząsów, antysabotażowy pomiar przechyłu + alarmy
* Złącza: USB, gniazdo mikrofonu, gniazdo sterowania przekaźnikiem + pętla, gniazdo karty SIM (bez SIM-Lock’a), przewody zasilania zewnętrznego
* Modyfikacja parametrów/sterowanie: lokalnie (gniazdo USB), zdalnie (GPRS,SMS)
* Tryby pracy: programowanie USB, nadawanie, uśpienie płytkie/głębokie, silent oraz rejestrator (przeciwdziałanie skanowaniu sieci GSM)
* Funkcje: alarmy/zdarzenia, wbudowana kontrola 8 rejonów + alarmy, parametry dostępowe serwera podstawowego i rezerwowego z możliwością przełączania, niezależne parametry częstotliwości nadawania dla sieci krajowej, roamingu i SMS (ruch – czas, ruch – metry, postój), nadawanie na zakrętach, automatyczne wznawianie połączenia TCP/IP oraz kontrola jakości sygnału sieci GSM powiązana z buforowaniem ramek w pamięci, odbiór połączeń głosowych z uprawnionych
1. Urządzenia osobiste
* wymiary nie większe niż: 82 x 53 x 16 mm.
* Klawisze i kontrolki LED umieszczone są na obudowie.
* Ładowanie wyłącznie poprzez USB.

Proszę o dołączenia kart katalogowych oferowanego sprzętu.

Oferty proszę kierować na platformę zakupową do dnia 26.01.2021 r. do godz. 15:00. Osobą upoważnioną do kontaktów : p. Tomasz Bojar tel. 261 101 202