**Załącznik nr 1 do SWZ**

**Nr wew. postępowania 54/24**

**Zamawiający:
Komenda Wojewódzka Policji
z siedzibą w Radomiu
ul. 11 Listopada 37/59
26-600 Radom**

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

**SKUTERA WODNEGO**

**WRAZ Z PRZYCZEPĄ TRANSPORTOWĄ**

1. Opis przedmiotu zamówienia
	1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 szt. skuterów wodnych na przyczepach transportowych przystosowanych do ich przewozu;
	2. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, rok produkcji 2024;
	3. Skutery i przyczepy transportowe nie mogą być prototypem.
2. Przeznaczenie
	1. Skutery wodne będą wykorzystywane przez Policję do wykonywania zadań służbowych na akwenach wodnych położonych na terenie województwa mazowieckiego, w tym prowadzenia akcji ratunkowych i doraźnego holowania innych małych jednostek pływających.
	2. Przyczepy przeznaczone są do transportu skuterów wodnych z miejsca jego przechowywania do miejsca pełnienia służby.
3. Warunki eksploatacji
	1. Skutery wodne będą eksploatowane na wodzie, w temperaturach otoczenia
	i warunkach atmosferycznych spotykanych w polskiej strefie klimatycznej w sezonie nawigacyjnym;
	2. W sezonie nawigacyjnym skutery wodne mogą być przechowywane bezpośrednio na akwenie wodnym na wolnym powietrzu, a w okresie zimowym na wolnym powietrzu, pod wiatą lub w pomieszczeniu garażowym nie ogrzewanym.
	3. Przyczepy muszą umożliwiać bezpieczny przewóz skuterów po drogach twardych i gruntowych, w temperaturach otoczenia i warunkach atmosferycznych spotykanych
	w polskiej strefie klimatycznej wiosną, latem i jesienią.
4. Minimalne wymagania techniczne dla skutera wodnego
	1. Siedząca pozycja kierującego;
	2. Liczba miejsc siedzących– minimum 2 miejsca, w tym dla kierującego;
	3. Długość całkowita – nie mniej niż 3,10 m;
	4. Szerokość całkowita – nie mniej niż 1,10 m;
	5. Silnik 4-suwowy zasilany benzyną bezołowiową, z elektronicznym wtryskiem paliwa, pojemność nie mniejsza niż 1450 cm3 (w ujęciu handlowym), moc nie mniejsza niż
	230KM;
	6. Zbiornik paliwa o pojemności nie mniejszej niż 60 litrów;
	7. System pływania wstecznego (bieg wsteczny);
	8. Wyposażenie dodatkowe:
5. Lusterka wsteczne
6. Zaczep holujący
7. Pokrowiec do przechowywania na każdy skuter wodny
8. Adapter przejściówka redukcja gniazda haka przyczepy 13/7 PIN

4.9 Cyfrowy wyświetlacz;

4.10 Duża tylna platforma;

4.11 Pojemność bagażnika (przód) – 160 l

1. Wymagania techniczne dla przyczepy:
	1. Dostosowana właściwościami do transportu oferowanego skutera wodnego;
	2. Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie;
	3. Jednoosiowa;
	4. Przystosowana do holowania samochodami osobowymi;
	5. Instalacja oświetleniowa zgodna z przepisami ruchu drogowego;
	6. Zaczep kulowy;
	7. Wyposażona w rolki lub podpory zapewniające bezpieczny załadunek/rozładunek
	i stabilny transport skutera wodnego;
	8. Wyposażenie dodatkowe: Pasy mocujące.
2. Dokumentacja w języku polskim
	1. Deklaracja zgodności (świadectwo homologacji) dla skutera wodnego;
	2. Książka gwarancyjna i przeglądów serwisowych skutera (jeśli jest przewidziana przez producenta);
	3. Instrukcja obsługi skutera wodnego wraz z wyposażeniem;
	4. Świadectwo homologacji lub świadectwo zgodności WE dla przyczepy transportowej;
	5. Książka/karta gwarancyjna dla przyczepy transportowej (jeśli jest przewidziana przez producenta);
	6. Instrukcja obsługi przyczepy transportowej;
	7. Inne dokumenty niezbędne do rejestracji skutera wodnego i przyczepy transportowej.
3. **Gwarancja**
	1. Przedmioty zamówienia muszą być wolne od wad;
	2. Gwarancja na skuter wodny nie krótsza niż 24 miesiące licząc od daty odbioru przez Zamawiającego,
	3. Gwarancja na przyczepę nie krótsza niż 12 miesięcy licząc od daty odbioru przez Zamawiającego;
	4. Gwarancji muszą podlegać wszystkie zespoły i podzespoły bez wyłączeń, z wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych. Za materiały eksploatacyjne uważa się elementy wymieniane podczas okresowych przeglądów technicznych, w szczególności: oleje, inne płyny eksploatacyjne;
	5. Warunki gwarancji muszą być odnotowane w książkach gwarancyjnych pojazdów;
	6. Usuwanie we własnym zakresie drobnych usterek oraz uzupełnianie materiałów eksploatacyjnych nie mogą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji;
	7. Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego udzielania konsultacji w zakresie możliwości zabudowania oraz zaleceń dotyczących montażu w skuterze dodatkowych urządzeń (sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej) i sprzętu służbowego przez Zamawiającego. Wszelkie zmiany adaptacyjne pojazdu, dotyczące montażu wyposażenia służbowego dokonane przez Zamawiającego w uzgodnieniu z Wykonawcą, nie mogą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji, co zostanie odnotowane w książce gwarancyjnej pojazdu zapisem o treści:

*„Zmiany adaptacyjne pojazdu powstałe w trakcie jego eksploatacji, dotyczące montażu policyjnego wyposażenia specjalnego, nie mogą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji”.*

* 1. Przeglądy okresowe w ramach gwarancji realizowane będą w miejscu użytkowania skutera – na terenie województwa mazowieckiego;
	2. Naprawy w ramach gwarancji realizowane będą przez Wykonawcę w miejscu użytkowania skuterów na terenie województwa mazowieckiego. W przypadku, gdy naprawa jest niemożliwa do wykonania w miejscu użytkowania, będzie ona przeprowadzana w autoryzowanych stacjach obsługi Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania na własny koszt transportu skuterów do miejsca wykonania naprawy oraz po wykonanej naprawie do miejsca użytkowania.