Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę przełącznika źródła zasilania 230V

na potrzeby urządzeń użytkowanych przez Komendę Stołeczną Policji

### Specyfikacja techniczna

1. Ogólne wymagania:

a) Wykonawca dostarczy przełączniki zasilania zgodnie z wytycznymi Zamawiającego, zainstaluje i uruchomi je w szafach teleinformatycznych jako kontroler zasilania zapasowego.

b) przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany na obiektach:

- EC Kawęczyn

- EC Pruszków

c) Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia gwarancji na sprzęt nie krótszej niż **36 miesięcy,** liczonej od daty podpisania bez uwag protokołu odbioru, a zarazem nie krótszej niż gwarancja producenta urządzenia.

d) W razie stwierdzenia podczas użytkowania (w okresie gwarancji) wad jakościowych przedmiotu umowy, Zamawiający niezwłocznie zgłosi pisemną reklamację (drogą e-mailową, za pomocą faxu lub listownie) do Wykonawcy, który zobowiązany jest rozpatrzyć ją w terminie **2 dni roboczych** od daty otrzymania zgłoszenia. Po uwzględnieniu reklamacji Wykonawca zobowiązany jest naprawić lub wymienić na sprawny przedmiot umowy w ciągu **10 dni roboczych**. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji Zamawiający zleci przeprowadzenie ekspertyzy. Wynik ekspertyzy będzie wiążący dla stron. W sytuacji potwierdzenia zasadności reklamacji jej koszt poniesie Wykonawca. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć i uruchomić urządzenie zamienne na czas naprawy reklamowanego sprzętu.

e) Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu wymiany lub naprawy wadliwego sprzętu na prośbę Wykonawcy o **5 dni roboczych**.

f) Wykonawca zobowiązuje się zainstalować przedmiot umowy na własny koszt i na własne ryzyko we wskazanych obiektach Komendy Stołecznej Policji na terenie Warszawy, po uprzednim zawiadomieniu Zamawiającego z **2** dniowym wyprzedzeniem (możliwość powiadomienia telefonicznego lub e‑mail), w terminie **do dnia 23 grudnia 2016r.**

g) Wykonawca gwarantuje, że dostarczony przedmiot umowy będzie wyprodukowany nie wcześniej niż 6 miesięcy od daty dostawy oraz zgodny z parametrami technicznymi określonymi Opisie przedmiotu zamówienia, jak również wolny od wad uniemożliwiających jego użycie zgodnie z przeznaczeniem.

h) Dostarczany przedmiot umowy powinien być opakowany w jednostkowe opakowania zabezpieczające jego elementy przed uszkodzeniami mechanicznymi.

1. i W przypadku stwierdzenia niekompletności dostawy, Wykonawca w terminie **2 dni roboczych** zobowiązany jest do uzupełnienia braków.
2. Montaż urządzeń musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i sztuką techniczną.
3. Wykaz i specyfikacja techniczna urządzeń wymaganych do przeprowadzenia modernizacji:

- Przełącznik źródeł zasilania z kartą sieciową EATS16N 2 kpl

1. Wymagane uprawnienia wykonawcy: Uprawnienia elektryczne SEP do 1kV Eksploatacja
2. Czas wykonywanych prac: PN- PT 8-15