Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

ZP.102.DAOiK.2022

**FORMULARZ OFERTY**

z wykazem asortymentowo – ilościowym

**Wykonanie usługi przeglądu technicznego instalacji wentylacji mechanicznej w Zespole Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia w Bydgoszczy w 2022 r.**

***I. Wykonawca:***

1 Nazwa i adres

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

a) NIP.................................................................................

b) REGON...........................................................................

c) Telefon...........................................................................

d) E-mail.............................................................................

e) nr KRS lub innego dokumentu:......................................

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe oferujemy wykonanie zamówienia polegającego na wykonaniu usługi przeglądu technicznego sprzętu p/poż w Zespole Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia w Bydgoszczy w 2022 r. w zakresie i na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami w następujący sposób:

1) Wartość ofertowa netto zamówienia – ogółem ……………………….………………………zł

(słownie zł: …………………………………………………………………………………………….)

2) Wartość ofertowa brutto zamówienia – ogółem …………………………………………..…. zł

(słownie zł: …………………………………………………………………………………………….)

3) Stawka podatku VAT .......….. % kwota ………………………… zł

4) Deklaruję 30 dniowy termin płatności licząc od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego.

**II. Przedmiot zamówienia**

Opis techniczny urządzeń i budynków

1. **DPS ”Słoneczko” ul. Gałczyńskiego 2 budynek A**

centrale wentylacyjne nawiewne - wywiewne - 2szt. producent Vitroservice Clima, prod. 1996r.

kuchnia(+okap kuchenny), zmywalnia - rozdzielnia piwnica, jadalnia na parterze,

nawiewy - 3700m3 / h poprzez terenową czerpnię, oraz centrale ogrzewcze

typu Compakt kuchnia, jadalnia.

wywiewy - 3700m3 / h wentylatorami dachowymi typ WV BB – 31,5 centrale wentylacyjne grzewcze - 2 szt. producent Vitroservice Clima, prod. 1996 r.

Pomieszczenia z instalacją:- w piwnicy hydroterapia, - pralnia, suszarnia, prasowalnia,

magazynek środków czystości.

nawiewy- 5350 m3 / h poprzez centrale wentylacyjne typ CV z komorą mieszania i nagrzewnicę wodną

wywiewy - 5350 m3 / h za pomocą wspólnej centrali wyciągowej CV3+ CV1 .

**CENA……………**

**BRUTTO…………….**

**NETTO………….**

1. **Ośrodek Wsparcia ul. Gałczyńskiego 2 budynek B**

centrale wentylacyjne nawiewne – wywiewne - Ekozefir RK-500-SP(E) i RK-700-SP(E) z wymiennikiem krzyżowym z nagrzewnicami elektrycznymi

nawiewy 500 m3 i 700 m3 zintegrowany z SAP, odbiór techniczny 07.2012 r.

pomieszczenia z instalacją: parter-wydawanie posiłków jadalnia, muzykoterapia,

hydroterapia I piętro.

**Uwaga** Złożenie oferty będzie ważne, jeżeli podmiot posiada CERTYFIKAT- APS . Firmy – **EKOZEFIR**. dotyczy pkt. B

**CENA……………**

**BRUTTO…………….**

**NETTO………….**

1. **DPS ”Promień Życia” ul. Łomżyńska 54**

Instalacja usytuowana w budynku D, z 2009r , w grudniu zmodernizowana 2016 roku

do instalacji dołożono moduł - układ chłodniczo freonowy (nawiewy pomieszczenia

kuchni DPS-u parter). - Centrala jest umiejscowiona w piwnicy) .

Centrala nawiewne –wywiewne typ Golem-G-3-1 – ilość powietrza Ln-7000 m3,

nagrzewnica wodna moc 35,5 kW, chłodnica freonowa moc 46 kW **R407 C**,

współpracuje z centralą - **agregat chłodniczy**  AV 14MVESA P410 Haier.

**CENA……………**

**BRUTTO…………….**

**NETTO………….**

1. **DPS „Jesień Życia” ul Mińska 15 A**

Budynek główny mieszkalny „A”- wymiana wentylacji mechanicznej na nową w2019r

Centrala wentylacja / klimatyzacja dachowa „SPS” - Ecobox BD - Ln-660 m3 / h ilość

powietrza pomieszczenia kuchnia zmywalnia naczyń , obieralnia , węzeł sanitarny ,

Centrala klimatyzacja podwieszana z nagrzewnicą „SPS” - Ecobox - ilość powietrza

Ln-560 m3 / h. Pomieszczenia wentylowane: pralnia ,suszarnia, sortownia, magazyn,

warsztat, pom. sanitarne. Producent VBW Engineering-Gdynia ul. Chwaszczyńska 133 D

VBW SPS-ECOBAX-H-3  L-A N NE-PP  nr.C47601/18  rok prod. 2018

VBW BD - 1BIS(50)-P   nr.C47905/18  rok prod. 2018

filtry wymiana w październiku 2021r – do sprawdzenia stanu –zanieczyszczenia

**CENA……………**

**BRUTTO…………….**

**NETTO………….**

Podpis i pieczątka osoby upoważnionej

do składania ofert