Urządzenie zabawowe

Wieża z dachem dwuspadowym (podest h=90 cm)  
zjeżdżalnia   
przejście rurowe „TUNEL”  
przejście linowe   
belka balansująca  
podest h = 45 cm

**Specyfikacja materiałowa:**  
słupy nośne 10 x 10 cm , podesty - drewno lite   
montaż na kotwach stalowych – cynkowanych ogniowo  
łańcuchy ,elementy łączeń  – stal cynkowana ogniowo  
Zjeżdżalnia , rura „TUNEL”– tworzywo sztuczne   
dach , barierki , wejście przejścia rurowego – płyta sklejka wodoodporna   
kratownica – lina zbrojona w oplocie PP16mm

