ZPA.271.2.2022 Włodawa, dnia 08.03.2022 r.

**Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ**

Dotyczy postępowania pn.: ***„Przebudowa dróg gminnych: ul. Nadstawna, Żytnia, Wojska Polskiego, Wyrykowska oraz budowa drogi wewnętrznej wraz z parkingiem przy ulicy Pocztowej we Włodawie.”***

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 poz. 1129 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawca w dniu 03.03.2022 r. zwrócił się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Pytania:**

Dotyczy ul. Nadstawna:

1) W projekcie określono, że do renowacji bezwykopowej przewidziano rury na odcinku SK1-SK13. W zakresie przebudowy ulicy Nadstawnej znajdują się odcinek SK2-SK3-SK4 oraz odcinki oznaczone jako przeznaczone do renowacji metodą bezwykopową w ulicy wąwozowej, bez oznaczenia studni między nimi. Prosimy o określenie, które odcinki należy poddać renowacji oraz prosimy o zamieszczenie profili dla pozostałych odcinków sieci sanitarnej przeznaczonej do bezwykopowej renowacji.   
2) W SWZ zakres przebudowy kanalizacji deszczowej opisany jest jako „wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z wpięciem do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Wąwozowej”. W przedmiarach są pozycje na montaż rur PP DN500 i DN600. Na ulicy Nadstawnej w projekcie kanalizacji deszczowej przewidziano rury DN315 oraz 400 a w ulicy Wąwozowej DN400. Prosimy o zamieszczenie poprawnych przedmiarów, lub bardziej precyzyjne określenie zakresu wykonania kanalizacji deszczowej.   
3) Prosimy o określenie czy w zakresie przebudowy ul. Nadstawnej zawarta jest studnia kanalizacji deszczowej S12, przykanalik od wpustu i wpust WP14

**Odpowiedzi:**

**Ad. 1)** Zgodnie z dokumentacją techniczną (Projekt zagospodarowania terenu - instalacje sanitarne, rys. WDA\_PBW\_IS\_501) należy poddać renowacji bezwykopowej odcinki rur oznaczone kolorem fioletowym. Natomiast w ramach tego zadania dodatkowo należy wymienić studnie oznaczone jako SK2, SK3, SK4.

**Ad. 2)** W ramach projektowanej kanalizacji deszczowej w ul. Nadstawnej i ul. Wąwozowej należy zastosować przekroje rur określone w projekcie kanalizacji deszczowej.

**Ad. 3)** Studnia kanalizacyjna S12 wraz z przykanalikiem i wpustem WP14 zostały już wykonane w ramach poprzedniego zadania.

**Z up. Burmistrza**

***Wiesław Holaczuk***

**Zastępca Burmistrza**