Zebrzydowice, dnia 17.05.2022 r.

GMINA ZEBRZYDOWICE

ul. Ks. A. Janusza 6

43-410 ZEBRZYDOWICE

NIP 5482430901

-IR

IR- P 10/2022

# **OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU**

 Wójt Gminy Zebrzydowice, 43 - 410 Zebrzydowice ul. ks. A Janusza 6 tel. 0-32 4755107 zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej poniżej 130 000 zł na realizację zadania p.n.:

**„Dostawa zasuw”**

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa zasuw.

Ilość: 20 sztuk zasuw kołnierzowych

Miejsce dostawy: ul. Rzeczna 2, 43-410 Zebrzydowice

**DANE:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Średnica | Krótkie | Długie | Obudowasztywna | Obudowa teleskopowa | Płyty podkładowe | Skrzynki uliczne sztywne | Uszczelki płaskie | Śruby |
| - | - | - | 17 | 3 | 20 | 20 wg zasuw | 40 szt. wg zasuw |  |
| 150 | 2 | 6 |  |  |  |  |  | 64x M20 |
| 100 | 1 | 4 |  |  |  |  |  | 40xM16 |
| 80 | 1 | 3 |  |  |  |  |  | 40xM16 |
| 50 | 1 | 2 | 2 |  |  |  |  | 8xM16 |

**Konstrukcja :**

* miękkouszczelniająca zasuwa klinowa, równoprzelotowa zgodna z EN 1074-1 i EN 1074-2,
* kołnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z EN 1092-2/PN10 standard,
* przelot zasuwy równy średnicy nominalnej na całej długości,
* długość zabudowy zgodnie z EN 558,
* prowadzenie klina o wysokich właściwościach ślizgowych,
* nakrętka klina,
* łożyskowanie wrzeciona mocowane w korpusie poprzez zamek bagnetowy,
* O-ringi, pierścienie rowkowe osadzone w materiale odpornym na korozję,
* podkładki ślizgowe zapewniające niskotarciowe łożyskowanie wrzeciona,
* przeznaczone w 100% do zabudowy w ziemi.

**Dane techniczne:**

* korpus z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400 epoksydowany zewnętrznie i wewnętrznie,
* pokrywa z żeliwa EN-GJS-400 epoksydowany zewnętrznie i wewnętrznie,
* klin z żeliwa EN-GJS-400 z zawulkanizowaną zewnątrz i8 wewnątrz powłoką elastomerową,
* prowadzenie klina z tworzywa odpornego na zużycie,
* nakrętka klina z mosiądzu CuZn40Pb2,
* Wrzeciono z walcowanym gwintem i polerowanymi powierzchniami uszczelki, stal nierdzewna, ułożyskowanie ślizgowe POM,
* tuleja uszczelek typu O-ring z mosiądzu, mocowana w korpusie poprzez ryglowanie bagnetowe ,zabezpieczona przed wykręceniem, wielokrotne uszczelnienie typu O-ring,
* uszczelki typu O-ring z elastomeru,
* uszczelka płaska pokrywy z elastomeru,
* śruby z łbem walcowanym o gnieździe sześciokątnym ze stali ST 8.8 ISO 4762,wpuszczone dzięki masie zalewowej oraz uszczelce płaskiej pokrywy całkowicie chronione przed korozją,
* pokrywa z PE,
* podkładka ślizgowa z POM,
* łożysko wrzeciona z POM.

Termin związania z ofertą - 30 dni kalendarzowych.

Termin realizacji umowy: **Do 30.06.2022 r.**

Specyfikacja warunków zamówienia zamieszczona będzie na platformie zakupowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/zebrzydowice>

Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

* informacje dotyczące przedmiotu zamówienia – Kierownik Referatu IR - mgr inż. Krzysztof Mucha – tel. 32 / 4755106
* informacje dotyczące postępowania - mgr inż. Natalia Frogowska – tel. 32/ 4755107

Termin składania ofert **- do dnia 25.05.2022 r. do godz. 09:30;00** na platformie zakupowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/zebrzydowice>.

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu **25.05.2022 r.** o godz. **09:35;00**.

1. z up. WÓJTA
2. mgr inż. Karol Sitek
3. Zastępca Wójta