[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.5
nan=REMONT  MIESZKANIA
pe=0
op=1
opn=0	0	2	1	1	0	1	8	0	0	0	0	0	0	1.	1	1	0	1	0	1
prn=2	2	4	3	4	1	6	0	1
own=2	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	1	1	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk
wn=	

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS OFERTOWY  	PRZEDMIAR
nb=Remont  mieszkania
ab=Katowice ,  Al. Korfantego 8 / 163
ni=KZGM w Katowicach
ai=ul. Grażyńskiego 5

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 389]
ty=M
na=ałun techniczny glinowo-potasowy gat.I/II (10.5%)	0
id=1410004	1
jm=kg	033
ce=0	1583240564
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.08
pr=	0	0	0	1640099

[RMS ZEST 14]
ty=M
na=benzyna do lakierów	0
id=1050199	1
jm=dm3	066
ce=0	1583240564
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.6142

[RMS ZEST 123]
ty=S
na=betoniarka wolnospadowa elektryczna	0
id=43211	1
jm=m-g	148
ce=0	1583240564
cw=0	PLN
il=0.14

[RMS ZEST 28]
ty=M
na=cegła budowlana pełna	0
id=1800199	1
jm=szt.	020
ce=0	1583240564
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4

[RMS ZEST 29]
ty=M
na=cement portlandzki 35 bez dodatków	0
id=1700301	1
jm=t	034
ce=0	1583240564
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0041

[RMS ZEST 300]
ty=M
na=cement portlandzki z dodatkami 25	0
id=1701100	1
jm=t	034
ce=0	1583240564
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0182

[RMS ZEST 313]
ty=M
na=ciasto wapienne (wapno gaszone)	0
id=2360000	1
jm=m3	060
ce=0	1583240564
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0168

[RMS ZEST 43]
ty=M
na=cienkowarstwowa zaprawa klejowa	0
id=1554299	2
jm=kg	033
ce=0	1583240564
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.128

[RMS ZEST 106]
ty=R
na=cieśle gr.II	0
id=042	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 328]
ty=R
na=cieśle gr.III	0
id=043	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 78]
ty=R
na=elektromonterzy gr.II	0
id=662	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 324]
ty=R
na=elektromonterzy gr.III	0
id=663	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 325]
ty=R
na=elektromonterzy gr.IV	0
id=664	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 223]
ty=M
na=farba ftalowa nawierzchniowa ogólnego stosowania	0
id=1511499	1
jm=dm3	066
ce=0	1583240564
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.1736

[RMS ZEST 13]
ty=M
na=farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania	0
id=1511599	1
jm=dm3	066
ce=0	1583240564
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.3948

[RMS ZEST 12]
ty=M
na=farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	0
id=1511799	1
jm=dm3	066
ce=0	1583240564
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.2236

[RMS ZEST 11]
ty=M
na=farby emulsyjne nawierzchniowe	0
id=1510899	1
jm=dm3	066
ce=0	1583240564
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=28.0636

[RMS ZEST 285]
ty=M
na=gwoździe budowlane okrągłe gołe	0
id=1330400	1
jm=kg	033
ce=0	1583240564
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.06

[RMS ZEST 31]
ty=M
na=kratki wentylacyjne	0
id=1350309	1
jm=szt.	020
ce=0	1583240564
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 46]
ty=M
na=kształtki cokołowe 10 cm	0
id=2529999	2
jm=m	040
ce=0	1583240564
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=7.14

[RMS ZEST 16]
ty=R
na=malarze gr.II	0
id=122	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 384]
ty=R
na=malarze gr.II	0
id=122	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 400]
ty=R
na=malarze gr.II	0
id=122	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 257]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.II	0
id=202	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 255]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.III	0
id=203	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 105]
ty=R
na=murarze gr.II	0
id=342	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 254]
ty=M
na=Opinia kominiarska	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1583240564
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 147]
ty=M
na=Opłata za składowanie gruzu	0
id=	3
jm=m3	060
ce=0	1583240564
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.1

[RMS ZEST 15]
ty=M
na=papier ścierny w arkuszach	0
id=3920099	1
jm=ark.	116
ce=0	1583240564
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=9.0795

[RMS ZEST 4]
ty=M
na=piasek do zapraw	0
id=1602003	1
jm=m3	060
ce=0	1583240564
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.1079

[RMS ZEST 20]
ty=R
na=posadzkarze gr.II	0
id=382	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 38]
ty=R
na=posadzkarze gr.III	0
id=383	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 294]
ty=M
na=progi drzwiowe	0
id=2631699	1
jm=szt.	020
ce=0	1583240564
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1583240564
cw=0	PLN
il=41.3706

[RMS ZEST 84]
ty=R
na=robotnicy	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 10]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 385]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 386]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 401]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 9]
ty=R
na=robotnicy gr.II	0
id=392	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 146]
ty=S
na=samochód skrzyniowy do 5 t	0
id=39521	1
jm=m-g	148
ce=0	1583240564
cw=0	PLN
il=0.149

[RMS ZEST 322]
ty=M
na=szpachlówka celulozowa na tynki	0
id=1513000	1
jm=dm3	066
ce=0	1583240564
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.6703

[RMS ZEST 8]
ty=R
na=tynkarze gr.II	0
id=462	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 134]
ty=R
na=tynkarze gr.III	0
id=463	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 388]
ty=M
na=wapno hydrauliczne	0
id=1720000	1
jm=t	034
ce=0	1583240564
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0016
pr=	0	0	0	1720399

[RMS ZEST 265]
ty=M
na=wapno suchogaszone'	0
id=1720200	1
jm=t	034
ce=0	1583240564
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0028

[RMS ZEST 216]
ty=M
na=woda z rurociągu	0
id=3930000	1
jm=m3	060
ce=0	1583240564
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0234

[RMS ZEST 7]
ty=S
na=wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	0
id=34312	1
jm=m-g	148
ce=0	1583240564
cw=0	PLN
il=0.175

[RMS ZEST 327]
ty=M
na=zamek skrzynki pocztowej	0
id=1344399	1
jm=szt.	020
ce=0	1583240564
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 42]
ty=M
na=zaprawa do spoinowania	0
id=2380699	2
jm=kg	033
ce=0	1583240564
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.748

[RMS ZEST 6]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=-0

[POZYCJA]
id=199
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0411-08	4-01	0411-08		1
mpn=_1211
na=Wymiana elementów podłóg z desek - progi
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,0						

[RMS 1]
nz=0.75	0	0.75
np=1
wa=0
wb=0
il=0.75

[RMS 294]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 285]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.06

[RMS 6]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=225
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-07	4-01	1209-10	 z.sz.4.5.4. 9914-07	1
mpn=50:0:0993,10121,0:1,0911
na=Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=4.8
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4.8	1	4,80						

[RMS 1]
nz=0.31	0	0.31
np=1
wa=0
wb=0
il=1.488

[RMS 15]
nz=0.245	0	0.49*0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=1.176

[RMS 223]
nz=0.044	0	0.088*0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2112

[RMS 13]
nz=0.0435	0	0.087*0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2088

[RMS 14]
nz=0.019	0	0.038*0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0912

[RMS 6]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=29
pd=ATHENASOFT wyd.I 2007	KNR	AT-23 0216-04	AT-23	0216-04		1
mpn=1211
na=Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie cienkowarstwowej; kształtki o długości 10-18 cm ( przedpokój z dopasowaniem kolorystyki płytek na posadzce )
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=6.8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=6.8	1	6,80						

[RMS 1]
nz=0.32	0	0.32
np=1
wa=0
wb=0
il=2.176

[RMS 46]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=7.14

[RMS 43]
nz=0.46	0	0.46
np=1
wa=0
wb=0
il=3.128

[RMS 42]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0
il=0.748

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=265
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1202-07	4-01	1202-07		1
mpn=_1211
na=Skasowanie wykwitów (zacieków)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=0.8
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0.8	1	,80						

[RMS 1]
nz=0.381	0	0.381
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3048

[RMS 265]
nz=0.0035	0	0.0035
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0028

[RMS 4]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0048

[RMS 388]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0016

[RMS 389]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.08

[RMS 6]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=264
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0701-02	4-01	0701-02		1
mpn=1211
na=Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=3.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3.5	1	3,50						

[RMS 1]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0
il=1.435

[POZYCJA]
id=203
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0711-01	4-01	0711-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=3.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3.5	1	3,50						

[RMS 1]
nz=1.51	0	1.51
np=1
wa=0
wb=0
il=5.285

[RMS 300]
nz=0.0052	0	0.0052
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0182

[RMS 313]
nz=0.0048	0	0.0048
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0168

[RMS 4]
nz=0.0266	0	0.0266
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0931

[RMS 216]
nz=0.0067	0	0.0067
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0235

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 7]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.175

[RMS 123]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.14

[POZYCJA]
id=22
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0322-02	4-01	0322-02		1
mpn=_1211
na=Wymiana kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2,0						

[RMS 1]
nz=0.68	0	0.68
np=1
wa=0
wb=0
il=1.36

[RMS 28]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 29]
nz=0.00207	0	0.00207
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0041

[RMS 4]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[RMS 31]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=8
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1204-02	4-01	1204-02		1
mpn=_1211
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=70.2
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=70.2	1	70,20						

[RMS 1]
nz=0.119	0	0.119
np=1
wa=0
wb=0
il=8.3538

[RMS 11]
nz=0.286	0	0.286
np=1
wa=0
wb=0
il=20.0772

[RMS 6]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=9
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1204-01	4-01	1204-01		1
mpn=_1211
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=26.8
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=26.8	1	26,80						

[RMS 1]
nz=0.119	0	0.119
np=1
wa=0
wb=0
il=3.1892

[RMS 11]
nz=0.298	0	0.298
np=1
wa=0
wb=0
il=7.9864

[RMS 6]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=11
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1212-28	4-01	1212-28		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych , gazowych i  c.o.  o średnicy do 50 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=17.2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=17.2	1	17,20						

[RMS 1]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=3.784

[RMS 12]
nz=0.013	0	0.013
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2236

[RMS 13]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2408

[RMS 14]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1032

[RMS 15]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=3.44

[RMS 6]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=193
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1212-31	4-01	1212-31		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy ponad 50 do 100 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=3.2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3.2	1	3,20						

[RMS 1]
nz=0.26	0	0.26
np=1
wa=0
wb=0
il=0.832

[RMS 223]
nz=0.027	0	0.027
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0864

[RMS 13]
nz=0.027	0	0.027
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0864

[RMS 14]
nz=0.012	0	0.012
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0384

[RMS 15]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.64

[RMS 6]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=175
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1212-19	4-01	1212-19		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=0.7
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0.7	1	0,70						

[RMS 1]
nz=1.13	0	1.13
np=1
wa=0
wb=0
il=0.791

[RMS 223]
nz=0.186	0	0.186
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1302

[RMS 13]
nz=0.183	0	0.183
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1281

[RMS 14]
nz=0.079	0	0.079
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0553

[RMS 15]
nz=0.56	0	0.56
np=1
wa=0
wb=0
il=0.392

[RMS 6]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=231
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1209-06 z.sz.4.5.4. 9914-10 z.sz.4.5.4. 9914-17	4-01	1209-06	 z.sz.4.5.4. 9914-10 z.sz.4.5.4. 9914-17	1
mpn=52:5:09103,1054:1:09113,10121,0:1,0911
na=Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła bez szczeblin - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=4.7
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4.7	1	4,70						

[RMS 1]
nz=1.26	0	1.26
np=1
wa=0
wb=0
il=5.922

[RMS 322]
nz=0.129	0	0.086*(0.75+0.75)
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6063

[RMS 15]
nz=0.645	0	0.43*(0.75+0.75)
np=1
wa=0
wb=0
il=3.0315

[RMS 223]
nz=0.144	0	0.096*(0.75+0.75)
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6768

[RMS 13]
nz=0.141	0	0.094*(0.75+0.75)
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6627

[RMS 14]
nz=0.063	0	0.042*(0.75+0.75)
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2961

[RMS 6]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=233
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1209-14	4-01	1209-14		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,0						

[RMS 1]
nz=0.74	0	0.74
np=1
wa=0
wb=0
il=0.74

[RMS 322]
nz=0.064	0	0.064
np=1
wa=0
wb=0
il=0.064

[RMS 15]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4

[RMS 223]
nz=0.069	0	0.069
np=1
wa=0
wb=0
il=0.069

[RMS 13]
nz=0.068	0	0.068
np=1
wa=0
wb=0
il=0.068

[RMS 14]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.03

[RMS 6]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=270
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1215-04	4-01	1215-04		1
mpn=1211
na=Mycie po robotach malarskich okien zespolonych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=4.7
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4.7	1	4,70						

[RMS 1]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0
il=1.316

[RMS 6]
nz=25	0	25
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=271
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1215-07	4-01	1215-07		1
mpn=1211
na=Mycie wykładzin podłogowych i posadzek
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=26.8
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=26.8	1	26,80						

[RMS 1]
nz=0.067	0	0.067
np=1
wa=0
wb=0
il=1.7956

[RMS 6]
nz=25	0	25
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=272
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1215-02	4-01	1215-02		1
mpn=1211
na=Mycie stolarki drzwiowej
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=4.8
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4.8	1	4,80						

[RMS 1]
nz=0.164	0	0.164
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7872

[RMS 6]
nz=25	0	25
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=237
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0919-24	4-01	0919-24		1
mpn=1211
na=Wymiana zamka skrzynki pocztowej
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,0						

[RMS 1]
nz=0.88	0	0.88
np=1
wa=0
wb=0
il=0.88

[RMS 327]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 6]
nz=8	0	8
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=172
pd=						0
na=Opinia kominiarska dotycząca sprawności przewodów wentylacyjnych i spalinowych
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,0						

[RMS 254]
nz=1	1	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=99
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-13 0108-16 	4-01	0108-13	 0108-16 	1
mpn=39:0:15.00968,101211
na=Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 15.0 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=0.1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0.1	1	0,10						

[RMS 1]
nz=1.81	0	1.81
np=1
wa=0
wb=0
il=0.181

[RMS 146]
nz=1.49	0	0.93+14*0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.149

[POZYCJA]
id=101
pd=						0
na=Opłata za składowanie gruzu na wysypisku
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=0.1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0.1	1	0,10						

[RMS 147]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1

[SUMA KONTROLNA]
a1245bc1acd9a734c1 fd3c9176c6437