[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.5
pe=1
op=1
opn=2	0	2	1	1	0	19	8	0	0	1	0	0	0	1.	1	1	0	1	3	1
prn=2	2	4	3	4	1	6	0	1
own=2	1	1	0	1	1	0	1	1	1	0	0	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	1	1	1	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk
wn=	

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS INWESTORSKI	PRZEDMIAR
nb=instalacja c.o.
ab=Raciborska 31d/6  Katowice
ni=KZGM w Katowicach
ai=ul. M. Grażyńskiego 5   40-126 Katowice
br=Instalacyjna
nk=Aleksandra Botor	
dt=13.03.2020	0

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 300]
ty=S
na=samochód	0
id=00001	1
jm=m-g	148
ce=0	1584358151
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 4]
ty=R
na=cieśle gr.II	0
id=042	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 177]
ty=R
na=cieśle gr.II	0
id=042	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 414]
ty=R
na=cieśle gr.II	0
id=042	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 291]
ty=M
na=rura spalinowa ze stali nierdzewnej	0
id=1351499	2
jm=m	040
ce=0	1584358151
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.5

[RMS ZEST 370]
ty=M
na=piasek do zapraw''	0
id=1602003	1
jm=m3	060
ce=0	1584358151
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	1	
il=0.026

[RMS ZEST 368]
ty=M
na=cement portlandzki 35 bez dodatków''	0
id=1700301	1
jm=t	034
ce=0	1584358151
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	1	
il=0.0051

[RMS ZEST 369]
ty=M
na=wapno suchogaszone''	0
id=1720200	1
jm=t	034
ce=0	1584358151
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	1	
il=0.0011

[RMS ZEST 417]
ty=M
na=wapno suchogaszone	0
id=1720200	1
jm=t	034
ce=0	1584358151
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0018

[RMS ZEST 367]
ty=M
na=cegła budowlana pełna''	0
id=1800199	1
jm=szt	020
ce=0	1584358151
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	1	
il=36

[RMS ZEST 9]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.II	0
id=202	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 168]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.II	0
id=202	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 184]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.II	0
id=202	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 284]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.II	0
id=202	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 10]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.III	0
id=203	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 167]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.III	0
id=203	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 179]
ty=R
na=murarze gr.II	0
id=342	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 416]
ty=R
na=murarze gr.II	0
id=342	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 232]
ty=S
na=wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t'	0
id=34312	1
jm=m-g	148
ce=0	1584358151
cw=0	PLN
il=0.2

[RMS ZEST 298]
ty=S
na=środek transportowy'''	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0	1584358151
cw=0	PLN
il=0.3728

[RMS ZEST 311]
ty=S
na=środek transportowy'''''	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0	1584358151
cw=0	PLN
il=0.1058

[RMS ZEST 16]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 169]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 178]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 285]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 415]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 17]
ty=M
na=woda z rurociągu	0
id=3930000	1
jm=m3	060
ce=0	1584358151
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0.012

[RMS ZEST 199]
ty=S
na=samochód dostawczy 0.9 t'	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0	1584358151
cw=0	PLN
il=0.02

[RMS ZEST 253]
ty=S
na=samochód dostawczy 0.9 t''	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0	1584358151
cw=0	PLN
il=0.17

[RMS ZEST 323]
ty=S
na=samochód dostawczy do 0,9 t	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0	1584358151
cw=0	PLN
il=0.06

[RMS ZEST 371]
ty=S
na=betoniarka wolnospadowa elektryczna'	0
id=43211	1
jm=m-g	148
ce=0	1584358151
cw=0	PLN
il=0.06

[RMS ZEST 278]
ty=M
na=łączniki z żeliwa ciągliwego czarne	0
id=5100499	1
jm=szt.	020
ce=0	1584358151
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=8.2

[RMS ZEST 158]
ty=M
na=korki z żeliwa ciągliwego czarne o śr. 15-20 mm	0
id=5102499	1
jm=szt.	020
ce=0	1584358151
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 275]
ty=M
na=złączki z żeliwa ciągliwego czarne	0
id=5104999	2
jm=szt.	020
ce=0	1584358151
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1

[RMS ZEST 276]
ty=M
na=przeciwnakrętki z żeliwa ciągliwego czarne	0
id=5108299	2
jm=szt.	020
ce=0	1584358151
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1

[RMS ZEST 366]
ty=M
na=łączniki z żeliwa ciągliwego czarne'	0
id=5109999	2
jm=szt.	020
ce=0	1584358151
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	1	
il=8

[RMS ZEST 388]
ty=M
na=rury miedziane śr.15 mm	0
id=5300060	2
jm=m	040
ce=0	1584358170
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.01
pr=ISS	0	0	0	

[RMS ZEST 377]
ty=M
na=rury miedziane o śr.zewn. 28 mm 1,5mm	0
id=5300999	2
jm=m	040
ce=0	1584358151
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.03

[RMS ZEST 380]
ty=M
na=rury miedziane o śr.zewn. 22 mm gr 1mm	0
id=5300999	2
jm=m	040
ce=0	1584358151
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=13.52

[RMS ZEST 383]
ty=M
na=rury miedziane o śr.zewn. 18 mm gr1mm	0
id=5300999	2
jm=m	040
ce=0	1584358151
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=30.16

[RMS ZEST 409]
ty=M
na=rury miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm	0
id=5300999	2
jm=m	040
ce=0	1584358151
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=22.88

[RMS ZEST 418]
ty=M
na=rury miedziane o śr.zewn. 22 mm gr 1mm'	0
id=5300999	2
jm=m	040
ce=0	1584358151
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.576

[RMS ZEST 419]
ty=M
na=rury miedziane o śr.zewn. 18 mm gr1mm'	0
id=5300999	2
jm=m	040
ce=0	1584358151
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.888

[RMS ZEST 378]
ty=M
na=kształtki miedziane o śr.zewn. 28 mm	0
id=5309999	2
jm=szt.	020
ce=0	1584358151
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.76

[RMS ZEST 381]
ty=M
na=kształtki miedziane o śr.zewn. 22 mm trójnik 28/22/15	0
id=5309999	2
jm=szt.	020
ce=0	1584358151
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.74

[RMS ZEST 384]
ty=M
na=kształtki miedziane o śr.zewn. 18 mm kol.	0
id=5309999	2
jm=szt.	020
ce=0	1584358151
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=51.66

[RMS ZEST 396]
ty=M
na=kształtki miedziane o śr. zewnętrznej 22 mm tr 22/22/15	0
id=5309999	2
jm=szt.	020
ce=0	1584358151
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=11.05

[RMS ZEST 390]
ty=M
na=złączki mosiężne śr.15 mm	0
id=5315906	2
jm=szt	020
ce=0	1584358176
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.01
pr=LEC	0	0	0	

[RMS ZEST 407]
ty=M
na=złączki mosiężne o śr. nominalnej 20 mm	0
id=5315999	2
jm=szt.	020
ce=0	1584358187
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4
pr=LEC	0	0	0	

[RMS ZEST 402]
ty=M
na=złączki mosiężne przejściowe	0
id=5319999	2
jm=szt.	020
ce=0	1584358193
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=12
pr=LEC	0	0	0	

[RMS ZEST 301]
ty=M
na=kształtki z polipropylenu (gwintowane) o śr. nominalnej 20 mm	0
id=5649999	2
jm=szt.	020
ce=0	1584358151
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	1	
il=3

[RMS ZEST 302]
ty=M
na=kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20 mm''	0
id=5649999	2
jm=szt.	020
ce=0	1584358151
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 406]
ty=M
na=zawory kulowe o śr. nominalnej 20 mm	0
id=5701499	2
jm=szt.	020
ce=0	1584358151
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 273]
ty=M
na=zawór kulowy gazowy 15 mm'	0
id=5720001	1
jm=szt.	020
ce=0	1584358151
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1

[RMS ZEST 389]
ty=M
na=kurki gazowe mosiężne śr.15 mm	0
id=5720001	2
jm=szt.	020
ce=0	1584358151
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.004

[RMS ZEST 271]
ty=M
na=kurek gazowy mosiężny przelotowy M800 20 mm'	0
id=5720002	1
jm=szt.	020
ce=0	1584358151
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 328]
ty=M
na=filtr wodny o śr 20 mm	0
id=5720002	1
jm=szt.	020
ce=0	1584358151
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 386]
ty=M
na=Kurek gazowy przelot.mosiężny fi 25mm	0
id=5720003	1
jm=szt	020
ce=0	1584358151
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 413]
ty=M
na=Odpowietrznik aut.mosięż.fi 10mm do pionów	0
id=5732906	1
jm=szt	020
ce=0	1584358151
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 404]
ty=M
na=termostatyczne zawory grzejnikowe mosiężne o śr.nom. 15 mm''	0
id=5733999	1
jm=szt.	020
ce=0	1584358151
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6

[RMS ZEST 408]
ty=M
na=grzejniki stalowe dwupłytowe z kompletem zawieszeń' c22 600/600	0
id=6011199	2
jm=szt.	020
ce=0	1584358151
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 410]
ty=M
na=grzejniki stalowe dwupłytowe z kompletem zawieszeń' c22 600/1400	0
id=6011199	2
jm=szt.	020
ce=0	1584107470
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 411]
ty=M
na=grzejniki stalowe dwupłytowe z kompletem zawieszeń' c22 600/700	0
id=6011199	2
jm=szt.	020
ce=0	1584358151
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 420]
ty=M
na=grzejniki stalowe łazienkowe drabinkowe lakierowane STD 50/140	0
id=6013999	2
jm=szt.	020
ce=0	1584358151
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 318]
ty=M
na=złączki mosiężne do grzejników o śr. zewn. 15 mm	0
id=6080199	2
jm=szt.	020
ce=0	1584358151
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6

[RMS ZEST 401]
ty=M
na=uchwyty do grzejników'	0
id=6081099	2
jm=szt.	020
ce=0	1584358151
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6081099

[RMS ZEST 319]
ty=M
na=tarczki ochronne	0
id=6088100	2
jm=szt.	020
ce=0	1584358151
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6

[RMS ZEST 272]
ty=M
na=klucze stalowe do zaworów obrotowych gazowych	0
id=6311700	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 277]
ty=M
na=kuchnie gazowe 4-palnikowe z piekarnikiem	0
id=6312699	1
jm=szt.	020
ce=0	1584358151
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1

[RMS ZEST 290]
ty=M
na=kocioł gazowy dwufunkcyjny z zamkniętą komorą spalania (kondensat) Q=24 kW	0
id=6340599	2
jm=szt.	020
ce=0	1584358151
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 108]
ty=M
na=łączniki redukcyjne o śr. nominalnej 15 mm	0
id=6341899	2
jm=szt.	020
ce=0	1584358151
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=2

[RMS ZEST 295]
ty=M
na=Kolano miedziane 90st.LWxLW fi 22mm	0
id=6401111	1
jm=szt	020
ce=0	1584358151
cw=0	PLN
kz=4	0		1	
il=6

[RMS ZEST 296]
ty=M
na=złączki przejściowe mosiężne o śr.zew. 22 mm'	0
id=6460799	1
jm=szt.	020
ce=0	1584358151
cw=0	PLN
kz=4	0		1	
il=2

[RMS ZEST 297]
ty=M
na=dwuzłączki przejściowe mosiężne'	0
id=6460999	1
jm=szt.	020
ce=0	1584358151
cw=0	PLN
kz=4	0		1	
il=2

[RMS ZEST 163]
ty=M
na=uchwyty do rur	0
id=6600099	2
jm=szt.	020
ce=0	1584358151
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 379]
ty=M
na=Uchwyt do rurociąg.fi 32-40mm	0
id=6600112	1
jm=szt	020
ce=0	1584358151
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.46

[RMS ZEST 82]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów stalowych o śr. nominalnej 15 mm	0
id=6601999	2
jm=szt	020
ce=0	1584358151
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=2

[RMS ZEST 303]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm'	0
id=6602999	2
jm=szt	020
ce=0	1584358215
cw=0	PLN
kz=4	0	PLN	1	
il=1
pr=ASP	0	0	0	

[RMS ZEST 382]
ty=M
na=uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur miedzianych o śr.zewn. 22 mm	0
id=6609999	2
jm=szt.	020
ce=0	1584358151
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=9.744
pr=	0	0	0	6601528

[RMS ZEST 385]
ty=M
na=uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur miedzianych o śr.zewn. 18 mm	0
id=6609999	2
jm=szt.	020
ce=0	1584358151
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=44.518
pr=	0	0	0	6601526

[RMS ZEST 94]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1584358151
cw=0	PLN
il=119.22

[RMS ZEST 95]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	3
jm=r-g	149
ce=0	1584358151
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 96]
ty=R
na=próba hydrantu	0
id=999	3
jm=r-g	149
ce=0	1584358151
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 105]
ty=R
na=robotnicy	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 282]
ty=R
na=robocizna'''	0
id=999	3
jm=r-g	149
ce=0	1584358151
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 216]
ty=R
na=robocizna'	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1584358151
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 198]
ty=M
na=sterownik do kotła z możliwością tygodniowego programowania, min. 4 temperatury w ciągu doby., przewodowy.	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1584358151
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 293]
ty=M
na=kolana spalinowe skrętne ze stali nierdzewnej	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1584358151
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4

[RMS ZEST 294]
ty=M
na=kształtki i rura powietrzna	0
id=	3
jm=kpl.	090
ce=0	1584358151
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 387]
ty=M
na=trójniki Cu 18/15/18	0
id=	2
jm=szt.	020
ce=0	1584358151
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1

[RMS ZEST 391]
ty=M
na=rozeta chrom'	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1584358151
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 395]
ty=M
na=wkład kominowy dwuosiowy'	0
id=	3
jm=kpl	090
ce=0	1584358151
cw=0	PLN
kz=4	0		1	
il=1

[RMS ZEST 403]
ty=M
na=zawór grzejnikowy prosty odcinający 1/2"	0
id=	2
jm=szt	020
ce=0	1584358201
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6
pr=SIE	0	0	0	

[RMS ZEST 405]
ty=M
na=głowice termostatyczne	0
id=	1
jm=szt.	020
ce=0	1584358151
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6

[RMS ZEST 97]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=gaz
wa=0
kn=0	0	0
id=328
nu=1
wn=	

[POZYCJA]
id=414
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0308-02	4-02	0308-02		1
mpn=_1211
na=Demontaż rurociągów stalowych o śr. 25-32 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=10.1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=10.1	1	10,1						

[RMS 94]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0
il=1.515

[RMS 97]
nz=10	0	10
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=415
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0309-02	4-02	0309-02		1
mpn=_1211
na=Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 25 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 94]
nz=0.7	0	0.7
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7

[RMS 97]
nz=10	0	10
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=416
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0305-06	2-15	0305-06		1
mpn=_1211
na=Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach lutowanych o śr.zewn. 28 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 94]
nz=0.729	0	0.729
np=1
wa=0
wb=0
il=0.729

[RMS 377]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=1.03

[RMS 378]
nz=0.76	0	0.76
np=1
wa=0
wb=0
il=0.76

[RMS 379]
nz=0.46	0	0.46
np=1
wa=0
wb=0
il=0.46

[RMS 97]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 298]
nz=0.0092	0	0.0092
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0092

[POZYCJA]
id=417
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0305-05	2-15	0305-05		1
mpn=_1211
na=Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach lutowanych o śr.zewn. 22 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=4.4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4.4	1	4,4						

[RMS 94]
nz=0.657	0	0.657
np=1
wa=0
wb=0
il=2.8908

[RMS 418]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=4.576

[RMS 381]
nz=0.85	0	0.85
np=1
wa=0
wb=0
il=3.74

[RMS 382]
nz=0.56	0	0.56
np=1
wa=0
wb=0
il=2.464

[RMS 97]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 298]
nz=0.0054	0	0.0054
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0238

[POZYCJA]
id=418
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0305-04	2-15	0305-04		1
mpn=_1211
na=Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach lutowanych o śr.zewn. 18 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=4.7
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4.7	1	4,7						

[RMS 94]
nz=0.596	0	0.596
np=1
wa=0
wb=0
il=2.8012

[RMS 419]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=4.888

[RMS 384]
nz=0.9	0	0.9
np=1
wa=0
wb=0
il=4.23

[RMS 385]
nz=0.74	0	0.74
np=1
wa=0
wb=0
il=3.478

[RMS 97]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 298]
nz=0.0047	0	0.0047
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0221

[POZYCJA]
id=419
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0310-02	2-15	0310-02		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Kurki gazowe przelotowe o śr. 20-25 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 94]
nz=0.31	0	0.31
np=1
wa=0
wb=0
il=0.296

[RMS 386]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 272]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 97]
nz=0.6	0	0.6
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=420
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0310-01	2-15	0310-01		1
na=Kurki gazowe przelotowe o śr. 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 94]
nz=0.24	0	0.24
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2292

[RMS 273]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 97]
nz=0.6	0	0.6
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=421
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0310-02	2-15	0310-02		1
na=Filtr gazowy o śr. 20 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 94]
nz=0.31	0	0.31
np=1
wa=0
wb=0
il=0.296

[RMS 271]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 272]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 97]
nz=0.6	0	0.6
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=422
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0304-01	4-02	0304-01		1
na=Wstawienie trójnika o śr. 18/15/18 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 94]
nz=1.65	0	1.65
np=1
wa=0
wb=0
il=1.65

[RMS 387]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 275]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 276]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 163]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 97]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=423
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0311-03	2-15	0311-03		1
na=Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym z zabezpieczeniem przed wypływem gazu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 94]
nz=1.95	0	1.95
np=1
wa=0
wb=0
il=1.8623

[RMS 277]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 278]
nz=8.2	0	8.2
np=1
wa=0
wb=0
il=8.2

[RMS 97]
nz=1.4	0	1.4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 253]
nz=0.17	0	0.17
np=1
wa=0
wb=0
il=0.17

[POZYCJA]
id=424
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0307-01	2-15	0307-01		1
mpn=121,0:1,0911
na=Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazomierzem w budynkach mieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=1
jm=lokal.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 94]
nz=2.36	0	2.36
np=1
wa=0
wb=0
il=2.36

[RMS 388]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[RMS 389]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.004

[RMS 390]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[RMS 97]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 298]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0002

[POZYCJA]
id=425
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0308-02	2-15	0308-02		1
mpn=1211
na=Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o średnicy przyłącza 25 mm na ścianach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 94]
nz=1.29	0	1.29
np=1
wa=0
wb=0
il=1.29

[RMS 108]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 366]
nz=8	0	8
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 82]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 97]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 298]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[POZYCJA]
id=426
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0333-08	4-01	0333-08		1
mpn=1211
na=Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 94]
nz=0.36	0	0.36
np=1
wa=0
wb=0
il=0.72

[POZYCJA]
id=454
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0337-01	4-01	0337-01		1
mpn=1211
na=wykucie bruzd w posadzce(przy balkonach)
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 94]
nz=0.7	0	0.7
np=1
wa=0
wb=0
il=2.8

[POZYCJA]
id=427
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0323-02	4-01	0323-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 94]
nz=0.49	0	0.49
np=1
wa=0
wb=0
il=0.98

[RMS 367]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 368]
nz=0.00099	0	0.00099
np=1
wa=0
wb=0
il=0.002

[RMS 369]
nz=0.00056	0	0.00056
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0011

[RMS 370]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[RMS 17]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.004

[RMS 97]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 371]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[RMS 232]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.04

[POZYCJA]
id=455
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0326-02	4-01	0326-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zamurowanie bruzd w posadzkach z przewodami instalacyjnymi
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 94]
nz=0.77	0	0.77
np=1
wa=0
wb=0
il=3.08

[RMS 367]
nz=8	0	8
np=1
wa=0
wb=0
il=32

[RMS 368]
nz=0.00079	0	0.00079
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0032

[RMS 417]
nz=0.00044	0	0.00044
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0018

[RMS 370]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.016

[RMS 17]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.008

[RMS 97]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 371]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.04

[RMS 232]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.16

[POZYCJA]
id=342
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0307-01	4-02	0307-01		1
na=Zakorkowanie podejścia gazowego korkami żeliwnymi o śr. 15-20 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 94]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.12

[RMS 158]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 97]
nz=5	0	5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 1]
na=Montaż inst. c.o.
wa=0
kn=0	0	0
id=347
nu=2
wn=	

[POZYCJA]
id=293
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0314-05	4-02	0314-05		1
mpn=_1211
na=Demontaż kotła dwufunkcyjnego
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 94]
nz=1.48	0	1.48
np=1
wa=0
wb=0
il=1.48

[RMS 97]
nz=10	0	10
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=355
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0521-02	4-02	0521-02		1
mpn=_1211
na=Demontaż grzejnika stalowego dwupłytowego  DO PONOWNEGO MONTAŻU!!!!!
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 94]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=429
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0521-01 z.o.2.9. 	4-02	0521-01	 z.o.2.9. 	1
mpn=5:0:0921,101211
na=Demontaż demolacyjny grzejnika stalowego jednopłytowego
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.4		0.4
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 94]
nz=0.42	0	0.42
np=1
wa=0
wb=0
il=0.336

[POZYCJA]
id=430
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0609-02 z.o.2.9. 	4-02	0609-02	 z.o.2.9. 	1
mpn=5:0:0921,101211
na=Demontaż demolacyjny rurociągu miedzianego lutowanego o śr.zewnętrznej 15-18 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=59.4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=59.4	1	59,4						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.4		0.4
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 94]
nz=0.24	0	0.24
np=1
wa=0
wb=0
il=5.7024

[RMS 97]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=428
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0315-01	4	0315-01		1
mpn=1211
na=Montaż kotła gazowego dwufunkcyjnego kondensacyjnego o mocy cieplnej Q=24 kW z palnikiem modulowanym1310uwzględnić podłączenie kotła do systemu kominowego wg zaleceń producenta kotła !!!1310Kocioł przenieść poza obręb wanny zgodnie z obowiązującymi przepisami.!!!
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 94]
nz=3.89	0	3.89
np=1
wa=0
wb=0
il=3.89

[RMS 290]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 291]
nz=1.5	0	1.5
np=1
wa=0
wb=0
il=1.5

[RMS 391]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 293]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 294]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 97]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=358
pd=INSTAL 1996	KNR	INSTAL 0304-04	INSTAL	0304-04		1
mpn=1211
na=Podejście do kotła c.o. o śr.zew. 22 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 94]
nz=1.69	0	1.69
np=1
wa=0
wb=0
il=3.38

[RMS 295]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 296]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 297]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 97]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 298]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[POZYCJA]
id=432
pd=		kalk własna		kalk własna		0
na=Montaż wkładu kominowego dwuosiowego kwasoodpornego (125/80 lub 100/60 - w zależności od zaleceń producenta kotła gazowego kondensacyjnego) dla kotła gazowego kondensacyjnego - montaż w przewodzie kominowym (rury pionowe 7m 60 lub 80,  adapter pionowy , trójnik rewizyjny z odskraplaczem i króćcami rewizyjnymi, rozeta ścienna, rura prosta 125/80 lub 100/60, kolano podparte 80 lub 60, przejście dachowe (płyta dachowa) kołnierz przeciwdeszczowy - przykład zestawu elementów komina w systemie invest firmy MKżary
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 94]
nz=12	0	12
np=1
wa=0
wb=0
il=12

[RMS 395]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 300]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=433
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0116-01	2-15	0116-01		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Odprowadzenie skroplin z przewodu spaliniowego rurą PCV 20 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 94]
nz=0.289	0	0.289
np=1
wa=0
wb=0
il=0.289

[RMS 301]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 302]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 303]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 97]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 298]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.001

[POZYCJA]
id=434
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0113-03	2-15	0113-03		1
mpn=_1211
na=Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=22
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=22	1	22						

[RMS 94]
nz=0.484	0	0.484
np=1
wa=0
wb=0
il=10.648

[RMS 409]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=22.88

[RMS 384]
nz=0.93	0	0.93
np=1
wa=0
wb=0
il=20.46

[RMS 385]
nz=0.89	0	0.89
np=1
wa=0
wb=0
il=19.58

[RMS 97]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 311]
nz=0.0039	0	0.0039
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0858

[POZYCJA]
id=452
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0113-04	2-15	0113-04		1
mpn=_1211
na=Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 18 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=29
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=29	1	29						

[RMS 94]
nz=0.513	0	0.513
np=1
wa=0
wb=0
il=14.877

[RMS 383]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=30.16

[RMS 384]
nz=0.93	0	0.93
np=1
wa=0
wb=0
il=26.97

[RMS 385]
nz=0.74	0	0.74
np=1
wa=0
wb=0
il=21.46

[RMS 97]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 298]
nz=0.0047	0	0.0047
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1363

[POZYCJA]
id=435
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0113-05	2-15	0113-05		1
mpn=_1211
na=Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 22 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=13
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	13						

[RMS 94]
nz=0.575	0	0.575
np=1
wa=0
wb=0
il=7.475

[RMS 380]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=13.52

[RMS 396]
nz=0.85	0	0.85
np=1
wa=0
wb=0
il=11.05

[RMS 382]
nz=0.56	0	0.56
np=1
wa=0
wb=0
il=7.28

[RMS 97]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 298]
nz=0.0054	0	0.0054
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0702

[POZYCJA]
id=437
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0418-07	4	0418-07		1
mpn=1211
na=Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm1310KUCHNIA13101310wydajność grzejnika dla parametrów 55/45C min. 890W1310np. grzejnik firmy perfexim ltd  perfexim komfort C22 600/600-2szt.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 94]
nz=1.92	0	1.92
np=1
wa=0
wb=0
il=3.84

[RMS 408]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 97]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=450
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0418-07	4	0418-07		1
mpn=1211
na=Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm1310POKÓJ 11310Grzejnik istniejący C33 600/600 + grzejnik nowy!!!!!!!!!!13101310wydajność grzejnika nowego dla parametrów 55/45C min. 485W1310np. grzejnik firmy perfexim ltd  perfexim komfort C22 600/600-1szt.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 94]
nz=1.92	0	1.92
np=1
wa=0
wb=0
il=1.92

[RMS 411]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 97]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=451
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0418-07	4	0418-07		1
mpn=1211
na=Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm1310POKÓJ 213101310Grzejnik istniejący C22 600/1500
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 94]
nz=1.92	0	1.92
np=1
wa=0
wb=0
il=1.92

[RMS 410]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 97]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=440
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0425-03	4	0425-03		1
mpn=1211
na=Grzejniki stalowe łazienkowe o wysokości do 1800 mm1310wydajność grzejnika dla parametrów 55/45C min. 600W1310np. grzejnik firmy instal-projekt grzejnik Standard 3D typ STD 50/140
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 94]
nz=1.07	0	1.07
np=1
wa=0
wb=0
il=1.07

[RMS 420]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 401]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 97]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=441
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0429-04	2-15	0429-04		1
mpn=1211
na=Rury przyłączne miedziane o śr. zewn. 15 mm do grzejników
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=6
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[RMS 94]
nz=1.26	0	1.26
np=1
wa=0
wb=0
il=7.56

[RMS 402]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=12

[RMS 318]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 319]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 97]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=442
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0430-01	4	0430-01		1
mpn=1211
na=zawór grzejnikowy prosty odcinający 1/2"
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[RMS 94]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0
il=1.62

[RMS 403]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 97]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=443
pd=INSTAL 1996	KNR	INSTAL 0309-07	INSTAL	0309-07		1
mpn=1211
na=Zawór termostatyczny do regulacji c.o.o śr.nom. 15 mm z nastawą wstępną
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[RMS 94]
nz=0.39	0	0.39
np=1
wa=0
wb=0
il=2.34

[RMS 404]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 97]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 298]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.06

[POZYCJA]
id=453
pd=INSTAL 1996	KNR	INSTAL 0309-09	INSTAL	0309-09		1
mpn=1211
na=Odpowietrznik automatyczny do instalacji c.o. o śr. 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 94]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=0.44

[RMS 413]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 97]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 311]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[POZYCJA]
id=444
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-35 0215-04	0-35	0215-04		1
mpn=_1211
na=Głowice termostatyczne o zakresie nastaw 16-28 st. C
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[RMS 94]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=1.32

[RMS 405]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 323]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.06

[POZYCJA]
id=445
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0133-02	2-15	0133-02		1
mpn=121,0:1,0911
na=Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur miedzianych o śr. nominalnej 20 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 94]
nz=0.504	0	0.504
np=1
wa=0
wb=0
il=1.008

[RMS 406]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 407]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 97]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 298]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[POZYCJA]
id=446
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0310-02	2-15	0310-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Filtr wodny o śr. 20 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 94]
nz=0.31	0	0.31
np=1
wa=0
wb=0
il=0.296

[RMS 328]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 97]
nz=0.6	0	0.6
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=447
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0406-03	4	0406-03		1
mpn=121,0:0,0911
na=Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=1
jm=próba	172
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 94]
nz=7.08	0	7.08
np=1
wa=0
wb=0
il=7.08

[RMS 97]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=448
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0436-01	4	0436-01		1
mpn=1211
na=Uruchomienie i próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) - PO ZASIEDLENIU
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=7
jm=urz.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[RMS 94]
nz=0.357	0	0.357
np=1
wa=0
wb=0
il=2.499

[POZYCJA]
id=449
pd=Energobudowa wyd.III,biuletyny do 9 1996	KNR	7-08 0102-01	7-08	0102-01		1
mpn=_1211
na=Montaż sterownika kotła do pomiaru temperatury podłączenie do kotła, regulator z możliwością zaprogramowania tygodniowego , min. 4 temperatury na dobę, przewodowy - montaż na przedpokoju
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=1
jm=ukl.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 94]
nz=0.91	0	0.91
np=1
wa=0
wb=0
il=0.91

[RMS 198]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 199]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[SUMA KONTROLNA]
1ef69e93ee421f2e37e7353a833ebc51