[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.5
pe=2
op=1
opn=2	0	2	1	1	0	1	8	1	18	0	0	0	0	1.	1	1	0	1	0	1
prn=2	2	3	3	4	0	6	0	1
own=2	1	1	0	1	0	0	1	1	1	0	0	1	0	1	1	poz.	<	>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	1	1	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk
wn=	

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS INWESTORSKI	PRZEDMIAR
nb=REMONT MIESZKANIA
ab=KATOWICE Adamskiego 5/6
ni=Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
ai=KATOWICE UL. GRAŻYŃSKIEGO 5
br=Instalacyjna
nk=Botor Aleksandra	
dt=12.03.2020	0

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
nm=1
ns=1

[RMS ZEST 333]
ty=R
na=malarze gr.II	0
id=122	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 183]
ty=M
na=piasek do zapraw'	0
id=1602003	1
jm=m3	060
ce=0	1584002573
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=0.026

[RMS ZEST 231]
ty=M
na=cement portlandzki 35 bez dodatków	0
id=1700301	1
jm=t	034
ce=0	1584002573
cw=0	PLN
il=0.0051

[RMS ZEST 256]
ty=M
na=wapno suchogaszone	0
id=1720200	1
jm=t	034
ce=0	1584002573
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=0.0029

[RMS ZEST 180]
ty=M
na=cegła budowlana pełna'	0
id=1800199	1
jm=szt.	020
ce=0	1584002573
cw=0	PLN
il=52

[RMS ZEST 311]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.II	0
id=202	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 322]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.II	0
id=202	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 331]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.II	0
id=202	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 345]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.II	0
id=202	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 346]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.II	0
id=202	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 257]
ty=S
na=wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t''	0
id=34312	1
jm=m-g	148
ce=0	1584002573
cw=0	PLN
il=0.39

[RMS ZEST 260]
ty=S
na=środek transportowy'	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0	1584002573
cw=0	PLN
il=0.6462

[RMS ZEST 323]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 332]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 348]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 184]
ty=M
na=woda z rurociągu'	0
id=3930000	1
jm=m3	060
ce=0	1584002573
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=0.013

[RMS ZEST 269]
ty=S
na=środek transportowy'	0
id=39500	1
jm=m-g	148
ce=0	1584002573
cw=0	PLN
il=0.009

[RMS ZEST 192]
ty=S
na=samochód dostawczy 0.9 t	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0	1584002573
cw=0	PLN
il=0.38

[RMS ZEST 185]
ty=S
na=betoniarka wolnospadowa elektryczna''	0
id=43211	1
jm=m-g	148
ce=0	1584002573
cw=0	PLN
il=0.13

[RMS ZEST 293]
ty=M
na=rury stalowe ze szwem przewodowe czarne o śr.nom. 15 mm	0
id=5040999	2
jm=m	040
ce=0	1584002573
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=6.24

[RMS ZEST 344]
ty=M
na=Rura stalowa czarna fi 26,9/2,6(20)mm	0
id=5060702	1
jm=m	040
ce=0	1584002573
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=5.2

[RMS ZEST 303]
ty=M
na=łączniki z żeliwa ciągliwego czarne	0
id=5100499	1
jm=szt.	020
ce=0	1584002573
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=20.5

[RMS ZEST 191]
ty=M
na=łącznik z żeliwa ciągliwego ocynkowany 15 mm	0
id=5101201	1
jm=szt	020
ce=0	1584002573
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=4.1

[RMS ZEST 298]
ty=M
na=trójniki z żeliwa ciągliwego czarne	0
id=5101999	2
jm=szt.	020
ce=0	1584002573
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1

[RMS ZEST 307]
ty=M
na=korki z żeliwa ciągliwego czarne o śr. 15-20 mm	0
id=5102499	1
jm=szt.	020
ce=0	1584002573
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1

[RMS ZEST 312]
ty=M
na=korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr. 15 mm	0
id=5102701	1
jm=szt.	020
ce=0	1584002573
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 347]
ty=M
na=korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr. 32 mm	0
id=5102706	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5115106

[RMS ZEST 299]
ty=M
na=złączki z żeliwa ciągliwego czarne	0
id=5104999	2
jm=szt.	020
ce=0	1584002573
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1

[RMS ZEST 300]
ty=M
na=przeciwnakrętki z żeliwa ciągliwego czarne	0
id=5108299	2
jm=szt.	020
ce=0	1584002573
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1

[RMS ZEST 286]
ty=M
na=łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane	0
id=5119999	2
jm=szt.	020
ce=0	1584002573
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=24

[RMS ZEST 253]
ty=M
na=korki żeliwne kanalizacyjne śr.50 mm	0
id=5330400	1
jm=szt.	020
ce=0	1584002573
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 313]
ty=M
na=korki żeliwne do rur kanalizacyjnych śr. 100 mm	0
id=5330499	1
jm=szt.	020
ce=0	1584002573
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 262]
ty=M
na=rury PVC kanalizacyjne kielichowe o śr. 50 mm	0
id=5601199	2
jm=m	040
ce=0	1584002573
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=2.88

[RMS ZEST 263]
ty=M
na=rury PVC przepustowe o śr. 50 mm	0
id=5601499	2
jm=m	040
ce=0	1584002573
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=0.48

[RMS ZEST 195]
ty=M
na=rury z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20 mm	0
id=5604999	2
jm=m	040
ce=0	1584002573
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=5.5

[RMS ZEST 261]
ty=M
na=rury z polipropylenu STABI o śr. zewnętrznej 20 mm	0
id=5604999	2
jm=m	040
ce=0	1584002573
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=5.5

[RMS ZEST 198]
ty=M
na=kształtki kanalizacyjne, z PCW, różne	0
id=5613999	2
jm=szt	020
ce=0	1584002573
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=3.48

[RMS ZEST 284]
ty=M
na=kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20 mm'	0
id=5639999	2
jm=szt.	020
ce=0	1584002573
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=7

[RMS ZEST 187]
ty=M
na=kształtki z polipropylenu (gwintowane) o śr. zewnętrznej 20 mm	0
id=5639999	2
jm=szt	020
ce=0	1584002573
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=7

[RMS ZEST 354]
ty=M
na=kształtki z polipropylenu (gwintowane) o śr. nominalnej 25 mm	0
id=5639999	2
jm=szt.	020
ce=0	1584002573
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 258]
ty=M
na=kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20 mm'	0
id=5649999	2
jm=szt.	020
ce=0	1584002573
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=11.2

[RMS ZEST 270]
ty=M
na=zawory kulowe o śr. nominalnej 20 mm	0
id=5701499	2
jm=szt.	020
ce=0	1584002573
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=10

[RMS ZEST 285]
ty=M
na=złącza elastyczne metalowe o śr. zewnętrznej 20 mm	0
id=5708399	2
jm=szt.	020
ce=0	1584002573
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=7

[RMS ZEST 334]
ty=M
na=Bateria umywalk.i zlewozm.stojąca fi 15mm	0
id=5711201	2
jm=szt	020
ce=0	1584002573
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 353]
ty=M
na=bateria wannowa ścienna mosiężna śr.15 mm	0
id=5712000	2
jm=szt.	020
ce=0	1584002573
cw=0	PLN
il=1
pr=	0	0	0	5712099

[RMS ZEST 352]
ty=M
na=komplety przelewowo-spustowe do wanien śr. 40 mm'	0
id=5713301	1
jm=szt.	020
ce=0	1584002573
cw=0	PLN
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5717199

[RMS ZEST 320]
ty=M
na=syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego ze spustem	0
id=5717020	2
jm=szt.	020
ce=0	1584002573
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 297]
ty=M
na=kurek gazowy mosiężny przelotowy M800 15 mm	0
id=5720001	1
jm=szt.	020
ce=0	1584002573
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 326]
ty=M
na=kurek gazowy mosiężny przelotowy M800 20 mm	0
id=5720002	1
jm=szt.	020
ce=0	1584002573
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=2

[RMS ZEST 327]
ty=M
na=podgrzewacze gazowe wody przepływowej'	0
id=6310300	1
jm=szt.	020
ce=0	1584002573
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1

[RMS ZEST 296]
ty=M
na=klucze stalowe do zaworów obrotowych gazowych	0
id=6311700	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
il=3

[RMS ZEST 328]
ty=M
na=rury spalinowe z blachy ocynkowanej śr.131 mm	0
id=6312300	1
jm=m	040
ce=0	1584002573
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1

[RMS ZEST 302]
ty=M
na=kuchnie gazowe 4-palnikowe z piekarnikiem	0
id=6312699	1
jm=szt.	020
ce=0	1584002573
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1

[RMS ZEST 318]
ty=M
na=umywalki porcelanowe	0
id=6320299	2
jm=szt.	020
ce=0	1584002573
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 279]
ty=M
na=zlewozmywaki dwukomorowe ze stali nierdzewnej	0
id=6321699	2
jm=szt	020
ce=0	1584002573
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1

[RMS ZEST 317]
ty=M
na=urządzenia sanitarne porcelanowe-kompakt'	0
id=6327799	2
jm=szt	020
ce=0	1584002573
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1

[RMS ZEST 278]
ty=M
na=sedesy typu kompakt	0
id=6328112	2
jm=szt	020
ce=0	1584002573
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1

[RMS ZEST 319]
ty=M
na=wsporniki do umywalek	0
id=6328600	2
jm=szt.	020
ce=0	1584002573
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 351]
ty=M
na=wanna  w komplecie stelaż nóżki,	0
id=6346199	1
jm=szt.	020
ce=0	1584002573
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1

[RMS ZEST 301]
ty=M
na=uchwyty do rur	0
id=6600099	2
jm=szt.	020
ce=0	1584002573
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1

[RMS ZEST 287]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów stalowych o śr. nominalnej 15 mm	0
id=6601999	2
jm=szt	020
ce=0	1584002573
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=6

[RMS ZEST 294]
ty=M
na=uchwyty do rur o śr.nom. 15 mm	0
id=6601999	2
jm=szt.	020
ce=0	1584002573
cw=0	PLN
il=5.04

[RMS ZEST 343]
ty=M
na=uchwyty do rur o śr.nom. 20 mm	0
id=6601999	2
jm=szt.	020
ce=0	1584002573
cw=0	PLN
il=4.15
pr=	0	0	0	6601903

[RMS ZEST 264]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów z PVC o śr. 50 mm	0
id=6602099	2
jm=szt	020
ce=0	1584002573
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=3

[RMS ZEST 259]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm'	0
id=6602999	2
jm=szt	020
ce=0	1584002573
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=14.3

[RMS ZEST 355]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 25 mm	0
id=6602999	2
jm=szt.	020
ce=0	1584002573
cw=0	PLN
il=2
pr=	0	0	0	6602903

[RMS ZEST 265]
ty=M
na=otuliny Thermaflex FRZ gr. 9 mm	0
id=6750121	1
jm=m	040
ce=0	1584002573
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=11

[RMS ZEST 268]
ty=M
na=klipsy montażowe Thermaclips	0
id=6760010	1
jm=szt	020
ce=0	1584002573
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=60

[RMS ZEST 267]
ty=M
na=taśma Thermatape FR 3x50 mm	0
id=6761120	1
jm=m	040
ce=0	1584002573
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=0.6

[RMS ZEST 266]
ty=M
na=klej Thermaflex 474	0
id=6761201	1
jm=dm3	066
ce=0	1584002573
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=0.082

[RMS ZEST 178]
ty=M
na=sznur konopny smołowany	0
id=6831801	1
jm=kg	033
ce=0	1584002573
cw=0	PLN
il=0.19

[RMS ZEST 82]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1584002573
cw=0	PLN
il=73.3584

[RMS ZEST 84]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	3
jm=r-g	149
ce=0	1584002573
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 114]
ty=R
na=robocizna'	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1584002573
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 115]
ty=R
na=robocizna''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1584002573
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 337]
ty=M
na=wężyk w oplocie stalowym	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1584002573
cw=0	PLN
il=4

[RMS ZEST 83]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=część instalacyjna
wa=0
kn=0	0	0
id=674
nu=1
wn=	

[ELEMENT 2]
na=demontaże
wa=0
kn=0	0	0
id=675
nu=1.1
wn=	

[POZYCJA]
id=762
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0235-07	4-02	0235-07		1
mpn=1211
na=Demontaż wanny
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 82]
nz=2.61	0	2.61
np=1
wa=0
wb=0
il=2.61

[RMS 253]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 178]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.05

[RMS 83]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=783
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0235-06	4-02	0235-06		1
mpn=1211
na=Demontaż umywalki
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 82]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 347]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 83]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=763
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0235-08	4-02	0235-08		1
mpn=1211
na=Demontaż ustępu z miską fajansową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 82]
nz=3.44	0	3.44
np=1
wa=0
wb=0
il=3.44

[RMS 312]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 178]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0
il=0.09

[RMS 313]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 83]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=681
pd=ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0132-01	4-02	0132-01		1
na=Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 82]
nz=0.7	0	0.7
np=1
wa=0
wb=0
il=1.4

[POZYCJA]
id=776
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0235-03	4-02	0235-03		1
mpn=1211
na=Demontaż zlewu kuchennego
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 82]
nz=0.69	0	0.69
np=1
wa=0
wb=0
il=0.69

[RMS 253]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 178]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.05

[RMS 83]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=683
pd=ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0233-06	4-02	0233-06		1
na=Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 82]
nz=0.32	0	0.32
np=1
wa=0
wb=0
il=0.96

[RMS 83]
nz=10	0	10
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=685
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0507-01	4-02	0507-01		1
mpn=_1211
na=Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach gwintowanych o śr. 15-20 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[RMS 82]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0
il=1.6

[POZYCJA]
id=686
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0229-07	4-02	0229-07		1
mpn=_1211
na=Demontaż rurociągu z PVC o śr. do 50 mm na ścianach budynku
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 82]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0
il=0.42

[POZYCJA]
id=687
pd=ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0336-01	4-01	0336-01		1
na=Wykucie bruzd 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=13
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	13						

[RMS 82]
nz=0.64	0	0.64
np=1
wa=0
wb=0
il=8.32

[POZYCJA]
id=688
pd=ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0325-02	4-01	0325-02		1
na=Zamurowanie bruzd o przekroju 1/4x1/2 ceg.w ścianach z cegieł
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=13
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	#p9						

[RMS 82]
nz=0.45	0	0.45
np=1
wa=0
wb=0
il=5.85

[RMS 180]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=52

[RMS 231]
nz=0.00039	0	0.00039
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0051

[RMS 256]
nz=0.00022	0	0.00022
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0029

[RMS 183]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.026

[RMS 184]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.013

[RMS 83]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 185]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.13

[RMS 257]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.39

[ELEMENT 2]
na=wod-kan
wa=0
kn=0	0	0
id=689
nu=1.2
wn=	

[POZYCJA]
id=690
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0111-01	2-15	0111-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 82]
nz=0.286	0	0.286
np=1
wa=0
wb=0
il=1.43

[RMS 195]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=5.5

[RMS 258]
nz=1.12	0	1.12
np=1
wa=0
wb=0
il=5.6

[RMS 259]
nz=1.43	0	1.43
np=1
wa=0
wb=0
il=7.15

[RMS 83]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 260]
nz=0.0017	0	0.0017
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0085

[POZYCJA]
id=691
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0111-01	2-15	0111-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) STABI o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 82]
nz=0.286	0	0.286
np=1
wa=0
wb=0
il=1.43

[RMS 261]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=5.5

[RMS 258]
nz=1.12	0	1.12
np=1
wa=0
wb=0
il=5.6

[RMS 259]
nz=1.43	0	1.43
np=1
wa=0
wb=0
il=7.15

[RMS 83]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 260]
nz=0.0017	0	0.0017
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0085

[POZYCJA]
id=692
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0207-01	2-15	0207-01		1
mpn=_1211
na=Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 82]
nz=0.196	0	0.196
np=1
wa=0
wb=0
il=0.588

[RMS 262]
nz=0.96	0	0.96
np=1
wa=0
wb=0
il=2.88

[RMS 198]
nz=1.16	0	1.16
np=1
wa=0
wb=0
il=3.48

[RMS 263]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0
il=0.48

[RMS 264]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 83]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 260]
nz=0.0061	0	0.0061
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0183

[POZYCJA]
id=693
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-03	0-34	0101-03		1
na=Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.9 mm (E)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	#p11+#p12						

[RMS 82]
nz=0.1553	0	0.1553
np=1
wa=0
wb=0
il=1.553

[RMS 265]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=11

[RMS 266]
nz=0.0082	0	0.0082
np=1
wa=0
wb=0
il=0.082

[RMS 267]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6

[RMS 268]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=60

[RMS 83]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 269]
nz=0.0009	0	0.0009
np=1
wa=0
wb=0
il=0.009

[POZYCJA]
id=779
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0132-02	2-15	0132-02		1
mpn=121,0:1,092,0:0,0911
na=Zawory kątowe w instalacji wodociągowej z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm wraz z wężykiem w oplocie stalowym (wc,J)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 82]
nz=0.337	0	0.337
np=1
wa=0
wb=0
il=1.348

[RMS 270]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 337]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 83]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 260]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[POZYCJA]
id=780
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0132-02	2-15	0132-02		1
mpn=121,0:1,092,0:0,0911
na=Zawory kątowe w instalacji wodociągowej z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm pr,zl,um
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 82]
nz=0.337	0	0.337
np=1
wa=0
wb=0
il=1.685

[RMS 270]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[RMS 83]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 260]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.025

[POZYCJA]
id=784
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0222-04	2-15	0222-04		1
mpn=_1211
na=Montaż wanien kąpielowych bez obudowy (min. dł. wanny 160cm)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 82]
nz=2.17	0	2.17
np=1
wa=0
wb=0
il=2.0724

[RMS 351]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 352]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 83]
nz=0.2	0	0.2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 192]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0
il=0.14

[POZYCJA]
id=768
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0230-02	2-15	0230-02		1
mpn=121,0:1,0911
na=Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym min.50cm szer.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 82]
nz=1.95	0	1.95
np=1
wa=0
wb=0
il=1.95

[RMS 318]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 319]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 320]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 83]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 260]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0
il=0.14

[POZYCJA]
id=767
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0233-03	2-15	0233-03		1
na=Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 82]
nz=3.64	0	3.64
np=1
wa=0
wb=0
il=3.64

[RMS 317]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 278]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 83]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 260]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0
il=0.09

[POZYCJA]
id=699
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0229-05	2-15	0229-05		1
na=Zlewozmywaki dwukomorowe z blachy na szafce
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 82]
nz=1.26	0	1.26
np=1
wa=0
wb=0
il=1.26

[RMS 279]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 83]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 260]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=0.22

[POZYCJA]
id=700
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0137-02	2-15	0137-02		1
mpn=1211
na=Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 82]
nz=0.957	0	0.957
np=1
wa=0
wb=0
il=1.914

[RMS 334]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 83]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 260]
nz=0.009	0	0.009
np=1
wa=0
wb=0
il=0.018

[POZYCJA]
id=766
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0137-05	2-15	0137-05		1
mpn=1211
na=Baterie wannowe ścienne o śr. nominalnej 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 82]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 353]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 83]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 260]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.014

[POZYCJA]
id=703
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0116-08	4	0116-08		1
mpn=121,0:1,0911
na=Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. zewnętrznej 20 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=7
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[RMS 82]
nz=0.68	0	0.68
np=1
wa=0
wb=0
il=4.76

[RMS 284]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=7

[RMS 187]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=7

[RMS 285]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=7

[RMS 83]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=704
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0115-01	4	0115-01		1
na=Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 82]
nz=0.26	0	0.26
np=1
wa=0
wb=0
il=0.78

[RMS 286]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=12

[RMS 287]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 83]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=785
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0115-01	4	0115-01		1
na=Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 82]
nz=0.26	0	0.26
np=1
wa=0
wb=0
il=0.78

[RMS 286]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=12

[RMS 287]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 83]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=706
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0123-06	4	0123-06		1
mpn=121,0:1,0911
na=Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych mieszkaniowych o śr. nominalnej 25 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 82]
nz=1.33	0	1.33
np=1
wa=0
wb=0
il=1.33

[RMS 270]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 354]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 355]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 83]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=708
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0128-02	2-15	0128-02		1
na=Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	#p14						

[RMS 82]
nz=0.0556	0	0.0556
np=1
wa=0
wb=0
il=0.556

[ELEMENT 2]
na=instalacja gazowa
wa=0
kn=0	0	0
id=711
nu=1.3
wn=	

[POZYCJA]
id=777
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0314-03	4-02	0314-03		1
mpn=_1211
na=Demontaż kuchni gazowej 3-4 - palnikowej z piekarnikiem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 82]
nz=0.74	0	0.74
np=1
wa=0
wb=0
il=0.74

[RMS 83]
nz=10	0	10
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=778
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0314-07	4-02	0314-07		1
mpn=_1211
na=Demontaż termy gazowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 82]
nz=1.16	0	1.16
np=1
wa=0
wb=0
il=1.16

[RMS 83]
nz=10	0	10
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=712
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0308-01	4-02	0308-01		1
mpn=_1211
na=Demontaż rurociągów stalowych o śr. 15-20 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=11
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11						

[RMS 82]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0
il=1.32

[RMS 83]
nz=10	0	10
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=714
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0303-01	2-15	0303-01		1
mpn=_1211
na=Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 15 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[RMS 82]
nz=0.502	0	0.502
np=1
wa=0
wb=0
il=3.012

[RMS 293]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=6.24

[RMS 294]
nz=0.84	0	0.84
np=1
wa=0
wb=0
il=5.04

[RMS 83]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 260]
nz=0.0067	0	0.0067
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0402

[POZYCJA]
id=782
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0303-02	2-15	0303-02		1
mpn=_1211
na=Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 20 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 82]
nz=0.68	0	0.68
np=1
wa=0
wb=0
il=3.4

[RMS 344]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=5.2

[RMS 343]
nz=0.83	0	0.83
np=1
wa=0
wb=0
il=4.15

[RMS 83]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 260]
nz=0.0087	0	0.0087
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0435

[POZYCJA]
id=772
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0310-02	2-15	0310-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Kurki gazowe przelotowe o śr. 20-25 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 82]
nz=0.31	0	0.31
np=1
wa=0
wb=0
il=0.296

[RMS 326]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 296]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 83]
nz=0.6	0	0.6
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=716
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0310-01	2-15	0310-01		1
mpn=_1211
na=Kurki gazowe przelotowe o śr. 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 82]
nz=0.24	0	0.24
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2292

[RMS 297]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 296]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 83]
nz=0.6	0	0.6
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=773
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0310-02	2-15	0310-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Filtr gazowy o śr. 20 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 82]
nz=0.31	0	0.31
np=1
wa=0
wb=0
il=0.296

[RMS 326]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 296]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 83]
nz=0.6	0	0.6
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=718
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0304-02	4-02	0304-02		1
mpn=_121,0:0,0911_
na=Wstawienie trójnika z żeliwa ciągliwego, czarnego o śr. 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 82]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0
il=2.06

[RMS 298]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 299]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 300]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 301]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 83]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=719
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0311-03	2-15	0311-03		1
mpn=_1211
na=Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym z zabezpieczeniem przed wypływem gazu i iskrownikiem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 82]
nz=1.95	0	1.95
np=1
wa=0
wb=0
il=1.8623

[RMS 302]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 303]
nz=8.2	0	8.2
np=1
wa=0
wb=0
il=8.2

[RMS 83]
nz=1.4	0	1.4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 192]
nz=0.17	0	0.17
np=1
wa=0
wb=0
il=0.17

[POZYCJA]
id=774
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0312-01	2-15	0312-01		1
mpn=_1211
na=Podgrzewacz gazowy wody przepływowej1310Podgrzewacz z czujnikiem zaniku ciągu, bez płomienia dyżurnego, z zapłonem bateryjnym.1310należy uwzględnić również konieczność podłączenia podgrzewacza z kominem rurą stalową kwasoodporną
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 82]
nz=2.3	0	2.3
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1965

[RMS 327]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 328]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 303]
nz=12.3	0	12.3
np=1
wa=0
wb=0
il=12.3

[RMS 191]
nz=4.1	0	4.1
np=1
wa=0
wb=0
il=4.1

[RMS 83]
nz=1.4	0	1.4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 192]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.07

[POZYCJA]
id=724
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-02 0307-01	4-02	0307-01		1
mpn=_1211
na=Zakorkowanie podejścia gazowego korkami żeliwnymi o śr. 15-20 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 82]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.06

[RMS 307]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 83]
nz=5	0	5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=725
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0307-01	2-15	0307-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazomierzem w budynkach mieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=1
jm=lokal.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 82]
nz=2.36	0	2.36
np=1
wa=0
wb=0
il=2.36

[RMS 83]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 260]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0002

[SUMA KONTROLNA]
9e697696e8b14fbfa6c1a2f93028d411