[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.5
nan=REMONT  MIESZKANIA - ROBOTY BUDOWLANE
pe=0
op=1
opn=0	0	2	1	1	0	1	8	0	0	0	0	0	0	1.	1	1	0	1	0	1
prn=2	2	4	3	4	1	6	0	1
own=2	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	1	1	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk
wn=	

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS OFERTOWY  	PRZEDMIAR
nb=Remont  mieszkania
ab=Katowice , Al. Korfantego 8/49
ni=KZGM w Katowicach
ai=ul. Grażyńskiego 5
br=Ogólnobudowlana

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 312]
ty=S
na=agregat do wylewek samopoziomujących	0
id=74210	1
jm=m-g	148
ce=0	1583305701
cw=0	PLN
il=0.86

[RMS ZEST 409]
ty=M
na=ałun techniczny glinowo-potasowy gat.I/II (10.5%)	0
id=1410004	1
jm=kg	033
ce=0	1583305701
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.25
pr=	0	0	0	1640099

[RMS ZEST 14]
ty=M
na=benzyna do lakierów	0
id=1050199	1
jm=dm3	066
ce=0	1583305701
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.8476

[RMS ZEST 123]
ty=S
na=betoniarka wolnospadowa elektryczna	0
id=43211	1
jm=m-g	148
ce=0	1583305701
cw=0	PLN
il=0.598

[RMS ZEST 28]
ty=M
na=cegła budowlana pełna	0
id=1800199	1
jm=szt.	020
ce=0	1583305701
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=8

[RMS ZEST 29]
ty=M
na=cement portlandzki 35 bez dodatków	0
id=1700301	1
jm=t	034
ce=0	1583305701
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0808

[RMS ZEST 300]
ty=M
na=cement portlandzki z dodatkami 25	0
id=1701100	1
jm=t	034
ce=0	1583305701
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0856

[RMS ZEST 313]
ty=M
na=ciasto wapienne (wapno gaszone)	0
id=2360000	1
jm=m3	060
ce=0	1583305701
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0228

[RMS ZEST 106]
ty=R
na=cieśle gr.II	0
id=042	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 328]
ty=R
na=cieśle gr.III	0
id=043	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 404]
ty=M
na=drzwiczki wyciorowe	0
id=1350309	1
jm=szt.	020
ce=0	1583305701
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 78]
ty=R
na=elektromonterzy gr.II	0
id=662	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 324]
ty=R
na=elektromonterzy gr.III	0
id=663	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 325]
ty=R
na=elektromonterzy gr.IV	0
id=664	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 111]
ty=M
na=emulsja gruntująca	0
id=2385001	2
jm=kg	033
ce=0	1583305701
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5

[RMS ZEST 223]
ty=M
na=farba ftalowa nawierzchniowa ogólnego stosowania	0
id=1511499	1
jm=dm3	066
ce=0	1583305701
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.6406

[RMS ZEST 13]
ty=M
na=farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania	0
id=1511599	1
jm=dm3	066
ce=0	1583305701
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.9284

[RMS ZEST 12]
ty=M
na=farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	0
id=1511799	1
jm=dm3	066
ce=0	1583305701
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.2927

[RMS ZEST 11]
ty=M
na=farby emulsyjne nawierzchniowe	0
id=1510899	1
jm=dm3	066
ce=0	1583305701
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=29.3042

[RMS ZEST 301]
ty=M
na=gips szpachlowy	0
id=1740103	1
jm=t	034
ce=0	1583305701
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.1418

[RMS ZEST 285]
ty=M
na=gwoździe budowlane okrągłe gołe	0
id=1330400	1
jm=kg	033
ce=0	1583305701
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.092

[RMS ZEST 396]
ty=M
na=klej do wykładzin	0
id=1551305	2
jm=kg	033
ce=0	1583305701
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=10.1

[RMS ZEST 31]
ty=M
na=kratki wentylacyjne	0
id=1350309	1
jm=szt.	020
ce=0	1583305701
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 398]
ty=M
na=listwy przyścienne systemowe	0
id=2631199	1
jm=m	040
ce=0	1583305701
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=39.904
pr=	0	0	0	2631199

[RMS ZEST 16]
ty=R
na=malarze gr.II	0
id=122	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 384]
ty=R
na=malarze gr.II	0
id=122	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 257]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.II	0
id=202	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 255]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.III	0
id=203	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 105]
ty=R
na=murarze gr.II	0
id=342	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 338]
ty=M
na=nawiewnik ciśnieniowy	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1583305701
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 254]
ty=M
na=Opinia kominiarska	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1583305701
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 147]
ty=M
na=Opłata za składowanie gruzu	0
id=	3
jm=m3	060
ce=0	1583305701
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.7

[RMS ZEST 383]
ty=M
na=Opłata za składowanie wykładzin	0
id=	3
jm=m3	060
ce=0	1583305701
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.1

[RMS ZEST 367]
ty=M
na=ościeżnice drzwiowe stalowe standard'	0
id=2715199	2
jm=szt	020
ce=0	1583305701
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 15]
ty=M
na=papier ścierny w arkuszach	0
id=3920099	1
jm=ark.	116
ce=0	1583305701
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=11.4685

[RMS ZEST 4]
ty=M
na=piasek do zapraw	0
id=1602003	1
jm=m3	060
ce=0	1583305701
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.0616

[RMS ZEST 20]
ty=R
na=posadzkarze gr.II	0
id=382	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 38]
ty=R
na=posadzkarze gr.III	0
id=383	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 387]
ty=M
na=preparat gruntujący	0
id=202x051	3
jm=dm3	066
ce=0	1583305701
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=22.009
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2385099

[RMS ZEST 294]
ty=M
na=progi drzwiowe	0
id=2631699	1
jm=szt.	020
ce=0	1583305701
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1583305701
cw=0	PLN
il=187.5916

[RMS ZEST 84]
ty=R
na=robotnicy	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 10]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 385]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 402]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 9]
ty=R
na=robotnicy gr.II	0
id=392	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 401]
ty=R
na=robotnicy gr.II	0
id=392	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 146]
ty=S
na=samochód skrzyniowy do 5 t	0
id=39521	1
jm=m-g	148
ce=0	1583305701
cw=0	PLN
il=2.682

[RMS ZEST 130]
ty=M
na=samopoziomujący podkład	0
id=2380452	2
jm=kg	033
ce=0	1583305701
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1247

[RMS ZEST 366]
ty=M
na=skrzydła drzwiowe zezw. wzmacniane'	0
id=2713999	2
jm=szt	020
ce=0	1583305701
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 322]
ty=M
na=szpachlówka celulozowa na tynki	0
id=1513000	1
jm=dm3	066
ce=0	1583305701
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.2703

[RMS ZEST 198]
ty=S
na=środek transportowy	0
id=39599	1
jm=m-g	148
ce=0	1583305701
cw=0	PLN
il=0.0867

[RMS ZEST 368]
ty=S
na=środek transportu poziomego	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0	1583305701
cw=0	PLN
il=0.072

[RMS ZEST 8]
ty=R
na=tynkarze gr.II	0
id=462	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 134]
ty=R
na=tynkarze gr.III	0
id=463	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 400]
ty=R
na=tynkarze gr.III	0
id=463	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 408]
ty=M
na=wapno hydrauliczne	0
id=1720000	1
jm=t	034
ce=0	1583305701
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.005
pr=	0	0	0	1720399

[RMS ZEST 265]
ty=M
na=wapno suchogaszone'	0
id=1720200	1
jm=t	034
ce=0	1583305701
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.121

[RMS ZEST 311]
ty=M
na=woda	0
id=3930099	2
jm=m3	060
ce=0	1583305701
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.2

[RMS ZEST 216]
ty=M
na=woda z rurociągu	0
id=3930000	1
jm=m3	060
ce=0	1583305701
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.7992

[RMS ZEST 26]
ty=S
na=wyciąg	0
id=34000	1
jm=m-g	148
ce=0	1583305701
cw=0	PLN
il=2.354

[RMS ZEST 365]
ty=S
na=wyciąg'	0
id=34000	1
jm=m-g	148
ce=0	1583305701
cw=0	PLN
il=0.1425

[RMS ZEST 7]
ty=S
na=wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	0
id=34312	1
jm=m-g	148
ce=0	1583305701
cw=0	PLN
il=1.696

[RMS ZEST 395]
ty=M
na=wykładzina podłogowa z polichlorku winylu, rulonowa,bez warstwy izolacyjnej	0
id=1563099	2
jm=m2	050
ce=0	1583305701
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=27.25

[RMS ZEST 327]
ty=M
na=zamek skrzynki pocztowej	0
id=1344399	1
jm=szt.	020
ce=0	1583305701
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 309]
ty=M
na=zaprawa cementowa M 80	0
id=2380807	1
jm=m3	060
ce=0	1583305701
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.03

[RMS ZEST 6]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=-0

[POZYCJA]
id=258
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	3 0702-06	3	0702-06		1
mpn=_1211
na=Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych1310( wejściowe ,  drewniane , wzmocnione , z klamkamii szyldami , zamkiem , wizjerem , numerkiem , szer. 90 cm , ościeżnica stalowa standard )
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=1.8
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1.8	1	1,80						

[RMS 1]
nz=3.9	0	3.9
np=1
wa=0
wb=0
il=7.02

[RMS 366]
nz=1	1	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 367]
nz=1	1	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 6]
nz=11.5	0	11.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 368]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.072

[POZYCJA]
id=285
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0708-01	4-01	0708-01		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm z malowaniem od strony klatki schodowej
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=0.8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0.8	1	0,80						

[RMS 1]
nz=0.62	0	0.62
np=1
wa=0
wb=0
il=0.496

[RMS 300]
nz=0.0008	0	0.0008
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0006

[RMS 265]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0008

[RMS 4]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0032

[RMS 216]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0008

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 7]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.008

[RMS 123]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.008

[POZYCJA]
id=199
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0411-08	4-01	0411-08		1
mpn=_1211
na=Wymiana elementów podłóg z desek - progi
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,0						

[RMS 1]
nz=0.75	0	0.75
np=1
wa=0
wb=0
il=0.75

[RMS 294]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 285]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.06

[RMS 6]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=171
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0818-05	4-01	0818-05		1
mpn=1211
na=Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=25
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25,0						

[RMS 1]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0
il=4.5

[POZYCJA]
id=215
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	3 0801-03	3	0801-03		1
mpn=1211
na=Zerwanie posadzek cement.i lastrykowych wraz z cokolikami1310( całość oprócz łazienki ) )
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=25
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25,0						

[RMS 1]
nz=0.82	0	0.82
np=1
wa=0
wb=0
il=20.5

[POZYCJA]
id=291
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0704-02	4-01	0704-02		1
mpn=_1211
na=Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych na ścianach i stropach zaprawą cementową - warstwa szczepna
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=25
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25,0						

[RMS 1]
nz=0.42	0	0.42
np=1
wa=0
wb=0
il=10.5

[RMS 29]
nz=0.0029	0	0.0029
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0725

[RMS 313]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0075

[RMS 4]
nz=0.0083	0	0.0083
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2075

[RMS 216]
nz=0.0025	0	0.0025
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0625

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 123]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.25

[RMS 7]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.25

[POZYCJA]
id=217
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1102-01	2-02	1102-01		1
mpn=_1211
na=Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=25
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
krn=2

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25,0						

[RMS 1]
nz=0.3564	0	0.3564
np=1
wa=0
wb=0
il=17.82

[RMS 309]
nz=0.0206	0	0.0206
np=1
wa=0
wb=0
il=1.03

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 26]
nz=0.0309	0	0.0309
np=1
wa=0
wb=0
il=1.545

[RMS 198]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.015

[POZYCJA]
id=77
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 1207-01	2	1207-01		1
mpn=_1211
na=Samopoziomujący podkład podłogowy, zespolony, gr. 25,0 mm wylewany pod posadzki z kamieni sztucznych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=25
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25,0						

[RMS 1]
nz=0.35	0	0.35
np=1
wa=0
wb=0
il=8.75

[RMS 111]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[RMS 130]
nz=49.88	0	49.88
np=1
wa=0
wb=0
il=1247

[RMS 311]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 26]
nz=0.031	0	0.031
np=1
wa=0
wb=0
il=0.775

[RMS 312]
nz=0.0344	0	0.0344
np=1
wa=0
wb=0
il=0.86

[POZYCJA]
id=299
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1202-07	4-01	1202-07		1
mpn=_1211
na=Skasowanie wykwitów (zacieków)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=2.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2.5	1	2,50						

[RMS 1]
nz=0.381	0	0.381
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9525

[RMS 265]
nz=0.0035	0	0.0035
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0088

[RMS 4]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.015

[RMS 408]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.005

[RMS 409]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.25

[RMS 6]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=239
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0701-03	4-01	0701-03		1
mpn=1211
na=Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=8.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=8.5	1	8,50						

[RMS 1]
nz=0.52	0	0.52
np=1
wa=0
wb=0
il=4.42

[POZYCJA]
id=203
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0711-05	4-01	0711-05		1
mpn=_1211
na=Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=8.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=8.5	1	8,50						

[RMS 1]
nz=1.47	0	1.47
np=1
wa=0
wb=0
il=12.495

[RMS 300]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.085

[RMS 313]
nz=0.0018	0	0.0018
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0153

[RMS 4]
nz=0.0364	0	0.0364
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3094

[RMS 216]
nz=0.0103	0	0.0103
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0876

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 7]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.425

[RMS 123]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.34

[POZYCJA]
id=22
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0322-02	4-01	0322-02		1
mpn=_1211
na=Wymiana kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2,0						

[RMS 1]
nz=0.68	0	0.68
np=1
wa=0
wb=0
il=1.36

[RMS 28]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 29]
nz=0.00207	0	0.00207
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0041

[RMS 4]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[RMS 31]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=295
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0322-02	4-01	0322-02		1
mpn=_1211
na=Wymiana drzwiczek wyciorowych w ścianach z cegieł
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2,0						

[RMS 1]
nz=0.68	0	0.68
np=1
wa=0
wb=0
il=1.36

[RMS 28]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 29]
nz=0.00207	0	0.00207
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0041

[RMS 4]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[RMS 404]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=204
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0713-01	4-01	0713-01		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=73.6
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=73.6	1	73,60						

[RMS 1]
nz=0.37	0	0.37
np=1
wa=0
wb=0
il=27.232

[RMS 265]
nz=0.0011	0	0.0011
np=1
wa=0
wb=0
il=0.081

[RMS 301]
nz=0.0014	0	0.0014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.103

[RMS 4]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.368

[RMS 216]
nz=0.0064	0	0.0064
np=1
wa=0
wb=0
il=0.471

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 7]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.736

[POZYCJA]
id=205
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0713-02	4-01	0713-02		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=27.7
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=27.7	1	27,70						

[RMS 1]
nz=0.55	0	0.55
np=1
wa=0
wb=0
il=15.235

[RMS 265]
nz=0.0011	0	0.0011
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0305

[RMS 301]
nz=0.0014	0	0.0014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0388

[RMS 4]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1385

[RMS 216]
nz=0.0064	0	0.0064
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1773

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 7]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.277

[POZYCJA]
id=266
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-02	202	1134-02		1
mpn=121,0:1,0911
na=(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=73.6
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=73.6	1	73,60						

[RMS 1]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=5.888

[RMS 387]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=16.192

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 26]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0147

[RMS 198]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0221

[POZYCJA]
id=267
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-01	202	1134-01		1
mpn=121,0:1,0911
na=(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=27.7
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=27.7	1	27,70						

[RMS 1]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=1.662

[RMS 387]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0
il=5.817

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 26]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0055

[RMS 198]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0083

[POZYCJA]
id=8
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1204-02	4-01	1204-02		1
mpn=_1211
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=73.6
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=73.6	1	73,60						

[RMS 1]
nz=0.119	0	0.119
np=1
wa=0
wb=0
il=8.7584

[RMS 11]
nz=0.286	0	0.286
np=1
wa=0
wb=0
il=21.0496

[RMS 6]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=9
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1204-01	4-01	1204-01		1
mpn=_1211
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=27.7
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=27.7	1	27,70						

[RMS 1]
nz=0.119	0	0.119
np=1
wa=0
wb=0
il=3.2963

[RMS 11]
nz=0.298	0	0.298
np=1
wa=0
wb=0
il=8.2546

[RMS 6]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=11
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1212-28	4-01	1212-28		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych , gazowych i  c.o.  o średnicy do 50 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=14.6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=14.6	1	14,60						

[RMS 1]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=3.212

[RMS 12]
nz=0.013	0	0.013
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1898

[RMS 13]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2044

[RMS 14]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0876

[RMS 15]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=2.92

[RMS 6]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=193
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1212-34	4-01	1212-34		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy ponad 100 do 200 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=2.1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2.1	1	2,10						

[RMS 1]
nz=0.32	0	0.32
np=1
wa=0
wb=0
il=0.672

[RMS 12]
nz=0.049	0	0.049
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1029

[RMS 13]
nz=0.052	0	0.052
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1092

[RMS 14]
nz=0.023	0	0.023
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0483

[RMS 15]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.42

[RMS 6]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=175
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1212-19	4-01	1212-19		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=0.6
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0.6	1	0,60						

[RMS 1]
nz=1.13	0	1.13
np=1
wa=0
wb=0
il=0.678

[RMS 223]
nz=0.186	0	0.186
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1116

[RMS 13]
nz=0.183	0	0.183
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1098

[RMS 14]
nz=0.079	0	0.079
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0474

[RMS 15]
nz=0.56	0	0.56
np=1
wa=0
wb=0
il=0.336

[RMS 6]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=231
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1209-06 z.sz.4.5.4. 9914-10 z.sz.4.5.4. 9914-17	4-01	1209-06	 z.sz.4.5.4. 9914-10 z.sz.4.5.4. 9914-17	1
mpn=52:5:09103,1054:1:09113,10121,0:1,0911
na=Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła bez szczeblin - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=4.7
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4.7	1	4,70						

[RMS 1]
nz=1.26	0	1.26
np=1
wa=0
wb=0
il=5.922

[RMS 322]
nz=0.129	0	0.086*(0.75+0.75)
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6063

[RMS 15]
nz=0.645	0	0.43*(0.75+0.75)
np=1
wa=0
wb=0
il=3.0315

[RMS 223]
nz=0.144	0	0.096*(0.75+0.75)
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6768

[RMS 13]
nz=0.141	0	0.094*(0.75+0.75)
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6627

[RMS 14]
nz=0.063	0	0.042*(0.75+0.75)
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2961

[RMS 6]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=245
pd=						0
na=Zakup i montaż nawiewników ciśnieniowych w stolarce okiennej PCV
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,0						

[RMS 1]
nz=1	0	1.0
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 338]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=233
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1209-14	4-01	1209-14		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,0						

[RMS 1]
nz=0.74	0	0.74
np=1
wa=0
wb=0
il=0.74

[RMS 322]
nz=0.064	0	0.064
np=1
wa=0
wb=0
il=0.064

[RMS 15]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4

[RMS 223]
nz=0.069	0	0.069
np=1
wa=0
wb=0
il=0.069

[RMS 13]
nz=0.068	0	0.068
np=1
wa=0
wb=0
il=0.068

[RMS 14]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.03

[RMS 6]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=232
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07	4-01	1209-10	 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07	1
mpn=49:6:0987,1050:0:0993,10121,0:1,0911
na=Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=3.2
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3.2	1	3,20						

[RMS 1]
nz=1.55	0	1.55
np=1
wa=0
wb=0
il=4.96

[RMS 322]
nz=0.1875	0	0.075*(1*2+0.5)
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6

[RMS 15]
nz=1.225	0	0.49*(1*2+0.5)
np=1
wa=0
wb=0
il=3.92

[RMS 223]
nz=0.22	0	0.088*(1*2+0.5)
np=1
wa=0
wb=0
il=0.704

[RMS 13]
nz=0.2175	0	0.087*(1*2+0.5)
np=1
wa=0
wb=0
il=0.696

[RMS 14]
nz=0.095	0	0.038*(1*2+0.5)
np=1
wa=0
wb=0
il=0.304

[RMS 6]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=225
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-07	4-01	1209-10	 z.sz.4.5.4. 9914-07	1
mpn=50:0:0993,10121,0:1,0911
na=Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=1.8
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1.8	1	1,80						

[RMS 1]
nz=0.31	0	0.31
np=1
wa=0
wb=0
il=0.558

[RMS 15]
nz=0.245	0	0.49*0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=0.441

[RMS 223]
nz=0.044	0	0.088*0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0792

[RMS 13]
nz=0.0435	0	0.087*0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0783

[RMS 14]
nz=0.019	0	0.038*0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0342

[RMS 6]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=249
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 1206-02	2	1206-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej1310( wykładzina podłogowa z polichlorku winylu, rulonowa,bez warstwy izolacyjnej gr. 2,0 mm , min. warstwa ścieralna 0,3 mm , klasa ścieralności T, wgniecenie resztkowe max 0,2 mm,odporności na oddziaływanie krzesła na rolkach  )
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=25
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25,0						

[RMS 1]
nz=0.395	0	0.395
np=1
wa=0
wb=0
il=9.875

[RMS 395]
nz=1.09	0	1.09
np=1
wa=0
wb=0
il=27.25

[RMS 396]
nz=0.404	0	0.404
np=1
wa=0
wb=0
il=10.1

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 365]
nz=0.0057	0	0.0057
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1425

[POZYCJA]
id=290
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1113-08	2-02	1113-08		1
mpn=_1211
na=Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne systemowe PCV
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=34.4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=34.4	1	34,40						

[RMS 1]
nz=0.0826	0	0.0826
np=1
wa=0
wb=0
il=2.8414

[RMS 398]
nz=1.16	0	1.16
np=1
wa=0
wb=0
il=39.904

[RMS 285]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=1.032

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 26]
nz=0.0004	0	0.0004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0138

[RMS 198]
nz=0.0012	0	0.0012
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0413

[POZYCJA]
id=237
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0919-24	4-01	0919-24		1
mpn=1211
na=Wymiana zamka skrzynki pocztowej
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,0						

[RMS 1]
nz=0.88	0	0.88
np=1
wa=0
wb=0
il=0.88

[RMS 327]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 6]
nz=8	0	8
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=172
pd=						0
na=Opinia kominiarska dotycząca sprawności przewodów wentylacyjnych i spalinowych
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,0						

[RMS 254]
nz=1	1	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=99
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-13 0108-16 	4-01	0108-13	 0108-16 	1
mpn=39:0:15.00968,101211
na=Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 15.0 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=1.8
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1.8	1	1,80						

[RMS 1]
nz=1.81	0	1.81
np=1
wa=0
wb=0
il=3.258

[RMS 146]
nz=1.49	0	0.93+14*0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=2.682

[POZYCJA]
id=101
pd=						0
na=Opłata za składowanie gruzu na wysypisku
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=1.7
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1.7	1	1,70						

[RMS 147]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.7

[POZYCJA]
id=263
pd=						0
na=Opłata za składowanie wykładzin i tworzyw sztucznych na wysypisku
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=0.1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0.1	1	0,10						

[RMS 383]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1

[SUMA KONTROLNA]
f237c7f0d7e5 23ee7787a1314216c77