[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.5
nan=REMONT  MIESZKANIA - ROBOTY BUDOWLANE
pe=0
op=1
opn=0	0	2	1	1	0	1	8	0	0	0	0	0	0	1.	1	1	0	1	0	1
prn=2	2	4	3	4	1	6	0	1
own=2	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	1	1	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk
wn=	

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS OFERTOWY  	PRZEDMIAR
nb=Remont  mieszkania
ab=Katowice , ul. Raciborska 31D / 6
ni=KZGM w Katowicach
ai=ul. Grażyńskiego 5
br=Ogólnobudowlana

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 312]
ty=S
na=agregat do wylewek samopoziomujących	0
id=74210	1
jm=m-g	148
ce=0	1583924905
cw=0	PLN
il=0.2064

[RMS ZEST 14]
ty=M
na=benzyna do lakierów	0
id=1050199	1
jm=dm3	066
ce=0	1583924905
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.5878

[RMS ZEST 123]
ty=S
na=betoniarka wolnospadowa elektryczna	0
id=43211	1
jm=m-g	148
ce=0	1583924905
cw=0	PLN
il=1.2905

[RMS ZEST 28]
ty=M
na=cegła budowlana pełna	0
id=1800199	1
jm=szt.	020
ce=0	1583924905
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=154.258

[RMS ZEST 29]
ty=M
na=cement portlandzki 35 bez dodatków	0
id=1700301	1
jm=t	034
ce=0	1583924905
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0215

[RMS ZEST 408]
ty=M
na=cement portlandzki 35 bez dodatków'	0
id=1700301	1
jm=t	034
ce=0	1583924905
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0247

[RMS ZEST 410]
ty=M
na=cement portlandzki 35 bez dodatków''	0
id=1700301	1
jm=t	034
ce=0	1583924905
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0002

[RMS ZEST 300]
ty=M
na=cement portlandzki z dodatkami 25	0
id=1701100	1
jm=t	034
ce=0	1583924905
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.258

[RMS ZEST 313]
ty=M
na=ciasto wapienne (wapno gaszone)	0
id=2360000	1
jm=m3	060
ce=0	1583924905
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0479

[RMS ZEST 43]
ty=M
na=cienkowarstwowa zaprawa klejowa	0
id=1554299	2
jm=kg	033
ce=0	1583924905
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=31.744

[RMS ZEST 106]
ty=R
na=cieśle gr.II	0
id=042	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 328]
ty=R
na=cieśle gr.III	0
id=043	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 78]
ty=R
na=elektromonterzy gr.II	0
id=662	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 324]
ty=R
na=elektromonterzy gr.III	0
id=663	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 325]
ty=R
na=elektromonterzy gr.IV	0
id=664	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 111]
ty=M
na=emulsja gruntująca	0
id=2385001	2
jm=kg	033
ce=0	1583924905
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.2

[RMS ZEST 223]
ty=M
na=farba ftalowa nawierzchniowa ogólnego stosowania	0
id=1511499	1
jm=dm3	066
ce=0	1583924905
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.4988

[RMS ZEST 13]
ty=M
na=farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania	0
id=1511599	1
jm=dm3	066
ce=0	1583924905
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.3547

[RMS ZEST 12]
ty=M
na=farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	0
id=1511799	1
jm=dm3	066
ce=0	1583924905
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.803

[RMS ZEST 11]
ty=M
na=farby emulsyjne nawierzchniowe	0
id=1510899	1
jm=dm3	066
ce=0	1583924905
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=61.6754

[RMS ZEST 195]
ty=M
na=folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm	0
id=1560412	1
jm=m2	050
ce=0	1583924905
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=7.2

[RMS ZEST 301]
ty=M
na=gips szpachlowy	0
id=1740103	1
jm=t	034
ce=0	1583924905
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.2631

[RMS ZEST 285]
ty=M
na=gwoździe budowlane okrągłe gołe	0
id=1330400	1
jm=kg	033
ce=0	1583924905
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.584

[RMS ZEST 396]
ty=M
na=klej do wykładzin	0
id=1551305	2
jm=kg	033
ce=0	1583924905
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=20.6848

[RMS ZEST 354]
ty=M
na=kołki rozporowe z wkrętami	0
id=1330400	1
jm=kg	033
ce=0	1583924905
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=10.24

[RMS ZEST 31]
ty=M
na=kratki wentylacyjne	0
id=1350309	1
jm=szt.	020
ce=0	1583924905
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 46]
ty=M
na=kształtki cokołowe 10 cm	0
id=2529999	2
jm=m	040
ce=0	1583924905
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=9.87

[RMS ZEST 197]
ty=M
na=lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco	0
id=1040600	1
jm=kg	033
ce=0	1583924905
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.08

[RMS ZEST 398]
ty=M
na=listwy przyścienne systemowe	0
id=2631199	1
jm=m	040
ce=0	1583924905
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=58.928
pr=	0	0	0	2631199

[RMS ZEST 16]
ty=R
na=malarze gr.II	0
id=122	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 384]
ty=R
na=malarze gr.II	0
id=122	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 257]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.II	0
id=202	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 255]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.III	0
id=203	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 105]
ty=R
na=murarze gr.II	0
id=342	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 338]
ty=M
na=nawiewnik ciśnieniowy	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1583924905
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 254]
ty=M
na=Opinia kominiarska	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1583924905
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 147]
ty=M
na=Opłata za składowanie gruzu	0
id=	3
jm=m3	060
ce=0	1583924905
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.7

[RMS ZEST 383]
ty=M
na=Opłata za składowanie wykładzin	0
id=	3
jm=m3	060
ce=0	1583924905
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.1

[RMS ZEST 370]
ty=M
na=ościeżnice drzwiowe stalowe drzwi wewn.'	0
id=2715199	2
jm=szt	020
ce=0	1583924905
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4

[RMS ZEST 367]
ty=M
na=ościeżnice drzwiowe stalowe standard'	0
id=2715199	2
jm=szt	020
ce=0	1583924905
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 15]
ty=M
na=papier ścierny w arkuszach	0
id=3920099	1
jm=ark.	116
ce=0	1583924905
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=13.169

[RMS ZEST 4]
ty=M
na=piasek do zapraw	0
id=1602003	1
jm=m3	060
ce=0	1583924905
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.0709

[RMS ZEST 41]
ty=M
na=płytki okładzinowe podłogowe 30x30 cm	0
id=2529999	2
jm=m2	050
ce=0	1583924905
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6.3

[RMS ZEST 353]
ty=M
na=płyty paździerzowe bardzo twarde	0
id=2650299	1
jm=m3	060
ce=0	1583924905
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.0214

[RMS ZEST 20]
ty=R
na=posadzkarze gr.II	0
id=382	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 38]
ty=R
na=posadzkarze gr.III	0
id=383	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 387]
ty=M
na=preparat gruntujący	0
id=202x051	3
jm=dm3	066
ce=0	1583924905
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=46.458
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2385099

[RMS ZEST 294]
ty=M
na=progi drzwiowe	0
id=2631699	1
jm=szt.	020
ce=0	1583924905
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1583924905
cw=0	PLN
il=361.9667

[RMS ZEST 84]
ty=R
na=robotnicy	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 10]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 385]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 402]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 9]
ty=R
na=robotnicy gr.II	0
id=392	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 401]
ty=R
na=robotnicy gr.II	0
id=392	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 146]
ty=S
na=samochód skrzyniowy do 5 t	0
id=39521	1
jm=m-g	148
ce=0	1583924905
cw=0	PLN
il=7.152

[RMS ZEST 130]
ty=M
na=samopoziomujący podkład	0
id=2380452	2
jm=kg	033
ce=0	1583924905
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=299.28

[RMS ZEST 369]
ty=M
na=skrzydła drzwi płycinowych'	0
id=2711999	2
jm=szt	020
ce=0	1583924905
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4

[RMS ZEST 366]
ty=M
na=skrzydła drzwiowe zezw. wzmacniane'	0
id=2713999	2
jm=szt	020
ce=0	1583924905
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 322]
ty=M
na=szpachlówka celulozowa na tynki	0
id=1513000	1
jm=dm3	066
ce=0	1583924905
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.128

[RMS ZEST 45]
ty=S
na=środek transportowy	0
id=39500	2
jm=m-g	148
ce=0	1583924905
cw=0	PLN
il=0.18

[RMS ZEST 198]
ty=S
na=środek transportowy	0
id=39599	1
jm=m-g	148
ce=0	1583924905
cw=0	PLN
il=0.1694

[RMS ZEST 368]
ty=S
na=środek transportu poziomego	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0	1583924905
cw=0	PLN
il=0.072

[RMS ZEST 371]
ty=S
na=środek transportu poziomego'	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0	1583924905
cw=0	PLN
il=0.32

[RMS ZEST 8]
ty=R
na=tynkarze gr.II	0
id=462	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 134]
ty=R
na=tynkarze gr.III	0
id=463	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 400]
ty=R
na=tynkarze gr.III	0
id=463	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 409]
ty=M
na=wapno suchogaszone	0
id=1720200	1
jm=t	034
ce=0	1583924905
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0139

[RMS ZEST 265]
ty=M
na=wapno suchogaszone'	0
id=1720200	1
jm=t	034
ce=0	1583924905
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.2092

[RMS ZEST 311]
ty=M
na=woda	0
id=3930099	2
jm=m3	060
ce=0	1583924905
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.048

[RMS ZEST 216]
ty=M
na=woda z rurociągu	0
id=3930000	1
jm=m3	060
ce=0	1583924905
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.545

[RMS ZEST 26]
ty=S
na=wyciąg	0
id=34000	1
jm=m-g	148
ce=0	1583924905
cw=0	PLN
il=0.687

[RMS ZEST 44]
ty=S
na=wyciąg	0
id=34000	2
jm=m-g	148
ce=0	1583924905
cw=0	PLN
il=0.18

[RMS ZEST 365]
ty=S
na=wyciąg'	0
id=34000	1
jm=m-g	148
ce=0	1583924905
cw=0	PLN
il=0.2918

[RMS ZEST 7]
ty=S
na=wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	0
id=34312	1
jm=m-g	148
ce=0	1583924905
cw=0	PLN
il=4.4158

[RMS ZEST 395]
ty=M
na=wykładzina podłogowa z polichlorku winylu, rulonowa,bez warstwy izolacyjnej	0
id=1563099	2
jm=m2	050
ce=0	1583924905
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=55.808

[RMS ZEST 327]
ty=M
na=zamek skrzynki pocztowej	0
id=1344399	1
jm=szt.	020
ce=0	1583924905
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 309]
ty=M
na=zaprawa cementowa M 80	0
id=2380807	1
jm=m3	060
ce=0	1583924905
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.2472

[RMS ZEST 42]
ty=M
na=zaprawa do spoinowania	0
id=2380699	2
jm=kg	033
ce=0	1583924905
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.134

[RMS ZEST 6]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=-0

[POZYCJA]
id=258
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	3 0702-06	3	0702-06		1
mpn=_1211
na=Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych1310( wejściowe ,  drewniane , wzmocnione , z klamkamii szyldami , zamkiem , wizjerem , numerkiem , szer. 90 cm , ościeżnica stalowa standard )
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=1.8
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1.8	1	1,80						

[RMS 1]
nz=3.9	0	3.9
np=1
wa=0
wb=0
il=7.02

[RMS 366]
nz=1	1	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 367]
nz=1	1	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 6]
nz=11.5	0	11.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 368]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.072

[POZYCJA]
id=285
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0708-01	4-01	0708-01		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm z malowaniem od strony klatki schodowej
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=2.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2.5	1	2,50						

[RMS 1]
nz=0.62	0	0.62
np=1
wa=0
wb=0
il=1.55

[RMS 300]
nz=0.0008	0	0.0008
np=1
wa=0
wb=0
il=0.002

[RMS 265]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0025

[RMS 4]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[RMS 216]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0025

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 7]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.025

[RMS 123]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.025

[POZYCJA]
id=199
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0411-08	4-01	0411-08		1
mpn=_1211
na=Wymiana elementów podłóg z desek - progi
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,0						

[RMS 1]
nz=0.75	0	0.75
np=1
wa=0
wb=0
il=0.75

[RMS 294]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 285]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.06

[RMS 6]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=259
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	3 0702-04	3	0702-04		1
mpn=_1211
na=Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi wewnętrznych1310( drzwi wewnętrzne , przeszklone , zamkami , klamkami , łazienkowe  z  otworem wentylacyjnym  o  pow. 220 cm2 , ościeżnice stalowe standard ,  szt.4 , wszystkie szer. 0,80 m ,  )
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=6.4
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=6.4	1	1.6*4						

[RMS 1]
nz=4.33	0	4.33
np=1
wa=0
wb=0
il=27.712

[RMS 369]
nz=4	1	4
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 370]
nz=4	1	4
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 6]
nz=8	0	8
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 7]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.32

[RMS 371]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.32

[POZYCJA]
id=299
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0304-01	4-01	0304-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami ( wszystkie uzupełnienia )
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=0.4
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0.4	1	0,40						

[RMS 1]
nz=15.37	0	15.37
np=1
wa=0
wb=0
il=6.148

[RMS 28]
nz=372	0	372
np=1
wa=0
wb=0
il=148.8

[RMS 408]
nz=0.0618	0	0.0618
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0247

[RMS 409]
nz=0.0345	0	0.0345
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0138

[RMS 4]
nz=0.322	0	0.322
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1288

[RMS 216]
nz=0.152	0	0.152
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0608

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 123]
nz=0.45	0	0.45
np=1
wa=0
wb=0
il=0.18

[RMS 7]
nz=2.11	0	2.11
np=1
wa=0
wb=0
il=0.844

[POZYCJA]
id=304
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0303-02	4-01	0303-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej  ( okienko w spiżarce )
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=0.03
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0.03	1	0,03						

[RMS 1]
nz=2.59	0	2.59
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0777

[RMS 28]
nz=48.6	0	48.6
np=1
wa=0
wb=0
il=1.458

[RMS 410]
nz=0.00638	0	0.00638
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0002

[RMS 409]
nz=0.00356	0	0.00356
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0001

[RMS 4]
nz=0.032	0	0.032
np=1
wa=0
wb=0
il=0.001

[RMS 216]
nz=0.015	0	0.015
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0004

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 123]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0015

[RMS 7]
nz=0.26	0	0.26
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0078

[POZYCJA]
id=300
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0354-04	4-01	0354-04		1
mpn=1211
na=Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 ( spiżarka )
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,0						

[RMS 1]
nz=1.16	0	1.16
np=1
wa=0
wb=0
il=1.16

[POZYCJA]
id=208
pd=. IGM wyd.I 1996-97	KNR	19-01 1020-05	19-01	1020-05		1
mpn=1211
na=Ostrożny demontaż boazerii drewnianej, płytowej lub z listew o pow. do 5.0 m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=8.9
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=8.9	1	8,90						

[RMS 1]
nz=0.91	0	0.91
np=1
wa=0
wb=0
il=8.099

[POZYCJA]
id=171
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0818-05	4-01	0818-05		1
mpn=1211
na=Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=51.2
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=51.2	1	51,20						

[RMS 1]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0
il=9.216

[POZYCJA]
id=229
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0428-01	4-01	0428-01		1
mpn=1211
na=Rozebranie podłóg z płyt paździerzowych
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=51.2
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=51.2	1	51,20						

[RMS 1]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0
il=9.216

[POZYCJA]
id=250
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0820-03	4-01	0820-03		1
mpn=1211
na=Przykręcenie do podłóg płyt paździerzowych twardych z poziomowaniem
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=51.2
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=51.2	1	51,20						

[RMS 1]
nz=0.49	0	0.49
np=1
wa=0
wb=0
il=25.088

[RMS 353]
nz=0.01995	0	0.01995
np=1
wa=0
wb=0
il=1.0214

[RMS 354]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=10.24

[RMS 6]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=220
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0811-07	4-01	0811-07		1
mpn=1211
na=Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=6
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6,0						

[RMS 1]
nz=0.92	0	0.92
np=1
wa=0
wb=0
il=5.52

[POZYCJA]
id=215
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	3 0801-03	3	0801-03		1
mpn=1211
na=Zerwanie posadzek cement.i lastrykowych wraz z cokolikami1310( łazienka )
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=6
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6,0						

[RMS 1]
nz=0.82	0	0.82
np=1
wa=0
wb=0
il=4.92

[POZYCJA]
id=291
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0704-02	4-01	0704-02		1
mpn=_1211
na=Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych na ścianach i stropach zaprawą cementową - warstwa szczepna
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=6
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6,0						

[RMS 1]
nz=0.42	0	0.42
np=1
wa=0
wb=0
il=2.52

[RMS 29]
nz=0.0029	0	0.0029
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0174

[RMS 313]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0018

[RMS 4]
nz=0.0083	0	0.0083
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0498

[RMS 216]
nz=0.0025	0	0.0025
np=1
wa=0
wb=0
il=0.015

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 123]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.06

[RMS 7]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.06

[POZYCJA]
id=130
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0607-01	2-02	0607-01		1
mpn=_1211
na=Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=6
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6,0						

[RMS 1]
nz=0.3596	0	0.3596
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1576

[RMS 195]
nz=1.2	0	1.2
np=1
wa=0
wb=0
il=7.2

[RMS 197]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0
il=1.08

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 26]
nz=0.0112	0	0.0112
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0672

[RMS 198]
nz=0.0068	0	0.0068
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0408

[POZYCJA]
id=217
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1102-01	2-02	1102-01		1
mpn=_1211
na=Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=6
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
krn=2

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6,0						

[RMS 1]
nz=0.3564	0	0.3564
np=1
wa=0
wb=0
il=4.2768

[RMS 309]
nz=0.0206	0	0.0206
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2472

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 26]
nz=0.0309	0	0.0309
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3708

[RMS 198]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0036

[POZYCJA]
id=77
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 1207-01	2	1207-01		1
mpn=_1211
na=Samopoziomujący podkład podłogowy, zespolony, gr. 25,0 mm wylewany pod posadzki z kamieni sztucznych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=6
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6,0						

[RMS 1]
nz=0.35	0	0.35
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1

[RMS 111]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2

[RMS 130]
nz=49.88	0	49.88
np=1
wa=0
wb=0
il=299.28

[RMS 311]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0
il=0.048

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 26]
nz=0.031	0	0.031
np=1
wa=0
wb=0
il=0.186

[RMS 312]
nz=0.0344	0	0.0344
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2064

[POZYCJA]
id=28
pd=ATHENASOFT wyd.I 2007	KNR	AT-23 0206-03	AT-23	0206-03		1
mpn=121,0:0,0911
na=Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=6
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6,0						

[RMS 1]
nz=0.8	0	0.8
np=1
wa=0
wb=0
il=4.8

[RMS 41]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=6.3

[RMS 42]
nz=0.35	0	0.35
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1

[RMS 43]
nz=4.57	0	4.57
np=1
wa=0
wb=0
il=27.42

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 44]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.18

[RMS 45]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.18

[POZYCJA]
id=29
pd=ATHENASOFT wyd.I 2007	KNR	AT-23 0216-04	AT-23	0216-04		1
mpn=1211
na=Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie cienkowarstwowej; kształtki o długości 10-18 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=9.4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=9.4	1	9,40						

[RMS 1]
nz=0.32	0	0.32
np=1
wa=0
wb=0
il=3.008

[RMS 46]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=9.87

[RMS 43]
nz=0.46	0	0.46
np=1
wa=0
wb=0
il=4.324

[RMS 42]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0
il=1.034

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=218
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0819-15	4-01	0819-15		1
mpn=1211
na=Rozebranie wykładziny ściennej z płytek
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=3.1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3.1	1	3,10						

[RMS 1]
nz=1.38	0	1.38
np=1
wa=0
wb=0
il=4.278

[POZYCJA]
id=239
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0701-03	4-01	0701-03		1
mpn=1211
na=Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=22.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=22.5	1	22,50						

[RMS 1]
nz=0.52	0	0.52
np=1
wa=0
wb=0
il=11.7

[POZYCJA]
id=203
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0711-05	4-01	0711-05		1
mpn=_1211
na=Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=25.6
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=25.6	1	25,60						

[RMS 1]
nz=1.47	0	1.47
np=1
wa=0
wb=0
il=37.632

[RMS 300]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.256

[RMS 313]
nz=0.0018	0	0.0018
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0461

[RMS 4]
nz=0.0364	0	0.0364
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9318

[RMS 216]
nz=0.0103	0	0.0103
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2637

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 7]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=1.28

[RMS 123]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=1.024

[POZYCJA]
id=22
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0322-02	4-01	0322-02		1
mpn=_1211
na=Wymiana kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2,0						

[RMS 1]
nz=0.68	0	0.68
np=1
wa=0
wb=0
il=1.36

[RMS 28]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 29]
nz=0.00207	0	0.00207
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0041

[RMS 4]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[RMS 31]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=204
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0713-01	4-01	0713-01		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=136.7
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=136.7	1	136,70						

[RMS 1]
nz=0.37	0	0.37
np=1
wa=0
wb=0
il=50.579

[RMS 265]
nz=0.0011	0	0.0011
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1504

[RMS 301]
nz=0.0014	0	0.0014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1914

[RMS 4]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6835

[RMS 216]
nz=0.0064	0	0.0064
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8749

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 7]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=1.367

[POZYCJA]
id=266
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-02	202	1134-02		1
mpn=121,0:1,0911
na=(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=162.3
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=162.3	1	162,30						

[RMS 1]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=12.984

[RMS 387]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=35.706

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 26]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0325

[RMS 198]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0487

[POZYCJA]
id=8
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1204-02	4-01	1204-02		1
mpn=_1211
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=162.3
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=162.3	1	162,30						

[RMS 1]
nz=0.119	0	0.119
np=1
wa=0
wb=0
il=19.3137

[RMS 11]
nz=0.286	0	0.286
np=1
wa=0
wb=0
il=46.4178

[RMS 6]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=205
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0713-02	4-01	0713-02		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=51.2
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=51.2	1	51,20						

[RMS 1]
nz=0.55	0	0.55
np=1
wa=0
wb=0
il=28.16

[RMS 265]
nz=0.0011	0	0.0011
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0563

[RMS 301]
nz=0.0014	0	0.0014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0717

[RMS 4]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.256

[RMS 216]
nz=0.0064	0	0.0064
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3277

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 7]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.512

[POZYCJA]
id=267
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-01	202	1134-01		1
mpn=121,0:1,0911
na=(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=51.2
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=51.2	1	51,20						

[RMS 1]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=3.072

[RMS 387]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0
il=10.752

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 26]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0102

[RMS 198]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0154

[POZYCJA]
id=9
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1204-01	4-01	1204-01		1
mpn=_1211
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=51.2
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=51.2	1	51,20						

[RMS 1]
nz=0.119	0	0.119
np=1
wa=0
wb=0
il=6.0928

[RMS 11]
nz=0.298	0	0.298
np=1
wa=0
wb=0
il=15.2576

[RMS 6]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=11
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1212-28	4-01	1212-28		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych , gazowych i  c.o.  o średnicy do 50 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=48.2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=48.2	1	48,20						

[RMS 1]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0
il=10.604

[RMS 12]
nz=0.013	0	0.013
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6266

[RMS 13]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6748

[RMS 14]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2892

[RMS 15]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=9.64

[RMS 6]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=193
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1212-34	4-01	1212-34		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy ponad 100 do 200 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=3.6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3.6	1	3,60						

[RMS 1]
nz=0.32	0	0.32
np=1
wa=0
wb=0
il=1.152

[RMS 12]
nz=0.049	0	0.049
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1764

[RMS 13]
nz=0.052	0	0.052
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1872

[RMS 14]
nz=0.023	0	0.023
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0828

[RMS 15]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.72

[RMS 6]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=245
pd=						0
na=Zakup i montaż nawiewników ciśnieniowych w stolarce okiennej PCV
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,0						

[RMS 1]
nz=1	0	1.0
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 338]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=301
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0903-02	4-01	0903-02		1
mpn=1211
na=Dopasowanie i regulacja skrzydeł drzwiowych balkonowych zespolonych
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3,0						

[RMS 1]
nz=1.89	0	1.89
np=1
wa=0
wb=0
il=5.67

[POZYCJA]
id=302
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0909-03	4-01	0909-03		1
mpn=1211
na=Dopasowanie i regulacja skrzydeł okiennych zespolonych o powierzchni do 0.5 m2
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5,0						

[RMS 1]
nz=0.79	0	0.79
np=1
wa=0
wb=0
il=3.95

[POZYCJA]
id=303
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0909-04	4-01	0909-04		1
mpn=1211
na=Dopasowanie i regulacja skrzydeł okiennych zespolonych o powierzchni ponad 0.5 do 2.5 m2
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,0						

[RMS 1]
nz=1.07	0	1.07
np=1
wa=0
wb=0
il=1.07

[POZYCJA]
id=233
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1209-14	4-01	1209-14		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2,0						

[RMS 1]
nz=0.74	0	0.74
np=1
wa=0
wb=0
il=1.48

[RMS 322]
nz=0.064	0	0.064
np=1
wa=0
wb=0
il=0.128

[RMS 15]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8

[RMS 223]
nz=0.069	0	0.069
np=1
wa=0
wb=0
il=0.138

[RMS 13]
nz=0.068	0	0.068
np=1
wa=0
wb=0
il=0.136

[RMS 14]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.06

[RMS 6]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=225
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-07	4-01	1209-10	 z.sz.4.5.4. 9914-07	1
mpn=50:0:0993,10121,0:1,0911
na=Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=8.2
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=8.2	1	8,20						

[RMS 1]
nz=0.31	0	0.31
np=1
wa=0
wb=0
il=2.542

[RMS 15]
nz=0.245	0	0.49*0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=2.009

[RMS 223]
nz=0.044	0	0.088*0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3608

[RMS 13]
nz=0.0435	0	0.087*0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3567

[RMS 14]
nz=0.019	0	0.038*0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1558

[RMS 6]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=249
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 1206-02	2	1206-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej1310( wykładzina podłogowa z polichlorku winylu, rulonowa,bez warstwy izolacyjnej gr. 2,0 mm , min. warstwa ścieralna 0,3 mm , klasa ścieralności T, wgniecenie resztkowe max 0,2 mm,odporności na oddziaływanie krzesła na rolkach  )
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=51.2
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=51.2	1	51,20						

[RMS 1]
nz=0.395	0	0.395
np=1
wa=0
wb=0
il=20.224

[RMS 395]
nz=1.09	0	1.09
np=1
wa=0
wb=0
il=55.808

[RMS 396]
nz=0.404	0	0.404
np=1
wa=0
wb=0
il=20.6848

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 365]
nz=0.0057	0	0.0057
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2918

[POZYCJA]
id=290
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1113-08	2-02	1113-08		1
mpn=_1211
na=Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne systemowe PCV
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=50.8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=50.8	1	50,80						

[RMS 1]
nz=0.0826	0	0.0826
np=1
wa=0
wb=0
il=4.1961

[RMS 398]
nz=1.16	0	1.16
np=1
wa=0
wb=0
il=58.928

[RMS 285]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=1.524

[RMS 6]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 26]
nz=0.0004	0	0.0004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0203

[RMS 198]
nz=0.0012	0	0.0012
np=1
wa=0
wb=0
il=0.061

[POZYCJA]
id=237
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0919-24	4-01	0919-24		1
mpn=1211
na=Wymiana zamka skrzynki pocztowej
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,0						

[RMS 1]
nz=0.88	0	0.88
np=1
wa=0
wb=0
il=0.88

[RMS 327]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 6]
nz=8	0	8
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=172
pd=						0
na=Opinia kominiarska dotycząca sprawności przewodów wentylacyjnych i spalinowych
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1,0						

[RMS 254]
nz=1	1	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=99
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-13 0108-16 	4-01	0108-13	 0108-16 	1
mpn=39:0:15.00968,101211
na=Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 15.0 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=4.8
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4.8	1	4,80						

[RMS 1]
nz=1.81	0	1.81
np=1
wa=0
wb=0
il=8.688

[RMS 146]
nz=1.49	0	0.93+14*0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=7.152

[POZYCJA]
id=101
pd=						0
na=Opłata za składowanie gruzu na wysypisku
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=4.7
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4.7	1	4,70						

[RMS 147]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4.7

[POZYCJA]
id=263
pd=						0
na=Opłata za składowanie wykładzin i tworzyw sztucznych na wysypisku
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=0.1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0.1	1	0,10						

[RMS 383]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1

[SUMA KONTROLNA]
7b4b22368e9c55b4 6682816 d653718