Szczecin, dnia 29.09.2020 r.

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA DOTYCZACE PRZETARGU PN.**

„Dostawa i montaż dmuchawy do napowietrzania ścieków w komorach osadu czynnego O.Ś. Pomorzany w Szczecinie”

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie przedstawia odpowiedzi na zadane pytanie.

**Pytanie nr 1**

Zamawiający w pkt. 6.1.1) a) wymaga aby Wykonawca: *dostarczył, zamontował i uruchomił w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum dwie dmuchawy z turbiną promieniową, o mocy znamionowej silnika nie mniejszej niż 225 kW każda;*

Zwracamy się z prośbą o obniżenie progu wymaganej mocy znamionowej silnika z 225 do 185 kW oraz sprecyzowanie, że referencje winny dotyczyć dmuchaw z turbiną promieniową oraz systemem łożyskowania wału powietrznym lub magnetycznym, wyposażone w stałogeometryczny układ sprężania, całkowicie bezolejowe.

Prośbę swoją argumentujemy tym, że dmuchaw o wymaganej jednostkowej mocy znamionowej silnika co najmniej 225 kW instaluje się niewiele, co bardzo mocno zawęża krąg potencjalnych Wykonawców. Stosunkowo niewielka ilość takich instalacji wynika po prostu z bardzo ograniczonej chłonności rynku na dmuchawy o takiej wielkości.

Ponadto uważamy, że w wymaganych referencjach należy doprecyzować, że nie chodzi w nich o jakiekolwiek, dowolne dmuchawy z turbiną promieniową ale powinien być to ten sam typ dmuchawy, który jest opisany w Załączniku nr 5 i której dostawa wymagana jest przez Zamawiającego. Powinny to być dmuchawy z turbiną promieniową z systemem łożyskowania wału powietrznym lub magnetycznym oraz stałogeometrycznym układzie sprężania, całkowicie bezolejowe.

**Odpowiedź nr 1**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany.