Wymagania ofertowe na zakup ładowarek teleskopowych:

* Opony rolnicze jodełka
* Klimatyzacja kabiny operatora
* Rewers wentylatora
* Osłona wałów napędowych od spodu
* Moc silnika 130 – 140 KM
* Turbosprężarka
* Hydrostat napędu jezdnego
* Pedał Inch sterowania układem jazdy
* Norma ROPS/FOPS
* 4-5cio biegowa skrzynia
* Ramię wysięgu amortyzowane
* Fotel kierowcy zintegrowany z joystickiem
* 3 ładowarki o wysięgu ramion 9,5 metra
* 2 ładowarki o wysięgu ramion 7,0 metra
* Warunki serwisu jako załącznik oferty
* Gwarancja minimum 24 m-ce/3 tyś. rbh
* Prędkość max 30km/h
* Udźwig min. 3,5t dla ładowarki o wysięgu ramion 9,5 metra
* Udźwig min. 3,0t dla ładowarki o wysięgu ramion 7,0 metra
* Hałas max 80dB w kabinie
* Pompa wielotłoczkowa
* Kolorowy wyświetlacz
* Fotel operatora wydłużony, ergonomiczny
* Lampy halogenowe 3x przód i tył
* Funkcja eliminacji drgań podczas jazdy
* Kierownica regulowana
* Centralne automatyczne smarowanie
* Odwrotny ciąg chłodnicy
* Eliminator zanieczyszczeń na teleskopie
* System przeciążeniowy
* Spełniona norma emisji spalin TIER
* Napęd na obie osie z możliwością z możliwością rozłączenia osi tylnej
* Układ hamulcowy hydrauliczny
* Widły do palet