**ZAKRES PRAC REMONTOWYCH**

**BLOK OPERACYJNY PARTER**

1. **POMIESZCZENIE NR 053.**

* wymiana grzejników na płytowe ( w wykonaniu higienicznym )- 2 szt;
* malowanie ścian g/k ( 33 m2 ), ścian okafelkowanych ( 68,3 m2) i posadzek ceramicznych ( 80 m2) farbami o właściwościach bakteriobójczych, odpornych na działanie środków chemicznych (dezynfekcyjnych) i odpornych na ścieranie (posadzki), farby muszą posiadać odpowiednie certyfikaty umożliwiające ich stosowanie w blokach operacyjnych;
* zaślepienie kratek odpływowych w posadzce z uzupełnieniem płytki- 1 szt;
* wymiana kratek wentylacyjnych na nierdzewne- 1 szt. ( 80 cmx 44 cm);
* montaż odbojnic (listwy narożnikowe ochronne)- 1 szt. na wys 1,5 m.

1. **POMIESZCZENIE NR 059.**

* wymiana oświetlenia – 2 szt;
* malowanie ścian g/k ( 37 m2 ) i posadzek ceramicznych ( 17,6 m2 ) farbami o właściwościach bakteriobójczych, odpornych na działanie środków chemicznych (dezynfekcyjnych) i odpornych na ścieranie (posadzki), farby muszą posiadać odpowiednie certyfikaty umożliwiające ich stosowanie w blokach operacyjnych;
* szpachlowanie i malowanie sufitu ( 17,6 m2 ) ;
* zaślepienie kratki odpływowej w posadce z uzupełnieniem płytki- 1 szt;
* montaż odbojnic (listwy narożnikowe ochronne)- 2 szt. na wys 1,5 m.zaślepienie pawlaczy i dokończenie zabudowy g/k przy drzwiach wejściowych na salę ( 4 m2 )
* montaż 4 drzwiczek rewizyjnych ( 2 szt 80x50 cm, 1 szt. 50x50 cm,   
  1 szt. 30x30 cm ).

1. **POMIESZCZENIE NR 059 a.**

* wymiana grzejnika na płytowy ( w wykonaniu higienicznym )-1 szt.
* malowanie ścian ( 33,8 m2 ) i posadzek ceramicznych ( 9,5 m2 ) farbami o właściwościach bakteriobójczych, odpornych na działanie środków chemicznych (dezynfekcyjnych) i odpornych na ścieranie (posadzki), farby muszą posiadać odpowiednie certyfikaty umożliwiające ich stosowanie w blokach operacyjnych;
* szpachlowanie i malowanie sufitu ( 9,5 m2 ) ;

1. **POMIESZCZENIE NR 060.**

* wymiana grzejnika na płytowy ( w wykonaniu higienicznym )- 1 szt ;
* malowanie ścian g/k ( 33 m2 ), ), ścian okafelkowanych ( 47,6 m2) i posadzek ceramicznych ( 39 m2) farbami o właściwościach bakteriobójczych, odpornych na działanie środków chemicznych (dezynfekcyjnych) i odpornych na ścieranie (posadzki), farby muszą posiadać odpowiednie certyfikaty umożliwiające ich stosowanie w blokach operacyjnych;
* szpachlowanie i malowanie sufitu ( 39 m2) ;
* zaślepienie kratki odpływowej w posadce z uzupełnieniem płytki- 1 szt. ;
* wymiana kratek wentylacyjnych na nierdzewne- 1 szt ( 80 cmx 44 cm); ;
* montaż odbojnic (listwy narożnikowe ochronne ) – 1 szt. na wys 1,5 m.
* zabudowa g/k pionów z montażem drzwiczek rewizyjnych ( 1 szt. 20x30 cm. ) CO, wodnych i kanalizacji sanitarnej- ( 1,5 m2 )

1. **POMIESZCZENIE NR 061.**

* wymiana grzejnika na płytowy ( w wykonaniu higienicznym )- 1 szt;;
* malowanie ścian g/k ( 12,7 m2 ), ścian okafelkowanych ( 30,3 m2 ) i posadzek ceramicznych ( 16 m2 ) farbami o właściwościach bakteriobójczych, odpornych na działanie środków chemicznych (dezynfekcyjnych) i odpornych na ścieranie (posadzki), farby muszą posiadać odpowiednie certyfikaty umożliwiające ich stosowanie w blokach operacyjnych;
* zabudowa g/k pionu CO montażem drzwiczek rewizyjnych;
* szpachlowanie i malowanie sufitu ( 16 m2 ) ;
* montaż oświetlenia 2 szt.
* naprawa parapetu.

1. **POMIESZCZENIE NR 61 a.**

* zbicie płytek ceramicznych z jednej ściany ( 6 m2 ) i posadzki( 5,3 m2 ) ;
* położenie płytek ceramicznych na podłodze ( 5,3 m2 ) i na ścianach do wysokości 2,2 m ( 18,5 m2 ) ;
* szpachlowanie i malowanie ścian i sufitu ( 16,6 m2 ) ;
* montaż kratki wentylacyjnej z wentylatorem i doprowadzenie kanału wentylacyjnego do pomieszczenia nr 61 c ( tam wpiąć w pion wentylacyjny );
* montaż grzejnika elektrycznego ( drabinkowy )- 1 szt
* montaż oświetlenia- 1 szt;
* montaż nowego WC kompaktowego, nowej umywalki z wylewką, brodzika z parawanem szklanym, baterii prysznicowej i umywalkowej;

1. **POMIESZCZENIE NR 061 b.**

* szpachlowanie i malowanie sufitu ( 7,5 m2 ) ;
* malowanie ścian g/k ( 23,7 m2 ), ścian okafelkowanych ( 18,3 m2) i posadzek ceramicznych ( 7,5 m2 ), farbami o właściwościach bakteriobójczych, odpornych na działanie środków chemicznych (dezynfekcyjnych) i odpornych na ścieranie (posadzki), farby muszą posiadać odpowiednie certyfikaty umożliwiające ich stosowanie w blokach operacyjnych;
* montaż oświetlenia- 1 szt;
* wykonanie zabudowy g/k, szpachlowanie i malowanie przejścia pomiędzy pomieszczeniami nr 061 b a 058 ( 7,5 m2 ),
* uzupełnienie ubytków w posadce i położenie płytek ceramicznych- ( 1 m2 ),

1. **POMIESZCZENIE NR 61 c.**

* montaż oświetlenia- 1 szt.;
* malowanie ścian g/k ( 21 m2 ), ścian okafelkowanych ( 18 m2) i posadzek ceramicznych ( 9,5 m2 ), farbami o właściwościach bakteriobójczych, odpornych na działanie środków chemicznych (dezynfekcyjnych) i odpornych na ścieranie (posadzki), farby muszą posiadać odpowiednie certyfikaty umożliwiające ich stosowanie w blokach operacyjnych;
* zaślepienie kratki odpływowej w posadce z uzupełnieniem płytki 1 szt;
* wymiana kratki wentylacyjnych na nierdzewną- 1 szt. ( 80 cmx 44 cm); ;
* montaż odbojnic (listwy narożnikowe ochronne)- 2 szt . na wys 1,5 m.
* zabudowa g/k pionów CO i kanalizacji sanitarnej z e szpachlowaniem i malowaniem- ( 1,5 m2 ).

1. **POMIESZCZENIA NR 052.**

* wymiana grzejnika na płytowy ( w wykonaniu higienicznym )- 1 szt;;
* montaż oświetlenia- 1 szt;
* malowanie ścian g/k ( 9,7 m2 ), ścian okafelkowanych ( 27,4 m2) i posadzek ceramicznych ( 9,8 m2) farbami o właściwościach bakteriobójczych, odpornych na działanie środków chemicznych (dezynfekcyjnych) i odpornych na ścieranie (posadzki), farby muszą posiadać odpowiednie certyfikaty umożliwiające ich stosowanie w blokach operacyjnych;
* szpachlowanie i malowanie sufitów ( 9,8 m2) ;
* zaślepienie kratki odpływowej w posadce z uzupełnieniem płytki – 1 szt ;

1. **POMIESZCZENIE NR 058**

* uzupełnienie płytek ceramicznych na ścianach ( 20 m2) ;
* wymiana 2 rozdzielnic elektrycznych;
* malowanie ścian g/k ( 17,4 m2) , ), ścian okafelkowanych ( 98,7 m2) i posadzek ceramicznych ( 61,3 m2) farbami o właściwościach bakteriobójczych, odpornych na działanie środków chemicznych (dezynfekcyjnych) i odpornych na ścieranie (posadzki), farby muszą posiadać odpowiednie certyfikaty umożliwiające ich stosowanie w blokach operacyjnych;
* montaż odbojnic (listwy narożnikowe ochronne)- 10 szt. na wys 1,5 m. ;
* szpachlowanie i malowanie sufitu ( 98,7 m2);
* Uzupełnienie ubytków w podłodze z kafelkowaniem – 2 m2

1. **POMIESZCZENIE NR 062.**

* wymiana grzejnika na płytowy- 1 szt;
* zabudowa g/k pionu CO z montażem drzwiczek rewizyjnych- 1 m2;
* malowanie ścian g/k ( 9,2 m2); ), ścian okafelkowanych ( 30,8 m2) i posadzek ceramicznych ( 11,4 m2) farbami o właściwościach bakteriobójczych, odpornych na działanie środków chemicznych (dezynfekcyjnych) i odpornych na ścieranie (posadzki), farby muszą posiadać odpowiednie certyfikaty umożliwiające ich stosowanie w blokach operacyjnych;
* szpachlowanie i malowanie sufitu (11.4 m2 );
* szpachlowanie i malowanie istniejących drzwi drewnianych 3 m2.

1. **POMIESZCZENIE NR 050.**

* wymiana oświetlenia- 2 szt;
* malowanie ścian g/k (11.9 m2 ), ścian okafelkowanych ( 40 m2) i posadzek ceramicznych (9,5 m2 ), farbami o właściwościach bakteriobójczych, odpornych na działanie środków chemicznych (dezynfekcyjnych) i odpornych na ścieranie (posadzki), farby muszą posiadać odpowiednie certyfikaty umożliwiające ich stosowanie w blokach operacyjnych;
* szpachlowanie i malowanie sufitu (19,5 m2 ),
* montaż odbojnic (listwy narożnikowe ochronne)- 4 szt.

1. **POMIESZCZENIE NR 051.**

* zabudowa ściany drewnianej płytami g/k ( 11,9 m2 ),
* wymiana oświetlenia- 2 szt;
* malowanie ścian g/k ( 11,9 m2 ), ścian okafelkowanych ( 30 m2) i posadzek ceramicznych ( 11 m2 ), farbami o właściwościach bakteriobójczych, odpornych na działanie środków chemicznych (dezynfekcyjnych) i odpornych na ścieranie   
  ( posadzki), farby muszą posiadać odpowiednie certyfikaty umożliwiające ich stosowanie w blokach operacyjnych;
* szpachlowanie i malowanie sufitu ( 11 m2 );
* montaż odbojnic (listwy narożnikowe ochronne0- 2 szt;
* przebicie otworu w ścianie do pomieszczenia nr 58, montaż kratki wentylacyjnej z wentylatorem i doprowadzenie kanału wentylacyjnego do pomieszczenia nr 52  
  ( tam wentylację wyprowadzić poza blok wymieniając pakiet szybowy w oknie na pakiet blaszany lub z tworzywa sztucznego);

1. **POMIESZCZENIE NR 054.**

* malowanie ścian g/k ( 13,4 m2 ), ścian okafelkowanych ( 28,2 m2) i posadzek ceramicznych ( 10 m2 ), farbami o właściwościach bakteriobójczych, odpornych na działanie środków chemicznych (dezynfekcyjnych) i odpornych na ścieranie ( posadzki), farby muszą posiadać odpowiednie certyfikaty umożliwiające ich stosowanie w blokach operacyjnych;
* montaż odbojnic (listwy narożnikowe ochronne) – 5 szt.
* szpachlowanie i malowanie sufitów ( 10 m2 ),
* wymiana oświetlenia- 1 szt.
* wymiana rozdzielnicy elektrycznej- 1 szt;
* wymiana grzejnika na płytowy- 1 szt.

1. **POMIESZCZENIE NR 055**

* montaż oświetlenia- 1 szt;
* malowanie posadzek (10,6 m2 ) ceramicznych farbami o właściwościach bakteriobójczych, odpornych na działanie środków chemicznych (dezynfekcyjnych) i odpornych na ścieranie farby muszą posiadać odpowiednie certyfikaty umożliwiające ich stosowanie w blokach operacyjnych;
* szpachlowanie i malowanie ścian i sufitu (39 m2) farbami o właściwościach bakteriobójczych, odpornych na działanie środków chemicznych (dezynfekcyjnych)), farby muszą posiadać odpowiednie certyfikaty umożliwiające ich stosowanie w blokach operacyjnych;

1. **POMIESZCZENIE NR 056.**

* montaż oświetlenia- 1 szt;
* montaż odbojnic (listwy narożnikowe ochronne)- 2 szt;
* malowanie posadzek ceramicznych (8,8 m2 ) farbami o właściwościach bakteriobójczych, odpornych na działanie środków chemicznych (dezynfekcyjnych) i odpornych na ścieranie farby muszą posiadać odpowiednie certyfikaty umożliwiające ich stosowanie w blokach operacyjnych;
* szpachlowanie i malowanie ścian i sufitu (36,5 m2 ) farbami o właściwościach bakteriobójczych, odpornych na działanie środków chemicznych (dezynfekcyjnych)), farby muszą posiadać odpowiednie certyfikaty umożliwiające ich stosowanie w blokach operacyjnych;

1. **POMIESZCZENIA NR 057 WC I PRYSZNIC.**

* demontaż armatury;
* skucie płytek ceramicznych ze ścian (22 m2 ) i posadzek (3,6 m2 );
* położenie nowej glazury na ściany(22 m2 ) i posadzki (3,6 m2 ) ;
* montaż nowego WC kompaktowego, nowej umywalki z wylewką, brodzika z parawanem szklanym, baterii prysznicowej;
* montaż nowego oświetlenia- 2 szt.
* zabudowa z 2 stron płytami g/k (6,4 m2 ) lub demontaż i wykonanie nowej zabudowy dwustronnej g/k całej ścianki - (3,2 m2 ) ;
* montaż sufitu podwieszanego z g/k (3,6 m2 ) ;
* montaż mechanicznej instalacji wentylacyjnej i wpięcie jej do istniejącego pionu.

**UWAGA:**

1. ilości robót dla powyższego opisu do weryfikacji przez Oferentów wg stanu istniejącego. Należy uwzględnić wszystkie roboty towarzyszące i tymczasowe niezbędne do wykonania zakresu robót wskazanego powyżej.
2. Zakres prac uzupełniających, tymczasowych itp. koniecznych do prawidłowego wykonana przedmiotu zamówienia do określenia na podstawie wizji lokalnej i powyższego zestawienia robót podstawowych.
3. Możliwa wizja lokalna Bloku po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym.
4. Urządzenia podlegające wymianie (np. grzejniki, oprawy oświetleniowe) do wymiany na urządzenia o parametrach techniczno-użytkowych nie niższych niż dla urządzeń istniejących.
5. Wszelkie materiały, urządzenia powinny być odpowiednie do zastosowania w obiekcie służby zdrowia w obrębie bloków operacyjnych (w tym np. grzejniki w wykonaniu higienicznym, farby i płytki ceramiczne, gres, oprawy oświetleniowe), posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty dopuszczające do takich zastosowań oraz być wykonane zgodnie obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi.