Opis Przedmiotu Zamówienia 
Nazwa zamówienia: „Remont stołówki i doposażenie kuchni w ramach wsparcia finansowego ze środków budżetu państwa w ramach realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”  na lata 2019-2023 IV Edycja 2022 r.”

1.	Przedmiotem zamówienia jest remont stołówki wraz z doposażeniem kuchni w Zespole Placówek Edukacyjno-Rewalidacyjnych przy ul. Parkowej 25 w Grudziądzu.
2.	Zadanie jest realizowane w ramach wsparcia finansowego ze środków budżetu państwa 
w ramach realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole  w domu” na lata 2019-2023 IV edycja 2022 r.
3.	Zamówienie zostało podzielone na dwie części:
Część 1: Remont stołówki szkolnej - wymiana wykładziny podłogowej z wywinięciem na ścianę, wymiana drzwi z ościeżnicą.
Część 2: Doposażenie istniejącej kuchni w sprzęty kuchenne. 
4.	Szczegółowy zakres zamówienia :
4.1	Część 1 Remont stołówki szkolnej:
wymiana wykładziny podłogowej z wywinięciem na ścianę:
- powierzchnia podłogi dł. 12m x szer 9m = 108m2 i dodatkowo ściana szer. 9m x 1,70m
- usługa obejmuje – demontaż starej wykładziny PCV wraz z utylizacją, ewentualne wylanie masy wygładzającej, montaż/klejenie nowej wykładziny z wywinięciem (wywinięcie na ścianę na wysokości do 1,70m), uszczelnienie masą akrylową wykładziny ze ścianą.
Na podłogę należy zastosować wykładzinę podłogową (o parametrach nie gorszych niż): 
•	Elastyczną z PCV, rulonową, półkierunkową, o wzorze marmurkowym, homogeniczną zgodnie z normą ISO 10581,
•	Posiadająca klasyfikację użytkową wg normy ISO 10874 (EN 685) minimum 34/43,
•	 O grubości całkowitej 2,0 mm, warstwie użytkowej 2,0 mm, wadze całkowitej ≤ 2750 g/m2, wg normy ISO 23997 (EN 430) oraz szerokości 2 m,
•	O stabilności wymiarów wg normy EN434 : ≤0.40%,
•	Zabezpieczoną fabrycznie np. iQ PUR w sposób nie wymagający woskowania, pastowania bądź nakładania dodatkowych środków zabezpieczających  przez cały okres użytkowania.  
•	Umożliwiającą odnowienie powierzchni poprzez polerowanie na sucho.
•	Antypoślizgową o wartości R9 wg DIN 51130
•	Reakcja na ogień wg normy EN13501-1 : Bfl s1 
•	Charakteryzująca się brakiem uszkodzeń przy oddziaływaniu kółek krzeseł
•	Posiadająca bardzo dobrą odporność chemiczną zgodnie z normą ISO 26987 (EN 423)
•	Nie sprzyjającą rozwojowi grzybów i bakterii. 
•	Nie posiadającą biocydów i ftalanów
•	Nadającą się do łatwego odkażania- potwierdzone raportem zgodnym z DIN 25415
•	Posiadająca klasę A dla pomieszczeń sterylnych wg normy ASTM F51/00 oraz klasę 4 ISO 14644-1
•	O niskiej emisji LZO <10 µg/m3 mierzonej po 28 dniach zgodnie z normą EN 165 oraz spełniającą klasę A+ potwierdzoną raportem  Eurofins oraz posiadającą certyfikat FloorScore
•	Posiadająca deklarację środowiskową EPD, Oświadczenie o właściwościach zdrowotnych materiałówMHS wydane przez EPEA oraz nadająca się w pełni do recyklingu poużytkowego.
•	O średniej zawartości surowca z recyklingu nie mniejszej niż 25%
•	Spełniającą wymogi certyfikacji BREEM, LEED oraz WELL
•	Wyprodukowaną w Europie
•	gwarancja co najmniej 24 miesiące
Na ścianę należy zastosować okładzinę ścienną (o parametrach nie gorszych niż): 
•	elastyczną z PCV, 
•	Grubość całkowita wg ISO 24346 (EN428): 1,30 mm,
•	Grubość warstwy użytkowej wg ISO 24340 (EN429): 1,30 mm,
•	Waga całkowita wg ISO 23997 (EN430): 2100 g/m2
•	Zabezpieczona poliuretanem: PU-Shield
•	Reakcja na ogień wg EN 13501-1: B-s2,d0
•	Atestacją Clean Room wg ASTM F5100: Klasa A wg ISO 146441: ISO klasa 4
•	Odporność chemiczna wg EN 423 – min. Dobra odporność,
•	Gwarancja co najmniej 24 miesiące

Wymiana drzwi z ościeżnicą:
- drzwi wewnętrzne PCV szer. 90 wysokość standard z ościeżnicą
- białe,  pełne,  prawe,  
- klamka, zamek 
Wymagany przedmiar. 
4.1.	
Część 2 Doposażenie istniejącej kuchni w następujące sprzęty:
1)	Szafka wisząca metalowa z drzwiami suwanymi –1 szt:
- wymiary: szer 800mm × gł.300mm x h 600mm
- szafka wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej,
- stabilna konstrukcja spawana idealna dla gastronomii,
- drzwi suwane,
- półka w szafce łatwa do demontażu, 
- zawiesia w komplecie.

2)	Szafka wisząca metalowa z drzwiami suwanymi –1 szt:
- wymiary: szer 1000mm × gł.300mm x h 600mm
- szafka wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej,
- stabilna konstrukcja spawana idealna dla gastronomii,
- drzwi suwane,
- półka w szafce łatwa do demontażu, 
- zawiesia w komplecie.

3)	Szafa przelotowa z drzwiami suwanymi – 1 szt.:
- wymiary:  szer 1100mm × gł.600mm x h 2000mm 
- szafa przelotowa wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej,
- stabilna konstrukcja spawana idealna dla gastronomii,
- uchwyty w formie przetłoczeń na całej wysokości drzwi, 
- dwoje/czworo drzwi suwanych,
- stojąca, stopki do regulacji, z zabezpieczeniem przed rysowaniem podłogi
- 3 półki łatwe do demontażu.

4)	Stół z basenem jednokomorowym – 1 szt.
- wym. szer. 1000mm x gł. 700mm x h 850mm,
- głębokość basenu 400mm,
- komora basenu wykonana ze stali nierdzewnej o wysokiej odporności na kwasy i środki chemiczne,
- stabilna konstrukcja spawana basenu, idealna dla gastronomii,
- stopki regulowane +/- 15 mm,
- w dnie komory basenu otwór pod syfon,
- przetłoczenie w basenie – spadek w kierunku syfonu tzw. „koperta”,
- nogi stołu z basenem wykonane z profilu 40x40x1,2mm,
- basen wykończony rantem o h = 40 mm, pozwalającym zachować higienę,

5)	Taboret grzewczy elektryczny – 1 szt.:
- wym. 600mm x 600mm x 680mm,
- napięcie - U: 400 V,
- zasilanie: prąd,
- moc elektryczna: 5 kW,
- płyta grzejna o średnicy 400 mm, 
- stabilna konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej,
- możliwość pracy z naczyniami o pojemności 50-100 L.      
 - kilkustopniowy regulator umożliwiający oszczędne korzystanie z mocy i dostosowanie jej do rodzaju obróbki,
 - możliwość wypoziomowania urządzenia - regulacja nóżek, 
- zabezpieczenie przed przegrzaniem,
- lampka kontrolna załączonej grzałki,
- gwarancja – 24 miesiące,
 
 6) Patelnia elektryczna przechylna z podstawą – 1 szt,.
- wym. szer. 700mm x gł 800mm x h 900mm,
- pojemność misy ok. 40 l,
- powierzchnia robocza 0.27m2,
- ręczny przechył misy w celu opróżnienia zawartości,
- obudowa i misa wykonana ze stali nierdzewnej,
- zasilanie – prąd,
- częstotliwość - 50 Hz,
- moc elektryczna - 6.3 kW,
- napięcie zasilania [V] 400 V,
-  płynna regulacja temperatury (max do 300°C), 
- termostat zabezpieczający z ręcznym resetem,
- gwarancja - 24 miesiące,

7) Garnek ze stali nierdzewnej z przykrywką – 1 szt.
- średnica 320mm
- wysokość 190mm
- pojemność 14,5l
- z przykrywką
- garnek wraz z przykrywką wykonany ze stali nierdzewnej
- wielowarstwowe dno  kapsułowe lub typu „sandwich”
- nienagrzewające się uchwyty

8) Garnek ze stali nierdzewnej z przykrywką – 1 szt.
- średnica 320mm
- wysokość 150mm
- pojemność 11,0l
- z przykrywką
- garnek wraz z przykrywką wykonany ze stali nierdzewnej
- wielowarstwowe dno  kapsułowe lub typu „sandwich”
- nienagrzewające się uchwyty

9) Pojemnik na żywność z przykrywką typu GN – 4 szt.:
- GN 1/6 z przykrywką (bez uszczelnienia)
- wym: szer. 176mm x dł. 162mm x h 100mm
- pojemność 1,6l 
- wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej (bez uchwytów) 
- temperatura od -40 °C do 300 °C
- można myć w zmywarce

10) Pojemnik na żywność z przykrywką typu GN – 2 szt.:
- GN 1/6 z przykrywką (bez uszczelnienia)
- wym: szer. 176mm x dł. 162mm x h 150mm
- pojemność 2,0l 
- wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej (bez uchwytów) 
- temperatura od -40 °C do 300 °C
- można myć w zmywarce

11) Zestaw mebli (stół + 4 krzesła)  - 23 komplety
- zestaw mebli do stołówki z atestami
- gwarancja – min.  24 miesiące

12) Stół:
- wym.: szer 800mm x dł. 1200mm x h 740mm
- grubość blatu: 25 mm 
- kolor blatu: 23 szt. biały 
- materiał blatu: laminat 
- podstawa: rama na 4 nogach 
- kolor stelaża: srebrny 
- materiał podstawy: Stal 
- nogi stołu z zabezpieczeniem przed zarysowaniem podłogi.

13) Krzesło:
 - wym: szer. 410mm x gł. 420mm x h 455mm
- pełna wysokość: 800 mm
- kolor: 46 szt. turkusowy i  46 szt. antracyt
- materiał siedziska i oparcie: z 1 kawałka polipropylenu z dodatkiem włókna szklanego, zaokrąglone siedziska i oparcia
- nośność: 130 kg
- nogi krzeseł z zabezpieczeniem przed zarysowaniem podłogi.
- krzesła monochromatyczne, które można ustawiać w stos

Wymagania dotyczące zamówienia:
1.	Wskazana jest wizja lokalna i pomiar pomieszczeń.
2.	Dla pierwszej części zamówienia wymagany jest przedmiar oraz przedstawienie do oferty kolorów i wzorów wykładzin/okładzin.
3.	Dla drugiej części zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty szczegółową kalkulację kosztów.
4.	Termin realizacji zamówienia dla części I oraz dla II części: 30.11.2022 r.