Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

**CENNIK CZĘŚCI ZAMIENNYCH i USŁUG SERWISOWYCH**

**Koszt części dla wież chłodniczych**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa części** | **Nr katalogowy**  **części** | **Ilość [sztuk]** | **Cena jednostkowa netto PLN** | **Cena jednostkowa brutto PLN\*** |
| **Czujnik niskiego poziomu wody do wieży Evapco ATW – 286-3K-2** | **017-00304P**  **Low Water Cut-**  **Off** | **1** |  |  |
| **Wał napędowy wentylatora do wieży Evapco ATW – 286-3K-2** | **Fan Shaft** | **1** |  |  |
| **Zestaw łożysk na jeden wał wentylatora wraz z gumową osłoną do wieży ATW – 286-3K-2** | **Bearing 2 + Bearing**  **Shield 2** | **1** |  |  |
| **Elektrozawór do systemu uzupełniania wody do wieży Evapco ATW – 286-3K-2** | **Solenoid Valve** | **1** |  |  |
| **Grzałka wody z termostatem do wieży Evapco ATW – 286-3K-2** | **017-00008V**  **9 kW - Heater**  **with Integrated**  **Thermostat** | **1** |  |  |
| **Zestaw eliminatorów dryfu do wieży Evapco ATW – 286-3K-2** | **Eiminators**  **(Unframed) - PVC**  **55°C** | **1** |  |  |
| **Zestaw łożysk do silnika wentylatora wraz z tuleją koła pasowego silnika do wieży Evapco ATW – 286-3K-2** | **Set of Fan motor**  **bearings** | **1** |  |  |
| **Zestaw uszczelnienia mechanicznego pompy wody wraz z łożyskami do wieży chłodniczej ATW-286-3K-2** | **Mech. seal + gasket**  **+ motor bearing**  **- set for**  **pump** | **1** |  |  |
| **Trzysondowy czujnik poziomu wody do wieży chłodniczej ATW-286-3K-2** | **GT-ELK-101**  **Electric Water**  **Level Control**  **SLC.3** | **1** |  |  |
|  |  |  | **suma:** |  |

**\* jeśli pierwotna cena części zamiennych jest wyrażona w walucie obcej to cena jednostkowa w PLN musi uwzględniać ewentualne ryzyko walutowe i jest stała i niezmienna w okresie trwania umowy**

**Usługa serwisowa**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Usługa serwisowa** | **Ilość** | **Cena jednostkowa netto PLN** | **Cena jednostkowa brutto PLN** |
| **Wymiana czujnika niskiego poziomu wody w wieży Evapco ATW – 286-3K-2** | **1** |  |  |
| **Wymiana jednego wału napędowego wentylatora wraz z łożyskami w wieży Evapco ATW – 286-3K-2** | **1** |  |  |
| **Wymiana elektrozaworu systemu uzupełniania wody w wieży Evapco ATW – 286-3K-2** | **1** |  |  |
| **Wymiana grzałki wody z termostatem w wieży Evapco ATW – 286-3K-2** | **1** |  |  |
| **Wymiana zestawu eliminatorów dryfu (dwie cele, bez utylizacji, bez rozładunku) w wieży Evapco ATW – 286-3K-2** | **1** |  |  |
| **Czyszczenie sekcji wanny w jednej wieży (bez utylizacji zanieczyszczeń) Evapco ATW – 286-3K-2** | **1** |  |  |
| **Wymiana łożysk do silnika wentylatora wraz z tuleją koła pasowego silnika w wieży Evapco ATW – 286-3K-2** | **1** |  |  |
| **Wymiana uszczelnienie mechanicznego wraz z łożyskami w pompie wody** | **1** |  |  |
| **Wymiana trzysondowego czujnika poziomu wody w wieży Evapco ATW – 286-3K-2** | **1** |  |  |
| **Dojazd i gotowość do wyjazdu do miejscowości Wrocław** | **1** |  |  |
|  |  | **suma:** |  |