Zakres prac do złożenia oferty:

 1.1. Wydobycie zalegającej pompy,

 1.2.Inspekcja studni podwodną kamerą (wizualna ocena stanu studni) z zapisem na CD

 obejmująca:

1. ocenę stanu rur użytych do zabudowy otworu;
2. sprawdzenie drożności otworu pod kątem braku przeszkód uniemożliwiających wykonanie regeneracji;
3. kontrolę filtra studni w celu oceny ilości nagromadzonych osadów, ich rodzaju i lokalizacji.

 1.3. Badania i pomiary studni obejmujące:

1. sprawdzenie konstrukcji studni pod względem zgodności z dokumentacją;
2. sprawdzenie stanu uszczelnienia pomiędzy rurą nadfiltrową a rurą okładzinową

 1.4. Opracowanie dokumentacji z wykonanych prac oraz przebiegu inspekcji kamerą

 wraz z wnioskami i zaleceniami dotyczącymi dalszej eksploatacji studni - w wersji papierowej i

 elektronicznej z zapisem na CD. W przypadku konieczności wykonania regeneracji wskazanie

 optymalnej metody uwzględniającej konstrukcję filtra i stan techniczny studni.