Opis

Zestaw wkładów 10" AQUAFILTER do filtra wody 3-stopniowgo.

MECHANICZNY

ODŻELAZIAJĄCY

WĘGLOWY

I Stopnień

FCPS20 wkład z włókniny polipropylenowej o dokładności 20 mikron.

Doskonały wkład filtrujący wodę z zanieczyszczeń mechanicznych (sedymentacyjnych).

Bardzo duża dokładność filtracji, wskazuje na typowe zastosowania dla tego produktu - usuwanie z wody drobnych frakcji zanieczyszczeń stałych (muł, szlam itp) większych od 20 mikronów, które znajdują się w wodzie pochodzącej z własnej studni oraz w wodzie wodociągowej, gdzie dostają się często w trakcie przesyłu.

Oryginalny produkt Aquafilter, stosowany typowo m.in. w filtrach podzlewozmywakowych i narurowych, typowo służy jako ochrona drogich wkładów węglowych, zmiękczających, odżelaziających oraz samej instalacji wodnej i drogiej armatury itp.

Wkład wykonany jest z wysokiej jakości pianki (włókniny) polipropylenowej, uformowanej w sposób zapewniający filtrowanie wody całą strukturą wkładu.

Żywotność wkładu: 3-6 miesięcy w zależności od jakości wody.

KOMPLET WKŁADÓW FILTRA FCCFE FCCBL-S NA CAŁY DOM - ODŻELAZIACZ WODY EAN (GTIN) 5908311098417

II Stopień

FCCFE wkład ze złożem aktywnym do odżelaziania wody. Efektywnie zatrzymuje rozpuszczone w wodzie związki żelaza. Stosowany do ochrony urządzeń AGD (pralek, zmywarek) oraz urządzeń grzewczych.

Wkład odżelaziający zawiera specjalny drobnoziarnisty granulat o dużej zdolności wychwytywania jonów żelaza. Wkład zaprojektowano z myślą o tym, aby jak najskuteczniej poprawić smak i zapach wody, usuwając jej specyficzny metaliczny posmak. Wkład posiada własny filtr końcowy, zapobiegający wydostawaniu się cząstek granulatu poza filtr.

Kompozycja złóż znajdujących się wewnątrz obudowy wkładu, koryguje odczyn wody (pH) w celu usprawnienia procesu odżelaziania.

Wkład umieszcza się w standardowych obudowach 10 cali i stosowany może być w filtrach narurowych, podzlewozmywakowych i stojących. Przepływ wody jest odpowiedni do pojedynczego punktu jej pobierania (np. przed kranem w kuchni).

Zalety wkładu:

charakteryzuje się wyjątkową zdolnością wychwytywania jonów żelaza

zawiera technologicznie uzdatniony granulat jonowymienny o wielkości ziaren od 0,2 do 0,7 mm stosowany do zimnej i ciepłej wody użytkowej

zapobiega powstawaniu żółtych plam na odzieży i brązowych, rdzawych zacieków na ściankach umywalek i wanien

wkład posiada aprobaty higieniczne PZH

wykonany z atestowanych przez NSF i FDA materiałów

przepływająca przez wkład woda penetruje całe złoże granulatu jonowymiennego zapewniając jego maksymalne działanie

wkład doskonale eliminuje metaliczny smak i zapach wody

posiada też polipropelynową wkładkę filtracyjną o dokładności filtracji 10 mikronów dodatkowo zabezpieczającą wkład

Żywotność wkładu: 1-3 miesięcy w zależności od jakości wody.

KOMPLET WKŁADÓW FILTRA FCCFE FCCBL-S NA CAŁY DOM - ODŻELAZIACZ WODY Kod producenta FCCFE

III Stopnień

FCCBL-S wkład węglowy granulowany z węglem z łupin orzechów kokosowych.

Wkłady z węglem granulowanym pozbywają się chloru i jego pochodnych z wody, dodatkowo poprawiają jej smak i zapach.

Wkłady granulowane nie powodują spadku ciśnienia w instalacji przez co idealnie nadają się do montażu na wejściu wody do domu.

Zalety wkładu:

Usuwają do 99% wolnego chloru z wody oraz substancje chloropochodne

Usuwają zanieczyszczenia organiczne

Usuwają z wody fenol oraz benzen

Zawierają węgiel z łupin orzechów kokosowych

Usuwają metale ciężkie (Pb, Cu, Hg, Sr, Cs)

Zmiękczają wodę

Wspomagają redukcję kamienia kotłowego

Zapewniają doskonałą filtrację również przy spadku ciśnienia

Usuwają do 85 % pestycydów pochodzenia chloropochodnego

Usuwają zanieczyszczenia mechaniczne do 5 mikron

Poprawiają smak i zapach wody

Najwyższa żywotność wkładu węglowego z wszystkich dostępnych na rynku.

Żywotność wkładu: 3-6 miesięcy w zależności od jakości wody.

