**Zakres przeglądu agregatu X324-E-1EL**

1. Sprawdzenie układu paliwowego.
2. Sprawdzenie układu spalinowego.
3. Sprawdzenie układu chłodzenia – szczelności, oraz poziomu i właściwości płynu chłodzącego.
4. Sprawdzenie układu elektrycznego, stanu prądnicy, akumulatorów, alternatora.
5. Sprawdzenie ustawień sterownika.
6. Sprawdzenie/regulacja pasków.
7. Sprawdzenie połączenia silnik + prądnica.
8. Wymiana oleju (zgodny z wymaganiami producenta agregatu) i filtra oleju.
9. Wymiana filtra paliwa.
10. Sprawdzenie i oczyszczenie filtra powietrza.
11. Sprawdzenie/dokręcenie wszystkich złączy elektrycznych.
12. Wykonanie pomiarów rezystancji izolacji prądnicy.
13. W razie możliwości przeprowadzenie próby pracy pod obciążeniem zasilając budynek.