|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Białystok, dnia 20 września 2024 r. | | | | |
| **Zastępca**  **Komendanta Wojewódzkiego Policji**  **w Białymstoku**  FZ.2380.35.S.24.2024 | | |  | |  |  |  |  |

dotyczy postępowania na: ***DOSTAWĘ SAMOCHODÓW OSOBOWO – TERENOWYCH TYPU PICK-UP W POLICYJNEJ WERSJI NIEOZNAKOWANEJ i OZNAKOWANEJ ORAZ SAMOCHODÓW OSOBOWYCH RD VIDEO w POLICYJNEJ WERSJI NIEOZNAKOWANEJ*** (postępowanie 35/S/24):

**Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ:**

W związku z pytaniami, które wpłynęły w w/w postępowaniu Zamawiający na podstawie   
art. 135 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (*t. j.* *Dz. U. z 2024, poz. 1320)* udziela następujących wyjaśnień oraz na podstawie art. 137 ust. 1 w/w ustawy dokonuje zmiany treści SWZ.

**Pytania:**

Pytania dotyczą zadania 1 i 2

1. Czy Zamawiający w ramach punktu 1.4.6.4 zaakceptuje rozwiązanie polegające na dostarczeniu koła zapasowego na feldze stalowej – rozwiązanie fabryczne, czy musi to być felga aluminiowa zgodnie z zapisem punktu 1.4.6.2: *Pojazd musi być wyposażony w pełnowymiarowe koło zapasowe identyczne z kołami (obręcz + opona) opisanymi w pkt 1.4.6.2*. Rozwiązanie proponowane jest stosowane od blisko 20 lat i do dnia dzisiejszego nie mieliśmy z tym żadnego problemu. Oprócz tego mocowanie koła zapasowego na windzie nie uszkadza miękkich elementów felgi aluminiowej – nie rysuje jej.
2. Czy Zamawiający w ramach punktu 1.5.2.4: *We wnętrzu przestrzeni ładunkowej podłoga oraz burty muszą być pokryte natryskową powłoką poliuretanową wykonaną w kolorze czarnym lub ciemnoszarym. Naniesiona powłoka musi zapewniać odpowiednią przyczepność, być trwała, odporna na uszkodzenia mechaniczne i łatwa do utrzymania w czystości*.

zaakceptuje zamiast pokrycia przestrzeni ładunkowej natryskiem poliuretanowym wannę z oferty fabrycznej z twardego tworzywa wypełniającą przestrzeń ładunkową. Z tego samego tworzywa wykonane są pokrycia klapy bagażnika. Wanna jest szczelna i w nim jest instalowane wymagane przez Zamawiającego fabryczne gniazdo 12V.

**Odpowiedzi:**

Ad. 1. Zamawiający używając określenia "identyczne" miał w zamyśle rozmiar i parametry opony. Jeżeli jest to rozwiązanie fabryczne i rozmiar oraz parametry opony są identyczne   
z ogumieniem założonym fabrycznie na pojeździe, Zamawiający dopuszcza zastosowanie felgi stalowej jako felgi koła zapasowego.

Ad. 2. Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie w postaci wanny z twardego tworzywa wypełniającej przestrzeń ładunkową, jeżeli pochodzi ono z oferty fabrycznej producenta pojazdu.

Niniejsze pismo jest wiążące dla wszystkich Wykonawców. Treść zmian należy uwzględnić w składanej ofercie.

**Sławomir Wilczewski**

*(podpis na oryginale)*