**Dotyczy: Modernizacja dróg w Gminie Resko**

1. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający posiada wszystkie aktualne i ważne

dokumenty formalne ze swojej strony tj. uzgodnienia, umowy i pozwolenia – aby

bez przeszkód rozpocząć realizację prac po podpisaniu umowy z wybranym

wykonawcą i przekazaniu placu budowy ?

Odp: Zamawiający posiada kompletną dokumentację z wyłączeniem dokumentacji o której mowa w SWZ – opis zamówienia pkt. II. Rozpoczęcie robót z zachowaniem zapisów SWZ.

2. Prosimy o potwierdzenie, czy wszystkie (dotychczasowe i przyszłe) odpowiedzi

Zamawiającego na pytania dotyczące niniejszego postępowania stanowią

integralną część SIWZ i należy je wykorzystać podczas sporządzania ofert, w tym

także podczas wypełniania załączników i druków oraz kosztorysów ofertowych

(w przypadku, gdy są wymagane)?

Odp: Tak.

3. Czy załączone przedmiary robót wskazują prawidłową ilość robót do wykonania?

Odp: Załączone przedmiary są pomocnicze.

4. Czy wykonawca może samodzielnie modyfikować załączone przez

Zamawiającego przedmiary robót jeśli uzna iż należy je zmodyfikować ponieważ

zawierają błędy dotyczące ilości i zakresu robót do wykonania.

Odp: Tak.

5. Jaką rolę będą pełnić załączone przedmiary robót w trakcie realizacji zadania czy

są one elementem pomocniczym czy stanowią faktyczny zakres robót do

wykonania ponieważ zakres robót w projekcie budowlano - wykonawczym nie

pokrywa się w całości z załączonymi przedmiarami robót?

Odp: Załączone przedmiary są pomocnicze.

6. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia braków lub błędów w

zakresie opisu przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ i załącznikach

stanowiących podstawę wyceny oferty i w wyniku tego wystąpi konieczność

wykonania robót dodatkowych wykonawca otrzyma za nie wynagrodzenie

dodatkowe?

Odp: W takiej sytuacji Zamawiający stosuje przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności art. 455 ww. ustawy. Dopuszczalne warunki zmiany umowy opisano we wzorze umowy oraz w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych.

7. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania kolizji w trakcie robót z

siecią uzbrojenia terenu które to roboty nie są ujętą w udostępnionej

dokumentacji obowiązek i koszt usunięcia kolizji spoczywa na Inwestorze lub

gestorze sieci a nie na Wykonawcy?

Odp: Tak.

8. W zakresie robót do wykonania jest wykonanie regulacji urządzeń infrastruktury

technicznej podziemnej prosimy o wyjaśnienie czy wykonawca w swojej

kalkulacji ma przewidzieć tylko koszty regulacji wysokościowej, istniejących

studni kanalizacyjnych i telekomunikacyjnej dostosowując ich rzędne do

zaprojektowanej niwelety czy też roboty związane z regulacją obejmują również

dodatkowo wymianę górnych kręgów studni, pierścieni odciążających, pokrywy,

włazu na nowe. Prosimy o podanie które z w/w elementów należy wymienić na

nowe. Takich informacji nie ma w udostępnionej dokumentacji ?

Odp: W zakresie robót na ul. Kielecka, Śląska, Przemysław oraz Parkowa pod tunelem należy wykonać regulację urządzeń infrastruktury technicznej , na 1 Maja (Przy Poczcie) oraz ul. Dzierżona i Górna zakres regulacji winien obejmować wymianę górnych kręgów studni, pierścieni odciążających, pokrywy oraz włazów na nowe.

**Ul. Kielecka**

1. Z uwagi na zapis w SWZ „ prace należy wykonać zgodnie z SWZ,

przedmiarem oraz załącznikiem graficznym”. Załącznik graficzny nie wskazuje

zakresu prac, a jedynie przybliżoną lokalizację. Prosimy o dołączenie projektu

dla tego zakresu lub prosimy o potwierdzenie, że należy wykonać zakres z

zamieszczonego przedmiaru, a jakiekolwiek rozbieżności pomiędzy

przedmiarem, a pracami do wykonania będzie rozliczany jako roboty

dodatkowe.

Odp: W załączeniu przedstawiamy załącznik graficzny z zakresem inwestycji. Przedmiotowy zakres należy wykonać poprzez rozebranie starej nawierzchni, korytowanie, wykonanie podbudowy 15cm po zagęszczeniu Rm=2,5MPa pod chodnikami i zjazdami, dodatkowo 15cm po zagęszczeniu kruszywa łamanego 0-31,5 mm pod zjazdami do posesji oraz ułożenie kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej 3cm.

**Miejscowość Przemysław**

1. Prosimy o dołączenie opisu technicznego.

Odp: : W załączeniu przedstawiamy załącznik graficzny z zakresem inwestycji. Przedmiotowy zakres należy wykonać poprzez wbudowanie podbudowy 15 cm po zagęszczeniu Rm=2,5MPa pod chodnikami i zjazdami, dodatkowo 15 cm po zagęszczeniu kruszywa łamanego 0-31,5 mm pod zjazdami oraz ułożenie kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej 3cm

2. Prosimy o dołączenie przekroju konstrukcyjnego.

Odp: Konstrukcja dla nawierzchni chodnika: podbudowa 15 cm po zagęszczeniu Rm=2,5MPa, podsypka cementowo-piaskowej 3cm, warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm.

Konstrukcja dla nawierzchni zjazdów: podbudowa 15 cm po zagęszczeniu Rm=2,5MPa, podbudowa 15 cm po zagęszczeniu z kruszywa łamanego 0- 31,5 mm, podsypka cementowo-piaskowej 3cm, warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm

3. Prosimy o wskazanie na planie sytuacyjnym zjazdów do wykonania, ponieważ z opisu przedmiotu zamówienia wynika, że do wykonania na tym odcinku są zjazdy.

Odp: W załączeniu przedstawiamy załącznik graficzny z oznaczonymi zjazdami.

4. Prosimy o podanie konstrukcji zjazdów oraz chodników.

Odp: Konstrukcja dla nawierzchni chodnika: podbudowa 15 cm po zagęszczeniu Rm=2,5MPa, podsypka cementowo-piaskowej 3cm, warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm.

Konstrukcja dla nawierzchni zjazdów: podbudowa 15 cm po zagęszczeniu Rm=2,5MPa, podbudowa 15 cm po zagęszczeniu z kruszywa łamanego 0- 31,5 mm, podsypka cementowo-piaskowej 3cm, warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm

5. Prosimy o potwierdzenie, że ilości w przedmiarach są wiążące.

Odp: Załączone przedmiary są pomocnicze.

6. Prosimy o dołączenie szczegółowego rysunku odwodnienia liniowego.

Odp: Odwodnienie liniowe wykonać należy zgodnie z planem zagospodarowania stanowiącym załącznik do SWZ. Zastosować należy odwodnienie liniowe klasy D400 o szerokości 100 mm i głębokości 150 mm z rusztem żeliwnym zabezpieczonym przed przesunięciem oraz korytku z polimerobetonu.

7. Prosimy o dołączenie rysunku szczegółowego dla schodów.

Odp: Zamawiający nie dysponuje szczegółowym rysunkiem schodów.

Jeden stopień schodowy objęty zakresem inwestycji należy wykonać jako tożsamy z istniejącymi schodami.

**Poczta (ul. 1-go Maja)**

1. Prosimy o wskazanie miejsca przestawienia słupa oświetleniowego.

Odp: W załączeniu mapa z wskazaniem zmiany lokalizacji lampy drogowej.

2. Prosimy o dołączenie decyzji na wycinkę drzew.

Odp: W przedmiotowej inwestycji nie ma wycinki drzew, nastąpił błąd w opisie przedmiotu inwestycji.

3. Prosimy o zaznaczenie na planie sytuacyjnym drzewa do wycinki.

Odp: W przedmiotowej inwestycji nie ma wycinki drzew, nastąpił błąd w opisie przedmiotu inwestycji.

**Ul. Parkowa**

1. W przedmiarze dla przejścia pod budynkiem poz. nr 43 znajduje się zapis, że

kostka kamienna ma zostać ułożona w herb Reska, prosimy o wyjaśnienie czy

faktycznie należy tak ułożyć kostkę, jeżeli tak to prosimy o dokładne

rozpisanie kolorystyki i ilości poszczególnych kolorów kostki kamiennej.

Odp: W załączonym przedmiarze wystąpił błąd w opisie, prawidłowy opis to: „Nawierzchnia z kostki kamiennej granitowej 10/10/10 cm ciętej koloru szarego na podsypce cem.-piask. 1:4 grub. 5cm.”

2. Prosimy o potwierdzenie, że ilości w przedmiarze są wiążące.

Odp: Załączone przedmiary są pomocnicze.

3. Prosimy o wskazanie na planie sytuacyjnym ścian z cegieł ceramicznych oraz

dołączenie rysunku szczegółowego.

Odp: Plan sytuacyjny w załączeniu, zamawiający nie posiada rysunku szczegółowego we wnioskowanym zakresie.

4. Prosimy o dołączenie rysunku szczegółowego dla rusztu.

Odp: Zamawiający nie posiada rysunku szczegółowego rusztu.

5. Prosimy o dokładne podanie odcinków kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej

do wykonania.

Odp: Plan sytuacyjny w załączeniu.

6. Prosimy o wskazanie miejsca kostki kamiennej do przełożenia.

Odp: Plan sytuacyjny w załączeniu.

7. Prosimy o wyjaśnieni w przedmiarze w robotach rozbiórkowych, rozbieramy

108 m2 kostki kamiennej, którą należy przełoży, ale w robotach w zakresie

nawierzchni do przełożenia jest 133 m2. Jaka jest faktyczna ilość do

przełożenia.

Odp: Prawidłowa wartość to 133m2.

8. Prosimy o zaznaczenie na planie sytuacyjnym dokładnego zakresu prac do

wykonania, z zaznaczonego zakresu nie wynika dokładnie które elementy

należy wykonać.

Odp: Plan sytuacyjny z oznaczeniami w załączeniu.

9. Prosimy o wyjaśnienie czy do wykonania są również chodniki?

Odp: W danym zakresie nie ma chodników do wykonania.

10. Czy w miejscu przekładanej kostki należy wykonać kompleksowo całą

konstrukcję?

Odp: W przedmiotowym zakresie należy przełożyć kostkę nadając jej odpowiednie spadki bez wykonywania konstrukcji.

**Ul. Dzierżona i Górna**

1. Prosimy o dołączenie profilu dla sieci wodociągowej.

Odp: Profile sieci wodociągowej w załączeniu.

2. Czy w ramach zadania należy wykonać kanał technologiczny, jeżeli tak to

prosimy o dołączenie projektu.

Odp: Zakres zamówienia nie obejmuje wykonanie kanału technologicznego.

3. Prosimy o dołączenie decyzji na wycinkę drzew.

Odp: W przedmiotowej inwestycji nie ma wycinki drzew, nastąpił błąd w opisie przedmiotu inwestycji.

4. Prosimy o wskazanie miejsc gdzie należy wykonać całą konstrukcję jezdni, a

gdzie należy wykonać tylko wzmocnienie.

Odp: Konstrukcję, wzmocnienie należy wykonać zgodnie z projektem załączonym do SWZ. Miejsca wykonania wymiany całej konstrukcji, wzmocnienia znajdują się w przekrojach skażonych, planie sytuacyjnym oraz przekrojach normalnych w projekcie technicznym

5. Prosimy o dołączenie szczegółowego rysunku na wykonanie schodów.

Odp: Rysunki w zakresie wykonania schodów załączoną do SWZ, rys. 2.2

6. Prosimy o wyjaśnienie w przedmiarze do wycięcia jest łącznie 10 szt. drzew, a

karczy do usunięcia 15 szt. czy faktycznie do wykonania są dane ilości.

Odp: W przedmiotowej inwestycji nie ma wycinki drzew, natomiast do usunięcia jest 5 szt. karczy po usuniętych drzewach.

**Ul. Śląska**

1. Z uwagi na zapis w SWZ „ prace należy wykonać zgodnie z SWZ,

przedmiarem oraz załącznikiem graficznym”. Załącznik graficzny nie wskazuje

zakresu prac, a jedynie przybliżoną lokalizację. Prosimy o dołączenie projektu

dla tego zakresu lub prosimy o potwierdzenie, że należy wykonać zakres z

zamieszczonego przedmiaru, a jakiekolwiek rozbieżności pomiędzy

przedmiarem, a pracami do wykonania będzie rozliczany jako roboty

dodatkowe.

Odp: W załączeniu przedstawiamy załącznik graficzny z zakresem inwestycji. Przedmiotowy zakres należy wykonać poprzez rozebranie starej nawierzchni, korytowanie, wykonanie podbudowy 15cm po zagęszczeniu Rm=2,5MPa pod chodnikami i zjazdami, dodatkowo 15cm po zagęszczeniu kruszywa łamanego 0-31,5 mm pod zjazdami do posesji oraz ułożenie kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej 3cm.

Ze względu na dużą ilość niejasności dotyczącą dokumentacji, zakresu

robót do wykonania w trosce o prawidłowe wyjaśnienie wszystkich

niejasności i prawidłową wycenę prosimy o odpowiedź na powyższe

pytania i o przedłużenie terminu składania ofert o 7 dni roboczych.

Odp: Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie składania ofert o 7 dni robocze.