[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=KOBRA	16
nan=Roboty budowlane 
cr=0
pe=3
pm=stan	element
pd=stanu	elementu
mm=stany	elamenty
md=stanów	elementów
opn=0	0	2	1	1	0	1	8	1	0	0	0	0	0	1.	1	1	0	1
prn=2	2	2	3	5	0	5	0
own=3	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0
wan=PLN

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS INWESTORSKI
ni=Gmina Tarnowo Podgórne
ai=ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne
nb=Gmina Tarnowo Podgórne 
ab=Gmina Tarnowo Podgórne
br=Roboty budowlane 


[RMS ZEST 1]
ty=R
na=robocizna 
id=    999	2
jm=r-g	149
ce=0
il=5619.62982000003

[RMS ZEST 2]
ty=M
na=blacha stalowa ocynkowana 
id=	2
jm=kg	033
ce=0
il=84.78

[RMS ZEST 3]
ty=M
na=Drewniane lamele elewacyjne 42x42mm 
id=	2
jm=m2	050
ce=0
il=114.68

[RMS ZEST 4]
ty=M
na=konstrukcja stalowa 
id=	2
jm=t	034
ce=0
il=0.13

[RMS ZEST 5]
ty=M
na=konstrukcja stalowa' 
id=	2
jm=t	034
ce=0
il=1.12

[RMS ZEST 6]
ty=M
na=koszty utylizacji 
id=	2
jm=m3	060
ce=0
il=49.52

[RMS ZEST 7]
ty=M
na=nawiewniki 
id=	2
jm=szt	020
ce=0
il=1200.5

[RMS ZEST 8]
ty=M
na=Opłata za składowanie ziemi 
id=	2
jm=m3	060
ce=0
il=11.26

[RMS ZEST 9]
ty=M
na=Rolety podtynkowe 
id=	2
jm=m2	050
ce=0
il=19.76

[RMS ZEST 10]
ty=M
na=tasma uszczelniająca 
id=	2
jm=m	040
ce=0
il=35.9856

[RMS ZEST 11]
ty=M
na=Zakup, dostawa i montaż  wyposażenie łazienki dla osób z niepełnosprawnościami, pom. 0.9 - zestaw uchwytów 
id=	2
jm=kpl.	090
ce=0
il=1

[RMS ZEST 12]
ty=M
na=Zakup, dostawa i montaż  wyposażenie sali zgodnie z dokumentacją projektową 
id=	2
jm=kpl.	090
ce=0
il=1

[RMS ZEST 13]
ty=M
na=Zakup, dostawa i montaż - podpora rowerowa 10x75x75cm 
id=	2
jm=kpl.	090
ce=0
il=1

[RMS ZEST 14]
ty=M
na=Zakup, dostawa i montaż -kosz 50x50x45cm 
id=	2
jm=kpl.	090
ce=0
il=1

[RMS ZEST 15]
ty=M
na=Zakup, dostawa i montaż -ławka 
id=	2
jm=kpl.	090
ce=0
il=1

[RMS ZEST 16]
ty=M
na=gaz propan-butan 
id=1020100	2
jm=kg	033
ce=0
il=2.3

[RMS ZEST 17]
ty=M
na=gaz propan-butan' 
id=1020100	2
jm=kg	033
ce=0
il=18.393

[RMS ZEST 18]
ty=M
na=gaz propan-butan'' 
id=1020100	2
jm=kg	033
ce=0
il=41.7105

[RMS ZEST 19]
ty=M
na=lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco 
id=1040600	2
jm=kg	033
ce=0
il=370.106

[RMS ZEST 20]
ty=M
na=lepik asfaltowy na zimno 
id=1040799	2
jm=kg	033
ce=0
il=120.252

[RMS ZEST 21]
ty=M
na=pręty zbrojeniowe 
id=1102399	2
jm=t	034
ce=0
il=1.1526

[RMS ZEST 22]
ty=M
na=blacha stalowa ocynkowana płaska 0.50 mm 
id=1120401	2
jm=kg	033
ce=0
il=32.97

[RMS ZEST 23]
ty=M
na=blacha stalowa ocynkowana płaska 0.60 mm 
id=1120411	2
jm=kg	033
ce=0
il=60.444
pr=ICB_S

[RMS ZEST 24]
ty=M
na=drut stalowy okrągły 3 mm 
id=1120604	2
jm=kg	033
ce=0
il=2.9016

[RMS ZEST 25]
ty=M
na=spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 
id=1200250	2
jm=kg	033
ce=0
il=1.04544

[RMS ZEST 26]
ty=M
na=kątownik aluminiowy ochronny 
id=1220200	2
jm=m	040
ce=0
il=50.49744

[RMS ZEST 27]
ty=M
na=listwa cokołowa 
id=1220299	2
jm=m	040
ce=0
il=66.654

[RMS ZEST 28]
ty=M
na=kształtowniki stalowe profilowane C-50x0,60 
id=1324999	2
jm=m	040
ce=0
il=14.76

[RMS ZEST 29]
ty=M
na=kształtowniki stalowe profilowane U-50x0,60 
id=1324999	2
jm=m	040
ce=0
il=5.472

[RMS ZEST 30]
ty=M
na=elektrody stalowe do spawania stali węglowych 
id=1330299	2
jm=szt.	020
ce=0
il=31.25

[RMS ZEST 31]
ty=M
na=gwoździe budowlane okrągłe gołe 
id=1330400	2
jm=kg	033
ce=0
il=11.88092

[RMS ZEST 32]
ty=M
na=siatka tkana Rabitza 
id=1331799	2
jm=m2	050
ce=0
il=72.9504

[RMS ZEST 33]
ty=M
na=gwoździe budowlane okrągłe gołe 
id=1332000	2
jm=kg	033
ce=0
il=5.742

[RMS ZEST 34]
ty=M
na=haki do muru 
id=1340399	2
jm=kg	033
ce=0
il=3.8688

[RMS ZEST 35]
ty=M
na=blachowkręty 
id=1343799	2
jm=szt.	020
ce=0
il=201.6

[RMS ZEST 36]
ty=M
na=uchwyty do rynien dachowych ocynkowane 
id=1353099	2
jm=szt	020
ce=0
il=67.16

[RMS ZEST 37]
ty=M
na=uchwyty do rur spustowych ocynkowane 
id=1353199	2
jm=szt	020
ce=0
il=6.93

[RMS ZEST 38]
ty=M
na=narożniki stalowe ze stali kątowej 
id=1360499	2
jm=szt.	020
ce=0
il=27.08097

[RMS ZEST 39]
ty=M
na=wycieraczka systemowa wewnętrzna 
id=1365099	2
jm=m2	050
ce=0
il=1.071
pr=ICB_S

[RMS ZEST 40]
ty=M
na=wycieraczka systemowa zewnętrzna 
id=1365099	2
jm=m2	050
ce=0
il=1.785
pr=ICB_S

[RMS ZEST 41]
ty=M
na=środek antyadhezyjny 
id=1412599	2
jm=kg	033
ce=0
il=3.8216

[RMS ZEST 42]
ty=M
na=azofoska 
id=1420800	2
jm=t	034
ce=0
il=0.004
pr=ICB_S

[RMS ZEST 43]
ty=M
na=pianka poliuretanowa 
id=1478500	2
jm=kg	033
ce=0
il=11.5635

[RMS ZEST 44]
ty=M
na=farba emulsyjna 
id=1510899	2
jm=dm3	066
ce=0
il=226.7244

[RMS ZEST 45]
ty=M
na=farba wewnętrzna 
id=1510899	2
jm=dm3	066
ce=0
il=173.82204

[RMS ZEST 46]
ty=M
na=farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60 % 
id=1511601	2
jm=dm3	066
ce=0
il=0.2375

[RMS ZEST 47]
ty=M
na=pasta podłogowa bezbarwna 
id=1530200	2
jm=kg	033
ce=0
il=2.01

[RMS ZEST 48]
ty=M
na=acetylen techniczny rozpuszczony 
id=1540000	2
jm=kg	033
ce=0
il=0.75

[RMS ZEST 49]
ty=M
na=tlen techniczny 
id=1540802	2
jm=m3	060
ce=0
il=2.25

[RMS ZEST 50]
ty=M
na=klej Butapren B 
id=1550201	2
jm=kg	033
ce=0
il=8.04

[RMS ZEST 51]
ty=M
na=zaprawa klejąca 
id=1550599	2
jm=kg	033
ce=0
il=852.774
pr=ICB_S

[RMS ZEST 52]
ty=M
na=zaprawa spoinująca 
id=1550599	2
jm=kg	033
ce=0
il=90.19725
pr=ICB_S

[RMS ZEST 53]
ty=M
na=emulsja gruntująca 
id=1552327	2
jm=kg	033
ce=0
il=125.328

[RMS ZEST 54]
ty=M
na=podkładowa masa tynkarska 
id=1552328	2
jm=kg	033
ce=0
il=77.772

[RMS ZEST 55]
ty=M
na=uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych 
id=1554103	2
jm=kg	033
ce=0
il=3109.1855

[RMS ZEST 56]
ty=M
na=zaprawy klejowe do wyrobów silikatowych 
id=1554699	2
jm=kg	033
ce=0
il=332.5052

[RMS ZEST 57]
ty=M
na=folia polietylenowa 
id=1560200	2
jm=m2	050
ce=0
il=159.70533

[RMS ZEST 58]
ty=M
na=folia malarska 
id=1560300	2
jm=m2	050
ce=0
il=2.5338

[RMS ZEST 59]
ty=M
na=folia polietylenowa dachowa 0,2 mm 
id=1560399	2
jm=m2	050
ce=0
il=73.788

[RMS ZEST 60]
ty=M
na=listwy przyścienne z PCW 
id=1560799	2
jm=m	040
ce=0
il=41.623
pr=ICB_S

[RMS ZEST 61]
ty=M
na=Styropian fasadowy 0,031 W/(mk) 
id=1562601	2
jm=m3	060
ce=0
il=13.2217875

[RMS ZEST 62]
ty=M
na=Styropian podłogowy 031-60 kPa 0,031 W/(mk) 
id=1562602	2
jm=m3	060
ce=0
il=11.2644

[RMS ZEST 63]
ty=M
na=Płyty styrop.EPS grafit (dach/podłoga) 
id=1562605	2
jm=m3	060
ce=0
il=64.92045

[RMS ZEST 64]
ty=M
na=płyty styropianowe kliny 
id=1562699	2
jm=m2	050
ce=0
il=4.2525
pr=ICB_S

[RMS ZEST 65]
ty=M
na=styropian hydrofobizowany 13cm 
id=1562699	2
jm=m2	050
ce=0
il=63.273
pr=ICB_S

[RMS ZEST 66]
ty=M
na=xps 
id=1562699	2
jm=m3	060
ce=0
il=7.3794
pr=ICB_S

[RMS ZEST 67]
ty=M
na=pręty spawalnicze z PCW nieplastyfikowanego 
id=1562700	2
jm=kg	033
ce=0
il=0.603

[RMS ZEST 68]
ty=M
na=wykładzina podłogowa z PCW rulonowa 
id=1563199	2
jm=m2	050
ce=0
il=21.909

[RMS ZEST 69]
ty=M
na=piasek 
id=1601899	2
jm=m3	060
ce=0
il=22.041382

[RMS ZEST 70]
ty=M
na=piasek do zapraw 
id=1602003	2
jm=m3	060
ce=0
il=0.69552
pr=ICB_S

[RMS ZEST 71]
ty=M
na=kruszywo lekkie Keramzyt 
id=1610306	2
jm=t	034
ce=0
il=2.0088

[RMS ZEST 72]
ty=M
na=cement portlandzki 35 bez dodatków 
id=1700301	2
jm=t	034
ce=0
il=0.133488

[RMS ZEST 73]
ty=M
na=cement portlandzki zwykły bez dodatków 35 
id=1700301	2
jm=t	034
ce=0
il=1.5548096

[RMS ZEST 74]
ty=M
na=cement portlandzki zwykły bez dodatków "35" 
id=1700399	2
jm=t	034
ce=0
il=0.073242

[RMS ZEST 75]
ty=M
na=cement 25 z dodatkami 
id=1701100	2
jm=t	034
ce=0
il=0.021456

[RMS ZEST 76]
ty=M
na=wapno suchogaszone 
id=1720200	2
jm=t	034
ce=0
il=0.07452

[RMS ZEST 77]
ty=M
na=gips budowlany zwykły 
id=1740100	2
jm=t	034
ce=0
il=0.944685

[RMS ZEST 78]
ty=M
na=gips budowlany szpachlowy powierzchniowy' 
id=1740103	2
jm=t	034
ce=0
il=1.584627

[RMS ZEST 79]
ty=M
na=Płyta gips. karton.zwykła gr.12,5mm 
id=1750803	2
jm=m2	050
ce=0
il=14.832

[RMS ZEST 80]
ty=M
na=cegła budowlana pełna 
id=1800199	2
jm=szt.	020
ce=0
il=803.52
pr=ICB_S

[RMS ZEST 81]
ty=M
na=cegły silikatowe 12 250x120x220mm 
id=1811420	2
jm=szt.	020
ce=0
il=754.02
pr=ICB_S

[RMS ZEST 82]
ty=M
na=bloki pełne 250x240x220 mm 
id=1811550	2
jm=szt.	020
ce=0
il=1721.7

[RMS ZEST 83]
ty=M
na=belki stropowe prefabrykowane żelbetowe 
id=1926399	2
jm=m	040
ce=0
il=106.546

[RMS ZEST 84]
ty=M
na=podokienniki prefabrykowane 
id=1990099	2
jm=m	040
ce=0
il=7

[RMS ZEST 85]
ty=M
na=polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej 
id=202x003	2
jm=m2	050
ce=0
il=26.45

[RMS ZEST 86]
ty=M
na=drzwi aluminiowe 
id=202x035	2
jm=m2	050
ce=0
il=3.93
pr=ICB_S

[RMS ZEST 87]
ty=M
na=drzwi D3 
id=202x035	2
jm=m2	050
ce=0
il=5.54
pr=ICB_S

[RMS ZEST 88]
ty=M
na=drzwi D4 
id=202x035	2
jm=m2	050
ce=0
il=5.54
pr=ICB_S

[RMS ZEST 89]
ty=M
na=drzwi D5 
id=202x035	2
jm=m2	050
ce=0
il=1.85
pr=ICB_S

[RMS ZEST 90]
ty=M
na=fasada aluminiowa z drzwiami 
id=202x035	2
jm=m2	050
ce=0
il=7.86
pr=ICB_S

[RMS ZEST 91]
ty=M
na=okna PCV 
id=202x035	2
jm=m2	050
ce=0
il=17.15
pr=ICB_S

[RMS ZEST 92]
ty=M
na=kotwy elastyczne kpl. 
id=202x036	2
jm=szt.	020
ce=0
il=297.9976

[RMS ZEST 93]
ty=M
na=preparat gruntujący 
id=202x050	2
jm=dm3	066
ce=0
il=427.1166

[RMS ZEST 94]
ty=M
na=pustaki stropowe z betonu lekkiego 
id=2212099	2
jm=szt	020
ce=0
il=427.46

[RMS ZEST 95]
ty=M
na=płyta betonowa 60/60 typu Presstone 
id=2221400	2
jm=szt	020
ce=0
il=188.0116

[RMS ZEST 96]
ty=M
na=kostka brukowa 8 cm szara 
id=2222120	2
jm=m2	050
ce=0
il=6.4165

[RMS ZEST 97]
ty=M
na=asfaltowa emulsja anionowa 
id=2300115	2
jm=kg	033
ce=0
il=36.786

[RMS ZEST 98]
ty=M
na=emulsja asfaltowa izolacyjna 
id=2300199	2
jm=kg	033
ce=0
il=17.028

[RMS ZEST 99]
ty=M
na=masa asfaltowa 
id=2300400	2
jm=kg	033
ce=0
il=5.0064

[RMS ZEST 100]
ty=M
na=papa polimerowo-asfaltowa termozgrzewalna 
id=2300999	2
jm=m2	050
ce=0
il=403.6243
pr=MAT

[RMS ZEST 101]
ty=M
na=papa polimerowo-asfaltowa termozgrzewalna' 
id=2300999	2
jm=m2	050
ce=0
il=66.4092
pr=MAT

[RMS ZEST 102]
ty=M
na=papa smołowa izolacyjna 
id=2301399	2
jm=m2	050
ce=0
il=82.248

[RMS ZEST 103]
ty=M
na=roztwór asfaltowy do gruntowania 
id=2301499	2
jm=kg	033
ce=0
il=94.3540000000001

[RMS ZEST 104]
ty=M
na=papa wentylacyjna perforowana 
id=2301904	2
jm=m2	050
ce=0
il=144.6916

[RMS ZEST 105]
ty=M
na=pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej 
id=2302300	2
jm=kg	033
ce=0
il=98.9875

[RMS ZEST 106]
ty=M
na=Płyty z weł.min.do izol.ścian dział.-50mm 
id=2311503	2
jm=m2	050
ce=0
il=7.56

[RMS ZEST 107]
ty=M
na=sucha mieszanka tynkarska silikonowa 
id=2350012	2
jm=kg	033
ce=0
il=1030.947

[RMS ZEST 108]
ty=M
na=beton zwykły z kruszywa naturalnego B 10 
id=2370602	2
jm=m3	060
ce=0
il=3.2651

[RMS ZEST 109]
ty=M
na=Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) 
id=2370604	2
jm=m3	060
ce=0
il=7.3645

[RMS ZEST 110]
ty=M
na=Beton zwykły C20/25 (B-25) 
id=2370606	2
jm=m3	060
ce=0
il=3.3495

[RMS ZEST 111]
ty=M
na=Beton zwykły C20/25 
id=2370608	2
jm=m3	060
ce=0
il=2.3766

[RMS ZEST 112]
ty=M
na=Beton zwykły C25/30 
id=2370608	2
jm=m3	060
ce=0
il=2.4378

[RMS ZEST 113]
ty=M
na=Beton zwykły C25/30 (B-30) 
id=2370608	2
jm=m3	060
ce=0
il=0.16728

[RMS ZEST 114]
ty=M
na=beton zwykły z kruszywa naturalnego 
id=2370699	2
jm=m3	060
ce=0
il=10.6255

[RMS ZEST 115]
ty=M
na=masa tynkarska silikatowa, struktura baranek 1 mm 
id=2380380	2
jm=kg	033
ce=0
il=326.35

[RMS ZEST 116]
ty=M
na=zaprawa wapienna m. 4 
id=2380800	2
jm=m3	060
ce=0
il=2.14785

[RMS ZEST 117]
ty=M
na=zaprawa cementowo wapienna m. 15 
id=2380802	2
jm=m3	060
ce=0
il=14.553747

[RMS ZEST 118]
ty=M
na=zaprawa cementowo-wapienna m 50 
id=2380806	2
jm=m3	060
ce=0
il=1.900836

[RMS ZEST 119]
ty=M
na=zaprawa cementowa m. 12 
id=2380807	2
jm=m3	060
ce=0
il=4.603112

[RMS ZEST 120]
ty=M
na=zaprawa 
id=2380899	2
jm=m3	060
ce=0
il=1.4392

[RMS ZEST 121]
ty=M
na=płytki ceramiczne ścienne 
id=2520199	2
jm=m2	050
ce=0
il=87.8832

[RMS ZEST 122]
ty=M
na=płytki ceramiczne/płytki gresowe 
id=2520199	2
jm=m2	050
ce=0
il=79.4759
pr=ICB_S

[RMS ZEST 123]
ty=M
na=bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II 
id=2600105	2
jm=m3	060
ce=0
il=0.075468

[RMS ZEST 124]
ty=M
na=deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II 
id=2600618	2
jm=m3	060
ce=0
il=0.058032

[RMS ZEST 125]
ty=M
na=deski tarasowe strugane 
id=2600619	2
jm=m3	060
ce=0
il=0.0038704

[RMS ZEST 126]
ty=M
na=deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III 
id=2600621	2
jm=m3	060
ce=0
il=0.07918

[RMS ZEST 127]
ty=M
na=deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm kl.II 
id=2600621	2
jm=m3	060
ce=0
il=0.04393

[RMS ZEST 128]
ty=M
na=deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III 
id=2600622	2
jm=m3	060
ce=0
il=0.040194

[RMS ZEST 129]
ty=M
na=deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III 
id=2600622	2
jm=m3	060
ce=0
il=0.2179692

[RMS ZEST 130]
ty=M
na=deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III 
id=2600699	2
jm=m3	060
ce=0
il=0.22244

[RMS ZEST 131]
ty=M
na=krawędziaki iglaste kl.II 
id=2600999	2
jm=m3	060
ce=0
il=0.0978845

[RMS ZEST 132]
ty=M
na=sklejka wodoodporna gr. 22 mm 
id=2670999	2
jm=m3	060
ce=0
il=0.0866042

[RMS ZEST 133]
ty=M
na=maty (płyty) trzcinowe gr. 3.5 cm 
id=2791099	2
jm=m2	050
ce=0
il=1.9344

[RMS ZEST 134]
ty=M
na=płyty komunikacyjne długie 
id=2791299	2
jm=m2	050
ce=0
il=0.12896

[RMS ZEST 135]
ty=M
na=płyty komunikacyjne krótkie 
id=2791299	2
jm=m2	050
ce=0
il=0.06448

[RMS ZEST 136]
ty=M
na=płyty pomostowe robocze 
id=2791399	2
jm=m2	050
ce=0
il=4.836

[RMS ZEST 137]
ty=M
na=drzewa liściaste' 
id=2_21001	2
jm=szt.	020
ce=0
il=1.05

[RMS ZEST 138]
ty=M
na=nasiona traw 
id=2_21005	2
jm=kg	033
ce=0
il=4.8

[RMS ZEST 139]
ty=M
na=siatka z włókna szklanego 
id=3900600	2
jm=m2	050
ce=0
il=446.76402

[RMS ZEST 140]
ty=M
na=taśma spoinowa 
id=3901000	2
jm=m	040
ce=0
il=13.0536

[RMS ZEST 141]
ty=M
na=woda 
id=3930000	2
jm=m3	060
ce=0
il=0.006624

[RMS ZEST 142]
ty=M
na=woda 
id=3930000	2
jm=m3	060
ce=0
il=4.3158856
pr=ICB_S

[RMS ZEST 143]
ty=M
na=woda z rurociągu 
id=3930000	2
jm=m3	060
ce=0
il=10.41582
pr=ICB_S

[RMS ZEST 144]
ty=M
na=drewno okrągłe na stemple budowlane 
id=3950001	2
jm=m3	060
ce=0
il=0.0387224

[RMS ZEST 145]
ty=M
na=drewno okrągłe na stemple budowlane 
id=3950099	2
jm=m3	060
ce=0
il=0.077836

[RMS ZEST 146]
ty=M
na=drewno opałowe 
id=3950101	2
jm=kg	033
ce=0
il=488.4744

[RMS ZEST 147]
ty=M
na=torf ogrodniczy 
id=3990300	2
jm=m3	060
ce=0
il=4
pr=ICB_S

[RMS ZEST 148]
ty=M
na=ziemia urodzajna (humus) 
id=3990400	2
jm=t	034
ce=0
il=0.1385

[RMS ZEST 149]
ty=M
na=kołki do wstrzeliwania 
id=6803599	2
jm=szt.	020
ce=0
il=29.232

[RMS ZEST 150]
ty=M
na=kołki rozporowe z wkrętami 
id=8990400	2
jm=kpl.	090
ce=0
il=163.7784

[RMS ZEST 151]
ty=M
na=dyble plastikowe "z grzybkami" 
id=8990499	2
jm=szt.	020
ce=0
il=1042.704

[RMS ZEST 152]
ty=M
na=wkręty samogwintujące typu SW do blach 
id=9_00004	2
jm=szt.	020
ce=0
il=936.368

[RMS ZEST 153]
ty=M
na=blacha powlekana płaska 
id=9_00011	2
jm=m2	050
ce=0
il=66.9612

[RMS ZEST 154]
ty=M
na=preparat gruntujący 
id=AT00011	2
jm=dm3	066
ce=0
il=3.9984

[RMS ZEST 155]
ty=M
na=masa uszczelniająca polimerowa (folia w płynie) 
id=AT00032	2
jm=kg	033
ce=0
il=23.6096

[RMS ZEST 156]
ty=M
na=bloczki betonowe 25x25x14 cm 
id=bloczb1	2
jm=szt.	020
ce=0
il=549.017
pr=ICB_S

[RMS ZEST 157]
ty=M
na=bloczki betonowe 25x12x14 cm 
id=bloczb2	2
jm=szt.	020
ce=0
il=351.281
pr=ICB_S

[RMS ZEST 158]
ty=M
na=folia płynna 
id=k400070	2
jm=dm3	066
ce=0
il=96.4992
pr=ICB_S

[RMS ZEST 159]
ty=M
na=taśma uszczelniająca 
id=k400071	2
jm=m	040
ce=0
il=46.5264

[RMS ZEST 160]
ty=S
na=koparka gąsienicowa 0.60 m3 
id=  11163	2
jm=m-g	148
ce=0
il=2.563023

[RMS ZEST 161]
ty=S
na=koparka gąsienicowa 1.20 m3 
id=  11166	2
jm=m-g	148
ce=0
il=1.160742

[RMS ZEST 162]
ty=S
na=spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) 
id=  11333	2
jm=m-g	148
ce=0
il=1.669941

[RMS ZEST 163]
ty=S
na=spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)' 
id=  11334	2
jm=m-g	148
ce=0
il=0.775311

[RMS ZEST 164]
ty=S
na=spycharka gąsienicowa 110 kW (150 KM) 
id=  11335	2
jm=m-g	148
ce=0
il=4.079664

[RMS ZEST 165]
ty=S
na=walec statyczny samojezdny 4-6 t 
id=  12111	2
jm=m-g	148
ce=0
il=0.008138

[RMS ZEST 166]
ty=S
na=walec statyczny samojezdny 10 t 
id=  12113	2
jm=m-g	148
ce=0
il=0.189864

[RMS ZEST 167]
ty=S
na=walec statyczny ciągniony ogumiony 6-10 t 
id=  12261	2
jm=m-g	148
ce=0
il=1.2107666

[RMS ZEST 168]
ty=S
na=walec samojezdny wibracyjny 7.5 t' 
id=  12313	2
jm=m-g	148
ce=0
il=0.2537

[RMS ZEST 169]
ty=S
na=ubijak spalinowy 200 kg 
id=  12622	2
jm=m-g	148
ce=0
il=11.44296

[RMS ZEST 170]
ty=S
na=żuraw samochodowy 5-6 t 
id=  31114	2
jm=m-g	148
ce=0
il=1.5

[RMS ZEST 171]
ty=S
na=żuraw wieżowy torowy 
id=  32100	2
jm=m-g	148
ce=0
il=6.42366

[RMS ZEST 172]
ty=S
na=wyciąg 
id=  34312	2
jm=m-g	148
ce=0
il=55.1508452000001

[RMS ZEST 173]
ty=S
na=wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 
id=  34312	2
jm=m-g	148
ce=0
il=4.5576

[RMS ZEST 174]
ty=S
na=żuraw okienny przenośny 
id=  35111	2
jm=m-g	148
ce=0
il=0.090188

[RMS ZEST 175]
ty=S
na=żuraw okienny przenośny 0,15 t 
id=  35111	2
jm=m-g	148
ce=0
il=8.438126

[RMS ZEST 176]
ty=S
na=Żuraw okienny przenośny 0,15t 
id=  35111	2
jm=m-g	148
ce=0
il=0.835456

[RMS ZEST 177]
ty=S
na=środek transportowy 
id=  39000	2
jm=m-g	148
ce=0
il=34.5619130000001

[RMS ZEST 178]
ty=S
na=ciągnik kołowy 75-85 KM 
id=  39121	2
jm=m-g	148
ce=0
il=2.375

[RMS ZEST 179]
ty=S
na=ciągnik gąsienicowy 55 kW (75KM) 
id=  39413	2
jm=m-g	148
ce=0
il=1.2107666

[RMS ZEST 180]
ty=S
na=samochód skrzyniowy 5 t 
id=  39531	2
jm=m-g	148
ce=0
il=19.808

[RMS ZEST 181]
ty=S
na=przyczepa skrzyniowa 10 t 
id=  39621	2
jm=m-g	148
ce=0
il=2.375

[RMS ZEST 182]
ty=S
na=samochód samowyładowczy 5 t 
id=  39811	2
jm=m-g	148
ce=0
il=36.010779

[RMS ZEST 183]
ty=S
na=betoniarka wolnospadowa elektryczna 
id=  43211	2
jm=m-g	148
ce=0
il=0.972

[RMS ZEST 184]
ty=S
na=pompa do betonu na samochodzie 
id=  44141	2
jm=m-g	148
ce=0
il=1.94748

[RMS ZEST 185]
ty=S
na=wibrator 
id=  45000	2
jm=m-g	148
ce=0
il=0.562

[RMS ZEST 186]
ty=S
na=wibrator powierzchniowy 
id=  45100	2
jm=m-g	148
ce=0
il=0.8138

[RMS ZEST 187]
ty=S
na=agregat tynkarski 1.1-3 m3/h 
id=  46212	2
jm=m-g	148
ce=0
il=31.363665

[RMS ZEST 188]
ty=S
na=deskowanie systemowe 
id=  47700	2
jm=m-g	148
ce=0
il=22.54182

[RMS ZEST 189]
ty=S
na=rusztowanie rurowe 
id=  48100	2
jm=m-g	148
ce=0
il=52.8736

[RMS ZEST 190]
ty=S
na=mieszarka doczepna 1.9 - 2.3 m do stabilizacji gruntu bez ciągnika 
id=  51121	2
jm=m-g	148
ce=0
il=1.2107666

[RMS ZEST 191]
ty=S
na=giętarka do prętów 
id=  71212	2
jm=m-g	148
ce=0
il=6.102

[RMS ZEST 192]
ty=S
na=nożyce do prętów 
id=  71231	2
jm=m-g	148
ce=0
il=7.232

[RMS ZEST 193]
ty=S
na=prościarka do prętów 
id=  71251	2
jm=m-g	148
ce=0
il=5.424

[RMS ZEST 194]
ty=S
na=spawarka elektryczna wirująca 300 A 
id=  72111	2
jm=m-g	148
ce=0
il=28.75

[RMS ZEST 195]
ty=S
na=piła do cięcia kostki 
id=  75200	2
jm=m-g	148
ce=0
il=0.1565

[RMS ZEST 196]
ty=M	1
na=Materiały pomocnicze
id=0000000	1
jm=%	147

[ELEMENT 1]
id=1
nu=1
na=ROBOTY BUDOWLANE

[ELEMENT 2]
id=2
nu=1.1
na=Prace przygotowawcze i towarzyszące

[POZYCJA]
id=3
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 1216-01	4-01	1216-01		1
na=Zabezpieczenie podłóg folią
nu=1
ob=117.69
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=94.29	1	94.29	0.2
wo=9.68	1	9.68	0.4
wo=13.72	1	13.72	0.5


[RMS 1]
nz=0.057
np=0
il=6.70833
wa=0

[RMS 57]
nz=1.357
np=1
il=159.70533
wa=0

[RMS 196]
nz=2
np=0
op=M
il=117.69
wa=0

[POZYCJA]
id=4
pd=	KNR	9-24 0101-01	9-24	0101-01		1
na=Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie
nu=2
ob=2.06
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=2


[RMS 1]
nz=0.084
np=0
il=0.17304
wa=0

[RMS 58]
nz=1.23
np=1
il=2.5338
wa=0

[RMS 196]
nz=6
np=0
op=M
il=2.06
wa=0

[POZYCJA]
id=5
pd=	KNR	9-24 0101-02	9-24	0101-02		1
na=Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie
nu=3
ob=2.06
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=2


[RMS 1]
nz=0.037
np=0
il=0.07622
wa=0

[POZYCJA]
id=6
pd=		Analiza własna	Anal	za włas	a	1
na=Utrzymanie czystości podczas prac budowlanych
nu=4
ob=1
jm=kpl.	090
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST- 01
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1.0	


[RMS 1]
nz=80
np=0
il=80
wa=0

[ELEMENT 2]
id=7
nu=1.2
na=Roboty rozbiórkowe

[POZYCJA]
id=8
pd=	KNR	4-01 0354-11	4-01	0354-11		1
na=Wykucie z muru podokienników wewnętrznych
nu=5
ob=7.28
jm=m	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=7.28	1	1.45 * 2 + 1.46 * 3	


[RMS 1]
nz=0.68
np=0
il=4.9504
wa=0

[POZYCJA]
id=9
pd=	KNR	4-01 0354-11	4-01	0354-11		1
na=Wykucie z muru podokienników zewnętrznytch
nu=6
ob=7.28
jm=m	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=7.28	1	7.28 <#p5>	


[RMS 1]
nz=0.68
np=0
il=4.9504
wa=0

[POZYCJA]
id=10
pd=	KNR	4-01 0349-02	4-01	0349-02		1
na=Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
nu=7
ob=19.96
jm=m3	060
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=2


[RMS 1]
nz=7.27
np=0
il=145.1092
wa=0

[POZYCJA]
id=11
pd=	KNR	4-01 0348-02	4-01	0348-02		1
na=Rozebranie ścianek działowych
nu=8
ob=19.63
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=2


[RMS 1]
nz=0.55
np=0
il=10.7965
wa=0

[POZYCJA]
id=12
pd=	KNR	4-01 0354-08	4-01	0354-08		1
na=Wykucie z muru stolarki okiennej i drzwiowej
nu=9
ob=18.67
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=2


[RMS 1]
nz=0.84
np=0
il=15.6828
wa=0

[POZYCJA]
id=13
pd=	KNR	4-04 0504-03	4-04	0504-03		1
na=Rozebranie warstw wykończeniowych posadzek
nu=10
ob=34.13
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=34.13	1	151.82 - 94.29 - 9.68 - 13.72	


[RMS 1]
nz=0.52
np=0
il=17.7476
wa=0

[POZYCJA]
id=14
pd=	KNR	4-04 0504-01	4-04	0504-01		1
na=Rozebranie posadzek jednolitych cementowych wraz z podbudową
nu=11
ob=39.21
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=19.11	1	(3.07 + 1.48 + 0.10) * 4.11	
wo=20.1	1	4.24 * 4.74	


[RMS 1]
nz=0.49
np=0
il=19.2129
wa=0

[POZYCJA]
id=15
pd=	KNR	4-04 0306-01	4-04	0306-01		1
na=Rozebranie konstrukcji żelbetowych -strop
nu=12
ob=6.25
jm=m3	060
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=2


[RMS 1]
nz=13.97
np=0
il=87.3125
wa=0

[RMS 31]
nz=0.28
np=1
il=1.75
wa=0

[RMS 123]
nz=0.008
np=1
il=0.05
wa=0

[RMS 127]
nz=0.005
np=1
il=0.03125
wa=0

[RMS 196]
nz=0.5
np=0
op=M
il=6.25
wa=0

[POZYCJA]
id=16
pd=	KNR	4-04 0306-02	4-04	0306-02		1
na=Rozebranie konstrukcji żelbetowych -fundamenty
nu=13
ob=3.17
jm=m3	060
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=2.18	1	(3.07 + 1.48) * 0.40 * 0.6 * 2	wiatrołap
wo=0.99	1	4.11 * 0.6 * 0.40	


[RMS 1]
nz=16.03
np=0
il=50.8151
wa=0

[RMS 31]
nz=0.2
np=1
il=0.634
wa=0

[RMS 123]
nz=0.006
np=1
il=0.01902
wa=0

[RMS 127]
nz=0.004
np=1
il=0.01268
wa=0

[RMS 196]
nz=0.5
np=0
op=M
il=3.17
wa=0

[POZYCJA]
id=17
pd=	KNR	4-01 0701-02	4-01	0701-02		1
na=Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
nu=14
ob=271.2
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=2


[RMS 1]
nz=0.41
np=0
il=111.192
wa=0

[POZYCJA]
id=18
pd=	KNR	4-01 0819-15	4-01	0819-15		1
na=Rozebranie warstwy istniejącej izolacji
nu=15
ob=22.24
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=22.24	1	6.95 * 3.2	


[RMS 1]
nz=1.38
np=0
il=30.6912
wa=0

[POZYCJA]
id=19
pd=	KNR	4-01 0701-08	4-01	0701-08		1
na=Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m2
nu=16
ob=137.79
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=94.29	1	94.29	0.2
wo=20.1	1	20.10	0.3
wo=9.68	1	9.68	0.4
wo=13.72	1	13.72	0.5


[RMS 1]
nz=0.62
np=0
il=85.4298
wa=0

[POZYCJA]
id=20
pd=	KNR	4-01 0519-06	4-01	0519-06		1
na=Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych
nu=17
ob=20.84
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=2


[RMS 1]
nz=0.31
np=0
il=6.4604
wa=0

[POZYCJA]
id=21
pd=		Analiza własna	Anal	za włas	a	1
na=Likwidacja progu, wyrównanie poziomu posadzki
nu=18
ob=1
jm=kpl.	090
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST- 01
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1.0	


[RMS 1]
nz=30
np=0
il=30
wa=0

[POZYCJA]
id=22
pd=	KNR	4-01 0106-04	4-01	0106-04		1
na=Usunięcie z budynku gruzu i ziemi
nu=19
ob=49.52
jm=m3	060
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=2


[RMS 1]
nz=4.54
np=0
il=224.8208
wa=0

[POZYCJA]
id=23
pd=		4-01 0108-09 01	4-01	0108-09	01	1
na=Wywiezienie i utylizacja gruzu
nu=20
ob=49.52
jm=m3	060
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=2


[RMS 1]
nz=1.39
np=0
il=68.8328
wa=0

[RMS 6]
nz=1
np=1
il=49.52
wa=0

[RMS 180]
nz=0.4
np=1
il=19.808
wa=0

[ELEMENT 2]
id=24
nu=1.3
na=Roboty ziemne

[POZYCJA]
id=25
pd=		2-01 0126-01 01	2-01	0126-01	01	1
na=Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 34 cm za pomocą spycharek
nu=21
ob=88.39
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=88.39	1	88.39	


[RMS 1]
nz=0.0232
mn=0.955
np=0
il=1.95872
wa=0

[RMS 163]
nz=0.0049
np=1
il=0.43311
wa=0

[POZYCJA]
id=26
pd=	KNR	2-01 0218-05	2-01	0218-05		1
na=Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 1.20 m3 na odkład w gruncie kat.III
nu=22
ob=44.99
jm=m3	060
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=2


[RMS 1]
nz=0.1092
np=0
il=4.91291
wa=0

[RMS 161]
nz=0.0258
np=1
il=1.16074
wa=0

[POZYCJA]
id=27
pd=	KNR	2-01 0310-02	2-01	0310-02		1
na=Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)
nu=23
ob=5
jm=m3	060
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=2


[RMS 1]
nz=2.41
mn=0.955
np=0
il=11.50775
wa=0

[POZYCJA]
id=28
pd=	KNNR	1 0310-02	1 03	0-02		1
na=Wykopy przy odkrywaniu istniejących fundamentów o głębokości do 1,5 m na zewnątrz budynku w gruncie kat. III
nu=24
ob=52.78
jm=m3	060
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=52.78	1	40.6 * 1.0 * 1.3	


[RMS 1]
nz=3
np=0
il=158.34
wa=0

[POZYCJA]
id=29
pd=	KNR	2-01 0230-01	2-01	0230-01		1
na=Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III
nu=25
ob=82.92
jm=m3	060
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=2


[RMS 164]
nz=0.0492
np=1
il=4.07966
wa=0

[POZYCJA]
id=30
pd=	KNR	2-01 0236-02	2-01	0236-02		1
na=Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV
nu=26
ob=82.92
jm=m3	060
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=2


[RMS 1]
nz=0.2273
np=0
il=18.84772
wa=0

[RMS 169]
nz=0.138
np=1
il=11.44296
wa=0

[POZYCJA]
id=31
pd=		2-01 0212-07 02	2-01	0212-07	02	1
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.15 km
nu=27
ob=49.91
jm=m3	060
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=2


[RMS 1]
nz=0.0343
np=0
il=1.71191
wa=0

[RMS 160]
nz=0.0419
np=1
il=2.09123
wa=0

[RMS 162]
nz=0.0273
np=1
il=1.36254
wa=0

[RMS 182]
nz=0.5887
np=1
il=29.38202
wa=0

[ELEMENT 2]
id=32
nu=1.4
na=Fundamenty

[POZYCJA]
id=33
pd=		2-02 1101-01 z.	2-02	1101-01	z.	1
na=Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano pompę do betonu na samochodzie.
nu=28
ob=3.17
jm=m3	060
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=2


[RMS 1]
nz=2.9
np=0
il=9.193
wa=0

[RMS 108]
nz=1.03
np=1
il=3.2651
wa=0

[RMS 196]
nz=1.5
np=0
op=M
il=3.17
wa=0

[RMS 184]
nz=0.1
np=1
il=0.317
wa=0

[POZYCJA]
id=34
pd=	KNR	2-02 0202-01	2-02	0202-01		1
na=Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu
nu=29
ob=8.4
jm=m3	060
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=1.44	1	0.45 * 0.40 * 8.0	7.1/7.2
wo=2.34	1	0.65 * 0.40 * 9	7.3
wo=2.64	1	0.60 * 0.40 * 11.00	7.4
wo=1.98	1	0.45 * 0.40 * 11.00	7.5


[RMS 1]
nz=4.6878
np=0
il=39.37752
wa=0

[RMS 31]
nz=0.53
np=1
il=4.452
wa=0

[RMS 114]
nz=1.015
np=1
il=8.526
wa=0

[RMS 129]
nz=0.005
np=1
il=0.042
wa=0

[RMS 130]
nz=0.007
np=1
il=0.0588
wa=0

[RMS 144]
nz=0.004
np=1
il=0.0336
wa=0

[RMS 196]
nz=1.5
np=0
op=M
il=8.4
wa=0

[RMS 177]
nz=0.05
np=1
il=0.42
wa=0

[RMS 184]
nz=0.08
np=1
il=0.672
wa=0

[POZYCJA]
id=35
pd=	KNR	2-02 0204-02	2-02	0204-02		1
na=Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 1,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu
nu=30
ob=0.8
jm=m3	060
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=0.4	1	1.0 * 1.0 * 0.40	7.7a
wo=0.4	1	1.0 * 1.0 * 0.40	7.7b


[RMS 1]
nz=3.7878
np=0
il=3.03024
wa=0

[RMS 31]
nz=0.16
np=1
il=0.128
wa=0

[RMS 114]
nz=1.015
np=1
il=0.812
wa=0

[RMS 129]
nz=0.004
np=1
il=0.0032
wa=0

[RMS 130]
nz=0.004
np=1
il=0.0032
wa=0

[RMS 144]
nz=0.003
np=1
il=0.0024
wa=0

[RMS 196]
nz=1.5
np=0
op=M
il=0.8
wa=0

[RMS 177]
nz=0.03
np=1
il=0.024
wa=0

[RMS 184]
nz=0.07
np=1
il=0.056
wa=0

[POZYCJA]
id=36
pd=	NNRNKB	202 0136-01	202 	136-01		1
na=Ściany fundamentowe z bloczków betonowych gr. 24cm
nu=31
ob=7.49
jm=m3	060
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=2


[RMS 1]
nz=5.03
np=0
il=37.6747
wa=0

[RMS 120]
nz=0.18
np=1
il=1.3482
wa=0

[RMS 156]
nz=73.3
np=1
il=549.017
wa=0

[RMS 157]
nz=46.9
np=1
il=351.281
wa=0

[RMS 196]
nz=1.5
np=0
op=M
il=7.49
wa=0

[POZYCJA]
id=37
pd=	KNR	2-02 0290-04	2-02	0290-04		1
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli
nu=32
ob=0.27
jm=t	034
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=2


[RMS 1]
nz=47.75
np=0
il=12.8925
wa=0

[RMS 21]
nz=1.02
np=1
il=0.2754
wa=0

[RMS 196]
nz=1.5
np=0
op=M
il=0.27
wa=0

[RMS 172]
nz=1
np=1
il=0.27
wa=0

[RMS 177]
nz=1.8
np=1
il=0.486
wa=0

[RMS 191]
nz=5.4
np=1
il=1.458
wa=0

[RMS 192]
nz=6.4
np=1
il=1.728
wa=0

[RMS 193]
nz=4.8
np=1
il=1.296
wa=0

[ELEMENT 2]
id=38
nu=1.5
na=Izolacje fundamentów

[POZYCJA]
id=39
pd=	NNRNKB	202 0618-01	202 	618-01		1
na=(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych z papy zgrzewalnej
nu=33
ob=23
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=3.6	1	0.45 * 8.0	7.1/7.2
wo=5.85	1	0.65 * 9	7.3
wo=6.6	1	0.60 * 11.00	7.4
wo=4.95	1	0.45 * 11.00	7.5
wo=1	1	1.0 * 1.0	7.7a
wo=1	1	1.0 * 1.0	7.7b


[RMS 1]
nz=0.1
np=0
il=2.3
wa=0

[RMS 16]
nz=0.1
np=1
il=2.3
wa=0

[RMS 85]
nz=1.15
np=1
il=26.45
wa=0

[RMS 196]
nz=1.5
np=0
op=M
il=23
wa=0

[RMS 177]
nz=0.003
np=1
il=0.069
wa=0

[POZYCJA]
id=40
pd=	KNR	2-02 0603-07	2-02	0603-07		1
na=Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
nu=34
ob=72.88
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=2


[RMS 1]
nz=0.1682
np=0
il=12.25842
wa=0

[RMS 20]
nz=1.65
np=1
il=120.252
wa=0

[RMS 103]
nz=0.35
np=1
il=25.508
wa=0

[RMS 146]
nz=0.9
np=1
il=65.592
wa=0

[RMS 196]
nz=1.5
np=0
op=M
il=72.88
wa=0

[RMS 177]
nz=0.0042
np=1
il=0.3061
wa=0

[POZYCJA]
id=41
pd=	KNR	2-02 0603-03	2-02	0603-03		1
na=Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe -dyspersyjna hydroizolacyjna masa asfaltowo-kauczukowa
nu=35
ob=79.19
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=2


[RMS 1]
nz=0.1125
np=0
il=8.90888
wa=0

[RMS 105]
nz=1.25
np=1
il=98.9875
wa=0

[RMS 196]
nz=1.5
np=0
op=M
il=79.19
wa=0

[RMS 177]
nz=0.0018
np=1
il=0.14254
wa=0

[POZYCJA]
id=42
pd=	KNR	2-02 0609-08	2-02	0609-08		1
na=Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe- polistyren ekstrudowany XPS - gr. 10 cm
nu=36
ob=70.28
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=2


[RMS 1]
nz=0.2956
np=0
il=20.77477
wa=0

[RMS 19]
nz=1.85
np=1
il=130.018
wa=0

[RMS 66]
nz=0.105
np=1
il=7.3794
wa=0

[RMS 103]
nz=0.35
np=1
il=24.598
wa=0

[RMS 146]
nz=3
np=1
il=210.84
wa=0

[RMS 196]
nz=1.5
np=0
op=M
il=70.28
wa=0

[RMS 172]
nz=0.0075
np=1
il=0.5271
wa=0

[RMS 177]
nz=0.0122
np=1
il=0.85742
wa=0

[POZYCJA]
id=43
pd=IGM wyd.I 1999	KNR	0-23 2612-06	0-23	2612-06		1
na=Przyklejenie warstwy siatki na ścianach
nu=37
ob=70.28
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=2


[RMS 1]
nz=0.6112
np=0
il=42.95514
wa=0

[RMS 55]
nz=4
np=1
il=281.12
wa=0

[RMS 139]
nz=1.135
np=1
il=79.7678
wa=0

[RMS 196]
nz=1.5
np=0
op=M
il=70.28
wa=0

[RMS 175]
nz=0.007
np=1
il=0.49196
wa=0

[RMS 177]
nz=0.0052
np=1
il=0.36546
wa=0

[POZYCJA]
id=44
pd=	KNR	AT-31 0503-03	AT-3	 0503-0		1
na=Tynk elewacyjny cienkowarstwowy  -wykonany ręcznie na ścianach
nu=38
ob=70.28
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=2


[RMS 1]
nz=0.411
np=0
il=28.88508
wa=0

[RMS 115]
nz=2.5
np=1
il=175.7
wa=0

[RMS 196]
nz=1.5
np=0
op=M
il=70.28
wa=0

[RMS 176]
nz=0.0064
np=1
il=0.44979
wa=0

[RMS 177]
nz=0.0086
np=1
il=0.60441
wa=0

[ELEMENT 2]
id=45
nu=1.6
na=Elementy konstrukcyjne

[POZYCJA]
id=46
pd=IGM wyd.I 1998	KNR	0-20 0271-05	0-20	0271-05		1
na=Nadproża w deskowaniu systemowym
nu=39
ob=0.42
jm=m3	060
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=2


[RMS 1]
nz=31.0399
np=0
il=13.03676
wa=0

[RMS 41]
nz=1.36
np=1
il=0.5712
wa=0

[RMS 111]
nz=1.02
np=1
il=0.4284
wa=0

[RMS 131]
nz=0.02545
np=1
il=0.01069
wa=0

[RMS 132]
nz=0.03082
np=1
il=0.01294
wa=0

[RMS 196]
nz=1.5
np=0
op=M
il=0.42
wa=0

[RMS 171]
nz=2.286
np=1
il=0.96012
wa=0

[RMS 177]
nz=1.4
np=1
il=0.588
wa=0

[RMS 185]
nz=0.2
np=1
il=0.084
wa=0

[RMS 188]
nz=8.022
np=1
il=3.36924
wa=0

[POZYCJA]
id=47
pd=	KNR	2-02 0290-04	2-02	0290-04		1
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli
nu=40
ob=0.08
jm=t	034
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=2


[RMS 1]
nz=47.75
np=0
il=3.82
wa=0

[RMS 21]
nz=1.02
np=1
il=0.0816
wa=0

[RMS 196]
nz=1.5
np=0
op=M
il=0.08
wa=0

[RMS 172]
nz=1
np=1
il=0.08
wa=0

[RMS 177]
nz=1.8
np=1
il=0.144
wa=0

[RMS 191]
nz=5.4
np=1
il=0.432
wa=0

[RMS 192]
nz=6.4
np=1
il=0.512
wa=0

[RMS 193]
nz=4.8
np=1
il=0.384
wa=0

[POZYCJA]
id=48
pd=IGM wyd.I 1998	KNR	0-20 0271-05	0-20	0271-05		1
na=Wieńce w deskowaniu systemowym
nu=41
ob=2.39
jm=m3	060
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=2


[RMS 1]
nz=11.0399
np=0
il=26.38536
wa=0

[RMS 41]
nz=1.36
np=1
il=3.2504
wa=0

[RMS 112]
nz=1.02
np=1
il=2.4378
wa=0

[RMS 131]
nz=0.02545
np=1
il=0.06083
wa=0

[RMS 132]
nz=0.03082
np=1
il=0.07366
wa=0

[RMS 196]
nz=1.5
np=0
op=M
il=2.39
wa=0

[RMS 171]
nz=2.286
np=1
il=5.46354
wa=0

[RMS 177]
nz=1.4
np=1
il=3.346
wa=0

[RMS 185]
nz=0.2
np=1
il=0.478
wa=0

[RMS 188]
nz=8.022
np=1
il=19.17258
wa=0

[POZYCJA]
id=49
pd=		2-02 0216-02 02	2-02	0216-02	02	1
na=Żelbetowe płyty stropowe- daszek
nu=42
ob=0.82
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=2


[RMS 1]
nz=20
np=0
il=16.4
wa=0

[RMS 31]
nz=0.406
np=1
il=0.33292
wa=0

[RMS 113]
nz=0.204
np=1
il=0.16728
wa=0

[RMS 125]
nz=0.00472
np=1
il=0.00387
wa=0

[RMS 129]
nz=0.00106
np=1
il=0.00087
wa=0

[RMS 144]
nz=0.00332
np=1
il=0.00272
wa=0

[RMS 196]
nz=1.5
np=0
op=M
il=0.82
wa=0

[RMS 172]
nz=0.135407
np=1
il=0.11104
wa=0

[RMS 177]
nz=0.0168
np=1
il=0.01378
wa=0

[RMS 184]
nz=0.019
np=1
il=0.01558
wa=0

[POZYCJA]
id=50
pd=	KNR	2-02 0290-04	2-02	0290-04		1
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli
nu=43
ob=0.36
jm=t	034
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=2


[RMS 1]
nz=47.75
np=0
il=17.19
wa=0

[RMS 21]
nz=1.02
np=1
il=0.3672
wa=0

[RMS 196]
nz=1.5
np=0
op=M
il=0.36
wa=0

[RMS 172]
nz=1
np=1
il=0.36
wa=0

[RMS 177]
nz=1.8
np=1
il=0.648
wa=0

[RMS 191]
nz=5.4
np=1
il=1.944
wa=0

[RMS 192]
nz=6.4
np=1
il=2.304
wa=0

[RMS 193]
nz=4.8
np=1
il=1.728
wa=0

[POZYCJA]
id=51
pd=	KNR	2-02 0208-04	2-02	0208-04		1
na=Słupy żelbetowe, prostokątne - z zastosowaniem pompy do betonu
nu=44
ob=1.91
jm=m3	060
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=2


[RMS 1]
nz=25.9134
np=0
il=49.49459
wa=0

[RMS 31]
nz=2.4
np=1
il=4.584
wa=0

[RMS 111]
nz=1.02
np=1
il=1.9482
wa=0

[RMS 129]
nz=0.09
np=1
il=0.1719
wa=0

[RMS 130]
nz=0.084
np=1
il=0.16044
wa=0

[RMS 196]
nz=1.5
np=0
op=M
il=1.91
wa=0

[RMS 172]
nz=1.5416
np=1
il=2.94446
wa=0

[RMS 177]
nz=0.22
np=1
il=0.4202
wa=0

[RMS 184]
nz=0.09
np=1
il=0.1719
wa=0

[POZYCJA]
id=52
pd=	KNR	2-02 0290-04	2-02	0290-04		1
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli
nu=45
ob=0.42
jm=t	034
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=2


[RMS 1]
nz=47.75
np=0
il=20.055
wa=0

[RMS 21]
nz=1.02
np=1
il=0.4284
wa=0

[RMS 196]
nz=1.5
np=0
op=M
il=0.42
wa=0

[RMS 172]
nz=1
np=1
il=0.42
wa=0

[RMS 177]
nz=1.8
np=1
il=0.756
wa=0

[RMS 191]
nz=5.4
np=1
il=2.268
wa=0

[RMS 192]
nz=6.4
np=1
il=2.688
wa=0

[RMS 193]
nz=4.8
np=1
il=2.016
wa=0

[POZYCJA]
id=53
pd=	KNR	2-05 0208-04	2-05	0208-04		1
na=Nadproża stalowe - dostawa , montaż wraz z obróbką obsadzenia
nu=46
ob=0.13
jm=t	034
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=2


[RMS 1]
nz=200.26
mn=0.955
np=0
il=24.86228
wa=0

[RMS 4]
nz=1
np=1
il=0.13
wa=0

[RMS 30]
nz=25
np=1
il=3.25
wa=0

[RMS 46]
nz=0.19
np=1
il=0.0247
wa=0

[RMS 48]
nz=0.6
np=1
il=0.078
wa=0

[RMS 49]
nz=1.8
np=1
il=0.234
wa=0

[RMS 170]
nz=1.2
np=1
il=0.156
wa=0

[RMS 178]
nz=1.9
np=1
il=0.247
wa=0

[RMS 181]
nz=1.9
np=1
il=0.247
wa=0

[RMS 194]
nz=23
np=1
il=2.99
wa=0

[POZYCJA]
id=54
pd=	KNR	2-05 0208-04	2-05	0208-04		1
na=Konstrukcje podparć, zawieszeń i osłon - konstrukcja stalowa wykonana zgodnie z dokumentacją projektową
nu=47
ob=1.12
jm=t	034
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=2


[RMS 1]
nz=100.26
mn=0.955
np=0
il=107.2381
wa=0

[RMS 5]
nz=1
np=1
il=1.12
wa=0

[RMS 30]
nz=25
np=1
il=28
wa=0

[RMS 46]
nz=0.19
np=1
il=0.2128
wa=0

[RMS 48]
nz=0.6
np=1
il=0.672
wa=0

[RMS 49]
nz=1.8
np=1
il=2.016
wa=0

[RMS 170]
nz=1.2
np=1
il=1.344
wa=0

[RMS 178]
nz=1.9
np=1
il=2.128
wa=0

[RMS 181]
nz=1.9
np=1
il=2.128
wa=0

[RMS 194]
nz=23
np=1
il=25.76
wa=0

[POZYCJA]
id=55
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0214-01	2-02	0214-01		1
na=Stropy gęstożebrowe TERIVA
nu=48
ob=63.8
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=63.8	1	63.80	


[RMS 1]
nz=3
np=0
il=191.4
wa=0

[RMS 33]
nz=0.09
np=1
il=5.742
wa=0

[RMS 83]
nz=1.67
np=1
il=106.546
wa=0

[RMS 94]
nz=6.7
np=1
il=427.46
wa=0

[RMS 110]
nz=0.0525
np=1
il=3.3495
wa=0

[RMS 126]
nz=0.00114
np=1
il=0.07273
wa=0

[RMS 128]
nz=0.00063
np=1
il=0.04019
wa=0

[RMS 145]
nz=0.00122
np=1
il=0.07784
wa=0

[RMS 196]
nz=1.5
np=0
op=M
il=63.8
wa=0

[RMS 172]
nz=0.27
np=1
il=17.226
wa=0

[RMS 177]
nz=0.0057
np=1
il=0.36366
wa=0

[ELEMENT 2]
id=56
nu=1.7
na=Ściany

[POZYCJA]
id=57
pd=	KNR	9-10 0156-01	9-10	0156-01		1
na=Ściany budynków wielokondygnacyjnych o wysokości do 4,5 m i grubości warstwy konstrukcyjnej 24 cm z bloków silikatowych klasy 15 wykonane na zaprawie klejowej do wyrobów silikatowych
nu=49
ob=95.65
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=2


[RMS 1]
nz=1.52
np=0
il=145.388
wa=0

[RMS 56]
nz=2.85
np=1
il=272.6025
wa=0

[RMS 82]
nz=18
np=1
il=1721.7
wa=0

[RMS 196]
nz=1.5
np=0
op=M
il=95.65
wa=0

[RMS 172]
nz=0.07
np=1
il=6.6955
wa=0

[ELEMENT 2]
id=58
nu=1.8
na=Ścianki działowe

[POZYCJA]
id=59
pd=	KNR	9-10 0160-03	9-10	0160-03		1
na=Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych o wysokości do 4,5 m z  pustaków wapienno-piaskowych 12 cm wykonane na zaprawie klejowej do wyrobów silikatowych
nu=50
ob=41.89
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=2


[PRZEDMIAR]
ko=	{3.85}
ko=	{3.54}
ko=	{5.36}
ko=	{2 * 1.9}
ko=	
ko=	Podsumowanie
ko=	{0.9 * 2.05 * 3}
ko=	{0.9 * 2.05 * 2}
ko=	{0.9 * 2.05 * 1}
ko=	Podsumowanie
wo=41.89	1	41.89 <#pA * 3.2 - #pB>	


[RMS 1]
nz=0.78
np=0
il=32.6742
wa=0

[RMS 56]
nz=1.43
np=1
il=59.9027
wa=0

[RMS 81]
nz=18
np=1
il=754.02
wa=0

[RMS 196]
nz=2.5
np=0
op=M
il=41.89
wa=0

[RMS 172]
nz=0.06
np=1
il=2.5134
wa=0

[POZYCJA]
id=60
pd=	KNR	4-01 0304-01	4-01	0304-01		1
na=Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach
nu=51
ob=2.16
jm=m3	060
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=2


[RMS 1]
nz=17
np=0
il=36.72
wa=0

[RMS 70]
nz=0.322
np=1
il=0.69552
wa=0

[RMS 72]
nz=0.0618
np=1
il=0.13349
wa=0

[RMS 76]
nz=0.0345
np=1
il=0.07452
wa=0

[RMS 80]
nz=372
np=1
il=803.52
wa=0

[RMS 143]
nz=0.152
np=1
il=0.32832
wa=0

[RMS 196]
nz=1.5
np=0
op=M
il=2.16
wa=0

[RMS 173]
nz=2.11
np=1
il=4.5576
wa=0

[RMS 183]
nz=0.45
np=1
il=0.972
wa=0

[POZYCJA]
id=61
pd=IGM wyd.I 1996	KNR	0-14 2010-10	0-14	2010-10		1
na=Zabudowa gk geberitów
nu=52
ob=7.2
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=7.2	1	2 * 1.0 * 2.0 + 1.6 * 2.0	


[RMS 1]
nz=1.8992
np=0
il=13.67424
wa=0

[RMS 2]
nz=11.775
np=1
il=84.78
wa=0

[RMS 29]
nz=0.76
np=1
il=5.472
wa=0

[RMS 28]
nz=2.05
np=1
il=14.76
wa=0

[RMS 35]
nz=28
np=1
il=201.6
wa=0

[RMS 78]
nz=0.00141
np=1
il=0.01015
wa=0

[RMS 79]
nz=2.06
np=1
il=14.832
wa=0

[RMS 106]
nz=1.05
np=1
il=7.56
wa=0

[RMS 140]
nz=1.813
np=1
il=13.0536
wa=0

[RMS 141]
nz=0.00092
np=1
il=0.00662
wa=0

[RMS 149]
nz=4.06
np=1
il=29.232
wa=0

[RMS 196]
nz=1.5
np=0
op=M
il=7.2
wa=0

[RMS 172]
nz=0.031
np=1
il=0.2232
wa=0

[RMS 177]
nz=0.0268
np=1
il=0.19296
wa=0

[ELEMENT 2]
id=62
nu=1.9
na=Podłogi i posadzki

[ELEMENT 3]
id=63
nu=1.9.1
na=P1

[POZYCJA]
id=64
pd=	KNR	2-02 1101-07	2-02	1101-07		1
na=Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym
nu=53
ob=17.88
jm=m3	060
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=2


[PRZEDMIAR]
ko=	
ko=0.3	{4.74 * 4.24}
ko=	
ko=0.1	{20.17}
ko=0.6	{12.21}
ko=0.7	{7.52}
ko=0.8	{6.32}
ko=0.9	{5.20}
ko=	Podsumowanie
wo=17.88	1	17.88 <#pA * 0.25>	


[RMS 1]
nz=2
np=0
il=35.76
wa=0

[RMS 69]
nz=1.08
np=1
il=19.3104
wa=0

[RMS 196]
nz=1.5
np=0
op=M
il=17.88
wa=0

[POZYCJA]
id=65
pd=		2-02 1101-01 z.	2-02	1101-01	z.	1
na=Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano pompę do betonu na samochodzie.
nu=54
ob=7.15
jm=m3	060
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=2


[RMS 1]
nz=2.9
np=0
il=20.735
wa=0

[RMS 109]
nz=1.03
np=1
il=7.3645
wa=0

[RMS 196]
nz=1.5
np=0
op=M
il=7.15
wa=0

[RMS 184]
nz=0.1
np=1
il=0.715
wa=0

[POZYCJA]
id=66
pd=	KNR	2-02 0604-03	2-02	0604-03		1
na=Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku
nu=55
ob=71.52
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=2


[RMS 1]
nz=0.2951
np=0
il=21.10555
wa=0

[RMS 19]
nz=1.6
np=1
il=114.432
wa=0

[RMS 102]
nz=1.15
np=1
il=82.248
wa=0

[RMS 103]
nz=0.3
np=1
il=21.456
wa=0

[RMS 196]
nz=1.5
np=0
op=M
il=71.52
wa=0

[RMS 172]
nz=0.0098
np=1
il=0.7009
wa=0

[RMS 177]
nz=0.0077
np=1
il=0.5507
wa=0

[POZYCJA]
id=67
pd=	KNR	2-02 0609-03	2-02	0609-03		1
na=Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych grafitowego 15cm
nu=56
ob=71.52
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=2


[RMS 1]
nz=0.0891
np=0
il=6.37243
wa=0

[RMS 62]
nz=0.1575
np=1
il=11.2644
wa=0

[RMS 196]
nz=1.5
np=0
op=M
il=71.52
wa=0

[RMS 172]
nz=0.0032
np=1
il=0.22886
wa=0

[RMS 177]
nz=0.0047
np=1
il=0.33614
wa=0

[POZYCJA]
id=68
pd=		2-02 1102-02 11	2-02	1102-02	11	1
na=Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 60 mm zatarte na gładko
nu=57
ob=71.52
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=2


[RMS 1]
nz=0.6
np=0
il=42.912
wa=0

[RMS 75]
nz=0.0003
np=1
il=0.02146
wa=0

[RMS 99]
nz=0.07
np=1
il=5.0064
wa=0

[RMS 119]
nz=0.0636
np=1
il=4.54867
wa=0

[RMS 146]
nz=0.12
np=1
il=8.5824
wa=0

[RMS 196]
nz=1.5
np=0
op=M
il=71.52
wa=0

[RMS 172]
nz=0.1061
np=1
il=7.58827
wa=0

[RMS 177]
nz=0.0006
np=1
il=0.04291
wa=0

[POZYCJA]
id=69
pd=	KNR	2-02 1106-07	2-02	1106-07		1
na=Dopłata za zbrojenie siatką stalową
nu=58
ob=71.52
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=2


[RMS 1]
nz=0.074
np=0
il=5.29248
wa=0

[RMS 32]
nz=1.02
np=1
il=72.9504
wa=0

[RMS 196]
nz=1.5
np=0
op=M
il=71.52
wa=0

[RMS 172]
nz=0.0011
np=1
il=0.07867
wa=0

[RMS 177]
nz=0.0017
np=1
il=0.12158
wa=0

[POZYCJA]
id=70
pd=	KNR	AT-40 0413-03	AT-4	 0413-0		1
na=Izolacje na powierzchni poziomej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw z wklejeniem taśmy uszczelniającej
nu=59
ob=19.04
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=7.52	1	7.52	0.7
wo=6.32	1	6.32	0.8
wo=5.2	1	5.20	0.9


[RMS 1]
nz=0.21
np=0
il=3.9984
wa=0

[RMS 10]
nz=1.89
np=1
il=35.9856
wa=0

[RMS 154]
nz=0.21
np=1
il=3.9984
wa=0

[RMS 155]
nz=1.24
np=1
il=23.6096
wa=0

[RMS 196]
nz=2
np=0
op=M
il=19.04
wa=0

[POZYCJA]
id=71
pd=IGM wyd.I 1996	KNR	0-12 1118-04	0-12	1118-04		1
na=Posadzki z płytek - płytki ceramiczne/płytki gresowe
nu=60
ob=71.52
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=2


[RMS 1]
nz=2.5692
np=0
il=183.74918
wa=0

[RMS 51]
nz=5.2
np=1
il=371.904
wa=0

[RMS 52]
nz=0.55
np=1
il=39.336
wa=0

[RMS 122]
nz=1.02
np=1
il=72.9504
wa=0

[RMS 196]
nz=1.5
np=0
op=M
il=71.52
wa=0

[RMS 172]
nz=0.058
np=1
il=4.14816
wa=0

[RMS 177]
nz=0.0391
np=1
il=2.79643
wa=0

[POZYCJA]
id=72
pd=IGM wyd.I 1996	KNR	0-12 1119-02	0-12	1119-02		1
na=Cokoliki z płytek - wysokość cokolika równej 10 cm
nu=61
ob=42.1
jm=m	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=26.02	1	26.02	0.1
wo=16.08	1	16.08	0.6


[RMS 1]
nz=0.5411
np=0
il=22.78031
wa=0

[RMS 51]
nz=0.78
np=1
il=32.838
wa=0

[RMS 52]
nz=0.0825
np=1
il=3.47325
wa=0

[RMS 122]
nz=0.155
np=1
il=6.5255
wa=0

[RMS 196]
nz=1.5
np=0
op=M
il=42.1
wa=0

[RMS 172]
nz=0.0058
np=1
il=0.24418
wa=0

[RMS 177]
nz=0.0038
np=1
il=0.15998
wa=0

[POZYCJA]
id=73
pd=	KNR	2-02 1112-05	2-02	1112-05		1
na=Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych  PCW
nu=62
ob=20.1
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=20.1	1	20.10	0.2


[RMS 1]
nz=0.3953
np=0
il=7.94553
wa=0

[RMS 47]
nz=0.1
np=1
il=2.01
wa=0

[RMS 50]
nz=0.4
np=1
il=8.04
wa=0

[RMS 68]
nz=1.09
np=1
il=21.909
wa=0

[RMS 196]
nz=1.5
np=0
op=M
il=20.1
wa=0

[RMS 172]
nz=0.0057
np=1
il=0.11457
wa=0

[RMS 177]
nz=0.0041
np=1
il=0.08241
wa=0

[POZYCJA]
id=74
pd=	KNR	2-02 1112-09	2-02	1112-09		1
na=Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych
nu=63
ob=20.1
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=20.1	1	20.1 <#p62>	0.2


[RMS 1]
nz=0.1261
np=0
il=2.53461
wa=0

[RMS 67]
nz=0.03
np=1
il=0.603
wa=0

[RMS 196]
nz=1.5
np=0
op=M
il=20.1
wa=0

[POZYCJA]
id=75
pd=	KNR	2-02 1113-07	2-02	1113-07		1
na=Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne
nu=64
ob=38.9
jm=m	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=38.9	1	38.9	


[RMS 1]
nz=0.1103
np=0
il=4.29067
wa=0

[RMS 60]
nz=1.07
np=1
il=41.623
wa=0

[RMS 196]
nz=1.5
np=0
op=M
il=38.9
wa=0

[RMS 172]
nz=0.0002
np=1
il=0.00778
wa=0

[RMS 177]
nz=0.0003
np=1
il=0.01167
wa=0

[ELEMENT 3]
id=76
nu=1.9.2
na=Tynki, okładziny i malowanie

[POZYCJA]
id=77
pd=	NNRNKB	202 1134-02	202 	134-02		1
na=(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe
nu=65
ob=526.74
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=2


[RMS 1]
nz=0.08
np=0
il=42.1392
wa=0

[RMS 93]
nz=0.22
np=1
il=115.8828
wa=0

[RMS 196]
nz=1.5
np=0
op=M
il=526.74
wa=0

[RMS 172]
nz=0.0002
np=1
il=0.10535
wa=0

[RMS 177]
nz=0.0003
np=1
il=0.15802
wa=0

[POZYCJA]
id=78
pd=	KNR	2-02 0801-02	2-02	0801-02		1
na=Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach
nu=66
ob=526.74
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=2


[RMS 1]
nz=0.5697
np=0
il=300.08378
wa=0

[RMS 116]
nz=0.003
np=1
il=1.58022
wa=0

[RMS 117]
nz=0.0212
np=1
il=11.16689
wa=0

[RMS 118]
nz=0.0021
np=1
il=1.10615
wa=0

[RMS 196]
nz=1.5
np=0
op=M
il=526.74
wa=0

[RMS 187]
nz=0.0409
np=1
il=21.54367
wa=0

[POZYCJA]
id=79
pd=	NNRNKB	202 1134-02	202 	134-02		1
na=(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe
nu=67
ob=526.74
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=2


[RMS 1]
nz=0.08
np=0
il=42.1392
wa=0

[RMS 93]
nz=0.22
np=1
il=115.8828
wa=0

[RMS 196]
nz=1.5
np=0
op=M
il=526.74
wa=0

[RMS 172]
nz=0.0002
np=1
il=0.10535
wa=0

[RMS 177]
nz=0.0003
np=1
il=0.15802
wa=0

[POZYCJA]
id=80
pd=	NNRNKB	202 1134-02	202 	134-02		1
na=(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe
nu=68
ob=86.16
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=86.16	1	86.16 <#p71>	


[RMS 1]
nz=0.08
np=0
il=6.8928
wa=0

[RMS 93]
nz=0.22
np=1
il=18.9552
wa=0

[RMS 196]
nz=1.5
np=0
op=M
il=86.16
wa=0

[RMS 172]
nz=0.0002
np=1
il=0.01723
wa=0

[RMS 177]
nz=0.0003
np=1
il=0.02585
wa=0

[POZYCJA]
id=81
pd=KOPRIN wyd.I 2002	KNR	K-04 0602-02	K-04	0602-02		1
na=Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie
nu=69
ob=86.16
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=86.16	1	86.16 <#p71>	


[RMS 1]
nz=0.098
np=0
il=8.44368
wa=0

[RMS 158]
nz=0.96
np=1
il=82.7136
wa=0

[RMS 196]
nz=2.5
np=0
op=M
il=86.16
wa=0

[RMS 177]
nz=0.001
np=1
il=0.08616
wa=0

[POZYCJA]
id=82
pd=KOPRIN wyd.I 2002	KNR	K-04 0602-03	K-04	0602-03		1
na=Wykonanie izolacji z folii w płynie  - wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej
nu=70
ob=43.08
jm=m	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=43.08	1	43.08 <#p71a>	


[RMS 1]
nz=0.084
np=0
il=3.61872
wa=0

[RMS 158]
nz=0.32
np=1
il=13.7856
wa=0

[RMS 159]
nz=1.08
np=1
il=46.5264
wa=0

[RMS 196]
nz=2
np=0
op=M
il=43.08
wa=0

[POZYCJA]
id=83
pd=IGM wyd.I 1996	KNR	0-12 0829-04	0-12	0829-04		1
na=Licowanie ścian płytkami - na klej
nu=71
ob=86.16
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=2


[PRZEDMIAR]
ko=0.7	{6.4 + 6.4 + 6.2}
ko=0.8	{8.5 + 6.03}
ko=0.9	{9.55}
ko=	Podsumowanie
wo=86.16	1	86.16 <#pa * 2.0>	
ko=	
ko=	


[RMS 1]
nz=1.512
np=0
il=130.27392
wa=0

[RMS 51]
nz=5.2
np=1
il=448.032
wa=0

[RMS 52]
nz=0.55
np=1
il=47.388
wa=0

[RMS 121]
nz=1.02
np=1
il=87.8832
wa=0

[RMS 196]
nz=1.5
np=0
op=M
il=86.16
wa=0

[RMS 172]
nz=0.037
np=1
il=3.18792
wa=0

[RMS 177]
nz=0.024
np=1
il=2.06784
wa=0

[POZYCJA]
id=84
pd=	KNR	2-02 0815-04	2-02	0815-04		1
na=Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych
nu=72
ob=440.58
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=2


[RMS 1]
nz=0.5093
np=0
il=224.38739
wa=0

[RMS 38]
nz=0.043
np=1
il=18.94494
wa=0

[RMS 77]
nz=0.0015
np=1
il=0.66087
wa=0

[RMS 78]
nz=0.0025
np=1
il=1.10145
wa=0

[RMS 142]
nz=0.0027
np=1
il=1.18957
wa=0

[RMS 196]
nz=1.5
np=0
op=M
il=440.58
wa=0

[RMS 172]
nz=0.0029
np=1
il=1.27768
wa=0

[RMS 177]
nz=0.0043
np=1
il=1.89449
wa=0

[POZYCJA]
id=85
pd=	NNRNKB	202 1134-02	202 	134-02		1
na=(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe
nu=73
ob=440.58
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=2


[RMS 1]
nz=0.08
np=0
il=35.2464
wa=0

[RMS 93]
nz=0.22
np=1
il=96.9276
wa=0

[RMS 196]
nz=1.5
np=0
op=M
il=440.58
wa=0

[RMS 172]
nz=0.0002
np=1
il=0.08812
wa=0

[RMS 177]
nz=0.0003
np=1
il=0.13217
wa=0

[POZYCJA]
id=86
pd=	KNR	2-02 1505-03	2-02	1505-03		1
na=Malowanie farbą podkładową do wnętrz
nu=74
ob=440.58
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=2


[RMS 1]
nz=0.1756
np=0
il=77.36585
wa=0

[RMS 45]
nz=0.276
np=1
il=121.60008
wa=0

[RMS 196]
nz=1.5
np=0
op=M
il=440.58
wa=0

[RMS 177]
nz=0.0003
np=1
il=0.13217
wa=0

[POZYCJA]
id=87
pd=	KNR	2-02 1505-03	2-02	1505-03		1
na=Dwukrotne malowanie farbami ceramicznymi
nu=75
ob=440.58
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=2


[RMS 1]
nz=0.1756
np=0
il=77.36585
wa=0

[RMS 44]
nz=0.36
np=1
il=158.6088
wa=0

[RMS 196]
nz=1.5
np=0
op=M
il=440.58
wa=0

[RMS 177]
nz=0.0003
np=1
il=0.13217
wa=0

[ELEMENT 2]
id=88
nu=1.10
na=Sufity

[POZYCJA]
id=89
pd=	NNRNKB	202 1134-01	202 	134-01		1
na=(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome
nu=76
ob=189.21
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=189.21	1	189.21	


[RMS 1]
nz=0.06
np=0
il=11.3526
wa=0

[RMS 93]
nz=0.21
np=1
il=39.7341
wa=0

[RMS 196]
nz=1.5
np=0
op=M
il=189.21
wa=0

[RMS 172]
nz=0.0002
np=1
il=0.03784
wa=0

[RMS 177]
nz=0.0003
np=1
il=0.05676
wa=0

[POZYCJA]
id=90
pd=	KNR	2-02 0801-04	2-02	0801-04		1
na=Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na stropach i podciągach
nu=77
ob=189.21
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=189.21	1	189.21 <#p76>	


[RMS 1]
nz=0.5819
np=0
il=110.1013
wa=0

[RMS 116]
nz=0.003
np=1
il=0.56763
wa=0

[RMS 117]
nz=0.0179
np=1
il=3.38686
wa=0

[RMS 118]
nz=0.0042
np=1
il=0.79468
wa=0

[RMS 196]
nz=1.5
np=0
op=M
il=189.21
wa=0

[RMS 187]
nz=0.0519
np=1
il=9.82
wa=0

[POZYCJA]
id=91
pd=	NNRNKB	202 1134-01	202 	134-01		1
na=(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome
nu=78
ob=189.21
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=189.21	1	189.21 <#p77>	


[RMS 1]
nz=0.06
np=0
il=11.3526
wa=0

[RMS 93]
nz=0.21
np=1
il=39.7341
wa=0

[RMS 196]
nz=1.5
np=0
op=M
il=189.21
wa=0

[RMS 172]
nz=0.0002
np=1
il=0.03784
wa=0

[RMS 177]
nz=0.0003
np=1
il=0.05676
wa=0

[POZYCJA]
id=92
pd=	KNR	2-02 0815-04	2-02	0815-04		1
na=Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych
nu=79
ob=189.21
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=189.21	1	189.21 <#p78>	


[RMS 1]
nz=0.5093
np=0
il=96.36465
wa=0

[RMS 38]
nz=0.043
np=1
il=8.13603
wa=0

[RMS 77]
nz=0.0015
np=1
il=0.28382
wa=0

[RMS 78]
nz=0.0025
np=1
il=0.47303
wa=0

[RMS 142]
nz=0.0027
np=1
il=0.51087
wa=0

[RMS 196]
nz=1.5
np=0
op=M
il=189.21
wa=0

[RMS 172]
nz=0.0029
np=1
il=0.54871
wa=0

[RMS 177]
nz=0.0043
np=1
il=0.8136
wa=0

[POZYCJA]
id=93
pd=	KNR	2-02 1505-03	2-02	1505-03		1
na=Malowanie farbą podkładową do wnętrz
nu=80
ob=189.21
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=189.21	1	189.21 <#p81>	


[RMS 1]
nz=0.1756
np=0
il=33.22528
wa=0

[RMS 45]
nz=0.276
np=1
il=52.22196
wa=0

[RMS 196]
nz=1.5
np=0
op=M
il=189.21
wa=0

[RMS 177]
nz=0.0003
np=1
il=0.05676
wa=0

[POZYCJA]
id=94
pd=	KNR	2-02 1505-03	2-02	1505-03		1
na=Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi
nu=81
ob=189.21
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=189.21	1	189.21 <#p79>	


[RMS 1]
nz=0.1756
np=0
il=33.22528
wa=0

[RMS 44]
nz=0.36
np=1
il=68.1156
wa=0

[RMS 196]
nz=1.5
np=0
op=M
il=189.21
wa=0

[RMS 177]
nz=0.0003
np=1
il=0.05676
wa=0

[ELEMENT 2]
id=95
nu=1.11
na=Stolarka okienna i drzwiowa oraz ślusarka

[POZYCJA]
id=96
pd=	NNRNKB	202 1025-04	202 	025-04		1
na=Dostawa i montaż okien PCV zgodnie dokumentacją projektową wraz z obróbką obsadzenia
nu=82
ob=17.15
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=2


[RMS 1]
nz=2.26
np=0
il=38.759
wa=0

[RMS 7]
nz=70	1
np=1
il=70
wa=0

[RMS 43]
nz=0.27
np=1
il=4.6305
wa=0

[RMS 91]
nz=1
np=1
il=17.15
wa=0

[RMS 92]
nz=7.25
np=1
il=124.3375
wa=0

[RMS 196]
nz=1.5
np=0
op=M
il=17.15
wa=0

[RMS 172]
nz=0.05
np=1
il=0.8575
wa=0

[RMS 177]
nz=0.06
np=1
il=1.029
wa=0

[POZYCJA]
id=97
pd=	NNRNKB	202 1025-04	202 	025-04		1
na=Dostawa i montaż drzwi D1 aluminiowych zgodnie dokumentacją projektową wraz z obróbką obsadzenia
nu=83
ob=7.86
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=7.86	1	3.0 * 2.62	


[RMS 1]
nz=2.26
np=0
il=17.7636
wa=0

[RMS 43]
nz=0.27
np=1
il=2.1222
wa=0

[RMS 90]
nz=1
np=1
il=7.86
wa=0

[RMS 92]
nz=7.25
np=1
il=56.985
wa=0

[RMS 196]
nz=1.5
np=0
op=M
il=7.86
wa=0

[RMS 172]
nz=0.05
np=1
il=0.393
wa=0

[RMS 177]
nz=0.06
np=1
il=0.4716
wa=0

[POZYCJA]
id=98
pd=	NNRNKB	202 1025-04	202 	025-04		1
na=Dostawa i montaż drzwi D2 aluminiowych zgodnie dokumentacją projektową wraz z obróbką obsadzenia
nu=84
ob=3.93
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=3.93	1	1.50 * 2.62	


[RMS 1]
nz=2.26
np=0
il=8.8818
wa=0

[RMS 43]
nz=0.27
np=1
il=1.0611
wa=0

[RMS 86]
nz=1
np=1
il=3.93
wa=0

[RMS 92]
nz=7.25
np=1
il=28.4925
wa=0

[RMS 196]
nz=1.5
np=0
op=M
il=3.93
wa=0

[RMS 172]
nz=0.05
np=1
il=0.1965
wa=0

[RMS 177]
nz=0.06
np=1
il=0.2358
wa=0

[POZYCJA]
id=99
pd=	KNR	2-02 0129-02	2-02	0129-02		1
na=Obsadzenie prefabrykowanych podokienników - wewnętrzne z  płyty postformingowe laminowane, spiekane (HPL)
nu=85
ob=7
jm=m	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=4.2	1	1.40 * 3	O1
wo=2.8	1	1.40 * 2	O2


[RMS 1]
nz=2.12
np=0
il=14.84
wa=0

[RMS 84]
nz=1
np=0
il=7
wa=0

[RMS 120]
nz=0.013
np=1
il=0.091
wa=0

[RMS 196]
nz=1.5
np=0
op=M
il=7
wa=0

[RMS 172]
nz=0.11
np=1
il=0.77
wa=0

[POZYCJA]
id=100
pd=	NNRNKB	202 0541-02	202 	541-02		1
na=(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm
nu=86
ob=2.1
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=2.1	1	2.1 <#p85 * 0.30>	


[RMS 1]
nz=1.35
np=0
il=2.835
wa=0

[RMS 119]
nz=0.001
np=1
il=0.0021
wa=0

[RMS 152]
nz=17.2
np=1
il=36.12
wa=0

[RMS 153]
nz=1.23
np=1
il=2.583
wa=0

[RMS 196]
nz=1.5
np=0
op=M
il=2.1
wa=0

[RMS 177]
nz=0.008
np=1
il=0.0168
wa=0

[POZYCJA]
id=101
pd=	NNRNKB	202 1025-05	202 	025-05		1
na=Zakup, dostawa i montaż drzwi D3 wraz z wyposażeniem wg. projektu oraz obróbką obsadzenia
nu=87
ob=5.54
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=2


[RMS 1]
nz=2.52
np=0
il=13.9608
wa=0

[RMS 43]
nz=0.29
np=1
il=1.6066
wa=0

[RMS 87]
nz=1
np=1
il=5.54
wa=0

[RMS 92]
nz=6.82
np=1
il=37.7828
wa=0

[RMS 196]
nz=1.5
np=0
op=M
il=5.54
wa=0

[RMS 172]
nz=0.05
np=1
il=0.277
wa=0

[RMS 177]
nz=0.06
np=1
il=0.3324
wa=0

[POZYCJA]
id=102
pd=	NNRNKB	202 1025-05	202 	025-05		1
na=Zakup, dostawa i montaż drzwi D4 wraz z wyposażeniem wg. projektu oraz obróbką obsadzenia
nu=88
ob=5.54
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=2


[RMS 1]
nz=2.52
np=0
il=13.9608
wa=0

[RMS 43]
nz=0.29
np=1
il=1.6066
wa=0

[RMS 88]
nz=1
np=1
il=5.54
wa=0

[RMS 92]
nz=6.82
np=1
il=37.7828
wa=0

[RMS 196]
nz=1.5
np=0
op=M
il=5.54
wa=0

[RMS 172]
nz=0.05
np=1
il=0.277
wa=0

[RMS 177]
nz=0.06
np=1
il=0.3324
wa=0

[POZYCJA]
id=103
pd=	NNRNKB	202 1025-05	202 	025-05		1
na=Zakup, dostawa i montaż drzwi D5 wraz z wyposażeniem wg. projektu oraz obróbką obsadzenia
nu=89
ob=1.85
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=2


[RMS 1]
nz=2.52
np=0
il=4.662
wa=0

[RMS 43]
nz=0.29
np=1
il=0.5365
wa=0

[RMS 89]
nz=1
np=1
il=1.85
wa=0

[RMS 92]
nz=6.82
np=1
il=12.617
wa=0

[RMS 196]
nz=1.5
np=0
op=M
il=1.85
wa=0

[RMS 172]
nz=0.05
np=1
il=0.0925
wa=0

[RMS 177]
nz=0.06
np=1
il=0.111
wa=0

[POZYCJA]
id=104
pd=	KNR	2-02 1219-03	2-02	1219-03		1
na=Systemowa wycieraczka zewnętrzna wg. projektu oraz obróbką obsadzenia
nu=90
ob=1.02
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=1.02	1	0.6 * 1.7	


[RMS 1]
nz=1.771
np=0
il=1.80642
wa=0

[RMS 39]
nz=1.05
np=1
il=1.071
wa=0

[RMS 196]
nz=1.5
np=0
op=M
il=1.02
wa=0

[RMS 177]
nz=0.007
np=1
il=0.00714
wa=0

[POZYCJA]
id=105
pd=	KNR	2-02 1219-03	2-02	1219-03		1
na=Systemowa wycieraczka aluminiowa wewnętrzna wg. projektu oraz obróbką obsadzenia
nu=91
ob=1.7
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=1.7	1	1. * 1.70	


[RMS 1]
nz=1.771
np=0
il=3.0107
wa=0

[RMS 40]
nz=1.05
np=1
il=1.785
wa=0

[RMS 196]
nz=1.5
np=0
op=M
il=1.7
wa=0

[RMS 177]
nz=0.007
np=1
il=0.0119
wa=0

[POZYCJA]
id=106
pd=		Analiza własna	Anal	za włas	a	1
na=Zakup, dostawa i montaż - Rolety podtynkowe zgodnie z dokumentacją projektową
nu=92
ob=19.76
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=2


[RMS 1]
nz=2
np=0
il=39.52
wa=0

[RMS 9]
nz=1
np=1
il=19.76
wa=0

[ELEMENT 2]
id=107
nu=1.12
na=Dach D1

[POZYCJA]
id=108
pd=	KNR	AT-09 0201-01	AT-0	 0201-0		1
na=Paroizolacja S-Vap 5 000E SA
nu=93
ob=56.76
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=56.76	1	56.76	


[RMS 1]
nz=0.27
np=0
il=15.3252
wa=0

[RMS 59]
nz=1.3
np=1
il=73.788
wa=0

[RMS 98]
nz=0.3
np=1
il=17.028
wa=0

[RMS 196]
nz=1.5
np=0
op=M
il=56.76
wa=0

[RMS 172]
nz=0.001
np=1
il=0.05676
wa=0

[RMS 177]
nz=0.001
np=1
il=0.05676
wa=0

[POZYCJA]
id=109
pd=	KNR	2-02 0609-03	2-02	0609-03		1
na=Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa styropian grafitowy ? = 0,031 W/mK gr.20cm
nu=94
ob=56.76
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=56.76	1	56.76 <#p93>	


[RMS 1]
nz=0.0891
np=0
il=5.05732
wa=0

[RMS 63]
nz=0.2625
np=1
il=14.8995
wa=0

[RMS 196]
nz=1.5
np=0
op=M
il=56.76
wa=0

[RMS 172]
nz=0.0032
np=1
il=0.18163
wa=0

[RMS 177]
nz=0.0047
np=1
il=0.26677
wa=0

[POZYCJA]
id=110
pd=	KNR	2-02 0609-04	2-02	0609-04		1
na=Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - styropian grafitowy ? = 0,031 W/mK min. gr.5cm (warstwa spadkowa
nu=95
ob=56.76
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=56.76	1	56.76 <#p93>	


[RMS 1]
nz=0.0723
np=0
il=4.10375
wa=0

[RMS 63]
nz=0.1575
np=1
il=8.9397
wa=0

[RMS 196]
nz=1.5
np=0
op=M
il=56.76
wa=0

[RMS 172]
nz=0.0032
np=1
il=0.18163
wa=0

[RMS 177]
nz=0.0047
np=1
il=0.26677
wa=0

[POZYCJA]
id=111
pd=	KNR	2-02 0609-07	2-02	0609-07		1
na=Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome - izoklin
nu=96
ob=11.1
jm=m	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=11.1	1	11.1	


[RMS 1]
nz=0.0556
np=0
il=0.61716
wa=0

[RMS 19]
nz=0.25
np=1
il=2.775
wa=0

[RMS 64]
nz=0.075
np=1
il=0.8325
wa=0

[RMS 103]
nz=0.03
np=1
il=0.333
wa=0

[RMS 146]
nz=0.4
np=1
il=4.44
wa=0

[RMS 196]
nz=1.5
np=0
op=M
il=11.1
wa=0

[RMS 172]
nz=0.0008
np=1
il=0.00888
wa=0

[RMS 177]
nz=0.0013
np=1
il=0.01443
wa=0

[POZYCJA]
id=112
pd=IGM wyd.III 2000	KNR	0-15II 0527-01	0-15	I 0527-	1	1
na=Pokrycie dachów papą termozgrzewalną -papa podkładowa
nu=97
ob=56.76
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=56.76	1	56.76 <#p93>	


[RMS 1]
nz=0.3105
mn=2
np=0
il=35.24796
wa=0

[RMS 17]
nz=0.15
mn=2
np=1
il=17.028
wa=0

[RMS 97]
nz=0.3
mn=2
np=1
il=34.056
wa=0

[RMS 100]
nz=1.18
mn=2
np=1
il=133.9536
wa=0

[RMS 104]
nz=1.18
mn=2
np=1
il=133.9536
wa=0

[RMS 196]
nz=1.5
np=0
op=M
il=56.76
wa=0

[RMS 172]
nz=0.003
mn=2
np=1
il=0.34056
wa=0

[RMS 177]
nz=0.005
mn=2
np=1
il=0.5676
wa=0

[POZYCJA]
id=113
pd=IGM wyd.III 2000	KNR	0-15II 0527-02	0-15	I 0527-	2	1
na=Pokrycie dachów papą termozgrzewalną 5,2MM
nu=98
ob=56.76
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=56.76	1	56.76 <#p93>	


[RMS 1]
nz=0.2005
np=0
il=11.38038
wa=0

[RMS 18]
nz=0.15
np=1
il=8.514
wa=0

[RMS 101]
nz=1.17
np=1
il=66.4092
wa=0

[RMS 196]
nz=1.5
np=0
op=M
il=56.76
wa=0

[RMS 172]
nz=0.002
np=1
il=0.11352
wa=0

[RMS 177]
nz=0.0038
np=1
il=0.21569
wa=0

[POZYCJA]
id=114
pd=IGM wyd.III 2000	KNR	0-15II 0527-02	0-15	I 0527-	2	1
na=Hydroizolacja -papa
nu=99
ob=27.2
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=2


[RMS 1]
nz=0.2005
np=0
il=5.4536
wa=0

[RMS 18]
nz=0.15
np=1
il=4.08
wa=0

[RMS 100]
nz=1.17
np=1
il=31.824
wa=0

[RMS 196]
nz=1.5
np=0
op=M
il=27.2
wa=0

[RMS 172]
nz=0.002
np=1
il=0.0544
wa=0

[RMS 177]
nz=0.0038
np=1
il=0.10336
wa=0

[POZYCJA]
id=115
pd=	KNR	AT-31 0503-03	AT-3	 0503-0		1
na=Tynk elewacyjny cienkowarstwowy
nu=100
ob=27.2
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=2


[RMS 1]
nz=0.411
np=0
il=11.1792
wa=0

[RMS 115]
nz=2.5
np=1
il=68
wa=0

[RMS 196]
nz=1.5
np=0
op=M
il=27.2
wa=0

[RMS 176]
nz=0.0064
np=1
il=0.17408
wa=0

[RMS 177]
nz=0.0086
np=1
il=0.23392
wa=0

[POZYCJA]
id=116
pd=IGM wyd.I 1999	KNR	0-23 2612-06	0-23	2612-06		1
na=Przyklejenie warstwy siatki na ścianach
nu=101
ob=27.2
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=2


[RMS 1]
nz=0.6112
np=0
il=16.62464
wa=0

[RMS 55]
nz=4
np=1
il=108.8
wa=0

[RMS 139]
nz=1.135
np=1
il=30.872
wa=0

[RMS 196]
nz=1.5
np=0
op=M
il=27.2
wa=0

[RMS 175]
nz=0.007
np=1
il=0.1904
wa=0

[RMS 177]
nz=0.0052
np=1
il=0.14144
wa=0

[POZYCJA]
id=117
pd=	KNR	2-02 0609-08	2-02	0609-08		1
na=Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe- styropian grafitowy FASADA ?=0,031 - gr.10 cm
nu=102
ob=27.2
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=2


[RMS 1]
nz=0.4956
np=0
il=13.48032
wa=0

[RMS 19]
nz=1.85
np=1
il=50.32
wa=0

[RMS 65]
nz=1.05
np=1
il=28.56
wa=0

[RMS 103]
nz=0.35
np=1
il=9.52
wa=0

[RMS 146]
nz=3
np=1
il=81.6
wa=0

[RMS 196]
nz=1.5
np=0
op=M
il=27.2
wa=0

[RMS 172]
nz=0.0075
np=1
il=0.204
wa=0

[RMS 177]
nz=0.0122
np=1
il=0.33184
wa=0

[ELEMENT 2]
id=118
nu=1.13
na=Dach D2

[POZYCJA]
id=119
pd=IGM wyd.III 2000	KNR	0-15II 0527-01	0-15	I 0527-	1	1
na=Pokrycie dachów papą termozgrzewalną -papa podkładowa
nu=103
ob=4.55
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=4.55	1	4.55	


[RMS 1]
nz=0.3105
mn=2
np=0
il=2.82555
wa=0

[RMS 17]
nz=0.15
mn=2
np=1
il=1.365
wa=0

[RMS 97]
nz=0.3
mn=2
np=1
il=2.73
wa=0

[RMS 100]
nz=1.18
mn=2
np=1
il=10.738
wa=0

[RMS 104]
nz=1.18
mn=2
np=1
il=10.738
wa=0

[RMS 196]
nz=1.5
np=0
op=M
il=4.55
wa=0

[RMS 172]
nz=0.003
mn=2
np=1
il=0.0273
wa=0

[RMS 177]
nz=0.005
mn=2
np=1
il=0.0455
wa=0

[POZYCJA]
id=120
pd=IGM wyd.III 2000	KNR	0-15II 0527-02	0-15	I 0527-	2	1
na=Pokrycie dachów papą termozgrzewalną 5,2MM
nu=104
ob=4.55
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=4.55	1	4.55 <#p103>	


[RMS 1]
nz=0.2005
np=0
il=0.91228
wa=0

[RMS 18]
nz=0.15
np=1
il=0.6825
wa=0

[RMS 100]
nz=1.17
np=1
il=5.3235
wa=0

[RMS 196]
nz=1.5
np=0
op=M
il=4.55
wa=0

[RMS 172]
nz=0.002
np=1
il=0.0091
wa=0

[RMS 177]
nz=0.0038
np=1
il=0.01729
wa=0

[ELEMENT 2]
id=121
nu=1.14
na=Dach D3

[POZYCJA]
id=122
pd=	KNR	2-02 0609-03	2-02	0609-03		1
na=Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa styropian grafitowy ? = 0,031 W/mK gr.20cm
nu=105
ob=156.5
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=156.5	1	156.5	


[RMS 1]
nz=0.0891
np=0
il=13.94415
wa=0

[RMS 63]
nz=0.2625
np=1
il=41.08125
wa=0

[RMS 196]
nz=1.5
np=0
op=M
il=156.5
wa=0

[RMS 172]
nz=0.0032
np=1
il=0.5008
wa=0

[RMS 177]
nz=0.0047
np=1
il=0.73555
wa=0

[POZYCJA]
id=123
pd=IGM wyd.III 2000	KNR	0-15II 0527-02	0-15	I 0527-	2	1
na=Pokrycie dachów papą termozgrzewalną 5,2MM
nu=106
ob=156.5
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=156.5	1	156.5 <#p105>	


[RMS 1]
nz=0.2005
np=0
il=31.37825
wa=0

[RMS 18]
nz=0.15
np=1
il=23.475
wa=0

[RMS 100]
nz=1.17
np=1
il=183.105
wa=0

[RMS 196]
nz=1.5
np=0
op=M
il=156.5
wa=0

[RMS 172]
nz=0.002
np=1
il=0.313
wa=0

[RMS 177]
nz=0.0038
np=1
il=0.5947
wa=0

[POZYCJA]
id=124
pd=	KNR	2-02 0609-07	2-02	0609-07		1
na=Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome - izoklin
nu=107
ob=45.6
jm=m	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=45.6	1	11.4 * 4	


[RMS 1]
nz=0.0556
np=0
il=2.53536
wa=0

[RMS 19]
nz=0.25
np=1
il=11.4
wa=0

[RMS 64]
nz=0.075
np=1
il=3.42
wa=0

[RMS 103]
nz=0.03
np=1
il=1.368
wa=0

[RMS 146]
nz=0.4
np=1
il=18.24
wa=0

[RMS 196]
nz=1.5
np=0
op=M
il=45.6
wa=0

[RMS 172]
nz=0.0008
np=1
il=0.03648
wa=0

[RMS 177]
nz=0.0013
np=1
il=0.05928
wa=0

[POZYCJA]
id=125
pd=IGM wyd.III 2000	KNR	0-15II 0527-02	0-15	I 0527-	2	1
na=Hydroizolacja -papa
nu=108
ob=33.06
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=2


[RMS 1]
nz=0.2005
np=0
il=6.62853
wa=0

[RMS 18]
nz=0.15
np=1
il=4.959
wa=0

[RMS 100]
nz=1.17
np=1
il=38.6802
wa=0

[RMS 196]
nz=1.5
np=0
op=M
il=33.06
wa=0

[RMS 172]
nz=0.002
np=1
il=0.06612
wa=0

[RMS 177]
nz=0.0038
np=1
il=0.12563
wa=0

[POZYCJA]
id=126
pd=	KNR	AT-31 0503-03	AT-3	 0503-0		1
na=Tynk elewacyjny cienkowarstwowy
nu=109
ob=33.06
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=2


[RMS 1]
nz=0.411
np=0
il=13.58766
wa=0

[RMS 115]
nz=2.5
np=1
il=82.65
wa=0

[RMS 196]
nz=1.5
np=0
op=M
il=33.06
wa=0

[RMS 176]
nz=0.0064
np=1
il=0.21158
wa=0

[RMS 177]
nz=0.0086
np=1
il=0.28432
wa=0

[POZYCJA]
id=127
pd=IGM wyd.I 1999	KNR	0-23 2612-06	0-23	2612-06		1
na=Przyklejenie warstwy siatki na ścianach
nu=110
ob=33.06
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=2


[RMS 1]
nz=0.6112
np=0
il=20.20627
wa=0

[RMS 55]
nz=4
np=1
il=132.24
wa=0

[RMS 139]
nz=1.135
np=1
il=37.5231
wa=0

[RMS 196]
nz=1.5
np=0
op=M
il=33.06
wa=0

[RMS 175]
nz=0.007
np=1
il=0.23142
wa=0

[RMS 177]
nz=0.0052
np=1
il=0.17191
wa=0

[POZYCJA]
id=128
pd=	KNR	2-02 0609-08	2-02	0609-08		1
na=Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe- styropian grafitowy FASADA ?=0,031 - gr.10 cm
nu=111
ob=33.06
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=2


[RMS 1]
nz=0.4956
np=0
il=16.38454
wa=0

[RMS 19]
nz=1.85
np=1
il=61.161
wa=0

[RMS 65]
nz=1.05
np=1
il=34.713
wa=0

[RMS 103]
nz=0.35
np=1
il=11.571
wa=0

[RMS 146]
nz=3
np=1
il=99.18
wa=0

[RMS 196]
nz=1.5
np=0
op=M
il=33.06
wa=0

[RMS 172]
nz=0.0075
np=1
il=0.24795
wa=0

[RMS 177]
nz=0.0122
np=1
il=0.40333
wa=0

[ELEMENT 2]
id=129
nu=1.15
na=Obróbki blacharskie

[POZYCJA]
id=130
pd=	NNRNKB	202 0541-02	202 	541-02		1
na=(z.VI) Obróbki blacharskie z  blachy powlekanej, kolor: szary, RAL 7042
nu=112
ob=52.34
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=2


[RMS 1]
nz=1.35
np=0
il=70.659
wa=0

[RMS 119]
nz=0.001
np=1
il=0.05234
wa=0

[RMS 152]
nz=17.2
np=1
il=900.248
wa=0

[RMS 153]
nz=1.23
np=1
il=64.3782
wa=0

[RMS 196]
nz=1.5
np=0
op=M
il=52.34
wa=0

[RMS 177]
nz=0.008
np=1
il=0.41872
wa=0

[POZYCJA]
id=131
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0519-03	2-02	0519-03		1
na=Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm - z blachy ocynkowanej, powlekanej, kolor: RAL 7042
nu=113
ob=33.58
jm=m	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=33.58	1	19.98 + 13.6	


[RMS 1]
nz=0.65
np=0
il=21.827
wa=0

[RMS 23]
nz=1.8
np=1
il=60.444
wa=0

[RMS 25]
nz=0.018
np=1
il=0.60444
wa=0

[RMS 36]
nz=2
np=1
il=67.16
wa=0

[RMS 196]
nz=1.5
np=0
op=M
il=33.58
wa=0

[RMS 172]
nz=0.0017
np=1
il=0.05709
wa=0

[RMS 177]
nz=0.0031
np=1
il=0.1041
wa=0

[POZYCJA]
id=132
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0526-02	2-02	0526-02		1
na=Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm -z blachy ocynkowanej, powlekanej, kolor: RAL 7042
nu=114
ob=21
jm=m	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=21	1	5 * 4.2	


[RMS 1]
nz=0.772
np=0
il=16.212
wa=0

[RMS 22]
nz=1.57
np=1
il=32.97
wa=0

[RMS 25]
nz=0.021
np=1
il=0.441
wa=0

[RMS 37]
nz=0.33
np=1
il=6.93
wa=0

[RMS 196]
nz=1.5
np=0
op=M
il=21
wa=0

[RMS 177]
nz=0.0024
np=1
il=0.0504
wa=0

[ELEMENT 2]
id=133
nu=1.16
na=Elewacja 

[POZYCJA]
id=134
pd=IGM wyd.I 1999	KNR	0-23 2611-03	0-23	2611-03		1
na=Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - dwukrotne gruntowanie emulsją
nu=115
ob=250.66
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=2


[RMS 1]
nz=0.1035
np=0
il=25.94331
wa=0

[RMS 53]
nz=0.3
np=1
il=75.198
wa=0

[RMS 196]
nz=1.5
np=0
op=M
il=250.66
wa=0

[RMS 177]
nz=0.0002
np=1
il=0.05013
wa=0

[POZYCJA]
id=135
pd=IGM wyd.I 1999	KNR	0-23 2612-09	0-23	2612-09		1
na=Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - zamocowanie listwy cokołowej
nu=116
ob=63.48
jm=m	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=63.48	1	63.48	


[RMS 1]
nz=0.237
np=0
il=15.04476
wa=0

[RMS 27]
nz=1.05
np=1
il=66.654
wa=0

[RMS 150]
nz=2.58
np=1
il=163.7784
wa=0

[RMS 196]
nz=1.5
np=0
op=M
il=63.48
wa=0

[RMS 177]
nz=0.0002
np=1
il=0.0127
wa=0

[POZYCJA]
id=136
pd=IGM wyd.I 1999	KNR	0-23 2614-03	0-23	2614-03		1
na=Docieplenie ścian z betonu płytami styropianowymi20cm przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki - S1, S2
nu=117
ob=158.16
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=2


[RMS 1]
nz=3.2296
np=0
il=510.79354
wa=0

[RMS 53]
nz=0.2
np=1
il=31.632
wa=0

[RMS 54]
nz=0.3
np=1
il=47.448
wa=0

[RMS 55]
nz=10.03
np=1
il=1586.3448
wa=0

[RMS 61]
nz=0.05275
np=1
il=8.34294
wa=0

[RMS 107]
nz=4
np=1
il=632.64
wa=0

[RMS 139]
nz=1.135
np=1
il=179.5116
wa=0

[RMS 151]
nz=4.16
np=1
il=657.9456
wa=0

[RMS 196]
nz=1.5
np=0
op=M
il=158.16
wa=0

[RMS 175]
nz=0.0298
np=1
il=4.71317
wa=0

[RMS 177]
nz=0.0276
np=1
il=4.36522
wa=0

[POZYCJA]
id=137
pd=IGM wyd.I 1999	KNR	0-23 2614-03	0-23	2614-03		1
na=Docieplenie ścian z betonu płytami styropianowymi 9cm przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki  - S3
nu=118
ob=70.95
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=70.95	1	16.5 * 4.3	


[RMS 1]
nz=3.2296
np=0
il=229.14012
wa=0

[RMS 53]
nz=0.2
np=1
il=14.19
wa=0

[RMS 54]
nz=0.3
np=1
il=21.285
wa=0

[RMS 55]
nz=10.03
np=1
il=711.6285
wa=0

[RMS 61]
nz=0.05275
np=1
il=3.74261
wa=0

[RMS 107]
nz=4
np=1
il=283.8
wa=0

[RMS 139]
nz=1.135
np=1
il=80.52825
wa=0

[RMS 151]
nz=4.16
np=1
il=295.152
wa=0

[RMS 196]
nz=1.5
np=0
op=M
il=70.95
wa=0

[RMS 175]
nz=0.0298
np=1
il=2.11431
wa=0

[RMS 177]
nz=0.0276
np=1
il=1.95822
wa=0

[POZYCJA]
id=138
pd=IGM wyd.I 1999	KNR	0-23 2614-03	0-23	2614-03		1
na=Docieplenie ścian z betonu płytami styropianowymi 8cm przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki - S4
nu=119
ob=21.54
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=2


[RMS 1]
nz=3.2296
np=0
il=69.56558
wa=0

[RMS 53]
nz=0.2
np=1
il=4.308
wa=0

[RMS 54]
nz=0.3
np=1
il=6.462
wa=0

[RMS 55]
nz=10.03
np=1
il=216.0462
wa=0

[RMS 61]
nz=0.05275
np=1
il=1.13624
wa=0

[RMS 107]
nz=4
np=1
il=86.16
wa=0

[RMS 139]
nz=1.135
np=1
il=24.4479
wa=0

[RMS 151]
nz=4.16
np=1
il=89.6064
wa=0

[RMS 196]
nz=1.5
np=0
op=M
il=21.54
wa=0

[RMS 175]
nz=0.0298
np=1
il=0.64189
wa=0

[RMS 177]
nz=0.0276
np=1
il=0.5945
wa=0

[POZYCJA]
id=139
pd=IGM wyd.I 1999	KNR	0-23 2612-07	0-23	2612-07		1
na=Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -  przyklejenie warstwy siatki na ościeżach
nu=120
ob=8.59
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=2


[RMS 1]
nz=1.382
np=0
il=11.87138
wa=0

[RMS 55]
nz=4
np=1
il=34.36
wa=0

[RMS 139]
nz=1.643
np=1
il=14.11337
wa=0

[RMS 196]
nz=1.5
np=0
op=M
il=8.59
wa=0

[RMS 174]
nz=0.007
np=1
il=0.06013
wa=0

[RMS 177]
nz=0.0052
np=1
il=0.04467
wa=0

[POZYCJA]
id=140
pd=IGM wyd.I 1999	KNR	0-23 2612-08	0-23	2612-08		1
na=Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym
nu=121
ob=42.94
jm=m	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=42.94	1	42.94 <#p120 / 0.20>	


[RMS 1]
nz=0.22
np=0
il=9.4468
wa=0

[RMS 26]
nz=1.176
np=1
il=50.49744
wa=0

[RMS 55]
nz=0.9
np=1
il=38.646
wa=0

[RMS 196]
nz=1.5
np=0
op=M
il=42.94
wa=0

[RMS 174]
nz=0.0007
np=1
il=0.03006
wa=0

[RMS 177]
nz=0.0005
np=1
il=0.02147
wa=0

[POZYCJA]
id=141
pd=IGM wyd.I 1999	KNR	0-23 0931-01	0-23	0931-01		1
na=Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowego gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej
nu=122
ob=8.59
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=2


[RMS 1]
nz=0.105
np=0
il=0.90195
wa=0

[RMS 54]
nz=0.3
np=1
il=2.577
wa=0

[RMS 196]
nz=1.5
np=0
op=M
il=8.59
wa=0

[RMS 177]
nz=0.0004
np=1
il=0.00344
wa=0

[POZYCJA]
id=142
pd=IGM wyd.I 1999	KNR	0-23 0931-04	0-23	0931-04		1
na=Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ościeża o szer. do 30 cm
nu=123
ob=8.59
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=2


[RMS 1]
nz=1.546
np=0
il=13.28014
wa=0

[RMS 107]
nz=3.3
np=1
il=28.347
wa=0

[RMS 196]
nz=1.5
np=0
op=M
il=8.59
wa=0

[RMS 175]
nz=0.0064
np=1
il=0.05498
wa=0

[RMS 177]
nz=0.009
np=1
il=0.07731
wa=0

[POZYCJA]
id=143
pd=	KNR	2-02 1604-02	2-02	1604-02		1
na=Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m
nu=124
ob=322.4
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=322.4	1	64.48 * 5	


[RMS 1]
nz=0.5787
np=0
il=186.57288
wa=0

[RMS 24]
nz=0.009
np=1
il=2.9016
wa=0

[RMS 34]
nz=0.012
np=1
il=3.8688
wa=0

[RMS 123]
nz=2E-5
np=1
il=0.00645
wa=0

[RMS 124]
nz=0.00018
np=1
il=0.05803
wa=0

[RMS 126]
nz=2E-5
np=1
il=0.00645
wa=0

[RMS 133]
nz=0.006
np=1
il=1.9344
wa=0

[RMS 134]
nz=0.0004
np=1
il=0.12896
wa=0

[RMS 135]
nz=0.0002
np=1
il=0.06448
wa=0

[RMS 136]
nz=0.015
np=1
il=4.836
wa=0

[RMS 196]
nz=1.5
np=0
op=M
il=322.4
wa=0

[RMS 189]
nz=0.164
np=1
il=52.8736
wa=0

[POZYCJA]
id=144
pd=		Analiza własna	Anal	za włas	a	1
na=Drewniane lamele elewacyjne 42x42mm, materiał termososna, sosna skandynawska
nu=125
ob=114.68
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=2


[RMS 1]
nz=2
np=0
il=229.36
wa=0

[RMS 3]
nz=1
np=1
il=114.68
wa=0

[ELEMENT 2]
id=145
nu=1.17
na=PZT

[ELEMENT 3]
id=146
nu=1.17.1
na=P2

[POZYCJA]
id=147
pd=		2-31 0101-01 01	2-31	0101-01	01	1
na=Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości  61 cm
nu=126
ob=6.26
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STB 01.01
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=6.26	1	6.26 <#p130>	


[RMS 1]
nz=0.0421
np=0
il=0.26355
wa=0

[RMS 163]
nz=0.0116
np=1
il=0.07262
wa=0

[RMS 168]
nz=0.0086
np=1
il=0.05384
wa=0

[POZYCJA]
id=148
pd=		2-01 0212-07 02	2-01	0212-07	02	1
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.15 km
nu=127
ob=3.82
jm=m3	060
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STB 01.01
prn=2


[RMS 1]
nz=0.0343
np=0
il=0.13103
wa=0

[RMS 160]
nz=0.0419
np=1
il=0.16006
wa=0

[RMS 162]
nz=0.0273
np=1
il=0.10429
wa=0

[RMS 182]
nz=0.5887
np=1
il=2.24883
wa=0

[POZYCJA]
id=149
pd=		Analiza własna	Anal	za włas	a	1
na=Opłata za składowanie ziemi
nu=128
ob=3.82
jm=m3	060
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STB 01.01
prn=2


[RMS 8]
nz=1
np=1
il=3.82
wa=0

[POZYCJA]
id=150
pd=	KNR	2-31 0103-02	2-31	0103-02		1
na=Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV
nu=129
ob=6.26
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STB 01.01
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=6.26	1	6.26 <#p126>	


[RMS 1]
nz=0.05
np=0
il=0.313
wa=0

[RMS 143]
nz=0.005
np=1
il=0.0313
wa=0

[POZYCJA]
id=151
pd=		2-31 0111-04 +	2-31	0111-04	+	1
na=Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana C1,5/2, gr. 30 cm
nu=130
ob=6.26
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=6.26	1	6.26	


[RMS 1]
nz=0.016147
mn=15
np=0
il=1.51623
wa=0

[RMS 73]
nz=0.001349
mn=15
np=1
il=0.1267
wa=0

[RMS 131]
nz=3.3E-5
mn=15
np=1
il=0.00313
wa=0

[RMS 142]
nz=0.003627
mn=15
np=1
il=0.34061
wa=0

[RMS 196]
nz=0.5
np=0
op=M
il=6.26
wa=0

[RMS 166]
nz=0.00024
mn=15
np=1
il=0.02254
wa=0

[RMS 167]
nz=0.001707
mn=15
np=1
il=0.16032
wa=0

[RMS 179]
nz=0.001707
mn=15
np=1
il=0.16032
wa=0

[RMS 190]
nz=0.001707
mn=15
np=1
il=0.16032
wa=0

[POZYCJA]
id=152
pd=	KNR	2-02 1101-01	2-02	1101-01		1
na=Podbudowa zasadnicza z chudego betonu C8/10, gr. 20 cm
nu=131
ob=1.25
jm=m3	060
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=2


[RMS 1]
nz=5.26
np=0
il=6.575
wa=0

[RMS 114]
nz=1.03
np=1
il=1.2875
wa=0

[RMS 196]
nz=1.5
np=0
op=M
il=1.25
wa=0

[POZYCJA]
id=153
pd=	KNR	2-31 0105-07	2-31	0105-07		1
na=Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu
nu=132
ob=6.26
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=6.26	1	6.26 <#p130>	


[RMS 1]
nz=0.144
np=0
il=0.90144
wa=0

[RMS 69]
nz=0.0389
np=1
il=0.24351
wa=0

[RMS 73]
nz=0.0088
np=1
il=0.05509
wa=0

[RMS 142]
nz=0.0045
np=1
il=0.02817
wa=0

[RMS 196]
nz=0.5
np=0
op=M
il=6.26
wa=0

[RMS 165]
nz=0.0013
np=1
il=0.00814
wa=0

[POZYCJA]
id=154
pd=	KNR	2-31 0511-03	2-31	0511-03		1
na=Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
nu=133
ob=6.26
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=6.26	1	6.26 <#p132>	


[RMS 1]
nz=1.3032
np=0
il=8.15803
wa=0

[RMS 69]
nz=0.0818
np=1
il=0.51207
wa=0

[RMS 74]
nz=0.0117
np=1
il=0.07324
wa=0

[RMS 96]
nz=1.025
np=1
il=6.4165
wa=0

[RMS 142]
nz=0.027
np=1
il=0.16902
wa=0

[RMS 196]
nz=0.5
np=0
op=M
il=6.26
wa=0

[RMS 186]
nz=0.13
np=1
il=0.8138
wa=0

[RMS 195]
nz=0.025
np=1
il=0.1565
wa=0

[ELEMENT 3]
id=155
nu=1.17.2
na=P3

[POZYCJA]
id=156
pd=		2-31 0101-01 01	2-31	0101-01	01	1
na=Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości  32 cm
nu=134
ob=23.24
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STB 01.01
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=23.24	1	23.24 <#p139>	


[RMS 1]
nz=0.0421
np=0
il=0.9784
wa=0

[RMS 163]
nz=0.0116
np=1
il=0.26958
wa=0

[RMS 168]
nz=0.0086
np=1
il=0.19986
wa=0

[POZYCJA]
id=157
pd=		2-01 0212-07 02	2-01	0212-07	02	1
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.15 km
nu=135
ob=7.44
jm=m3	060
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STB 01.01
prn=2


[RMS 1]
nz=0.0343
np=0
il=0.25519
wa=0

[RMS 160]
nz=0.0419
np=1
il=0.31174
wa=0

[RMS 162]
nz=0.0273
np=1
il=0.20311
wa=0

[RMS 182]
nz=0.5887
np=1
il=4.37993
wa=0

[POZYCJA]
id=158
pd=		Analiza własna	Anal	za włas	a	1
na=Opłata za składowanie ziemi
nu=136
ob=7.44
jm=m3	060
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STB 01.01
prn=2


[RMS 8]
nz=1
np=1
il=7.44
wa=0

[POZYCJA]
id=159
pd=	KNR	2-31 0103-02	2-31	0103-02		1
na=Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV
nu=137
ob=23.24
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STB 01.01
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=23.24	1	23.24 <#p134>	


[RMS 1]
nz=0.05
np=0
il=1.162
wa=0

[RMS 143]
nz=0.005
np=1
il=0.1162
wa=0

[POZYCJA]
id=160
pd=	KNR	2-02 1101-07	2-02	1101-07		1
na=Piasek ubity (warstwa odsączająca) gr. 8cm
nu=138
ob=1.86
jm=m3	060
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=2


[RMS 1]
nz=4.32
np=0
il=8.0352
wa=0

[RMS 71]
nz=1.08
np=1
il=2.0088
wa=0

[RMS 196]
nz=1.5
np=0
op=M
il=1.86
wa=0

[POZYCJA]
id=161
pd=	KNR	2-31 0111-03	2-31	0111-03		1
na=Piasek z cementem 4:1 stabilizowany mechanicznie  gr. 10cm
nu=139
ob=23.24
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=23.24	1	23.24 <#p140>	


[RMS 1]
nz=0.1807
np=0
il=4.19947
wa=0

[RMS 73]
nz=0.02024
np=1
il=0.47038
wa=0

[RMS 131]
nz=0.0005
np=1
il=0.01162
wa=0

[RMS 142]
nz=0.0304
np=1
il=0.7065
wa=0

[RMS 196]
nz=0.5
np=0
op=M
il=23.24
wa=0

[RMS 166]
nz=0.0036
np=1
il=0.08366
wa=0

[RMS 167]
nz=0.0226
np=1
il=0.52522
wa=0

[RMS 179]
nz=0.0226
np=1
il=0.52522
wa=0

[RMS 190]
nz=0.0226
np=1
il=0.52522
wa=0

[POZYCJA]
id=162
pd=	KNR	2-31 0111-03	2-31	0111-03		1
na=Piasek z cementem 4:1 stabilizowany mechanicznie  gr. 10cm
nu=140
ob=23.24
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=23.24	1	23.24 <#p141>	


[RMS 1]
nz=0.1807
np=0
il=4.19947
wa=0

[RMS 73]
nz=0.02024
np=1
il=0.47038
wa=0

[RMS 131]
nz=0.0005
np=1
il=0.01162
wa=0

[RMS 142]
nz=0.0304
np=1
il=0.7065
wa=0

[RMS 196]
nz=0.5
np=0
op=M
il=23.24
wa=0

[RMS 166]
nz=0.0036
np=1
il=0.08366
wa=0

[RMS 167]
nz=0.0226
np=1
il=0.52522
wa=0

[RMS 179]
nz=0.0226
np=1
il=0.52522
wa=0

[RMS 190]
nz=0.0226
np=1
il=0.52522
wa=0

[POZYCJA]
id=163
pd=	KNR	2-31 0502-03	2-31	0502-03		1
na=Warstwa cieralna -płyta betonowa 60/60 typu Presstone gr. 6 cm
nu=141
ob=23.24
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=23.24	1	23.24	


[RMS 1]
nz=0.63
np=0
il=14.6412
wa=0

[RMS 69]
nz=0.085
np=1
il=1.9754
wa=0

[RMS 73]
nz=0.0186
np=1
il=0.43226
wa=0

[RMS 95]
nz=8.09
np=1
il=188.0116
wa=0

[RMS 142]
nz=0.0286
np=1
il=0.66466
wa=0

[RMS 196]
nz=0.5
np=0
op=M
il=23.24
wa=0

[ELEMENT 3]
id=164
nu=1.17.3
na=Zieleń i mała architektura

[POZYCJA]
id=165
pd=	KNR	2-21 0302-06	2-21	0302-06		1
na=Sadzenie drzew liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów -BRZOZA PO?YTECZNA
nu=142
ob=1
jm=szt.	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STB 01.01
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	


[RMS 1]
nz=0.5
mn=0.955
np=0
il=0.4775
wa=0

[RMS 137]
nz=1.05
np=1
il=1.05
wa=0

[RMS 143]
nz=0.02
np=1
il=0.02
wa=0

[RMS 148]
nz=0.1385
np=1
il=0.1385
wa=0

[POZYCJA]
id=166
pd=		2-21 0209-01 02	2-21	0209-01	02	1
na=Ręczne rozrzucenie torfu na terenie płaskim grubość warstwy 15 cm
nu=143
ob=80
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STB 01.01
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=80	1	80	


[RMS 1]
nz=0.02
mn=0.955
np=0
il=1.528
wa=0

[RMS 143]
nz=0.124
np=1
il=9.92
wa=0

[RMS 147]
nz=0.05
np=1
il=4
wa=0

[POZYCJA]
id=167
pd=	KNR	2-21 0401-05	2-21	0401-05		1
na=Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem i pielęgnacją
nu=144
ob=80
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STB 01.01
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=80	1	80 <#p143>	


[RMS 1]
nz=0.3
mn=0.955
np=0
il=22.92
wa=0

[RMS 42]
nz=5E-5
np=1
il=0.004
wa=0

[RMS 138]
nz=0.06
np=1
il=4.8
wa=0

[POZYCJA]
id=168
pd=		Analiza własna	Anal	za włas	a	1
na=Zakup, dostawa i montaż -ławka 600x45x45cm zgodnie z dokumentacją projektową
nu=145
ob=1
jm=kpl.	090
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	


[RMS 1]
nz=2
np=0
il=2
wa=0

[RMS 15]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[POZYCJA]
id=169
pd=		Analiza własna	Anal	za włas	a	1
na=Zakup, dostawa i montaż -kosz 50x50x45cm zgodnie z dokumentacją projektową
nu=146
ob=1
jm=kpl.	090
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	


[RMS 1]
nz=2
np=0
il=2
wa=0

[RMS 14]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[POZYCJA]
id=170
pd=		Analiza własna	Anal	za włas	a	1
na=Zakup, dostawa i montaż - podpora rowerowa 10x75x75cmzgodnie z dokumentacją projektową
nu=147
ob=1
jm=kpl.	090
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	


[RMS 1]
nz=2
np=0
il=2
wa=0

[RMS 13]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[ELEMENT 2]
id=171
nu=1.18
na=Pozostałe

[POZYCJA]
id=172
pd=		Analiza własna	Anal	za włas	a	1
na=Zakup, dostawa i montaż  wyposażenie łazienki dla osób z niepełnosprawnościami, pom. 0.9 - zestaw uchwytów łazienkowych, materiał: stal nierdzewna polerowana; podnoszony WC o długości 85cm (1 szt.), stały WC o długości 85cm (1 szt.), podnoszony umywalkowy o długości 60cm (2 szt.)
nu=148
ob=1
jm=kpl.	090
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	


[RMS 1]
nz=12
np=0
il=12
wa=0

[RMS 11]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[POZYCJA]
id=173
pd=		Analiza własna	Anal	za włas	a	1
na=Zakup, dostawa i montaż  wyposażenie sali zgodnie z dokumentacją projektową - rys 2 PT - m.in. trzy wieszaki wolnostojące na kółkach, zabudowa kuchenna na pełną wysokość wraz z urządzeniami (2 lodówko chłodziarki, 2 kuchenki gazowe, 2 okapy, zmywarka) - kolor do ustalenia z użytkownikiem, stoły konferencyjne 80x140 Blat z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 i gr. min. 25mm obustronnie melaminowanej wąskie płaszczyzny zabezpieczyć obrzeżem o gr. 2mm w kolorze płyty, krawędzie obrzeża zaokrąglić R=2mm, konstrukcja stelaża wykonana z profili metalowych gr min. 1,5 mm  Noga w kształcie litery Y, dolny poprzeczny profil nogi wykonany z profilu 50x25 # boki profilu zaślepiane w łuku metalem, nie dopuszcza się zaślepek z tworzywa wszystkie spawy podstawy polerowane na gładko. stół na kołach z hamulcem min fi 65 mm z wytrzymałością na obciążenie do 450 kg pion nogi z profilu fi 60mm. Nogi połączone ze sobą belką 50x30, w systemie łączenia na bagnet  skręcanych na śruby m8 spawy niewidoczne, malowany proszkowo w kolorze  czarny RAL 9005, krzesła konferenc
nu=149
ob=1
jm=kpl.	090
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=2


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	


[RMS 1]
nz=12
np=0
il=12
wa=0

[RMS 12]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

